{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["Hintergrund","Nutzungsanleitung","Start","Quartier","Ergebnis Quartier","Eingabe Gebäude","Sanierung Einzelgebäude","Ergebnis Einzelgebäude","Eingabe Quartier","Sanierung Realquartier","Ergebnis Realquartier","Energieberechnung","Sachbilanz","Sanierung","Kosten","Eigene Datenbank","Ökobaudat","Drop-Down"],"not_rendered":{"charts":21,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":300,"comments":8,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hintergrund","index":0,"n_rows":48,"n_cols":1,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[20,0,21,8],[30,0,31,8],[36,0,37,8],[43,0,44,8],[22,0,29,8],[19,0,19,8],[16,0,16,8],[0,0,1,8],[3,0,4,8],[5,0,12,8],[13,0,14,8],[15,0,15,8]]}
["LC-Quartier"]
[]
[]
["Zielgruppe und Zweck "]
[]
["Das Tool richtet sich an Städte und Kommunen sowie Privatpersonen, welche die Ressourceneffizienz von Wohnquartieren  oder einzelnen Wohngebäuden bewerten möchten. Es wurde entwicklet, um die Ressourceneffizienz bestehender Wohnquartiere in unterschiedlichen Lebensphasen zu erfassen und verschiedene Maßnahmen zur Quartiersentwicklung zu bewerten. Das Tool ermöglicht es Kommunen oder anderen Entscheidungsträgern, wie beispielsweise Wohnbaugesellschaften mit Quartiersbezug,  Entwicklungsmaßnahmen so auszuwählen und miteinander zu vergleichen, dass politische Ziele zur Treibhausgasreduktion erfüllt  und gleichzeitig eine möglichst hohe Ressourceneffizienz gewährleistet werden können. Dabei kann der gesamte Lebenszyklus sowie die verschiedenen Lebenszyklusphasen betrachtet werden. Somit können auch Substitutions- und Trade-Off-Effekte sichtbar gemacht werden. Des Weiteren ist eine vorläufige Kostenabschätzung möglich. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Folgende kommunale Planungsaufgaben werden unterstützt:"]
[]
["CO2-Bilanzen in Umweltberichten nach DIN EN 15978 und GHG-Protocol"]
["Maßnahmen- und Kennwertentwicklung für Klimaschutzkonzepte"]
["Stellungnahmen zu Bauvorhaben "]
["Sanierungsberatung für Gebäudeeigentümer "]
["Vorplanung von Sanierungen"]
["Wofür das Tool nicht geeignet ist"]
[]
["Das Tool ist nurfür die  Vorplanung und zum Einholen erster Informationen über die Sanierungsmöglichkeiten eines Quartiers geeignet. Aufgrund der im Tool getroffener Annahmen ist es nicht möglich, absolute Aussagen zu treffen. Die Ergebnisse sollten immer vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass alle Werte nur Abschätzungen sind und auf Literaturangaben sowie Berechnungen beruhen. Weiterhin wurden in der Ökobilanz folgende Einbauten und Materialien nicht berücksichtigt: Innenaufbauten wie Tapeten, Bodenbeläge, Teppiche, Fliesen, Rohrleitungen, Möbel. Dies sollte bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die dem Tool zugrunde liegenden Kosten sind ebenfalls Durchschnittswerte.  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Erstellt von "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Finanziert und bereitgestellt von "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Ansprechpartner"]
[]
["Technische Universität Darmstadt, Institut IWAR, FG Stoffstrom- und Ressourcenmanagement"]
["Prof. Dr. Lieselotte Schebek, Steffi Weyand, Regina Berlinger "]
["https://www.iwar.tu-darmstadt.de/sur/"]

{"sheet":"Nutzungsanleitung","index":1,"n_rows":56,"n_cols":3,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[16,0,16,7],[30,0,30,7],[17,0,17,7],[21,2,22,6],[24,2,25,6],[26,2,27,6],[19,2,19,6],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[0,0,0,7],[10,0,10,7],[14,0,14,7],[6,0,6,7],[8,0,8,7],[5,0,5,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[2,0,2,7],[4,0,4,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[55,0,55,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,45,7],[46,0,49,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[31,0,31,7]]}
["Nutzungsanleitung"]
["1. Hintergrund"]
["Das Arbeitsblatt \"Hintergrund\" erklärt das Ziel des Tools, sowie dessen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Hier werden ebenfalls Limitationen aufgezeigt und potenzielle  Nutzergruppen und Verantwortliche benannt. "]
["2. Nutzungsanleitung"]
["Auf dem Arbeitsblatt \"Nutzungsanleitung\" wird beschrieben, wie das Tool zu nutzen ist, und Hinweise zu den einzelne Felder gegeben. "]
["3. Start / Auswahl Datenbank"]
["\nDas Tool beginnt auf dem Arbeitsblatt \"Start\". Hier können allgemeine Informationen wie die Beschreibung des Gebäudes oder Quartiers inklusive Adresse, Ansprechpartner:innen, Kontaktinformationen, Projektbezeichnung, involvierte Akteur:innen festgehalten werden. \nSynthetische Daten/Realdaten: Es muss anschließend die Datengrundlage für die Berechnungen ausgewählt werden. Hier ist die Möglichkeit zwischen Realdaten oder synthetischen Daten zu wählen. Es muss außerdem festgelegt werden, ob ein einzelnes Haus oder ein gesamtes Quartier betrachtet werden soll. Basierend auf dieser Auswahl werden die Arbeitsblätter \"Quartier\" und \"Ergebnis Quartier\" für synthetische Daten, die Arbeitsblätter \"Eingabe Gebäude\", \"Sanierung Einzelgebäude\" und \"Ergebnis Einzelgebäude\" für reale Gebäude und die Arbeitsblätter \"Eingabe Quartier\", \"Sanierung Realquartier\" und \"Ergebnis Realquartier\" für reale Quartiere eingeblendet. \nDatenbank für Emissionsfaktoren: \nEs muss auf dem Arbeitblatt ausgewählt werden, welche Datenbank für die Emissionsfaktoren genutzt werden soll. Hier stehen folgende Datenbanken mit unterschiedlichen Wirkungskategorien zur Verfügung:\nÖkobaudat 2024:\nTHG [CO2-eq], Wasserentzugspotenzial [m3 world eq], ADPE [kg Sb eq], ADPF [MJ]\nEigene Datenbank:\nTHG [CO2-eq], Water consumption [m3], Mineral resource scarcity [kg Cu eq], Fossil resource scarcity [kg Oil eq], Land use [m2 crop eq], Fine particulate matter formation [kg PM 2.5 eq]\nWird die Wahl getroffen, die eigene Datenbank zu nutzen, muss das Arbeitsblatt \"Eigene Datenbank\" gefüllt werden, damit eine Berechnung möglich ist. Diese ungefüllte Datenbank ist so vorbereitet, dass Ecoinvent-Daten genutzt werden können. Werden die genauen Bezeichnungen, welche im Arbeitsblatt \"Eigene Datenbank\" beschrieben sind, aus Ecoinvent genutzt, müssen die Datensätze nicht umgerechnet werden und können 1:1 übernommen werden. In Ausnahmefällen muss die funktionelle Einheit angepasst werden, dies steht jedoch jeweils in den Anmerkungen vermerkt. \nDatenbank für Wärmeplanung:\nEbenso muss die Datenbank für die Wärmeplanung gewählt werden. Hier stehen folgende Datenbanken zur Verfügung:\nEnerCalc 2016\ndena Gebäudereport 2016\nScope:\nZur Bilanzierung der THG-Emissionen muss der Scope (Untersuchungsrahmen) festgelegt werden. Hier kann zwischen DIN EN 15804 und GHG-Protocol for Cities gewählt werden. \nDiese werden mittels eingefügten Schaubildern erklärt. \n\nDurch anklicken der Schaltfläche \"Werte zurücksetzen\" werden alle eingegebenen Daten im gesamten Arbeitsblatt zurückgesetzt. Auch aus dem GMK exportierte Werte werden gelöscht."]
["4. Synthetische Daten"]
["Für synthetische Daten: Hier wird auf dem \"Arbeitsblatt \"Quartier\" gestartet. Es müssen keinerlei Daten eingegeben werden, sondern lediglich die Quartiersgröße und -Dichte sowie die Baualterklasse aus den entsprechenden Dropdowns ausgewählt werden. \nUm ein Sanierungsszenario abzubilden, müssen verschiedene Parameter gewählt werden: \nBeheizungsstruktur: Hierbei ist es ebenfalls möglich, eigene Werte einzugeben, falls genauere Daten vorhanden sind. \nPassive Sanierung: Hier ist die gewünschte Sanierungstiefe auszuwählen, die angibt, auf welchen KfW-Standard saniert werden soll. Es muss ebenso angegeben werden, welcher Prozentanteil des Quartiers auf die gewünschte Sanierungstiefe saniert werden soll. Sanierungsmaterial und Rahmentmaterial geben Aufschluss über die zu nutzenden Dämmmaterialien. \nAktive Sanierung: Hier ist einerseitzs zu wählen, welcher Prozentsatz des vom Gebäude benötigten Stroms mit hauseigener PV-Anlage erzeugt werden soll. Andererseits ist eine Auswahl des gewünschten Wärmeerzeugers zu treffen. Werden Fernwärme oder BHKW ausgewählt, muss zusätzlich entschieden werden, ob diese Teil des Quartiers sind, da dies relevant für die Berechnung der THG-Bilanz nach Scope ist."]
["5. Reale Daten Einzelhaus"]
["Eingabe Gebäude:\nDas Tool erwartet nur auf dem Arbeitsblatt \"Eingabe Gebäude\" eine Dateneingabe. \nHier sind die Adresse, das Baujahr, die Bruttogrundfläche BGF [m2], die Gebäudegrundfläche GGF [m2], der Bruttorauminhalt BRI [m3], die Gebäudenutzfläche GNF [m2], die Nutzungsdauer [a], Traufhöhe [m], Firtshöhe [m], Anzahl und Höhe [m]der Stockwerke, Umfang [m], Türfläche [m2], sowie die Wohneinheiten pro Gebäude einzutragen. \nFalls vorhanden können ebenfalls der Wärme- und Strombedarf [kWh/a] eingetragen werden. \nBei den Grau hinterlegten Feldern handelt es sich um Auswahl-Menüs, aus denen die folgenden Information ausgewählt werden müssen: Hausform, Dachart, freistehende Wände, Fenstermaterial und-Verglasung, Sanierungstand und Personen pro Wohneinheit. \nDie orangefarbenen Felder benötigen keine Eingabe und werden automatisch berechnet. \nSanierung Einzelgebäude:\nAuf dem Arbeitsblättern \"Sanierung Einzelgebäude\" ist nur eine Auswahl aus den verschieden Dropdown-Menüs notwendig. Die Eingaben sind meist selbsterklärend, da sie beim Klicken auf das Feld durch einen Hinweis beschrieben werden. Die Nutzenphase wird zunächst im aktuellen IST-Zustand abgebildet. Hier werden THG-Emissionen, die in einem Jahr durch Energiebedarf für Warmwasser, Heizen, Beleuchtung und elektrische Geräte enstehen berechnet. Ein Vergleich mit den politisch festgelegten Klimazielen ist ebenfalls möglich.\nIm Anschluss daran können mögliche Sanierungszesanrien über den gesamten Lebenszyklus, d. h. inklusive der Aufwendungen für die Herstellung von Materialien und technischen Einbauten sowie des End-of-Life betrachtet werden. Um ein Sanierungsszenario abzubilden, müssen verschiedene Parameter gewählt werden: \nBeheizungsstruktur: Hierbei ist es ebenfalls möglich, eigene Werte einzugeben, falls genauere Daten vorhanden sind. \nPassive Sanierung: Hier ist die gewünschte Sanierungstiefe auszuwählen, die angibt, auf welchen KfW-Standard saniert werden soll. Sanierungsmaterial und Rahmentmaterial geben Aufschlüss über die zu nutzenden Dämmmaterialien. \nAktive Sanierung: Hier ist einerseitzs zu wählen, welcher Prozentsatz des vom Gebäude benötigten Stroms mit hauseigener PV-Anlage erzeugt werden soll. Andererseits ist eine Auswahl des gewünschten Wärmeerzeugers zu treffen. \nErgebnis Einzelgebäude:\nDas Arbeitsblatt \"Ergebnis Einzelgebäude\" kann nicht bearbeitet werden und dient  der Veranschaulichung der Ergebnisse. Hier sind ebenfalls alle zuvor getätigten Eingaben gelistet, um die Ergebnisse einem Szenario zuordnen zu können. \nDieses Arbeitsblatt ist dasjenige, welches als PDF exportiert werden soll, um ein Szenario abzuspeichern. "]
["5. Reale Daten Quartier"]
["Eingabe Quartier:\nDas Tool erwartet nur auf dem Arbeitsblatt \"Eingabe Quartier\" eine Dateneingabe. \nHier sind die Adresse, das Quartiersfläche [m2], die Summe der Bruttogrundflächen BGF [m2], die Summe der Gebäudegrundflächen GGF [m2], der Summe der Bruttorauminhalte BRI [m3], die Summe der Gebäudenutzflächen GNF [m2], die Nutzungsdauer [a], die Anzahl der Bevölkerung, die Verdichtung [%]. Zusätzlich muss die jeweilige Fläche [m2] pro Hausart und Baualtersklasse und die jeweilige Fläche [m2] pro Dachform und Baualtersklasse angegeben werden. \nFalls vorhanden können ebenfalls der Wärme- und Strombedarf [kWh/a] eingetragen werden. \n\nDie orangefarbenen Felder benötigen keine Eingabe und werden automatisch berechnet. \n\nSanierung Realquartier:\nAuf dem Arbeitblatt \"Sanierung Realquartier\" ist nur eine Auswahl aus den verschieden Dropdown-Menüs notwendig. Die Eingaben sind meist selbsterklärend, da sie beim Klicken auf das Feld durch einen Hinweis beschrieben werden. \nDie Nutzenphase wird zunächst im aktuellen IST-Zustand abgebildet. Hier werden THG-Emissionen, die in einem Jahr durch Energiebedarf für Warmwasser, Heizen, Beleuchtung und elektrische Geräte enstehen berechnet. Ein Vergleich mit den politisch festgelegten Klimazielen ist ebenfalls möglich.\nIm Anschluss daran können mögliche Sanierungszesanrien über den gesamten Lebenszyklus, d. h. inklusive der Aufwendungen für die Herstellung von Materialien und technischen Einbauten sowie des End-of-Life betrachtet werden. Um ein Sanierungsszenario abzubilden, müssen verschiedene Parameter gewählt werden: \nBeheizungsstruktur: Hierbei ist es ebenfalls möglich, eigene Werte einzugeben, falls genauere Daten vorhanden sind. \nPassive Sanierung: Hier ist die gewünschte Sanierungstiefe auszuwählen, die angibt, auf welchen KfW-Standard saniert werden soll. Es muss ebenso angegeben werden, welcher Prozentanteil des Quartiers auf die gewünschte Sanierungstiefe saniert werden soll. Sanierungsmaterial und Rahmentmaterial geben Aufschluss über die zu nutzenden Dämmmaterialien. \nAktive Sanierung: Hier ist einerseitzs zu wählen, welcher Prozentsatz des vom Quartier benötigten Stroms mit hauseigener PV-Anlage erzeugt werden soll. Andererseits ist eine Auswahl des gewünschten Wärmeerzeugers zu treffen. Werden Fernwärme oder BHKW ausgewählt, muss zusätzlich entschieden werden, ob diese Teil des Quartiers sind, da dies relevant für die Berechnung der THG-Bilanz nach Scope ist.\n\nErgebnis Realquartier:\nDas Arbeitsblatt \"Ergebnis Realquartier\" kann nicht bearbeitet werden und dient  der Veranschaulichung der Ergebnisse. Hier sind ebenfalls alle zuvor getätigten Eingaben gelistet, um die Ergebnisse einem Szenario zuordnen zu können. \nDieses Arbeitsblatt ist dasjenige, welches als PDF exportiert werden soll, um ein Szenario abzuspeichern. "]
["5. Farbcodierung"]
["In Grau hinterlegten Eingabefeldern muss eines der im Drop-Down Menü dargestellten Merkmale ausgewählt werden. Eine eigentständige Eingabe weiterer Merkmale ist nicht notwendig/möglich. "]
["In Blau hinterlegten Feldern werden Werte aus den (generischen) Quartieren und Gebäuden hinterlegt. Werden diese aus dem GMK exportiert, werden die blauen Felder automatisch ausgefüllt, sofern sie zur Berechnung der Ergebnisse unbedingt notwendig sind. Blau hinterlegte Felder, die nach dem Export aus dem GMK noch frei sind, sind zusätzliche Informationen, welche die Genauigkeit der berechneten Ergebnisse verbessern. Wird das LC-Quartier-Tool unabhängig vom GMK genutzt, müssen alle Daten in die blau hinterlegten Felder händisch eingetragen werden."]
["Bei Grün hinterlegten Feldern handelt es sich um die Berechnungsergebnisse. Diese Felder können nicht bearbeitet werden. "]
["Bei Orange hinterlegten Feldern handelt es sich um die Ausgabe von  Zwischenergebnissen, welche für die Nutzenden von Interesse sein könnten. Diese Felder können nicht bearbeitet werden. "]
[]
[null,null,"Auswahlfeld: Bitte im Dropdown-Menü die entsprechende Auswahl treffen. "]
[]
[null,null,"Eingabefeld: Hier müssen Daten händisch oder via Export durch das GMK eingetragen werden."]
[]
[]
[null,null,"Ausgabefeld: Daten/Zwischenergebnisse werden durch das Excel-Tool berechnet. Keine Eingabe möglich."]
[]
[null,null,"Ergebnisfeld: Ergebnisse werden durch das Excel-Tool berechnet. Keine Eingabe möglich. "]
[]
["6. Kosten"]
["Auf dem Arbeitsblatt Kosten können die Kosten für die verschiedenen technischen Einbauten und Materialien eingetragen werden. Für Betriebs-/Anschaffungskosten sowie Dienstleistungskosten sind bereits Durchschnittswerte eingetragen. Diese können allerdings in der entsprechenden Spalte durch genauere Werte ersetzt werden. Für Transportkosten sind keine durchschnittlichen Werte vorhanden, da diese von Projekt zu Projekt stark variieren. Um diese in die Berechnung aufzunehmen, müssen die Transportkosten händisch nachgetragen werden. "]
["7. Begriffserklärungen"]
["Hier werden alle im Tool genutzten Begriffen erklärt."]
["BGF = Bruttogrundfläche = alle nutzbaren, umschlossenen Raumflächen einer Immobilie einschließlich Konstruktionsflächen inklusive Verputz und Verkleidung. Dazu gehören alle Räume, die als Nutzfläche, Verkehrsfläche, Technikfläche oder Konstruktionsgrundfläche zählen."]
["GGF= Gebäudegrundfläche = Fläche eines Gebäudes, die sich durch die äußere Abmessung ergibt und unmittelbar Kontakt mit dem Boden hat. Entspricht der bebauten Fläche. Die Abmessung der Grundfläche erfolgt auf Fußbodenhöhe an bereits fertigen Oberflächen, wie Verkleidungen oder Dämmungen."]
["GNF = Gebäudenutzfläche = die im behiezten Gebäudevolumen zur Verfügung stehende nutzbare Fläche. Sie wird aus dem beheiztem Gebäudevolumen unter Berücksichtigung einer üblichen Raumöhe im Wohnungsbau abzüglich der von Innen- und außenbauteilen beanspruchten Fläche ermittelt. "]
["BRI = Bruttorauminhalt = Gesamtvolumen eines Bauwerks "]
["Sanierungszustand r0-r3 = Der IST-Zustand der Sanierung des Gebäudes. In Deutschland werden vor allem Teilsanierungen durchgeführt. Um diesen Aspekt im Tool weiderzuspiegeln, wurden Sanierungsgrade für die vier energetisch relevantesten Bauteile (Dach, Wand, Fenster, Keller) eines Gebäudes bewertet, da sie die schnittstelle zur äußeren Umgebung darstellen. Die Sanierung kann in vier verscheidenen Stufen beschrieben werden: \nr0 = unsaniertes Gebäude \nr1 = Dach saniert \nr2 = Dach + Wand saniert\nr3 = Dach + Wand + Keller saniert "]
["BAK = Baualtersklasse = Klassifizierung von Gebäuden nach energetischer Performance und Baujahr\nVor 1948\n1948-1978\n1979-1994\n1995-2009\nGebäude, die nach 2009 errichtet wurden, erfüllen bereits einen strengen maximale Wärmedurchgangswert, weswegen in den nächsten Jahren keine Sanierung dieser Gebäude zu erwarten ist."]
["Beheizungstruktur: Die Eingabe der Behizungstruktur ist notwendig, um mittels Nutzenergiebedarf für Wärme und Strom die Umweltwirkungen zu berechnen. Hier kann zwischem dem deutschen Durchschnitt mit und ohne Fernwärme gewählt werden. Liegen genauere Daten vor, so können diese ebenfalls eingetragen werden. "]
["Passive Sanierung: \nEs werden drei unterschiedliche Energiestandards untersucht: Die Sanierung nach Mindeststandard GEG, Sanierung nach KfW-Effizienzhaus 70 und Sanierung nach KfW-Effizinezhazs 40, sowie KfW-Effizinezhaus 40 plus. \nDie Passive Sanierung beeinhaltet zum einen die Dämmung der Bestandsgebäude. Hier kann zwischen den konventionellen Dämmstoffen XPS und EPS sowie den ökologischen Dämmstoffen Holzfaser und Zellulose gewählt werden. Auch das Rahmenmaterial für neu eingebaute Fenster kann ausgewählt werden. Hier werden im Tool nur neue Fenster eingebaut, wenn zuvor eingeben wurde, dass die bereits vorhandenen Fenster nicht 3-fach verglast sind. \nZum anderen werden bei der passiven Sanierung die Materialien für einen neuen Dachaufbau berechnet. "]
["Verwertung: \nFür den durch die Sanierung anfallenden Bauschutt können verschieden Verwertungswege ausgewählt werden:\nVerwertung von 100 % des anfallenden Bauschutts\nVerwertung von 93, 9 % und Deponierung von 6,1 % des anfallenden Bauschutts"]
["Aktive Sanierung:\nStrom: Zur aktiven Sanierung des Gebäudes/Quartiers, kann gewählt werden, wie viel Energie der benötigten Nutzenergie durch den Einbau einer Photovoltaikanlage gedeckt werden soll. Hier kann zwischen 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % und 100 % der benötigten Energie gewählt werden. Eine Speicherung des erzeugten Stroms ist im Tool nicht möglich. Es können folglich nicht mehr als 100 % erzeugt werden. \nWärme: Zur aktiven Sanierung des Wärmeerzeugung des Gebäudes/Quartiers kann aus den verschiedenen Wärmeerzeugung Wärmepumpe, Heizöl erneuert, Heizöl nicht Erneuert, Erdgas, Holz/Pellet, Fernwärme und BHKW gewählt werden. \nBei fErnwärme und BHKW werden die THG-Emissionen allerdings nicht pro Gebäude berechnet, sondern können nur für die Gesamtanlage berechnet werden. "]
["Bilanzierung nach Scope:\nGreenhousegas (GHG) Protocol for Cities"]
[]
[]
[]
["DIN EN 15804:"]
[]
[]
[]
["Datenbank für Treibhausgasemissionen:\nEcoinvent, allcoation Cut-off by classification 3.8 (2021) / Ecoinvent, allcoation Cut-off by classification 3.10 (2023)\nZurechnungsmodell, bei dem der Hersteller für die Abfälle verantwortlich ist (\"polluter pays\") und ein Anreiz besteht, wiederverwertbare Produkte zu verwenden, die ohne Belastung erhältlich sind (\"cut off\") \nÖkobaudat \nEN15804 + A2\nÖkobilanz-Datensätze zu Baumaterialien, Bau-, Transport-, Energie und Entsorgungsprozessen. Lebenszyklus eines Bauwerks. \n"]
["Wirkungskategorien Recipe 2016 midpoint (H):\nClimate Change [kg CO2-eq]: Als mittlerer Charakterisierungsfaktor für den Klimawandel wurde das weit verbreitete globale Erwärmungspotenzial (GWP) gewählt, das den integrierten Anstieg der Infrarotstrahlung eines Treibhausgases (THG) quantifiziert, ausgedrückt in kg CO2-eq\nFine particulate matter formation [kg PM 2,5 eq]: Beücksichtigt die Aufnahme von PM2,5 durch die menschliche Bevölkerung .\nFossil resource scarcity [kg Oil eq]: Das Verhältnis zwischen dem höheren Heizwert einer fossilen Ressource und dem Energiegehalt von Rohöl\nLand use [m2 a crop eq]: Bezieht sich auf den relativen Artenverlust, der durch eine bestimmte Landnutzungsart (einjährige Kulturen, Dauerkulturen, Mosaiklandwirtschaft, Forstwirtschaft, städtische Flächen, Weideland) verursacht wird.\nMineral resource scarcity [kg Cu eq]: Der Surplus Ore Potential drückt die durchschnittliche zusätzliche Menge an Erz aus, die in der Zukunft durch den Abbau einer mineralischen Ressource produziert wird, wobei alle zukünftigen Produktionen dieser mineralischen Ressource berücksichtigt werden\nWater consumption [m3]: Wasserentnahme, bei der keine Rückführung zur Quelle erfolgt, z. B. durch Verdunstung, Evapotranspiration, Produktintegration oder Ableitung in ein anderes Einzugsgebiet oder ins Meer. m3 verbrauchtes Wasser pro m3 entnommenes Wasser."]
["8. Speichern/ Exportieren der Ergebnisse"]
["Mit der Nutzung der Funktion von Excel zum Export, ist es ganz einfach möglich die Excel-Datei als PDF zu speichern. \nHierzu muss das Arbeitsballt \"Ergebnis Quartier\", \"Ergebnis Einzelgebäude\" oder \"Ergebnise Realquartier\" geöffnet sein. \nAuf Datei > Exportieren > PDF/XPS Dokument erstellen klicken. Das geöffnete Arbeitsblatt wird als PDF gespeichert. "]
["9. Limitationen"]
["Da das Tool den Anspruch erhebt, mit möglichst wenig oder ungenauen eingabedaten, mit möglichst wenig Vorwissen über ein Gebäude, brauchbare Ergebnisse in Bezug auf Treibhausgasbilanzen und weiteren Wirkungskategorien zu erzeugen, gibt es auch einige Limitationen:\nDas Tool berücksichtigt keine Innenausbauten wie Tapeten, Bodebeläge etc. Auch werden nur Durchschnittswerte verwendet. Das Tool stellt nicht den Anspruch, THG-Bilanzen zu erstellen, die auf das kg genau sind und kann dafür nicht zur Antragstellung von Förderungen genutzt werden. Daher sollte das Tool nur für die grobe Vorplanung und zum relativen Vergleich von verschiedenen Sanierungsvarianten miteinander genutzt werden. \nGleiches gilt für die Kostendarstellung. Da nur Durchschnittswerte genutzt werden können und Transportkosten händisch durch deie Nutzenden eingetragen werden müssen, ist es wahrscheinlich, dass die Kostendarstellung zu gering ist. \nAuch die Wärmeplanung dient nur der Vorplanung und sollte nicht als absolutes Ergebnis dargestellt werden, da hier ebenfalls große Unsicherheiten herrschen, die der Eingabeungeneauigkeit geschuldet ist. "]

{"sheet":"Start","index":2,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[13,1,13,2]]}
[]
[null,"Beschreibung des Gebäudes/Quartiers"]
[]
[null,"Informationen über das Gebäude/Quartier"]
[]
[null,"Adresse","Musterstraße 22, 12345 Musterstadt, Musterland"]
[null,"Ansprechpartner/in","Hans Mustermann"]
[null,"Kontaktinformation","Tel.: +49 123456789, hans.mustemann@firmaxyz.com"]
[null,"Gebäudegröße"]
[]
[null,"Datengrundlage für das/die Gebäude ","Realdaten"]
[null,"Siedlungsart","Einzelgebäude"]
[]
[null,"Ressourceneffizienzmaßnahme"]
[null,"Projektbezeichnung","Bitte geben Sie Ihrem Projekt / Ihrer Maßnahme eine kurze Bezeichnung bzw. einen Projektnamen"]
[null,"Ausgangssituation","Kurzbeschreibung des Status quo"]
[null,"Beschreibung der Maßnahme(n)","Kurzbeschreibung der Hauptmaßnahme und ggf. weiterer Maßnahmen"]
[null,"Involvierte Akteur/innen","Mitarbeitende, Konsument:innen, Abteilungen (Produktentwicklung, Fabrikplanung, Arbeitsvorbereitung, Einkauf/Beschaffung, Produktion, Vertrieb)"]
[null,"Datenbasis für Material-/ Energieänderungen","z.B. Messung, Schätzung, Standardwerte…"]
[null,"Datenbank für Emissionsfaktoren","Eigene Datenbank"]
[null,"Datenbank für Wärmeplanung","dena Gebäudereport 2016"]
[null,"Bilanzierung nach Scope","GHG-Protocol for Cities "]

{"sheet":"Quartier","index":3,"n_rows":98,"n_cols":22,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,14,1],[65,18,65,21],[42,17,43,17],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[44,7,44,8],[45,17,46,17],[45,18,46,18],[45,19,46,19],[59,17,60,17],[65,14,65,16],[59,6,60,6],[59,7,60,7],[22,4,23,4],[56,4,57,4],[41,2,42,2],[59,4,60,4],[16,1,36,1],[38,1,61,1]]}
[]
[]
[null,"Informationen über das Quartier "]
[null,null,{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,\"Quartiersgröße\", \"Quartiersgröße (nicht ausfüllbar) \")","v":"Quartiersgröße (nicht ausfüllbar) "},null,"mittel (15,1 - 30 ha)",null,"Referenzquartier ",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A2,\"keine Angabe\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"1\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"2\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"3\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"4\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"5\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"6\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"7\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"8\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),\"9\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"11\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"12\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"13\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"14\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"15\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"16\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"17\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"18\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),\"19\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"21\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"22\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"23\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"24\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"25\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"26\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"27\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"28\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),\"29\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"31\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"32\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"33\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"34\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"35\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"36\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"37\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"38\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),\"39\",\"keine Angabe\")))))))))))))))))))))))))))))))))))))","v":"keine Angabe"}]
[null,null,{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,\"Quartiersdichte\", \"Quartiersdichte (nicht ausfüllbar) \")","v":"Quartiersdichte (nicht ausfüllbar) "},null,"mittel (15,1 - 25 %)"]
[null,null,{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,\"Baualtersklasse\", \"Baualtersklasse (nicht ausfüllbar) \")","v":"Baualtersklasse (nicht ausfüllbar) "},null,"1979 - 1994"]
[]
[]
[null,null,"Anzahl Gebäude im Quartier",null,{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A2,\"keine Angabe\",IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!R6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!S6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!T6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!U6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!V6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!W6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!X6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!Y6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J2),Energieberechnung!Z6,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!R7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!S7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!T7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!U7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!V7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!W7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!X7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!Y7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J3),Energieberechnung!Z7,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!R8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!S8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!T8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!U8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!V8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!W8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!X8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!Y8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J4),Energieberechnung!Z8,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!R9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!S9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H2,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!T9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!U9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!V9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H3,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!W9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I2,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!X9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I3,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!Y9,IF(AND(E4='Drop-Down'!H4,Quartier!E5='Drop-Down'!I4,Quartier!E6='Drop-Down'!J5),Energieberechnung!Z9,\"keine Angabe\")))))))))))))))))))))))))))))))))))))","v":"keine Angabe"},null," "]
[null,null,null,null,null,null,"r0","r1","r2","r3"]
[null,null,"SFH",null,{"$f":"IF(H4=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(_xlfn.IFS(H4=\"1\",Energieberechnung!I7,H4=\"2\",Energieberechnung!I8,H4=\"3\",Energieberechnung!I9,H4=\"4\",Energieberechnung!I10,H4=\"5\",Energieberechnung!I11,H4=\"6\",Energieberechnung!I12,H4=\"7\",Energieberechnung!I13,H4=\"8\",Energieberechnung!I14,H4=\"9\",Energieberechnung!I15,H4=\"11\",Energieberechnung!I16,H4=\"12\",Energieberechnung!I17,H4=\"13\",Energieberechnung!I18,H4=\"14\",Energieberechnung!I19,H4=\"15\",Energieberechnung!I20,H4=\"16\",Energieberechnung!I21,H4=\"17\",Energieberechnung!I22,H4=\"18\",Energieberechnung!I23,H4=\"19\",Energieberechnung!I24,H4=\"21\",Energieberechnung!I25,H4=\"22\",Energieberechnung!I26,H4=\"23\",Energieberechnung!I27,H4=\"24\",Energieberechnung!I28,H4=\"25\",Energieberechnung!I29,H4=\"26\",Energieberechnung!I30,H4=\"27\",Energieberechnung!I31,H4=\"28\",Energieberechnung!I32,H4=\"29\",Energieberechnung!I33,H4=\"31\",Energieberechnung!I34,H4=\"32\",Energieberechnung!I35,H4=\"33\",Energieberechnung!I36,H4=\"34\",Energieberechnung!I37,H4=\"35\",Energieberechnung!I38,H4=\"36\",Energieberechnung!I30,H4=\"39\",Energieberechnung!I31,H4=\"40\",Energieberechnung!I41,H4=\"39\",Energieberechnung!I42),0))","v":"-"},null,{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E11*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!C36,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!C37,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!C38,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!C39,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E11*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!C42,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!C43,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!C44,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!C45,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E11*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!C48,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!C49,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!C50,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!C51,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E11*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!C54,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!C55,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!C56,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!C57,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"}]
[null,null,"SDH",null,{"$f":"IF(H4=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(_xlfn.IFS(H4=\"1\",Energieberechnung!J7,H4=\"2\",Energieberechnung!J8,H4=\"3\",Energieberechnung!J9,H4=\"4\",Energieberechnung!J10,H4=\"5\",Energieberechnung!J11,H4=\"6\",Energieberechnung!J12,H4=\"7\",Energieberechnung!J13,H4=\"8\",Energieberechnung!J14,H4=\"9\",Energieberechnung!J15,H4=\"11\",Energieberechnung!J16,H4=\"12\",Energieberechnung!J17,H4=\"13\",Energieberechnung!J18,H4=\"14\",Energieberechnung!J19,H4=\"15\",Energieberechnung!J20,H4=\"16\",Energieberechnung!J21,H4=\"17\",Energieberechnung!J22,H4=\"18\",Energieberechnung!J23,H4=\"19\",Energieberechnung!J24,H4=\"21\",Energieberechnung!J25,H4=\"22\",Energieberechnung!J26,H4=\"23\",Energieberechnung!J27,H4=\"24\",Energieberechnung!J28,H4=\"25\",Energieberechnung!J29,H4=\"26\",Energieberechnung!J30,H4=\"27\",Energieberechnung!J31,H4=\"28\",Energieberechnung!J32,H4=\"29\",Energieberechnung!J33,H4=\"31\",Energieberechnung!J34,H4=\"32\",Energieberechnung!J35,H4=\"33\",Energieberechnung!J36,H4=\"34\",Energieberechnung!J37,H4=\"35\",Energieberechnung!J38,H4=\"36\",Energieberechnung!J30,H4=\"39\",Energieberechnung!J31,H4=\"40\",Energieberechnung!J41,H4=\"39\",Energieberechnung!J42),0))","v":"-"},null,{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E12*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!D36,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!D37,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!D38,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!D39,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E12*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!D42,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!D43,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!D44,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!D45,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E12*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!D48,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!D49,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!D50,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!D51,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E12*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!D54,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!D55,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!D56,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!D57,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"}]
[null,null,"SMFH",null,{"$f":"IF(H4=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(_xlfn.IFS(H4=\"1\",Energieberechnung!K7,H4=\"2\",Energieberechnung!K8,H4=\"3\",Energieberechnung!K9,H4=\"4\",Energieberechnung!K10,H4=\"5\",Energieberechnung!K11,H4=\"6\",Energieberechnung!K12,H4=\"7\",Energieberechnung!K13,H4=\"8\",Energieberechnung!K14,H4=\"9\",Energieberechnung!K15,H4=\"11\",Energieberechnung!K16,H4=\"12\",Energieberechnung!K17,H4=\"13\",Energieberechnung!K18,H4=\"14\",Energieberechnung!K19,H4=\"15\",Energieberechnung!K20,H4=\"16\",Energieberechnung!K21,H4=\"17\",Energieberechnung!K22,H4=\"18\",Energieberechnung!K23,H4=\"19\",Energieberechnung!K24,H4=\"21\",Energieberechnung!K25,H4=\"22\",Energieberechnung!K26,H4=\"23\",Energieberechnung!K27,H4=\"24\",Energieberechnung!K28,H4=\"25\",Energieberechnung!K29,H4=\"26\",Energieberechnung!K30,H4=\"27\",Energieberechnung!K31,H4=\"28\",Energieberechnung!K32,H4=\"29\",Energieberechnung!K33,H4=\"31\",Energieberechnung!K34,H4=\"32\",Energieberechnung!K35,H4=\"33\",Energieberechnung!K36,H4=\"34\",Energieberechnung!K37,H4=\"35\",Energieberechnung!K38,H4=\"36\",Energieberechnung!K30,H4=\"39\",Energieberechnung!K31,H4=\"40\",Energieberechnung!K41,H4=\"39\",Energieberechnung!K42),0))","v":"-"},null,{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E13*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!E36,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!E37,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!E38,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!E39,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E13*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!E42,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!E43,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!E44,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!E45,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E13*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!E48,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!E49,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!E50,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!E51,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E13*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!E54,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!E55,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!E56,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!E57,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"}]
[null,null,"LMFH",null,{"$f":"IF(H4=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(_xlfn.IFS(H4=\"1\",Energieberechnung!L7,H4=\"2\",Energieberechnung!L8,H4=\"3\",Energieberechnung!L9,H4=\"4\",Energieberechnung!L10,H4=\"5\",Energieberechnung!L11,H4=\"6\",Energieberechnung!L12,H4=\"7\",Energieberechnung!L13,H4=\"8\",Energieberechnung!L14,H4=\"9\",Energieberechnung!L15,H4=\"11\",Energieberechnung!L16,H4=\"12\",Energieberechnung!L17,H4=\"13\",Energieberechnung!L18,H4=\"14\",Energieberechnung!L19,H4=\"15\",Energieberechnung!L20,H4=\"16\",Energieberechnung!L21,H4=\"17\",Energieberechnung!L22,H4=\"18\",Energieberechnung!L23,H4=\"19\",Energieberechnung!L24,H4=\"21\",Energieberechnung!L25,H4=\"22\",Energieberechnung!L26,H4=\"23\",Energieberechnung!L27,H4=\"24\",Energieberechnung!L28,H4=\"25\",Energieberechnung!L29,H4=\"26\",Energieberechnung!L30,H4=\"27\",Energieberechnung!L31,H4=\"28\",Energieberechnung!L32,H4=\"29\",Energieberechnung!L33,H4=\"31\",Energieberechnung!L34,H4=\"32\",Energieberechnung!L35,H4=\"33\",Energieberechnung!L36,H4=\"34\",Energieberechnung!L37,H4=\"35\",Energieberechnung!L38,H4=\"36\",Energieberechnung!L30,H4=\"39\",Energieberechnung!L31,H4=\"40\",Energieberechnung!L41,H4=\"39\",Energieberechnung!L42),0))","v":"-"},null,{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E14*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!F36,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!F37,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!F38,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!F39,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E14*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!F42,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!F43,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!F44,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!F45,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E14*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!F48,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!F49,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!F50,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!F51,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"},{"$f":"IF(E9=\"keine Angabe\",\"-\",ROUND(E14*IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!F54,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!F55,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!F56,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!F57,\"keine Angabe\"))))/100,0))","v":"-"}]
[]
[]
[null,"IST-Zustand"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf ges.",null,{"$f":"E20+Strom_Nutz","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Strom",null,{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,IF(H4=\"1\",Energieberechnung!R36,IF(Quartier!H4=\"2\",Energieberechnung!S36,IF(Quartier!H4=\"3\",Energieberechnung!T36,IF(Quartier!H4=\"4\",Energieberechnung!#REF!,IF(Quartier!H4=\"5\",Energieberechnung!V36,IF(Quartier!H4=\"6\",Energieberechnung!W36,IF(Quartier!H4=\"7\",Energieberechnung!X36,IF(Quartier!H4=\"8\",Energieberechnung!Y36,IF(Quartier!H4=\"9\",Energieberechnung!Z36,IF(H4=\"11\",Energieberechnung!R37,IF(Quartier!H4=\"12\",Energieberechnung!S37,IF(Quartier!H4=\"13\",Energieberechnung!T37,IF(Quartier!H4=\"14\",Energieberechnung!U36,IF(Quartier!H4=\"15\",Energieberechnung!V37,IF(Quartier!H4=\"16\",Energieberechnung!W37,IF(Quartier!H4=\"17\",Energieberechnung!X37,IF(Quartier!H4=\"18\",Energieberechnung!Y37,IF(Quartier!H4=\"19\",Energieberechnung!Z37,IF(H4=\"21\",Energieberechnung!R38,IF(Quartier!H4=\"22\",Energieberechnung!S38,IF(Quartier!H4=\"23\",Energieberechnung!T38,IF(Quartier!H4=\"24\",Energieberechnung!U38,IF(Quartier!H4=\"25\",Energieberechnung!V38,IF(Quartier!H4=\"26\",Energieberechnung!W38,IF(Quartier!H4=\"27\",Energieberechnung!X38,IF(Quartier!H4=\"28\",Energieberechnung!Y38,IF(Quartier!H4=\"29\",Energieberechnung!Z38,IF(H4=\"31\",Energieberechnung!R39,IF(Quartier!H4=\"32\",Energieberechnung!S39,IF(Quartier!H4=\"33\",Energieberechnung!T39,IF(Quartier!H4=\"34\",Energieberechnung!U39,IF(Quartier!H4=\"35\",Energieberechnung!V39,IF(Quartier!H4=\"36\",Energieberechnung!W39,IF(Quartier!H4=\"37\",Energieberechnung!X39,IF(Quartier!H4=\"38\",Energieberechnung!Y39,IF(Quartier!H4=\"39\",Energieberechnung!Z39,\"keine Angabe\")))))))))))))))))))))))))))))))))))))","v":false},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme",null,{"$f":"IF(E6='Drop-Down'!J2,Energieberechnung!S30,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J3,Energieberechnung!S31,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J4,Energieberechnung!S32,IF(Quartier!E6='Drop-Down'!J5,Energieberechnung!S33,\"keine Angabe\"))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kWh/a"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"%"]
[null,null,"Beheizungsstruktur",null,"ø Deutschland ohne Fernwärme",null,"Erdgas",{"$f":"IF(E23='Drop-Down'!O2,Energieberechnung!AN4,IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O3,Energieberechnung!AP4,\"keine Angabe\"))","v":0.56200000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,"Wärmepumpe",{"$f":"IF(E23='Drop-Down'!O2,Energieberechnung!AN5,IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O3,Energieberechnung!AP5,\"keine Angabe\"))","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Heizöl",{"$f":"IF(E23='Drop-Down'!O2,Energieberechnung!AN6,IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O3,Energieberechnung!AP6,\"keine Angabe\"))","v":0.36199999999999999}]
[null,null,null,null,null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"IF(E23='Drop-Down'!O2,Energieberechnung!AN7,IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O3,Energieberechnung!AP7,\"keine Angabe\"))","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Fernwärme",{"$f":"IF(E23='Drop-Down'!O2,Energieberechnung!AN8,IF(E23='Drop-Down'!O3,0,\"keine Angabe\"))","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,"Territorial"]
[null,null,"THG ges.",null,{"$f":"ROUND((E31+E32)/1000,-2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"T CO2/a",null,{"$f":"ROUND(H32/1000,-2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"T CO2/a"]
[null,null,"THG Strom",null,{"$f":"Strom_Nutz*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Ökobaudat!I17,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17)","v":0},"kg CO2/a",null,0,"kg CO2/a"]
[null,null,"THG Wärme",null,{"$f":"Wärme_Nutz*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,H23*Ökobaudat!I8+Quartier!H24*Ökobaudat!I6+Quartier!H25*Ökobaudat!I11+Quartier!H26*Ökobaudat!I14+Quartier!H27*Ökobaudat!I20,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,H23*'Eigene Datenbank'!M8+Quartier!H24*'Eigene Datenbank'!M6+Quartier!H25*'Eigene Datenbank'!M11+Quartier!H26*'Eigene Datenbank'!M14+Quartier!H27*'Eigene Datenbank'!M20)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kg CO2/a",null,{"$f":"E20*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,H23*Ökobaudat!I8+Quartier!H25*Ökobaudat!I11+Quartier!H26*Ökobaudat!I14,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,H23*'Eigene Datenbank'!M8+Quartier!H25*'Eigene Datenbank'!M11+Quartier!H26*'Eigene Datenbank'!M14)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kg CO2/a"]
[]
[]
[null,null,"Ziel 2030",null,{"$f":"ROUND(0.54*(IF(H4=\"1\",Energieberechnung!R12,IF(Quartier!H4=\"2\",Energieberechnung!S12,IF(Quartier!H4=\"3\",Energieberechnung!T12,IF(Quartier!H4=\"4\",Energieberechnung!U12,IF(Quartier!H4=\"5\",Energieberechnung!V12,(IF(Quartier!H4=\"6\",Energieberechnung!W12,IF(Quartier!H4=\"7\",Energieberechnung!X12,IF(Quartier!H4=\"8\",Energieberechnung!Y12,IF(Quartier!H4=\"9\",Energieberechnung!Z12,IF(H4=\"11\",Energieberechnung!R13,IF(Quartier!H4=\"12\",Energieberechnung!S13,IF(Quartier!H4=\"13\",Energieberechnung!T13,IF(Quartier!H4=\"14\",Energieberechnung!U13,IF(Quartier!H4=\"15\",Energieberechnung!V13,(IF(Quartier!H4=\"16\",Energieberechnung!W13,IF(Quartier!H4=\"17\",Energieberechnung!X13,IF(Quartier!H4=\"18\",Energieberechnung!Y13,IF(Quartier!H4=\"19\",Energieberechnung!Z13,IF(H4=\"21\",Energieberechnung!R14,IF(Quartier!H4=\"22\",Energieberechnung!S14,IF(Quartier!H4=\"23\",Energieberechnung!T14,IF(Quartier!H4=\"24\",Energieberechnung!U14,IF(Quartier!H4=\"25\",Energieberechnung!V14,(IF(Quartier!H4=\"26\",Energieberechnung!W14,IF(Quartier!H4=\"27\",Energieberechnung!X14,IF(Quartier!H4=\"28\",Energieberechnung!Y14,IF(Quartier!H4=\"29\",Energieberechnung!Z14,IF(H4=\"31\",Energieberechnung!R15,IF(Quartier!H4=\"32\",Energieberechnung!S15,IF(Quartier!H4=\"33\",Energieberechnung!T15,IF(Quartier!H4=\"34\",Energieberechnung!U15,IF(Quartier!H4=\"35\",Energieberechnung!V15,(IF(Quartier!H4=\"36\",Energieberechnung!W15,IF(Quartier!H4=\"37\",Energieberechnung!X15,IF(Quartier!H4=\"38\",Energieberechnung!Y15,IF(Quartier!H4=\"39\",Energieberechnung!Z15,\"keine Angabe\"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"T CO2/a"]
[null,null,"Ziel 2045",null,0,"T CO2/a"]
[]
[]
[null,"Sanierungs-maßnahmen"]
[null,null,"Passive Sanierung",null,"A3: Sanierungstiefe GEG / Sanierungsrate 90 %",null,"Sanierungs-material","XPS"]
[null,null,null,null,null,null,"Rahmen-material","Holz"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme nach Sanierung",null,"kWh/a","%"]
[null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(H4=\"1\",Sachbilanz!AK3,Quartier!H4=\"2\",Sachbilanz!AL3,H4=\"3\",Sachbilanz!AM3,H4=\"4\",Sachbilanz!AN3,Quartier!H4=\"5\",Sachbilanz!AO3,H4=\"6\",Sachbilanz!AP3,Quartier!H4=\"7\",Sachbilanz!AQ3,Quartier!H4=\"8\",Sachbilanz!AR3,Quartier!H4=\"9\",Sachbilanz!AS3,Quartier!H4=\"11\",Sachbilanz!AK4,Quartier!H4=\"12\",Sachbilanz!AL4,Quartier!H4=\"13\",Sachbilanz!AM4,Quartier!H4=14,Sachbilanz!AN4,Quartier!H4=\"15\",Sachbilanz!AO4,Quartier!H4=\"16\",Sachbilanz!AP4,Quartier!H4=\"17\",Sachbilanz!AQ4,Quartier!H4=\"18\",Sachbilanz!AR4,Quartier!H4=\"19\",Sachbilanz!AS4,Quartier!H4=\"21\",Sachbilanz!AK5,Quartier!H4=\"22\",Sachbilanz!AL5,Quartier!H4=\"23\",Sachbilanz!AM5,Quartier!H4=\"24\",Sachbilanz!AN5,Quartier!H4=\"25\",Sachbilanz!AO5,Quartier!H4=\"26\",Sachbilanz!AP5,Quartier!H4=\"27\",Sachbilanz!AQ5,Quartier!H4=\"28\",Sachbilanz!AR5,Quartier!H4=\"29\",Sachbilanz!AS5,H4=\"31\",Sachbilanz!AK6,Quartier!H4=\"32\",Sachbilanz!AL6,Quartier!H4=\"33\",Sachbilanz!AM6,Quartier!H4=\"34\",Sachbilanz!AN6,Quartier!H4=\"35\",Sachbilanz!AO6,Quartier!H4=\"36\",Sachbilanz!AP6,Quartier!H4=\"37\",Sachbilanz!AQ6,Quartier!H4=\"38\",Sachbilanz!AR6,Quartier!H4=\"39\",Sachbilanz!AS6)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"E43/E20*100","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[null,null,"Materialströme",null,null,null,"Verwertung","Verwertung 100 %"]
[null,null,"aus dem Quartier","Mix_Bauschutt",{"$f":"_xlfn.IFS(E6='Drop-Down'!J2,(Sanierung!C19)*(Sachbilanz!I358+Sachbilanz!I364)/2+(Sanierung!C20)*(Sachbilanz!L358+Sachbilanz!L364)/2,E6='Drop-Down'!J3,(Sanierung!C19)*(Sachbilanz!I372+Sachbilanz!I383+Sachbilanz!I388)/3+(Sanierung!C20)*(Sachbilanz!L372+Sachbilanz!L383+Sachbilanz!L388)/3,E6='Drop-Down'!J4,(Sanierung!C19)*(Sachbilanz!I398+Sachbilanz!I407)/2+(Sanierung!C20)*(Sachbilanz!L398+Sachbilanz!L407)/2,E6='Drop-Down'!J5,(Sanierung!C19)*(Sachbilanz!I416+Sachbilanz!I427+Sachbilanz!I434)/3+(Sanierung!C20)*(Sachbilanz!L416+Sachbilanz!L427+Sachbilanz!L434)/3)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kg"]
[null,null,null,"Fenster",{"$f":"_xlfn.IFS(E6='Drop-Down'!J2,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!N314+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!O314+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!P314+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!Q314,E6='Drop-Down'!J3,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!N315+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!O315+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!P315+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!Q315,E6='Drop-Down'!J4,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!N316+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!O316+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!P316+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!Q316,E6='Drop-Down'!J5,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!N317+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!O317+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!P317+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!Q317)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"kg"]
[]
[null,null,"in das Quartier","EPS",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,IF(Dämm_Mat='Drop-Down'!T2,Sachbilanz!T512*Sanierung!C19+Sanierung!D19*Sachbilanz!T514+Sachbilanz!T516*Sanierung!E19+Sachbilanz!U512*Sanierung!C20+Sanierung!D20*Sachbilanz!U514+Sachbilanz!U516*Sanierung!E20+Sachbilanz!V512*Sanierung!C21+Sanierung!D21*Sachbilanz!V514+Sachbilanz!V516*Sanierung!E21+Sachbilanz!W512*Sanierung!C22+Sanierung!D22*Sachbilanz!W514+Sachbilanz!W516*Sanierung!E22,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"XPS",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,IF(Dämm_Mat='Drop-Down'!T3,Sachbilanz!T512*Sanierung!C19+Sanierung!D19*Sachbilanz!T514+Sachbilanz!T516*Sanierung!E19+Sachbilanz!U512*Sanierung!C20+Sanierung!D20*Sachbilanz!U514+Sachbilanz!U516*Sanierung!E20+Sachbilanz!V512*Sanierung!C21+Sanierung!D21*Sachbilanz!V514+Sachbilanz!V516*Sanierung!E21+Sachbilanz!W512*Sanierung!C22+Sanierung!D22*Sachbilanz!W514+Sachbilanz!W516*Sanierung!E22,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Holzfaser",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,IF(Dämm_Mat='Drop-Down'!T4,Sachbilanz!T520*Sanierung!C19+Sanierung!D19*Sachbilanz!T522+Sachbilanz!T524*Sanierung!E19+Sachbilanz!U520*Sanierung!C20+Sanierung!D20*Sachbilanz!U522+Sachbilanz!U524*Sanierung!E20+Sachbilanz!V520*Sanierung!C21+Sanierung!D21*Sachbilanz!V522+Sachbilanz!V524*Sanierung!E21+Sachbilanz!W520*Sanierung!C22+Sanierung!D22*Sachbilanz!W522+Sachbilanz!W524*Sanierung!E22,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Zellulose",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,IF(Dämm_Mat='Drop-Down'!T5,Sanierung!C19*Sachbilanz!T528+Sachbilanz!T530*Sanierung!D19+Sachbilanz!T532*Sanierung!E19+Sanierung!C20*Sachbilanz!U528+Sachbilanz!U530*Sanierung!D20+Sachbilanz!U532*Sanierung!E20+Sanierung!C21*Sachbilanz!V528+Sachbilanz!V530*Sanierung!D21+Sachbilanz!V532*Sanierung!E21+Sanierung!C22*Sachbilanz!W528+Sachbilanz!W530*Sanierung!D22+Sachbilanz!W532*Sanierung!E22,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"PVC-Rahmen",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,_xlfn.IFS(E6='Drop-Down'!J2,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!G309+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!H309+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!I309+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!J309,E6='Drop-Down'!J3,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!G310+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!H310+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!I310+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!J310,E6='Drop-Down'!J4,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!G311+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!H311+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!I311+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!J311,E6='Drop-Down'!J5,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!G312+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!H312+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!I312+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!J312),0)","v":0},"m2"]
[null,null,null,"Glas (3-fach)",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,_xlfn.IFS(E6='Drop-Down'!J2,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!C309+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!D309+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!E309+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!F309,E6='Drop-Down'!J3,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!C310+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!D310+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!E310+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!F310,E6='Drop-Down'!J4,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!C311+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!D311+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!E311+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!F311,E6='Drop-Down'!J5,(Sanierung!F15-J11)*Sachbilanz!C312+(Sanierung!F16-J12)*Sachbilanz!D312+(Sanierung!F17-J13)*Sachbilanz!E312+(Sanierung!F18-J14)*Sachbilanz!F312),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Putz",{"$f":"IF(Start!C11='Drop-Down'!A3,Sachbilanz!T510*SUM(Sanierung!C19:E19)+Sachbilanz!U510*SUM(Sanierung!C20:E20)+Sachbilanz!V510*SUM(Sanierung!C21:E21)+Sachbilanz!W510*SUM(Sanierung!C22:E22),0)","v":0},"kg"]
[]
[null,null,"Aktive Sanierung Wärme",null,"Anteil WP an Heizstruktur: 50 %"]
[null,null,"Wärmepumpe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus","Territorial"]
[null,null,"Aktive Sanierung Strom:",null,"Deckung Strombedarf 40 %",null,"BHKW/Fernwärme im Quartier","Nein",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"THG ges. ",{"$f":"E30","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"H30","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,"Photovoltaik",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG ges. Sanierung",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,"THG Ziel 2030",{"$f":"E35","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"E35","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2050,"THG Ziel 2050",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,null,"Territorial"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG Strom","THG Wärme","THG Materialströme","THG Gesamt","THG Strom","THG Wärme","THG Materialströme","THG Gesamt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Technische Einbauten","THG ges."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1 - A3","Herstellungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!R6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!R7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!R8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!R9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A4 - A5","Bauphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!S6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!S7","v":"-"},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!S8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!S9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B1 - B7","Nutzungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!T8","v":"-"},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C1 -C4","Entsorgungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U6/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D ","Vorteile und Belastungen ",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!V6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!V7/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!V8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!V9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T17/1000,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T18/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T19/1000,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"'Ergebnis Quartier'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vor Sanierung",{"$f":"ROUND(E31/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND(E32/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]

{"sheet":"Ergebnis Quartier","index":4,"n_rows":101,"n_cols":51,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,21,23,21],[22,22,23,22],[13,19,14,19],[13,20,14,20],[22,16,23,16],[22,20,23,20],[2,21,3,21],[2,16,3,16],[12,17,12,18],[12,16,13,16],[13,17,14,17],[13,18,14,18],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[37,5,37,7],[39,1,43,1],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,3,42,4],[44,1,51,1],[45,3,46,3],[47,3,50,3],[53,3,54,4],[32,1,38,1],[2,3,2,5],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[35,3,35,4],[6,3,6,4],[17,1,31,1],[18,5,19,6],[18,7,18,10],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[25,5,25,7],[0,45,0,46],[0,47,0,50],[4,6,4,9],[3,6,3,9],[1,1,16,1],[5,6,5,9],[0,43,0,44],[6,6,6,9],[7,26,10,26],[3,26,6,26],[1,34,1,38],[9,27,10,27],[3,27,4,27],[5,27,6,27],[7,27,8,27],[1,29,1,33],[56,16,57,16],[56,14,62,14],[65,17,65,18],[65,19,65,20],[1,14,20,14],[37,14,41,14],[43,14,47,14],[49,14,53,14],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[25,14,29,14],[31,14,35,14],[22,17,23,17],[22,18,23,18],[22,19,23,19]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jahr","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,"Differenz"]
[null,"Information über das Quartier ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Strom","Wärme","Strom","Wärme","Investitionen","Summe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzung","Entsorgung","Vorteile und Belastungen ",null,null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Techn. Einbauten","Ziel","Strom","Wärme","Materialströme","Techn. Einbauten","Ziel",null,null,null,1,{"$f":"$R$68","v":0},{"$f":"$R$69","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"$T$68","v":0},{"$f":"$T$69","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"AR3-AT3","v":0},{"$f":"AS3-AU3","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"-R98","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"AV3+AW3+AX3","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,"Quartiersgröße",null,null,{"$f":"Quartier!E4","v":"mittel (15,1 - 30 ha)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aktuell","Vor Sanierung ","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND(Quartier!E31/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Quartier!E32/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},{"$f":"AR4-AT4","v":0},{"$error":"#VALUE!"},null,{"$f":"AY3+AV4+AW4+AX4","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,"Quartiersdichte",null,null,{"$f":"Quartier!E5","v":"mittel (15,1 - 25 %)"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D",null,null,null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,{"$f":"Quartier!H31/1000","v":0},{"$f":"ROUND(Quartier!H32/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,3,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$f":"AY4+AV5+AW5+AX5","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,"Baualtersklasse",null,null,{"$f":"Quartier!E6","v":"1979 - 1994"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*Ökobaudat!T17,aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!T27+0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!T17,aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!T27+0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!T17,aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!T27+0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!I17,aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!I27+0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!T17,aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*Ökobaudat!T27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!E37,0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,"Nach Sanierung","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T17/1000,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T18/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!T19/1000,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Referenz Quartier",null,null,{"$f":"Quartier!H4","v":"keine Angabe"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!E43,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!E48,aSan_Wärm=Fern_100,Sanierung!E53,aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!E57),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,{"$f":"'Ergebnis Quartier'!U16","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U17/1000,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U18/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Quartier'!U19/1000,0)","v":0},null,null,null,null,5,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!J32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!J31:L31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!J33:L33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!J34:L34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:L28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:L29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!J30:L30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!J36:L36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J67:L67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!M32:N32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!M31:N31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!M33:N33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!M34:N34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!M28:N28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!M29:N29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!M30:N30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!M36:N36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!M67:N67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!V32:Y32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!V31:Y31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!V33:Y33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!V34:Y34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!V28:Y28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!V29:Y29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!V30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!V36:Y36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!V67:Y67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!Z32:AA32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!Z31:AA31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!Z33:AA33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!Z34:AA34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!Z28:AA28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!Z29:AA29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!Z30:AA30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!Z36:AA36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!Z67:AA67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,"THG Ziel",2030,null,null,null,null,null,{"$f":"Quartier!E35","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,6,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:L24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:L7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:L7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:L22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!M24:N24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M7:N7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M9:N9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M10:N10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M12:N12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M13:N13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M15:N15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M7:N7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M9:N9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M10:N10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M12:N12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!M13:N13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M15:N15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!M22:N22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!V24:Y24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V7:Y7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V9:Y9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V10:Y10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V12:Y12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V13:Y13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V15:Y15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V7:Y7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V9:Y9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V10:Y10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V12:Y12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!V13:Y13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V15:Y15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!V22:Y22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!Z24:AA24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z7:AA7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z9:AA9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z10:AA10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z12:AA12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z13:AA13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z15:AA15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z7:AA7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z9:AA9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z10:AA10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z12:AA12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!Z13:AA13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z15:AA15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!Z22:AA22))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Quartier!E35","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,7,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Gebäude im Quartier",null,{"$f":"Zahl_Geb","v":"keine Angabe"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R6:R9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S6:S9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T6:T9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U6:U9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V6:V9)/1000,\"-\")","v":"-"},"T CO2/a",null,null,null,null,2045,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"r0","r1","r2","r3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,9,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"SFH",null,{"$f":"SFH_qurtr","v":"-"},null,{"$f":"Quartier!G11","v":"-"},{"$f":"Quartier!H11","v":"-"},{"$f":"Quartier!I11","v":"-"},{"$f":"Quartier!J11","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"SDH",null,{"$f":"SDH_qurtr","v":"-"},null,{"$f":"Quartier!G12","v":"-"},{"$f":"Quartier!H12","v":"-"},{"$f":"Quartier!I12","v":"-"},{"$f":"Quartier!J12","v":"-"},null,null,null,null,null,"Phasen nach GHG -Protocol","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"SMFH",null,{"$f":"SMFH_qurtr","v":"-"},null,{"$f":"Quartier!G13","v":"-"},{"$f":"Quartier!H13","v":"-"},{"$f":"Quartier!I13","v":"-"},{"$f":"Quartier!J13","v":"-"},null,null,null,null,null,null,"Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1","Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"LMFH",null,{"$f":"LMFH_qurtr","v":"-"},null,{"$f":"Quartier!G14","v":"-"},{"$f":"Quartier!H14","v":"-"},{"$f":"Quartier!I14","v":"-"},{"$f":"Quartier!J14","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Nebengebäude",null,{"$f":"Quartier!E15","v":0},null,{"$f":"Quartier!G15","v":0},{"$f":"Quartier!H15","v":0},{"$f":"Quartier!I15","v":0},{"$f":"Quartier!J15","v":0},null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"H22","v":0},{"$f":"I22","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.8*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.6*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.4*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.2*Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!M27))+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!E37,0)","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"H23","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"I23","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!E43,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!E48,aSan_Wärm=Fern_100,Sanierung!E53,aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!E57,aSan_Wärm='Drop-Down'!V6,\"keine Angabe\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=Fern_100,0,AND(aSan_Wärm=BHKW_100,Quartier!H60=ja),Sanierung!E57,AND(aSan_Wärm=BHKW_100,Quartier!H60=nein),0,aSan_Wärm=WP_80,Quartier!E43*(Sanierung!D43*Ökobaudat!I8+Sanierung!D46*Ökobaudat!I14),aSan_Wärm=WP_50,Quartier!E43*(Sanierung!D48*Ökobaudat!I8+Sanierung!D50*Ökobaudat!I11+Sanierung!D51*Ökobaudat!I14)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=Fern_100,0,AND(aSan_Wärm=BHKW_100,Quartier!H60=ja),Sanierung!E57,AND(aSan_Wärm=BHKW_100,Quartier!H60=nein),0,aSan_Wärm=WP_80,Quartier!E43*(Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!D46*'Eigene Datenbank'!M14),aSan_Wärm=WP_50,Quartier!E43*(Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!M11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!M14)))","v":{"$error":"#N/A"}},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"-R99","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"IST-\nZustand",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!J32:Y32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!J31:Y31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!J33:Y33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!J34:Y34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:Y28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:Y29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!J30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!J36:Y36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J67:Y67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45))),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!M32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!M31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!M33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!M34,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!M28/Sachbilanz!E296,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!M29/Sachbilanz!E298)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!M30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!M36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!M67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45)))","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,"Nutzenergiebedarf",null,"THG ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",null,null,{"$f":"1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:Y24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:Y7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J9:Y9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J10:Y10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J12:Y12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J13:Y13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15:Y15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:Y7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J9:Y9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J10:Y10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J12:Y12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!J13:Y13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15:Y15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:Y22))),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!M24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M9+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M12+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M9+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M12+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*'Eigene Datenbank'!M13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M21,aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!M21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!M22)))","v":{"$error":"#N/A"}},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus","Scope 1 ","Ziel 2030","Ziel 2045",null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"(R16+R17+R18+R19)/1000","v":{"$error":"#VALUE!"}},0,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"T CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,"[kWh/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Stom",null,{"$f":"Quartier!E19","v":false},null,{"$f":"Quartier!E31","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"-R100","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Wärme",null,{"$f":"Quartier!E20","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"Quartier!E32","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H31","v":0},null,null,null,null,null," ",null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzung","Entsorgung","Vorteile und Belastungen ","Gesamt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Gesamt",null,{"$f":"Quartier!E18","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"Quartier!E30","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H30","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E35","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E36","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D","A-C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Beheizungsstruktur",null,{"$f":"Quartier!E23","v":"ø Deutschland ohne Fernwärme"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water con-sumption [m3]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugs-potenzial \n[m3 world eq]\")","v":"Water con-sumption [m3]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*Ökobaudat!AB17,aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!AB27+0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!AB17,aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!AB27+0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!AB17,aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!AB27+0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!AB17,aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!AB27+0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!AB17,aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*Ökobaudat!AB27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*Ökobaudat!AB17,0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!N27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!N17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Erdgas",null,{"$f":"Quartier!H23","v":0.56200000000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*SUM(Ökobaudat!AH8:AN8)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!AH6:AN6)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!AH11:AN11)+Sanierung!D45*SUM(Ökobaudat!AH14:AN14)+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*SUM(Ökobaudat!AH8:AN8)+Sanierung!D49*SUM(Ökobaudat!AH6:AN6)+Sanierung!D50*SUM(Ökobaudat!AH11:AN11)+Sanierung!D51*SUM(Ökobaudat!AH14:AN14)+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!AH23:AN23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*Ökobaudat!AB8+Sanierung!D44*Ökobaudat!AB6+Sanierung!D44*Ökobaudat!AB11+Sanierung!D45*Ökobaudat!AB14+Sanierung!D47*Ökobaudat!AB18*0.65+Sanierung!D47*Ökobaudat!AB19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*Ökobaudat!AB8+Sanierung!D49*Ökobaudat!AB6+Sanierung!D50*Ökobaudat!AB11+Sanierung!D51*Ökobaudat!AB14+Sanierung!D52*Ökobaudat!AB18*0.65+Sanierung!D52*Ökobaudat!AB19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!AB18*0.65+Ökobaudat!AB19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!AB23),Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!N8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!N6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!N11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!N14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!N18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!N19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!N8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!N6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!N11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!N14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!N18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!N19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!N18*0.65+'Eigene Datenbank'!N19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!N23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Wärmepumpe",null,{"$f":"Quartier!H24","v":4.2999999999999997E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AC32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AC31:AE31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AC33:AE33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AC34:AE34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AC28:AE28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AC29:AE29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AC30:AE30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AC36:AE36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AC67:AE67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AF32:AG32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AF31:AG31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AF33:AG33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AF34:AG34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AF28:AG28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AF29:AG29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AF30:AG30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AF36:AG36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AF67:AG67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AO32:AR32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AO31:AR31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AO33:AR33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AO34:AR34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AO28:AR28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AO29:AR29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AO30:AR30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AO36:AR36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AO67:AR67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AS32:AT32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AS31:AT31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AS33:AT33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AS34:AT34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AS28:AT28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AS29:AT29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AS30:AT30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AS36:AT36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AS67:AT67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AB32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AB31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AB33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AB34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AB28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AB29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AB30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AB36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AB67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AB37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AB43)+SUM(Ökobaudat!AB44)+SUM(Ökobaudat!AB45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AB37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AB43)+SUM(Ökobaudat!AB44)+SUM(Ökobaudat!AB45)))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!N32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!N31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!N33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!N34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Y6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!N28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!N29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!N30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!N36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!N67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Heizöl",null,{"$f":"Quartier!H25","v":0.36199999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AC24:AE24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC7:AE7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC7:AE7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AC13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AC22:AE22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AF24:AG24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF7:AG7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF9:AG9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF10:AG10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF12:AG12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF13:AG13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF15:AG15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF7:AG7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF9:AG9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF10:AG10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF12:AG12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AF13:AG13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF15:AG15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AF22:AG22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AO24:AR24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO7:AR7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO9:AR9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO10:AR10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO12:AR12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO13:AR13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO15:AR15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO7:AR7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO9:AR9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO10:AR10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO12:AR12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AO13:AR13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO15:AR15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AO22:AR22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AS24:AT24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS7:AT7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS9:AT9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS10:AT10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS12:AT12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS13:AT13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS15:AT15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS7:AT7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS9:AT9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS10:AT10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS12:AT12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AS13:AT13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS15:AT15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AS22:AT22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AB24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AB13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AB21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AB22))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!N24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!N13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!N21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!N22))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Holz-/Pellet",null,{"$f":"Quartier!H26","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R26:R29),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S26:S29),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T26:T29),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U26:U29),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V26:V29),\"-\")","v":"-"},{"$f":"SUM(W26:W29)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Fernwärme",null,{"$f":"Quartier!H27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE \n[kg Sb eq]\")","v":"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*Ökobaudat!AU17,aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!AU27+0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!AU17,aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!AU27+0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!AU17,aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!AU27+0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!AU17,aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!AU27+0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!AU17,aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*Ökobaudat!AU27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*Ökobaudat!AU17,0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!L27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!L17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"-R101","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Passive Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*SUM(Ökobaudat!BA8:BG8)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!BA6:BG6)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!BA11:BG11)+Sanierung!D45*SUM(Ökobaudat!BA14:BG14)+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*SUM(Ökobaudat!BA8:BG8)+Sanierung!D49*SUM(Ökobaudat!BA6:BG6)+Sanierung!D50*SUM(Ökobaudat!BA11:BG11)+Sanierung!D51*SUM(Ökobaudat!BA14:BG14)+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!BA23:BG23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*Ökobaudat!AU8+Sanierung!D44*Ökobaudat!AU6+Sanierung!D44*Ökobaudat!AU11+Sanierung!D45*Ökobaudat!AU14+Sanierung!D47*Ökobaudat!AU18*0.65+Sanierung!D47*Ökobaudat!AU19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*Ökobaudat!AU8+Sanierung!D49*Ökobaudat!AU6+Sanierung!D50*Ökobaudat!AU11+Sanierung!D51*Ökobaudat!AU14+Sanierung!D52*Ökobaudat!AU18*0.65+Sanierung!D52*Ökobaudat!AU19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!AU18*0.65+Ökobaudat!AU19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!AU23),Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!L8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!L6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!L11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!L14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!L18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!L19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!L8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!L6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!L11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!L14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!L18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!L19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!L18*0.65+'Eigene Datenbank'!L19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!L23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Sanierungstiefe",null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Sanszenario=GEG_50,Sanszenario=GEG_65,Sanszenario=GEG_90),\"GEG\",OR(Sanszenario=KFW70_50,Sanszenario=KFW70_65,Sanszenario=KFW70_90),\"KfW70\",OR(Sanszenario=KFW40_50,Sanszenario=KFW40_65,Sanszenario=KFW40_90),\"KfW40\",OR(Sanszenario=KFW40p_50,Sanszenario=KFW40p_65,Sanszenario=KFW40p_90),\"KfW40+\")","v":"GEG"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AV32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AV31:AX31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AV33:AX33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AV34:AX34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AV28:AX28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AV29:AX29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AV30:AX30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AV36:AX36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AV67:AX67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AY32:AZ32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AY31:AZ31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AY33:AZ33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AY34:AZ34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AY28:AZ28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AY29:AZ29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AY30:AZ30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AY36:AZ36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AY67:AZ67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!BH32:BK32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!BH31:BK31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!BH33:BK33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!BH34:BK34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BH28:BK28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BH29:BK29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!BH30:BK30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!BH36:BK36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BH67:BK67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!BL32:BM32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!BL31:BM31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!BL33:BM33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!BL34:BM34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BL28:BM28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BL29:BM29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!BL30:BM30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!BL36:BM36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BL67:BM67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!AU32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!AU31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!AU33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!AU34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AU28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AU29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!AU30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!AU36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AU67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AU37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AU43)+SUM(Ökobaudat!AU44)+SUM(Ökobaudat!AU45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!AU37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!AU43)+SUM(Ökobaudat!AU44)+SUM(Ökobaudat!AU45)))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!L32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!L31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!L33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!L34,Dämm_Mat='Drop-Down'!W6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!L28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!L29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!L30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!L36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!L67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Sanierungsrate",null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Sanszenario=GEG_50,Sanszenario=KFW70_50,Sanszenario=KFW40_50,Sanszenario=KFW40p_50),\"50 %\",OR(Sanszenario=GEG_65,Sanszenario=KFW70_65,Sanszenario=KFW40_65,Sanszenario=KFW40p_65),\"65 %\",OR(,Sanszenario=GEG_90,Sanszenario=KFW70_90,Sanszenario=KFW40_90,Sanszenario=KFW40p_90),\"90 % \")","v":"90 % "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AV24:AX24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV7:AX7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV7:AX7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AV13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AV22:AX22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AY24:AZ24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY7:AZ7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY9:AZ9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY10:AZ10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY12:AZ12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY13:AZ13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY15:AZ15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY7:AZ7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY9:AZ9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY10:AZ10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY12:AZ12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AY13:AZ13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY15:AZ15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AY22:AZ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BH24:BK24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH7:BK7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH9:BK9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH10:BK10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH12:BK12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH13:BK13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH15:BK15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH7:BK7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH9:BK9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH10:BK10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH12:BK12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BH13:BK13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH15:BK15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BH22:BK22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BL24:BM24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL7:BM7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL9:BM9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL10:BM10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL12:BM12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL13:BM13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL15:BM15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL7:BM7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL9:BM9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL10:BM10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL12:BM12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BL13:BM13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL15:BM15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BL22:BM22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AU24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!AU13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AU21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AU22))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!L24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!L21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!L22))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Sanierungsmaterial",null,{"$f":"Dämm_Mat","v":"XPS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R32:R35),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S32:S35),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T32:T35),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U32:U35),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V32:V35),\"-\")","v":"-"},{"$f":"SUM(W32:W35)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Rahmenmaterial",null,{"$f":"Mat_Rhm","v":"Holz"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Verwertung",null,{"$f":"Quartier!H45","v":"Verwertung 100 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity [kg oil eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF \n[MJ]\")","v":"Fossil resource scarcity [kg oil eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.4*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.2*Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),0)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Quartier!E19*Ökobaudat!BN17,aSan_Str=PV_20,0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!BN27+0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!BN17,aSan_Str=PV_40,0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!BN27+0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!BN17,aSan_Str=PV_60,0.6*Quartier!E19*Ökobaudat!BN27+0.4*Quartier!E19*Ökobaudat!BN17,aSan_Str=PV_80,0.8*Quartier!E19*Ökobaudat!BN27+0.2*Quartier!E19*Ökobaudat!BN17,aSan_Str=PV_100,Quartier!E19*Ökobaudat!BN27)+IF(aSan_Wärm=BHKW,Sanierung!D56/2*Ökobaudat!BN17,0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!J27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!J17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*SUM(Ökobaudat!BT8:BZ8)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!BT6:BZ6)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!BT11:BZ11)+Sanierung!D45*SUM(Ökobaudat!BT14:BZ14)+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+Sanierung!D47*SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*SUM(Ökobaudat!BT8:BZ8)+Sanierung!D49*SUM(Ökobaudat!BT6:BZ6)+Sanierung!D50*SUM(Ökobaudat!BT11:BZ11)+Sanierung!D51*SUM(Ökobaudat!BT14:BZ14)+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+Sanierung!D52*SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!BT23:BZ23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*Ökobaudat!BN8+Sanierung!D44*Ökobaudat!BN6+Sanierung!D44*Ökobaudat!BN11+Sanierung!D45*Ökobaudat!BN14+Sanierung!D47*Ökobaudat!BN18*0.65+Sanierung!D47*Ökobaudat!BN19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*Ökobaudat!BN8+Sanierung!D49*Ökobaudat!BN6+Sanierung!D50*Ökobaudat!BN11+Sanierung!D51*Ökobaudat!BN14+Sanierung!D52*Ökobaudat!BN18*0.65+Sanierung!D52*Ökobaudat!BN19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!BN18*0.65+Ökobaudat!BN19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!BN23),Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!J8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!J6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!J11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!J14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!J18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!J19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!J8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!J6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!J11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!J14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!J18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!J19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!J18*0.65+'Eigene Datenbank'!J19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!J23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Aktive Sanierung ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!BO32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!BO31:BQ31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!BO33:BQ33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!BO34:BQ34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BO28:BQ28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BO29:BQ29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!BO30:BQ30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!BO36:BQ36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BO67:BQ67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!BR32:BS32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!BR31:BS31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!BR33:BS33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!BR34:BS34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BR28:BS28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BR29:BS29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!BR30:BS30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!BR36:BS36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BR67:BS67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!CA32:CD32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!CA31:CD31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!CA33:CD33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!CA34:CD34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!CA28:CD28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!CA29:CD29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!CA30:CD30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!CA36:CD36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CA67:CD67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!CE32:CF32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!CE31:CF31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!CE33:CF33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!CE34:CF34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!CE28:CF28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!CE29:CF29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!CE30:CF30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!CE36:CF36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CE67:CF67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CE37:CF37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!CE43:CF43)+SUM(Ökobaudat!CE44:CF44)+SUM(Ökobaudat!CE45:CF45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!CE37:CF37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!CE43:CF43)+SUM(Ökobaudat!CE44:CF44)+SUM(Ökobaudat!CE45:CF45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*(_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*SUM(Ökobaudat!BN32)/Sachbilanz!AC458,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*SUM(Ökobaudat!BN31)/Sachbilanz!AC457,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*SUM(Ökobaudat!BN33)/Sachbilanz!AC459,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*SUM(Ökobaudat!BN34)/Sachbilanz!AC460,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_i/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BN28)/2.95,Mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BN29)/2.11)+(Glas_i*SUM(Ökobaudat!BN30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_i*SUM(Ökobaudat!BN36)+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BN67)*0.061+0.939*Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BN37)+0.939*1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BN43)+SUM(Ökobaudat!BN44)+SUM(Ökobaudat!BN45)),Vwrtng=Verwertung100,Bauschutt_o*SUM(Ökobaudat!BN37)+1/3*Fenster_o*(SUM(Ökobaudat!BN43)+SUM(Ökobaudat!BN44)+SUM(Ökobaudat!BN45)))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!J32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!J31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!J33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!J34,Dämm_Mat='Drop-Down'!U6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!J28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!J29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!J30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!J36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!J67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Photovoltaik",null,{"$f":"Quartier!E60","v":"Deckung Strombedarf 40 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BO24:BQ24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO7:BQ7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO7:BQ7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BO13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BO22:BQ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BR24:BS24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR7:BS7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR9:BS9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR10:BS10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR12:BS12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR13:BS13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR15:BS15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR7:BS7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR9:BS9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR10:BS10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR12:BS12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BR13:BS13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR15:BS15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BR22:BS22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!CA24:CD24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA7:CD7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA9:CD9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA10:CD10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA12:CD12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA13:CD13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA15:CD15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA7:CD7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA9:CD9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA10:CD10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA12:CD12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CA13:CD13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA15:CD15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!CA22:CD22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!CE24:CF24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE7:CF7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE9:CF9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE10:CF10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE12:CF12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE13:CF13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE15:CF15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE7:CF7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE9:CF9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE10:CF10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE12:CF12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!CE13:CF13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE15:CF15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!CE22:CF22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/40*((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BN24))+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN15)+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN21),aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN7)+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN9)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN10))+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Quartier!E43/(365*24*20),0)*((Quartier!E11+Quartier!E12)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN12)+(Quartier!E13+Quartier!E14)/Quartier!E9*SUM(Ökobaudat!BN13))+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN15)+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Quartier!E43/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN21),aSan_Wärm=Fern_100,Quartier!E9*40/30*ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BN21),aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Quartier!E43/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BN22))),1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!J24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!J21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!J22))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,0,{"$error":"#VALUE!"},0,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"Wärmepumpe",null,{"$f":"Quartier!E57","v":"Anteil WP an Heizstruktur: 50 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R38:R41),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S38:S41),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T38:T41),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U38:U41),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V38:V41),\"-\")","v":"-"},{"$f":"SUM(W38:W41)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,"BHKW/Fernwärme im Quartier",null,{"$f":"Quartier!H60","v":"Nein"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water consumption\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugspotenzial\")","v":"Water consumption"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE\")","v":"Mineral resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF\")","v":"Fossil resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use [m2a crop eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use [m2a crop eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!K27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!K17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m3\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"m3 world eq\")","v":"m3"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg Cu eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"kg Sb eq\")","v":"kg Cu eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg oil eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"MJ\")","v":"kg oil eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m2a crop eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"m2a crop eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg PM2.5 eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"kg PM2.5 eq"}]
[null,"Material-ströme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!K8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!K6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!K11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!K14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!K18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!K19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!K8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!K6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!K11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!K14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!K18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!K19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!K18*0.65+'Eigene Datenbank'!K19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!K23)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom","[m3 world eq]\")",{"$f":"W32","v":0},{"$f":"W38","v":0},{"$f":"W44","v":0},{"$f":"W50","v":0}]
[null,null,null,"Aus dem Quartier","Bauschutt",{"$f":"Bauschutt_o","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!K32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!K31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!K33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!K34,Dämm_Mat='Drop-Down'!V6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!K28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!K29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!K30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!K36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!K67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45))))","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"W27","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"W33","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"W39","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"W45","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"W51","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,"Fenster",{"$f":"Fenster_o","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!K24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!K13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!K21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!K22))))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,"In das Quartier","Dämmung",{"$f":"_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i,Dämm_Mat=XPS,XPS_i,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R44:R47),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S44:S47),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T44:T47),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U44:U47),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V44:V47),\"-\")","v":"-"},{"$f":"SUM(W44:W47)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,"Rahmen",{"$f":"Fenster_i","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,"Glas",{"$f":"Glas_i","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!I27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!I17,0)))","v":0}]
[null,null,null,null,"Putz",{"$f":"Putz_i","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!I8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!I6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!I11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!I14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!I18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!I19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!I8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!I6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!I11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!I14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!I18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!I19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!I18*0.65+'Eigene Datenbank'!I19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!I23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!I32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!I31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!I33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!I34,Dämm_Mat='Drop-Down'!T6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!I28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!I29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!I30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!I36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!I67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45))))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!I24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!I13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!I21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!I22))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme \nnach Sanierung",null,{"$f":"Wärme_Nutz_San","v":{"$error":"#N/A"}},"kWh/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R50:R53),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S50:S53),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T50:T53),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U50:U53),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V50:V53),\"-\")","v":"-"},{"$f":"SUM(W50:W53)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Quartier!F43","v":{"$error":"#N/A"}},"%"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Energie-\nbedarf",null,"Cumulative Energy Demand","Non renewable","Renewable "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MJ","MJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*#REF!+0.8*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*#REF!+0.6*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*#REF!+0.4*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*#REF!+0.2*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*#REF!)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*#REF!,0),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*#REF!+0.8*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*#REF!+0.6*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*#REF!+0.4*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*#REF!+0.2*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*#REF!)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*#REF!,0),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!U27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!U17,0)))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*#REF!+0.8*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*#REF!+0.6*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*#REF!+0.4*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*#REF!+0.2*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*#REF!)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*#REF!,0),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*#REF!+0.8*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*#REF!+0.6*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*#REF!+0.4*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*#REF!+0.2*Strom_Nutz*#REF!,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*#REF!)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*#REF!,0),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V17,aSan_Str=PV_20,0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V27+0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V17,aSan_Str=PV_40,0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V27+0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V17,aSan_Str=PV_60,0.6*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V27+0.4*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V17,aSan_Str=PV_80,0.8*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V27+0.2*Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V17,aSan_Str=PV_100,Strom_Nutz*'Eigene Datenbank'!V27)+IF(aSan_Wärm=BHKW_100,Sanierung!D56/2*'Eigene Datenbank'!V17,0)))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D45*#REF!+Sanierung!D47*#REF!*0.65+Sanierung!D47*#REF!*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*#REF!+Sanierung!D49*#REF!+Sanierung!D50*#REF!+Sanierung!D51*#REF!+Sanierung!D52*#REF!*0.65+Sanierung!D52*#REF!*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(#REF!*0.65+#REF!*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,#REF!),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D45*#REF!+Sanierung!D47*#REF!*0.65+Sanierung!D47*#REF!*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*#REF!+Sanierung!D49*#REF!+Sanierung!D50*#REF!+Sanierung!D51*#REF!+Sanierung!D52*#REF!*0.65+Sanierung!D52*#REF!*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(#REF!*0.65+#REF!*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,#REF!),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!U8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!U6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!U11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!U14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!U18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!U19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!U8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!U6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!U11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!U14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!U18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!U19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!U18*0.65+'Eigene Datenbank'!U19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!U23)))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D45*#REF!+Sanierung!D47*#REF!*0.65+Sanierung!D47*#REF!*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*#REF!+Sanierung!D49*#REF!+Sanierung!D50*#REF!+Sanierung!D51*#REF!+Sanierung!D52*#REF!*0.65+Sanierung!D52*#REF!*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(#REF!*0.65+#REF!*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,#REF!),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D44*#REF!+Sanierung!D45*#REF!+Sanierung!D47*#REF!*0.65+Sanierung!D47*#REF!*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*#REF!+Sanierung!D49*#REF!+Sanierung!D50*#REF!+Sanierung!D51*#REF!+Sanierung!D52*#REF!*0.65+Sanierung!D52*#REF!*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(#REF!*0.65+#REF!*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,#REF!),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!V8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!V6+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!V11+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!V14+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!V18*0.65+Sanierung!D47*'Eigene Datenbank'!V19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!V8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!V6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!V11+Sanierung!D51*'Eigene Datenbank'!V14+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!V18*0.65+Sanierung!D52*'Eigene Datenbank'!V19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!V18*0.65+'Eigene Datenbank'!V19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!V23)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*#REF!,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*#REF!,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*#REF!/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*#REF!,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,#REF!,Mat_Rhm=Holz,#REF!)+Glas_i*#REF!+Putz_i*#REF!+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*#REF!*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+0.939*1/3*Fenster_o*(#REF!+#REF!+#REF!),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+1/3*Fenster_o*(#REF!+#REF!+#REF!)),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*#REF!,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*#REF!,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*#REF!/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*#REF!,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,#REF!,Mat_Rhm=Holz,#REF!)+Glas_i*#REF!+Putz_i*#REF!+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*#REF!*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+0.939*1/3*Fenster_o*(#REF!+#REF!+#REF!),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+1/3*Fenster_o*(#REF!+#REF!+#REF!)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!U32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!U31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!U33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!U34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_o*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!U28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!U29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!U30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!U36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!U67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+0.939*1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+1/3*Fenster_o*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*#REF!,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*#REF!,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*#REF!/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*#REF!,Dämm_Mat='Drop-Down'!AA6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,#REF!,Mat_Rhm=Holz,#REF!)+Glas_i*#REF!+Putz_i*#REF!+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*#REF!*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+0.939*1/3*Fens*(#REF!+#REF!+#REF!),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+1/3*Fens*(#REF!+#REF!+#REF!)),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*#REF!,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*#REF!,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*#REF!/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*#REF!,Dämm_Mat='Drop-Down'!AA6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,#REF!,Mat_Rhm=Holz,#REF!)+Glas_i*#REF!+Putz_i*#REF!+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*#REF!*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+0.939*1/3*Fens*(#REF!+#REF!+#REF!),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(#REF!+#REF!)+1/3*Fens*(#REF!+#REF!+#REF!)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*'Eigene Datenbank'!V32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*'Eigene Datenbank'!V31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*'Eigene Datenbank'!V33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*'Eigene Datenbank'!V34,Dämm_Mat='Drop-Down'!AA6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!V28,Mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!V29)+Glas_i*'Eigene Datenbank'!V30+Putz_i*'Eigene Datenbank'!V36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*'Eigene Datenbank'!V67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*#REF!)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*#REF!,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*#REF!)),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*#REF!)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr/Zahl_Geb)*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*#REF!,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*#REF!)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!U24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!U13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!U21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!U22))))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/40*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ecoinvent38,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*#REF!)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*#REF!,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*#REF!)),Datenbank_Emission=Ecoinvent310,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*#REF!)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr/Zahl_Geb)*#REF!+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*#REF!)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*#REF!,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*#REF!,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*#REF!)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!V24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!D44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V7+2*ROUNDUP(Sanierung!D43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!D47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V21,aSan_Wärm=WP_50,2*ROUNDUP(Sanierung!D49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V7+2*ROUNDUP(Sanierung!D48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V10)+2*ROUNDUP(Sanierung!D50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*'Eigene Datenbank'!V13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!D51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V15+2*ROUNDUP(Sanierung!D52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!V21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!V22))))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R59:R62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(S59:S62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten in €","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pro Jahr","Gesamt","pro Jahr","Gesamt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"Strom_Nutz*Kosten!H17","v":0},{"$f":"40*Strom_Nutz*Kosten!H17","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_20,0.8*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_40,0.6*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_60,0.4*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_80,0.2*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_100,0)","v":0},{"$f":"40*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_20,0.8*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_40,0.6*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_60,0.4*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_80,0.2*Strom_Nutz*Kosten!H17,aSan_Str=PV_100,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"Wärme_Nutz*('Sanierung Realquartier'!H19*Kosten!H8+'Sanierung Realquartier'!H20*Kosten!H6+'Sanierung Realquartier'!H21*Kosten!H11+'Sanierung Realquartier'!H22*Kosten!H14+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H19*0.35)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"40*Wärme_Nutz*('Sanierung Realquartier'!H19*Kosten!H8+'Sanierung Realquartier'!H20*Kosten!H6+'Sanierung Realquartier'!H21*Kosten!H11+'Sanierung Realquartier'!H22*Kosten!H14+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H19*0.35)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Kosten!H8+Sanierung!J44*Kosten!H6+Sanierung!J44*Kosten!H11+Sanierung!J45*Kosten!H14+Sanierung!J47*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J47*Kosten!H19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Kosten!H8+Sanierung!J49*Kosten!H6+Sanierung!J50*Kosten!H11+Sanierung!J51*Kosten!H14+Sanierung!J52*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J52*Kosten!H19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,Kosten!H23)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"40*Wärme_Nutz_San*_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Kosten!H8+Sanierung!J44*Kosten!H6+Sanierung!J44*Kosten!H11+Sanierung!J45*Kosten!H14+Sanierung!J47*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J47*Kosten!H19*0.35,aSan_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Kosten!H8+Sanierung!J49*Kosten!H6+Sanierung!J50*Kosten!H11+Sanierung!J51*Kosten!H14+Sanierung!J52*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J52*Kosten!H19*0.35,aSan_Wärm=Fern_100,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),aSan_Wärm=BHKW_100,Kosten!H23)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/40*_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!H32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!H31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!H34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+Glas_i*Kosten!H30+Putz_i*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!H32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!H31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!H34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+Glas_i*Kosten!H30+Putz_i*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",null,null,{"$f":"1/40*((40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!H22))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!H22)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Transport",null,null,{"$f":"1/40*_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!J32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!J31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!J34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+Glas_i*Kosten!J30+Putz_i*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+1/40*(40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!J22)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!J32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!J31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!J34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+Glas_i*Kosten!J30+Putz_i*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+(40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!J22)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dienstleistungen",null,null,{"$f":"1/40*_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!L32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!L31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!L34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+Glas_i*Kosten!L30+Putz_i*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+1/40*(40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!L32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!L31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!L34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+Glas_i*Kosten!L30+Putz_i*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+(40/20*ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=WP_50,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+40/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+40/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*40/30*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R68:R71)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"SUM(S68:S71)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"SUM(T68:T71)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"SUM(U68:U71)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Investitionskosten Jahr 1",{"$f":"_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!H32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!H31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!H34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+Glas_i*Kosten!H30+Putz_i*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))+(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!H22)+_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!J32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!J31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!J34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+Glas_i*Kosten!J30+Putz_i*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!J22)+_xlfn.IFS(Dämm_Mat=EPS,EPS_i*Kosten!L32,Dämm_Mat=XPS,XPS_i*Kosten!L31,Dämm_Mat=Holzfaser,Holz_i*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,Dämm_Mat=Zellulose,Zellu_i*Kosten!L34,Dämm_Mat='Drop-Down'!Z6,0)+Fenster_i*_xlfn.IFS(Mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,Mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+Glas_i*Kosten!L30+Putz_i*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Vwrtng=Dep_6,Bauschutt_o*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Vwrtng=Verwertung100,0.5*Bauschutt_o*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fenster_o*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,40/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=Fern_100,Zahl_Geb*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Investitionskosten Jahr 15 ",{"$f":"_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15,aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15,aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15,aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Investitionskosten Jahr 20",{"$f":"(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13),aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!H13),aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13),aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!J13),aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+(ROUNDUP((Strom_Nutz*_xlfn.IFS(aSan_Str=PV_0,0,aSan_Str=PV_20,0.2,aSan_Str=PV_40,0.4,aSan_Str=PV_60,0.6,aSan_Str=PV_80,0.8,aSan_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13),aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L7+40/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*SUM((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L9+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*((SFH_qurtr+SDH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L12+(SMFH_qurtr+LMFH_qurtr)/Zahl_Geb*Kosten!L13),aSan_Wärm=Fern_100,0,aSan_Wärm=BHKW_100,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Investitionskosten Jahr 30",{"$f":"_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aSan_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(aSan_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Wärme_Nutz_San/(365*24*20),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Wärme_Nutz_San/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aSan_Wärm=BHKW_100,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]

{"sheet":"Eingabe Gebäude","index":5,"n_rows":44,"n_cols":3,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[20,2,20,4],[11,2,11,4],[28,2,28,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[27,2,27,4],[29,2,29,4],[5,2,5,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[23,2,23,4],[39,2,39,4],[40,2,40,4],[41,2,41,4],[43,2,43,4],[30,2,30,4],[35,2,35,4],[36,2,36,4],[37,2,37,4],[38,2,38,4],[31,2,31,4],[32,2,32,4]]}
[]
[null,"Informationen über das Gebäude "]
[null,"Straße ","Lichtenbergstraße "]
[null,"Hausnummer ",71]
[null,"PLZ + Ort ","Darmstadt"]
[null,"Hausform ","kleines Mehrfamilienhaus SMFH"]
[null,"Baujahr",1908]
[null,"Gebäudegrundfläche GGF  [m2]",149]
[null,"Bruttogrundfläche BGF [m2]",596]
[null,"Bruttorauminhalt [m3]",2538]
[null,"Gebäudenutzfläche GNF [m2]",812]
[null,"Nutzungsdauer [a]",40]
[null,"Dachform ","Steildach Holz"]
[null,"Dachfläche [m2]",{"$f":"C8","v":149}]
[null,"Traufhöhe [m]",14.5]
[null,"Firsthöhe [m]",19.5]
[null,"Anzahl der Stockwerke ",4]
[null,"Höhe der Stockwerke [m]",3.6]
[null,"Umfang [m]",52.5]
[null,"Freistehende Wände",2]
[null,"Umfang freistehend [m]",{"$f":"_xlfn.IFS(C20='Drop-Down'!N2,C19*1/4,C20='Drop-Down'!N3,C19*2/4,C20='Drop-Down'!N4,C19*3/4,C20='Drop-Down'!N5,C19)","v":26.25}]
[null,"Freistehende Wände [m2]",{"$f":"C21*C15","v":380.625}]
[null,"Fensterfläche [m2]",{"$f":"C9/8","v":74.5}]
[null,"Fenstermaterial ","PVC"]
[null,"Fensterverglasung ","2-fach"]
[null,"Türfläche [m2]",4]
[null,"Sanierungsstand","r1: Dach saniert"]
[null,"zugeordnete Baualtersklasse ",{"$f":"IF(C7<1948, \"Vor 1948\", IF(AND(C7>=1948, C7<=1978), \"1948-1978\", IF(AND(C7>=1979, C7<=1994), \"1979-1994\", IF(AND(C7>=1995, C7<=2009), \"1995-2009\", IF(C7>=2010, \"Nach 2010\", \"Andere\")))))","v":"Vor 1948"}]
[null,"Wohneinheiten im Haus",{"$f":"_xlfn.IFS(OR(C6='Drop-Down'!F2,C6='Drop-Down'!F3),\"1\",C6='Drop-Down'!F4,\"3-5\",C6='Drop-Down'!F5,\"> 5\")","v":"3-5"}]
[null,"Wohneinheiten im Haus (manuelle Eingabe)",6]
[null,"Personen pro Wohneinheit","3+"]
[null,"Wärmebedarf [kWh/a]"]
[null,"Strombedarf [kWh/a]"]
[]
[]
[null,"Zu dämmende Fläche ","m2"]
[null,"Außenwand ",{"$f":"C22-C23-C26","v":302.125}]
[null,"Kellerdecke ",{"$f":"C8","v":149}]
[null,"Dachfläche ",{"$f":"C8","v":149}]
[null,"Fensterfläche",{"$f":"C23","v":74.5}]
[null,"Türfläche",{"$f":"C26","v":4}]
[null,"Gesamt ",{"$f":"SUM(C37:C39)","v":600.125}]
[]
[null,"Beleuchtung ",{"$f":"C9","v":596}]

{"sheet":"Sanierung Einzelgebäude","index":6,"n_rows":94,"n_cols":23,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,9],[28,21,29,21],[32,19,33,19],[32,20,33,20],[32,21,33,21],[28,20,29,20],[27,2,28,2],[31,7,32,7],[2,1,22,1],[24,1,49,1],[28,19,29,19],[44,4,45,4],[8,4,9,4],[47,4,48,4],[47,19,48,19]]}
[]
[]
[null,"IST-Zustand","IST-Zustand"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf ges.",null,{"$f":"Nutz_Wärme+Nutz_Strom","v":190636.0480815589},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Strom",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(Strombedarf=\"\",GNF_geb*Energieberechnung!X102+Energieberechnung!E107,Strombedarf),0)","v":32361.599999999999},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(Wärmebedarf=\"\",GNF_geb*_xlfn.IFS(Datenbank_Wärmeplan=EnerCalc,Energieberechnung!X76,Datenbank_Wärmeplan=DENA,Energieberechnung!X89),Wärmebedarf),0)","v":158274.44808155889},"kWh/a"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"%",null,"Eigene Werte"]
[null,null,"Beheizungsstruktur",null,"ø Deutschland ohne Fernwärme",null,"Erdgas",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_struk=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN4,Beheiz_struk=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP4,Beheiz_struk=Werte_eigen,J9)","v":0.56200000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,"Wärmepumpe",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_struk=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN5,Beheiz_struk=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP5,Beheiz_struk=Werte_eigen,J10)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Heizöl",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_struk=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN6,Beheiz_struk=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP6,Beheiz_struk=Werte_eigen,J11)","v":0.36199999999999999}]
[null,null,null,null,null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_struk=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN7,Beheiz_struk=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP7,Beheiz_struk=Werte_eigen,J12)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Fernwärme",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_struk=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN8,Beheiz_struk=DurchschnittDE_kFern,0,Beheiz_struk=Werte_eigen,J13)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,"Territorial/ Scope 1"]
[null,null,"THG ges.",null,{"$f":"(THG_Strom+THG_Wärme)/1000","v":0},"T CO2/a",null,{"$f":"H18/1000","v":0},"T CO2/a"]
[null,null,"THG Strom",null,{"$f":"Nutz_Strom*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Ökobaudat!I17,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17)","v":0},"kg CO2/a",null,0,"kg CO2/a"]
[null,null,"THG Wärme",null,{"$f":"Nutz_Wärme*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,(H9*Ökobaudat!I8+'Sanierung Einzelgebäude'!H10*Ökobaudat!I6+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*Ökobaudat!I11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*Ökobaudat!I14+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*Ökobaudat!I20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,(H9*'Eigene Datenbank'!M8+'Sanierung Einzelgebäude'!H10*'Eigene Datenbank'!M6+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*'Eigene Datenbank'!M11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*'Eigene Datenbank'!M14+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+H13*'Eigene Datenbank'!M19*0.35))","v":0},"kg CO2/a",null,{"$f":"Nutz_Wärme*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,H9*Ökobaudat!I8+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*Ökobaudat!I11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*Ökobaudat!I14,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,H9*'Eigene Datenbank'!M8+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*'Eigene Datenbank'!M11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*'Eigene Datenbank'!M14)","v":0},"kg CO2/a"]
[]
[]
[null,null,"Ziel 2030",null,{"$f":"0.589*THG_ges","v":0},"T CO2/a"]
[null,null,"Ziel 2045",null,0,"T CO2/a"]
[]
[]
[null,"Sanierungs-maßnahmen","Sanierungsmaßnahmen"]
[null,null,"passive Sanierung",null,"Sanierungstiefe GEG",null,"Sanierungs-material","EPS"]
[null,null,null,null,null,null,"Rahmen-material","PVC"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme nach Sanierung",null,"kWh/a","%"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,GNF_geb*Sachbilanz!W16,0)","v":125941.2},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Nutz_Wärme_san/Nutz_Wärme*100,0)","v":79.571403676670812}]
[]
[]
[null,null,"Materialströme","Mix_Bauschutt",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,_xlfn.IFS(AND(Baujahr_Geb<1948,Dachform_Geb=SteildachHolz),Sachbilanz!U358,AND(Baujahr_Geb<1948,Dachform_Geb=SteildachWeich),Sachbilanz!U364,AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978,Dachform_Geb=SteildachHolz),Sachbilanz!U372,AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978,Dachform_Geb=FlachdachBeton),Sachbilanz!U383,AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978,Dachform_Geb=FlachdachHolz),Sachbilanz!U388,AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994,Dachform_Geb=SteildachHolz),Sachbilanz!U398,AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994,Dachform_Geb=FlachdachBeton),Sachbilanz!U407,AND(AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009),Dachform_Geb=SteildachHolz),Sachbilanz!U416,AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009,Dachform_Geb=FlachdachBeton),Sachbilanz!U427,AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009,Dachform_Geb=FlachdachHolz),Sachbilanz!U434,OR(AND(Baujahr_Geb<1948,Dachform_Geb=FlachdachBeton),AND(Baujahr_Geb<1948,Dachform_Geb=FlachdachHolz),AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978,Dachform_Geb=SteildachWeich),AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994,Dachform_Geb=SteildachWeich),AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994,Dachform_Geb=FlachdachHolz),AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009,Dachform_Geb=SteildachWeich),Baujahr_Geb>=2010),\"keine Angabe möglich\"),0)","v":9822.0054999999993},"kg","Verwertung","Verwertung 100 %"]
[null,null,"aus dem Gebäude","Fenster",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,_xlfn.IFS(AND(Verglasung_Geb=Glas1,Fenstermat_Geb=FensterPVC),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C296+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E296,AND(Verglasung_Geb=Glas1,Fenstermat_Geb=Aluminium),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C296+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E297,AND(Verglasung_Geb=Glas1,Fenstermat_Geb=Fenster_Holz),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C296+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E298,AND(Verglasung_Geb=Glas2,Fenstermat_Geb=FensterPVC),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C297+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E296,AND(Verglasung_Geb=Glas2,Fenstermat_Geb=Aluminium),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C297+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E297,AND(Verglasung_Geb=Glas2,Fenstermat_Geb=Fenster_Holz),Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C297+Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*Sachbilanz!G298),0)","v":3627.4521456822677},"kg"]
[]
[]
[null,null,"in das Gebäude","EPS",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat=EPS,(Aussenwand_Geb*Sachbilanz!W455+Keller_Geb*Sachbilanz!W460*+Dach_geb*Sachbilanz!W465)*Sachbilanz!AC450,0),0)","v":7942.6627200000021},"kg"]
[null,null,null,"XPS",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat=XPS,(Aussenwand_Geb*Sachbilanz!W455+Keller_Geb*Sachbilanz!W460*+Dach_geb*Sachbilanz!W465)*Sachbilanz!AC451,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Holzfaser",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat=Holzfaser,(Aussenwand_Geb*Sachbilanz!W470*+Keller_Geb*Sachbilanz!W475*+Dach_geb*Sachbilanz!W480)*Sachbilanz!AC452,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Zellulose",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat=Zellulose,(Aussenwand_Geb*Sachbilanz!W485*+Keller_Geb*Sachbilanz!W490*+Dach_geb*Sachbilanz!W495)*Sachbilanz!AC453,0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Rahmen",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Fenster_Geb*Sachbilanz!I297*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Sachbilanz!E296,Rahmn_mat=Holz,Sachbilanz!E298),0)","v":2707.1934739617664},"kg"]
[null,null,null,"Glas (3-fach)",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Fenster_Geb*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C298,0)","v":1381.0757943309166},"kg"]
[null,null,null,"Putz",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Aussenwand_Geb*Sachbilanz!AC454,0)","v":317.23124999999999},"kg"]
[]
[]
[null,null,"aktive Sanierung Strom:",null,"Deckung Strombedarf 80 % "]
[null,null,"Photovoltaik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus","Territorial"]
[null,null,"aktive Sanierung Wärme",null,"Holz/Pellet",null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"THG ges. ",{"$f":"E16","v":0},{"$f":"H16","v":0}]
[null,null,"Wärmepumpe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG ges. Sanierung",{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!V19","v":0},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!W19","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,"THG Ziel 2030",{"$f":"E21","v":0},{"$f":"E21","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Ergebnis Einzelgebäude","index":7,"n_rows":74,"n_cols":48,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,16,74,16],[21,22,22,22],[21,23,22,23],[21,24,22,24],[1,16,19,16],[55,19,56,19],[55,20,56,20],[55,18,57,18],[55,16,61,16],[21,18,22,18],[24,16,28,16],[30,16,34,16],[36,16,40,16],[42,16,46,16],[48,16,52,16],[21,19,22,19],[21,20,22,20],[21,21,22,21],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[11,19,11,20],[11,21,11,22],[11,18,12,18],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[12,21,13,21],[12,22,13,22],[65,19,65,20],[65,21,65,22],[0,40,0,41],[0,42,0,43],[9,27,10,27],[7,26,10,26],[7,27,8,27],[0,44,0,47],[3,26,6,26],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5],[8,3,8,5],[1,34,1,38],[8,9,8,10],[4,11,4,12],[5,11,5,12],[6,11,6,12],[3,11,3,12],[7,11,7,12],[8,11,8,12],[3,27,4,27],[5,27,6,27],[1,29,1,32],[2,23,3,23],[2,18,3,18],[3,9,3,10],[6,6,7,7],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[53,1,60,1],[56,3,59,4],[62,3,63,5],[41,1,47,1],[48,1,52,1],[9,3,9,5],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[44,3,44,4],[54,3,55,4],[45,3,45,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[23,1,40,1],[1,1,22,1],[29,6,29,7],[16,3,16,5],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[16,6,16,7],[10,3,10,5],[15,3,15,5],[43,3,43,4],[25,8,25,11],[42,3,42,4],[31,6,31,7],[28,10,28,11],[28,8,28,9],[35,3,35,4],[37,3,37,4],[36,3,36,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[28,6,28,7],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,10,27,10],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[45,6,45,7],[34,6,34,7],[13,11,13,12],[14,11,14,12],[15,11,15,12],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,3,13,5],[14,3,14,5],[16,11,16,12],[16,9,16,10],[26,11,27,11],[25,6,27,7],[30,6,30,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[9,11,9,12],[10,11,10,12],[11,11,11,12],[10,9,10,10],[9,9,9,10],[12,11,12,12],[15,6,15,7],[35,6,35,7],[4,9,4,10],[5,9,5,10],[5,6,5,7],[8,6,8,7],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[6,9,6,10],[7,9,7,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jahr","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,"Differenz"]
[null,"Information über das Gebäude ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Strom","Wärme","Strom","Wärme","Investitionen","Summe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzungs","Entsorgungs","Vorteile und Belastungen ",null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Techn. Einbauten","Ziel","Strom","Wärme","Materialströme","Techn. Einbauten","Ziel",1,{"$f":"$T$68","v":13510.967999999999},{"$f":"$T$69","v":18088.703934174719},{"$f":"$V$68","v":2702.1935999999996},{"$f":"$V$69","v":7399.0454999999993},{"$f":"AO3-AQ3","v":10808.774399999998},{"$f":"AP3-AR3","v":10689.658434174718},{"$f":"-Y70","v":-1208324.8644970476},{"$f":"AS3+AT3+AU3","v":-1186826.4316628729}]
[null,null,null,"Straße ",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C3","v":"Lichtenbergstraße "},null,null,"Anzahl der Stockwerke ",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C17","v":4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aktuell","Vor Sanierung ","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Sanierung Einzelgebäude'!E17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Sanierung Einzelgebäude'!E18/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,2,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,{"$f":"AO4-AQ4","v":10808.774399999998},{"$f":"AP4-AR4","v":10689.658434174718},null,{"$f":"AV3+AS4+AT4+AU4","v":-1165327.9988286982}]
[null,null,null,"Hausnummer ",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C4","v":71},null,null,"Höhe der Stockwerke [m]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C18","v":3.6},null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D",null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H17/1000","v":0},{"$f":"ROUND('Sanierung Einzelgebäude'!H18/1000,0)","v":0},null,null,null,3,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,{"$f":"AV4+AS5+AT5+AU5","v":-1143829.5659945235}]
[null,null,null,"PLZ + Ort ",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C5","v":"Darmstadt"},null,null,"Umfang [m]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C19","v":52.5},null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Ökobaudat!T17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!T27+0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!T17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!T27+0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!T17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!T27+0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!I17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!I27+0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!T17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*Ökobaudat!T27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!E37,0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,"Nach Sanierung","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V15/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V18/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,4,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1122331.1331603487]
[null,null,null,"Hausform ",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C6","v":"kleines Mehrfamilienhaus SMFH"},null,null,"Freistehende Wände",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C20","v":2},null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Ökobaudat!T6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Ökobaudat!T11,aktSan_WP=Erdgas,Ökobaudat!T8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Ökobaudat!T14,aktSan_WP=Fernwärme,Ökobaudat!T20,aktSan_WP=BHKW,Sanierung!E38/Nutz_Wärme_san),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!W15","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W18/1000,0)","v":0},null,5,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1100832.700326174]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Umfang freistehend [m]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C21","v":26.25},null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!J32:L32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!J31:L31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!J33:L33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!J34:L34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:L28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:L29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!J30:L30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!J36:L36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J67:L67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!M32:N32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!M31:N31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!M33:N33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!M34:N34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!M28:N28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!M29:N29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!M30:N30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!M36:N36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!M67:N67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!V32:Y32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!V31:Y31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!V33:Y33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!V34:Y34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!V28:Y28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!V29:Y29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!V30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!V36:Y36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!V67:Y67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!Z32:AA32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!Z31:AA31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!Z33:AA33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!Z34:AA34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!Z28:AA28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!Z29:AA29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!Z30:AA30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!Z36:AA36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z67:AA67)*0.061*0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,"THG Ziel",2030,null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E21","v":0},null,null,null,null,null,6,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1079334.2674919993]
[null,null,null,"Baujahr",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C7","v":1908},null,null,"Freistehende Wände [m2]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C22","v":380.625},null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:L24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J12:L12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J13:L13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!J7:L7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J10:L10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!J15:L15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:L22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!M24:N24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!M12:N12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!M13:N13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!M7:N7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!M9:N9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!M10:N10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!M15:N15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!M22:N22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!V24:Y24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!V12:Y12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!V13:Y13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!V7:Y7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!V9:Y9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!V10:Y10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!V15:Y15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!V22:Y22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!Z24:AA24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!Z12:AA12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!Z13:AA13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!Z7:AA7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!Z9:AA9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!Z10:AA10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!Z15:AA15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!Z22:AA22))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E21","v":0},7,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1057835.8346578246]
[null,null,null,"Gebäudegrundfläche GGF  [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C8","v":149},null,null,"Fensterfläche [m2]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C23","v":74.5},null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T6:T9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U6:U9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V6:V9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(W6:W9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(X6:X9)/1000,\"-\")","v":"-"},"T CO2/a",null,null,2045,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,8,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1036337.4018236499]
[null,null,null,"Bruttogrundfläche BGF [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C9","v":596},null,null,"Fenstermaterial ",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C24","v":"PVC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,9,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-1014838.9689894752]
[null,null,null,"Bruttorauminhalt [m3]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C10","v":2538},null,null,"Fensterverglasung ",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C25","v":"2-fach"},null,null,null,null,null,null,"Phasen nach GHG -Protocol","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-993340.53615530045]
[null,null,null,"Gebäudenutzfläche GNF [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C11","v":812},null,null,"Türfläche [m2]",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C26","v":4},null,null,null,null,null,null,null,"Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1","Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-971842.10332112573]
[null,null,null,"Dachform ",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C13","v":"Steildach Holz"},null,null,"Sanierungsstand",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C27","v":"r1: Dach saniert"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-950343.67048695101]
[null,null,null,"Dachfläche [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},null,null,"Baualtersklasse ",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C28","v":"Vor 1948"},null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"I30","v":0},{"$f":"J30","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!M27))+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!E37,0)","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Technische Einbauten","THG ges.",null,null,null,null,13,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-928845.2376527763]
[null,null,null,"Traufhöhe [m]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C15","v":14.5},null,null,"Wohneinheiten im Haus",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C30","v":6},null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"I31","v":0},{"$f":"J31","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Sanierung!E28,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Sanierung!E29,aktSan_WP=Erdgas,Sanierung!E30,aktSan_WP=Holz_Pellet,Sanierung!E31,aktSan_WP=Fernwärme,Sanierung!E32,aktSan_WP=BHKW,Sanierung!E38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,0,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Sanierung!E29,aktSan_WP=Erdgas,Sanierung!E30,aktSan_WP=Holz_Pellet,Sanierung!E31,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)","v":0},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,{"$f":"$T$68","v":13510.967999999999},{"$f":"$T$69","v":18088.703934174719},{"$f":"$V$68","v":2702.1935999999996},{"$f":"$V$69","v":7399.0454999999993},{"$f":"AO16-AQ16","v":10808.774399999998},{"$f":"AP16-AR16","v":10689.658434174718},null,{"$f":"AV15+AS16+AT16+AU16","v":-907346.80481860158}]
[null,null,null,"Firsthöhe [m]",null,null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C16","v":19.5},null,null,"Personen / Wohneiheit",null,{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C31","v":"3+"},null,null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!J32:Y32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!J31:Y31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!J33:Y33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!J34:Y34)/Sachbilanz!AC460,San_mat='Drop-Down'!T6,0)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:Y28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:Y29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!J30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!J36:Y36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J67:Y67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45))),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!M32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!M31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!M33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!M34,San_mat='Drop-Down'!T6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!M28/Sachbilanz!E296,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!M29/Sachbilanz!E298)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!M30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!M36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!M67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45)))","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,"A1 - A3","Herstellungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!T6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!T7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!T8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!T9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!T10","v":"-"},null,null,null,null,15,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,{"$f":"-Y71","v":-27000},-912848.37198442686]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",null,null,{"$f":"1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:Y24)+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J12:Y12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J13:Y13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!J7:Y7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J9:Y9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!J10:Y10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!J15:Y15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:Y22)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!M24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!M12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!M13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!M7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!M9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!M10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!M15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!M21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!M22))","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,"A4 - A5","Bauphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!U6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!U7","v":"-"},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!U8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!U9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!U10","v":"-"},null,null,null,null,16,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-891349.93915025215]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"(T15+T16+T17+T18)/1000","v":0},0,{"$f":"(V15+V16+V17+V18)/1000","v":0},{"$f":"(W15+W16+W17+W18)/1000","v":0},"T CO2/a",null,null,null,null,"B1 - B7","Nutzungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!V8","v":"-"},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!V10","v":"-"},null,null,null,null,17,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-869851.50631607743]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C1 -C4","Entsorgungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W6/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!W9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!W10","v":"-"},null,null,null,null,18,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-848353.07348190271]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D ","Vorteile und Belastungen ",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!X6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!X7/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!X8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!X9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!X10","v":"-"},null,null,null,null,19,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-826854.640647728]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzungs","Entsorgungs","Vorteile und Belastungen ","Gesamt",null,null," ",null,"Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V15/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Einzelgebäude'!V18/1000,0)","v":0},{"$f":"'Ergebnis Einzelgebäude'!V19","v":0},null,null,null,null,20,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,{"$f":"-Y72","v":-3310},-808666.20781355328]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ","Vor Sanierung",{"$f":"ROUND('Sanierung Einzelgebäude'!E17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Sanierung Einzelgebäude'!E18/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,21,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-787167.77497937856]
[null,"IST-Zustand",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D","A-C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-765669.34214520385]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water con-sumption [m3]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugs-potenzial \n[m3 world eq]\")","v":"Water con-sumption [m3]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27))+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Ökobaudat!AB17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB27+0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB27+0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB27+0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB27+0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!AB17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*Ökobaudat!AB27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!AH17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!N27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*'Eigene Datenbank'!N17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,{"$f":"$T$68","v":13510.967999999999},{"$f":"$T$69","v":18088.703934174719},{"$f":"$V$68","v":2702.1935999999996},{"$f":"$V$69","v":7399.0454999999993},10808.774399999998,10689.658434174718,null,-744170.90931102913]
[null,null,null,null,null,null,"Nutzenergiebedarf",null,"THG ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,SUM(Ökobaudat!AH6:AN6),OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),SUM(Ökobaudat!AH11:AN11),aktSan_WP=Erdgas,SUM(Ökobaudat!AH8:AN8),aktSan_WP=Holz_Pellet,SUM(Ökobaudat!AH14:AN14),aktSan_WP=Fernwärme,SUM(Ökobaudat!AH20:AN20),aktSan_WP=BHKW,SUM(Ökobaudat!AH23:AN23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Ökobaudat!AB6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Ökobaudat!AB11,aktSan_WP=Erdgas,Ökobaudat!AB8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Ökobaudat!AB14,aktSan_WP=Fernwärme,Ökobaudat!AB20,aktSan_WP=BHKW,Ökobaudat!AB23),Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!N6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!N11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!N8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!N14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!N18*0.65+'Eigene Datenbank'!N19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!N23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-722672.47647685441]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebens-zyklus","Scope 1 ","Ziel 2030","Ziel 2045",null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AC32:AE32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AC31:AE31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AC33:AE33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AC34:AE34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AC28:AE28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AC29:AE29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AC30:AE30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AC36:AE36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC67:AE67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AF32:AG32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AF31:AG31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AF33:AG33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AF34:AG34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AF28:AG28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AF29:AG29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AF30:AG30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AF36:AG36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF67:AG67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AO32:AR32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AO31:AR31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AO33:AR33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AO34:AR34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AO28:AR28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AO29:AR29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AO30:AR30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AO36:AR36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO67:AR67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AS32:AT32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AS31:AT31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AS33:AT33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AS34:AT34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AS28:AT28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AS29:AT29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AS30:AT30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AS36:AT36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS67:AT67)*0.061*0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AB32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AB31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AB33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AB34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AB28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AB29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AB30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AB36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AB67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AB37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AB43)+SUM(Ökobaudat!AB44)+SUM(Ökobaudat!AB45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AB37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AB43)+SUM(Ökobaudat!AB44)+SUM(Ökobaudat!AB45)))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!N32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!N31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!N33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!N34,San_mat='Drop-Down'!X6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!N28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!N29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!N30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!N36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!N67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-701174.0436426797]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AC24:AE24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AC12:AE12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AC13:AE13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AC7:AE7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AC9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AC10:AE10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AC15:AE15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AC22:AE22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AF24:AG24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AF12:AG12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AF13:AG13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AF7:AG7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AF9:AG9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AF10:AG10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AF15:AG15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AF22:AG22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AO24:AR24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AO12:AR12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AO13:AR13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AO7:AR7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AO9:AR9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AO10:AR10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AO15:AR15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AO22:AR22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AS24:AT24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AS12:AT12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AS13:AT13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AS7:AT7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AS9:AT9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AS10:AT10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AS15:AT15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AS22:AT22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AB24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AB12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AB13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AB7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AB9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AB10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AB15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AB21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AB22))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!N24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!N12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!N13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!N7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!N9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!N10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!N15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!N21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!N22)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-679675.61080850498]
[null,null,null,null,null,null,"[kWh/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(T25:T28)","v":0},{"$f":"SUM(U25:U28)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(X25:X28)","v":0},{"$f":"SUM(Y25:Y28)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-658177.17797433026]
[null,null,null,"Stom",null,null,{"$f":"Nutz_Strom","v":32361.599999999999},null,{"$f":"THG_Strom","v":0},{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H17","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-636678.74514015554]
[null,null,null,"Wärme",null,null,{"$f":"Nutz_Wärme","v":158274.44808155889},null,{"$f":"THG_Wärme","v":0},{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H18","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE \n[kg Sb eq]\")","v":"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27))+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Ökobaudat!AU17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU27+0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU27+0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU27+0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU27+0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!AU17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*Ökobaudat!AU27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!AH17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!L27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!E35/2*'Eigene Datenbank'!L17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-615180.31230598083]
[null,null,null,"Gesamt",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E4","v":190636.0480815589},null,{"$f":"THG_ges*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H16*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E21*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E22","v":0},null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,SUM(Ökobaudat!BA6:BG6),OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),SUM(Ökobaudat!BA11:BG11),aktSan_WP=Erdgas,SUM(Ökobaudat!BA8:BG8),aktSan_WP=Holz_Pellet,SUM(Ökobaudat!BA14:BG14),aktSan_WP=Fernwärme,SUM(Ökobaudat!BA20:BG20),aktSan_WP=BHKW,SUM(Ökobaudat!BA23:BG23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Ökobaudat!AU6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Ökobaudat!AU11,aktSan_WP=Erdgas,Ökobaudat!AU8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Ökobaudat!AU14,aktSan_WP=Fernwärme,Ökobaudat!AU20,aktSan_WP=BHKW,Ökobaudat!AU23),Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!L6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!L11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!L8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!L14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!L18*0.65+'Eigene Datenbank'!L19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!L23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,{"$f":"-Y73","v":-27000},-620681.87947180611]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AV32:AX32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AV31:AX31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AV33:AX33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AV34:AX34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AV28:AX28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AV29:AX29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AV30:AX30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AV36:AX36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV67:AX67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AY32:AZ32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AY31:AZ31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AY33:AZ33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AY34:AZ34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AY28:AZ28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AY29:AZ29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AY30:AZ30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AY36:AZ36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY67:AZ67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!BH32:BK32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!BH31:BK31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!BH33:BK33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!BH34:BK34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!BH28:BK28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!BH29:BK29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!BH30:BK30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!BH36:BK36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH67:BK67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!BL32:BM32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!BL31:BM31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!BL33:BM33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!BL34:BM34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!BL28:BM28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!BL29:BM29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!BL30:BM30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!BL36:BM36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL67:BM67)*0.061*0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AU32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AU31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AU33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AU34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AU28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AU29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AU30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AU36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AU67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AU37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AU43)+SUM(Ökobaudat!AU44)+SUM(Ökobaudat!AU45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AU37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AU43)+SUM(Ökobaudat!AU44)+SUM(Ökobaudat!AU45)))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!L32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!L31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!L34,San_mat='Drop-Down'!V6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!L28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!L29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!L30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!L36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!L67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-599183.44663763139]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AV24:AX24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AV12:AX12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AV13:AX13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AV7:AX7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AX9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AV10:AX10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AV15:AX15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AV22:AX22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AY24:AZ24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AY12:AZ12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AY13:AZ13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AY7:AZ7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AY9:AZ9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AY10:AZ10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AY15:AZ15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AY22:AZ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BH24:BK24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BH12:BK12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BH13:BK13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!BH7:BK7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BH9:BK9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BH10:BK10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!BH15:BK15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BH22:BK22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BL24:BM24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BL12:BM12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BL13:BM13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!BL7:BM7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BL9:BM9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BL10:BM10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!BL15:BM15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BL22:BM22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AU24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AU12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AU13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AU7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AU9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AU10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AU15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AU21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AU22))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!L24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!L12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!L13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!L7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!L9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!L10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!L15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!L21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!L22)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-577685.01380345668]
[null,null,null,"Beheizungsstruktur",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E9","v":"ø Deutschland ohne Fernwärme"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(T31:T34)","v":0},{"$f":"SUM(U31:U34)","v":0},{"$f":"SUM(V31:V34)","v":0},{"$f":"SUM(W31:W34)","v":0},{"$f":"SUM(X31:X34)","v":0},{"$f":"SUM(Y31:Y34)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-556186.58096928196]
[null,null,null,"Erdgas",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H9","v":0.56200000000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-534688.14813510724]
[null,null,null,"Wärmepumpe",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H10","v":4.2999999999999997E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity [kg oil eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF \n[MJ]\")","v":"Fossil resource scarcity [kg oil eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.4*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.2*Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27))+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Ökobaudat!BN17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN27+0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN27+0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN27+0.4*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN27+0.2*Nutz_Strom*Ökobaudat!BN17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*Ökobaudat!BN27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!G35/2*SUM(Ökobaudat!AH17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!J27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!D35/2*'Eigene Datenbank'!J17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-513189.71530093253]
[null,null,null,"Heizöl",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H11","v":0.36199999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,SUM(Ökobaudat!BT6:BZ6),OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),SUM(Ökobaudat!BT11:BZ11),aktSan_WP=Erdgas,SUM(Ökobaudat!BT8:BZ8),aktSan_WP=Holz_Pellet,SUM(Ökobaudat!BT14:BZ14),aktSan_WP=Fernwärme,SUM(Ökobaudat!BT20:BZ20),aktSan_WP=BHKW,SUM(Ökobaudat!BT23:BZ23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Ökobaudat!BN6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Ökobaudat!BN11,aktSan_WP=Erdgas,Ökobaudat!BN8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Ökobaudat!BN14,aktSan_WP=Fernwärme,Ökobaudat!BN20,aktSan_WP=BHKW,Ökobaudat!BN23),Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!J6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!J11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!J8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!J14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!J18*0.65+'Eigene Datenbank'!J19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!J23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-491691.28246675781]
[null,null,null,"Holz-/Pellet",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H12","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!BO32:BQ32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!BO31:BQ31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!BO33:BQ33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!BO34:BQ34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!BO28:BQ28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!BO29:BQ29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!BO30:BQ30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!BO36:BQ36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO67:BQ67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!BR32:BS32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!BR31:BS31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!BR33:BS33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!BR34:BS34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!BR28:BS28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!BR29:BS29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!BR30:BS30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!BR36:BS36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR67:BS67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!CA32:CD32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!CA31:CD31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!CA33:CD33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!CA34:CD34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!CA28:CD28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!CA29:CD29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!CA30:CD30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!CA36:CD36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA67:CD67)*0.061+0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!AA32:CE32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!AA31:CE31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!AA33:CE33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!AA34:CE34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!AA28:CE28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!AA29:CE29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!AA30:CE30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!AA36:CE36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AA67:CE67)*0.061*0.939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AA37:CE37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AA43:CE43)+SUM(Ökobaudat!AA44:CE44)+SUM(Ökobaudat!AA45:CE45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!AA37:CE37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!AA43:CE43)+SUM(Ökobaudat!AA44:CE44)+SUM(Ökobaudat!AA45:CE45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*SUM(Ökobaudat!BN32)/Sachbilanz!AC458,San_mat=XPS,XPS_in*SUM(Ökobaudat!BN31)/Sachbilanz!AC457,San_mat=Holzfaser,Holz_in*SUM(Ökobaudat!BN33)/Sachbilanz!AC459,San_mat=Zellulose,Zellu_in*SUM(Ökobaudat!BN34)/Sachbilanz!AC460)+Rahmen_in/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,SUM(Ökobaudat!BN28)/2.95,Rahmn_mat=Holz,SUM(Ökobaudat!BN29)/2.11)+(Glas_in*SUM(Ökobaudat!BN30)/Sachbilanz!AC463)+Putz_in*SUM(Ökobaudat!BN36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BN67)*0.061+0.0939*Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BN37)+0.939*1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BN43)+SUM(Ökobaudat!BN44)+SUM(Ökobaudat!BN45)),Verw=Verwertung100,Mix_bauschutt*SUM(Ökobaudat!BN37)+1/3*Fens*(SUM(Ökobaudat!BN43)+SUM(Ökobaudat!BN44)+SUM(Ökobaudat!BN45)))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!J32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!J31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!J34,San_mat='Drop-Down'!T6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!J28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!J29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!J30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!J36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!J67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-470192.84963258309]
[null,null,null,"Fernwärme",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H13","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BO24:BQ24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BO12:BQ12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BO13:BQ13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!BO7:BQ7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BO9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BO10:BQ10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!BO15:BQ15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BO22:BQ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BR24:BS24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BR12:BS12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BR13:BS13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!BR7:BS7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BR9:BS9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BR10:BS10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!BR15:BS15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BR22:BS22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!CA24:CD24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!CA12:CD12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!CA13:CD13)),aktSan_WP=WP,2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!CA7:CD7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!CA9:CD9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!CA10:CD10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!CA15:CD15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!CA22:CD22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024, 1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AA24:CE24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AA12:CE12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AA13:CE13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!AA7:CE7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AA9:CE9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!AA10:CE10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!AA15:CE15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AA21:CE21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AA22:CE22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzd*((Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BN24))+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BN12),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BN13)),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*SUM(Ökobaudat!BN7),aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BN9),OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*SUM(Ökobaudat!BN10)),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*SUM(Ökobaudat!BN15),aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BN21),aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BN22))),1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!J24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!J12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!J13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!J7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!J9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!J10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!J15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!J21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!J22)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-448694.41679840838]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(T37:T40)","v":0},{"$f":"SUM(U37:U40)","v":0},{"$f":"SUM(V37:V40)","v":0},{"$f":"SUM(W37:W40)","v":0},{"$f":"SUM(X37:X40)","v":0},{"$f":"SUM(Y37:Y40)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,13510.967999999999,18088.703934174719,2702.1935999999996,7399.0454999999993,10808.774399999998,10689.658434174718,null,-427195.98396423366]
[null,"Passive Sanierung"]
[null,null,null,"Sanierungstiefe",null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(San_tiefe=Sanierung_GEG,\"GEG\",San_tiefe=Sanierung_KFW70,\"KfW 70\",San_tiefe=Sanierung_KFW40,\"KfW 40\",San_tiefe=Sanierung_KFW40p,\"KfW 40+\")","v":"GEG"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use [m2a crop eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use [m2a crop eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!K27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!D35/2*'Eigene Datenbank'!K17,0)))","v":0}]
[null,null,null,"Sanierungsmaterial",null,null,{"$f":"San_mat","v":"EPS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!K6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!K11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!K8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!K14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!K18*0.65+'Eigene Datenbank'!K19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!K23)))","v":0}]
[null,null,null,"Rahmenmaterial",null,null,{"$f":"Rahmn_mat","v":"PVC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!K32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!K31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!K33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!K34,San_mat='Drop-Down'!U6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!K28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!K29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!K30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!K36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!K67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45))))","v":0}]
[null,null,null,"Verwertung",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!H32","v":"Verwertung 100 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!K24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!K12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!K13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!K7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),2*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!K9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!K10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!K15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!K21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!K22)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},"-","-","-","-","-",{"$f":"SUM(Y43:Y46)","v":0}]
[]
[null,"Aktive Sanierung ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!I27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!D35/2*'Eigene Datenbank'!I17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water consumption\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugspotenzial\")","v":"Water consumption"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE\")","v":"Mineral resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF\")","v":"Fossil resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation"}]
[null,null,null,"Photovoltaik",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E45","v":"Deckung Strombedarf 80 % "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!I6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!I11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!I8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!I14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!I18*0.65+'Eigene Datenbank'!I19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!I23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m3\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"m3 world eq\")","v":"m3"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg Cu eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"kg Sb eq\")","v":"kg Cu eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg oil eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"MJ\")","v":"kg oil eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m2a crop eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"m2a crop eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg PM2.5 eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"kg PM2.5 eq"}]
[null,null,null,"Wärmeträger",null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E48","v":"Holz/Pellet"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!I32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!I31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!I33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!I34,San_mat='Drop-Down'!T6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!I28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!I29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!I30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!I36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!I67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"Y25","v":0},{"$f":"Y31","v":0},{"$f":"Y37","v":0},{"$f":"Y43","v":0},{"$f":"Y49","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!I24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!I12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!I13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!I7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!I9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!I10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!I15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!I21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!I22)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"Y26","v":0},{"$f":"Y32","v":0},{"$f":"Y38","v":0},{"$f":"Y44","v":0},{"$f":"Y50","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},"-","-","-","-","-",{"$f":"SUM(Y49:Y52)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",0,0,0,0,0]
[null,"Material-ströme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Aus dem Quartier",null,null,"Bauschutt",{"$f":"Mix_bauschutt","v":9822.0054999999993},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,"Fenster",{"$f":"Fens","v":3627.4521456822677},null,null,null,null,null,null,null,null,"Energie-\nbedarf",null,"Cumulative Energy Demand","Non renewable","Renewable "]
[null,null,null,"In das Quartier",null,null,"Dämmung",{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in,San_mat=XPS,XPS_in,San_mat=Holzfaser,Holz_in,San_mat=Zellulose,Zellu_in)","v":7942.6627200000021}]
[null,null,null,null,null,null,"Rahmen",{"$f":"Rahmen_in","v":2707.1934739617664},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MJ","MJ"]
[null,null,null,null,null,null,"Glas",{"$f":"Glas_in","v":1381.0757943309166},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!U27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!H35/2*'Eigene Datenbank'!U17,0)))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V17,aktSan_PV=PV_20,0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V27+0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V17,aktSan_PV=PV_40,0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V27+0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V17,aktSan_PV=PV_60,0.6*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V27+0.4*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V17,aktSan_PV=PV_80,0.8*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V27+0.2*Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V17,aktSan_PV=PV_100,Nutz_Strom*'Eigene Datenbank'!V27)+IF(aktSan_WP=BHKW,Sanierung!I35/2*'Eigene Datenbank'!V17,0)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,"Putz",{"$f":"Putz_in","v":317.23124999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!U6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!U11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!U8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!U14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!U18*0.65+'Eigene Datenbank'!U19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!U23)))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,'Eigene Datenbank'!V6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),'Eigene Datenbank'!V11,aktSan_WP=Erdgas,'Eigene Datenbank'!V8,aktSan_WP=Holz_Pellet,'Eigene Datenbank'!V14,aktSan_WP=Fernwärme,('Eigene Datenbank'!V18*0.65+'Eigene Datenbank'!V19*0.35),aktSan_WP=BHKW,'Eigene Datenbank'!V23)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!U32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!U31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!U33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!U34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!U28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!U29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!U30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!U36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!U67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45))))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*'Eigene Datenbank'!V32,San_mat=XPS,XPS_in*'Eigene Datenbank'!V31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*'Eigene Datenbank'!V33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*'Eigene Datenbank'!V34,San_mat='Drop-Down'!Z6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,'Eigene Datenbank'!V28,Rahmn_mat=Holz,'Eigene Datenbank'!V29)+Glas_in*'Eigene Datenbank'!V30+(Putz_in*'Eigene Datenbank'!V36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*'Eigene Datenbank'!V67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!U24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/22*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!U12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!U13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!U7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!U9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!U10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!U15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!U21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!U22)))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzd*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!V24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!V12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!V13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*'Eigene Datenbank'!V7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!V9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*'Eigene Datenbank'!V10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*'Eigene Datenbank'!V15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!V21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!V22)))","v":0}]
[null,null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme \nnach Sanierung",null,null,null,{"$f":"Nutz_Wärme_san","v":125941.2},"kWh/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(T59:T62)","v":0},{"$f":"SUM(U59:U62)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!F29","v":79.571403676670812},"%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten in €","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pro Jahr","Gesamt","pro Jahr","Gesamt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"Nutz_Strom*Kosten!H17","v":13510.967999999999},{"$f":"Nutzd*Nutz_Strom*Kosten!H17","v":540438.72},{"$f":"_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_20,0.8*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_40,0.6*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_60,0.4*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_80,0.2*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_100,0)","v":2702.1935999999996},{"$f":"Nutzd*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_20,0.8*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_40,0.6*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_60,0.4*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_80,0.2*Nutz_Strom*Kosten!H17,aktSan_PV=PV_100,0)","v":108087.74399999998}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"Nutz_Wärme*('Sanierung Einzelgebäude'!H9*Kosten!H8+'Sanierung Einzelgebäude'!H10*Kosten!H6+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*Kosten!H11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*Kosten!H14+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*Kosten!H19*0.35)","v":18088.703934174719},{"$f":"Nutzd*Nutz_Wärme*('Sanierung Einzelgebäude'!H9*Kosten!H8+'Sanierung Einzelgebäude'!H10*Kosten!H6+'Sanierung Einzelgebäude'!H11*Kosten!H11+'Sanierung Einzelgebäude'!H12*Kosten!H14+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Einzelgebäude'!H13*Kosten!H19*0.35)","v":723548.15736698883},{"$f":"Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Kosten!H6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Kosten!H11,aktSan_WP=Erdgas,Kosten!H8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Kosten!H14,aktSan_WP=Fernwärme,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),aktSan_WP=BHKW,Kosten!H23)","v":7399.0454999999993},{"$f":"Nutzd*Nutz_Wärme_san*_xlfn.IFS(aktSan_WP=WP,Kosten!H6,OR(aktSan_WP=Heizöl_alt,aktSan_WP=Heizöl_neu),Kosten!H11,aktSan_WP=Erdgas,Kosten!H8,aktSan_WP=Holz_Pellet,Kosten!H14,aktSan_WP=Fernwärme,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),aktSan_WP=BHKW,Kosten!H23)","v":295961.82}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!H32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!H31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!H34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!H28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!H29)+Glas_in*Kosten!H30+(Putz_in*Kosten!H36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45)))","v":23820.176905637516},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!H32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!H31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!H34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!H28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!H29)+Glas_in*Kosten!H30+(Putz_in*Kosten!H36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))","v":952807.07622550055},"Investitionskosten Jahr 1",{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!H32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!H31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!H34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!H28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!H29)+Glas_in*Kosten!H30+(Putz_in*Kosten!H36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))+ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!H7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H10),aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!H15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!H22)+_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!J32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!J31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!J34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!J28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!J29)+Glas_in*Kosten!J30+(Putz_in*Kosten!J36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!J7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J10),aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!J15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!J22)+_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!L32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!L31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!L34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!L28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!L29)+Glas_in*Kosten!L30+(Putz_in*Kosten!L36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!L7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L10),aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!L15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":1208324.8644970476}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",null,null,{"$f":"1/Nutzd*(Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!H7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!H15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!H22))","v":1167.5},{"$f":"Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!H7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!H15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!H22)","v":46700},"Investitionskosten Jahr 15 ",{"$f":"_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!H15,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!J15,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!L15,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)","v":27000},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Transport",null,null,{"$f":"1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!J32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!J31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!J34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!J28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!J29)+Glas_in*Kosten!J30+(Putz_in*Kosten!J36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+1/Nutzd*Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!J7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!J15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!J22))","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!J32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!J31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!J34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!J28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!J29)+Glas_in*Kosten!J30+(Putz_in*Kosten!J36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!J7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!J15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!J22)","v":0},"Investitionskosten Jahr 20",{"$f":"ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!H7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!H10),aktSan_WP=Holz_Pellet,0,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)+ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!J7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!J10),aktSan_WP=Holz_Pellet,0,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)+ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L13),aktSan_WP=WP,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!L7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L10),aktSan_WP=Holz_Pellet,0,aktSan_WP=Fernwärme,0,aktSan_WP=BHKW,0)","v":3310}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dienstleistungen",null,null,{"$f":"1/Nutzd*(_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!L32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!L31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!L34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!L28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!L29)+Glas_in*Kosten!L30+(Putz_in*Kosten!L36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+1/Nutzd*Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!L7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!L15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!L22))","v":6352.1447067886802},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat=EPS,EPS_in*Kosten!L32,San_mat=XPS,XPS_in*Kosten!L31,San_mat=Holzfaser,Holz_in*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat=Zellulose,Zellu_in*Kosten!L34,San_mat='Drop-Down'!Y6,0)+Rahmen_in*_xlfn.IFS(Rahmn_mat=PVC,Kosten!L28,Rahmn_mat=Holz,Kosten!L29)+Glas_in*Kosten!L30+(Putz_in*Kosten!L36)+_xlfn.IFS(Verw=Dep_6,Mix_bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw=Verwertung100,0.5*Mix_bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+Nutzd/20*ROUNDUP((Nutz_Strom*_xlfn.IFS(aktSan_PV=PV_0,0,aktSan_PV=PV_20,0.2,aktSan_PV=PV_40,0.4,aktSan_PV=PV_60,0.6,aktSan_PV=PV_80,0.8,aktSan_PV=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L12,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L13),aktSan_WP=WP,Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*30),0)*Kosten!L7,aktSan_WP=Erdgas,_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L9,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),Nutzd/20*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*10),0)*Kosten!L10),aktSan_WP=Holz_Pellet,Nutzd/15*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!L15,aktSan_WP=Fernwärme,Nutzd/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aktSan_WP=BHKW,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":257127.78827154718},"Investitionskosten Jahr 30",{"$f":"_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!H15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!H21,aktSan_WP=BHKW,0)+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!J15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!J21,aktSan_WP=BHKW,0)+_xlfn.IFS(aktSan_WP=Heizöl_alt,0,aktSan_WP=Heizöl_neu,0,aktSan_WP=WP,0,aktSan_WP=Erdgas,0,aktSan_WP=Holz_Pellet,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*9),0)*Kosten!L15,aktSan_WP=Fernwärme,ROUNDUP(Nutz_Wärme_san/(365*24*1),0)*Kosten!L21,aktSan_WP=BHKW,0)","v":27000}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(T68:T71)","v":31599.671934174716},{"$f":"SUM(U68:U71)","v":1263986.8773669889},{"$f":"SUM(V68:V71)","v":35088.916005637511},{"$f":"SUM(W68:W71)","v":1403556.6402255006}]

{"sheet":"Eingabe Quartier","index":8,"n_rows":87,"n_cols":10,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,3],[2,2,2,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[5,2,5,6],[6,2,6,6],[7,2,7,6],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[16,2,16,3],[15,2,15,3],[8,2,8,6],[9,2,9,6],[10,2,10,6],[12,2,12,6],[13,2,13,6],[11,2,11,6],[14,2,14,6],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[40,2,40,3],[39,2,39,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[86,2,86,3],[58,2,58,3],[82,2,82,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[48,5,48,6],[16,5,16,6],[15,5,15,6],[24,5,24,6],[32,5,32,6],[40,5,40,6]]}
[]
[null,"Informationen über das Quartier"]
[null,"Stadt","Darmstadt"]
[null,"Bezirk","Martinsviertel Ost 230"]
[null,"Block",90]
[null,"Flächengröße [m2]",10510]
[null,"Anzahl der Gebäude mit GGF >= 30 m2",{"$f":"SUM(C17,C25,C33,C41,C49)","v":29}]
[null,"Anzahl der Wohngebäude mit GGF> 30 m2",{"$f":"C17+C25+C33+C41","v":27}]
[null,"Summe der Gebäudegrundflächen (GGF) [m2]",3791]
[null,"Verdichtung [%]",44.8]
[null,"Summe der Brutto-Grundflächen (BGF) [m2]",12853]
[null,"Summe der Gebäudenutzflächen (GNF) [m2]",12853]
[null,"Summe Brutto-Rauminhalt (BRI) [m2]",66253]
[null,"Bevölkerung (aus Zensus) ",265]
[null,"Nutzungsdauer [a]",40]
[null,null,null,null,null,"GNF [m2]"]
[null,"Einfamilienhäuser (SFH)",{"$f":"SUM(C18:C23)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(F18:F23)","v":0}]
[null,"vor 1948",null,{"$f":"IF(C18=\"\",0,C18/$C$17)","v":0},{"$f":"C18/$C$7","v":0},null,{"$f":"IF(F18=\"\",0,F18/$F$17)","v":0}]
[null,"1948 - 1978",null,{"$f":"IF(C19=\"\",0,C19/$C$17)","v":0},{"$f":"C19/$C$7","v":0},null,{"$f":"IF(F19=\"\",0,F19/$F$17)","v":0}]
[null,"1979 - 1994 ",null,0,0,null,0]
[null,"1995 - 2009 ",null,0,0,null,0]
[null,"nach 2010",null,0,0,null,0]
[null,"keine Angabe",null,0,0,null,0]
[]
[null,"Doppelhaushälften/Reihenhäuser (SDH)",{"$f":"SUM(C26:C31)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(F26:F31)","v":0}]
[null,"vor 1948",null,{"$f":"IF(C26=\"\",0,C26/$C$25)","v":0},0,null,{"$f":"IF(F26=\"\",0,F26/$F$25)","v":0}]
[null,"1948 - 1978",null,{"$f":"IF(C27=\"\",0,C27/$C$25)","v":0},0,null,{"$f":"IF(F27=\"\",0,F27/$F$25)","v":0}]
[null,"1979 - 1994 ",null,0,0,null,0]
[null,"1995 - 2009 ",null,0,0,null,0]
[null,"nach 2010",null,0,0,null,0]
[null,"keine Angabe",null,0,0,null,0]
[]
[null,"Kleine Mehrfamilienhäuser (SMFH)",{"$f":"SUM(C34:C39)","v":24},null,null,{"$f":"SUM(F34:F39)","v":10044}]
[null,"vor 1948",23,{"$f":"IF(C34=\"\",0,C34/$C$33)","v":0.95833333333333337},0.7931034482758621,9660,{"$f":"IF(F34=\"\",0,F34/$F$33)","v":0.96176821983273597},{"$f":"F34/C12","v":0.7515755076635805}]
[null,"1948 - 1978",1,{"$f":"IF(C35=\"\",0,C35/$C$33)","v":4.1666666666666664E-2},3.4482758620689655E-2,384,{"$f":"IF(F35=\"\",0,F35/$F$33)","v":3.8231780167264036E-2},{"$f":"F35/C12","v":2.9876293472341088E-2}]
[null,"1979 - 1994 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F36/C12","v":0}]
[null,"1995 - 2009 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F37/C12","v":0}]
[null,"nach 2010",null,0,0,null,0,{"$f":"F38/C12","v":0}]
[null,"keine Angabe",null,0,0,null,0,{"$f":"F39/C12","v":0}]
[]
[null,"Große Mehrfamilienhäuser (LMFH)",{"$f":"SUM(C42:C47)","v":3},null,null,{"$f":"SUM(F42:F47)","v":2624},null,{"$f":"F41/C12","v":0.20415467206099744}]
[null,"vor 1948",3,{"$f":"IF(C42=\"\",0,C42/$C$41)","v":1},0.10344827586206896,2624,{"$f":"IF(F42=\"\",0,F42/$F$41)","v":1},{"$f":"F42/C12","v":0.20415467206099744}]
[null,"1948 - 1978",null,{"$f":"IF(C43=\"\",0,C43/$C$41)","v":0},0,null,{"$f":"IF(F43=\"\",0,F43/$F$41)","v":0},{"$f":"F43/C12","v":0}]
[null,"1979 - 1994 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F44/C12","v":0}]
[null,"1995 - 2009 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F45/C12","v":0}]
[null,"nach 2010",null,0,0,null,0,{"$f":"F46/C12","v":0}]
[null,"keine Angabe",null,0,0,null,0,{"$f":"F47/C12","v":0}]
[]
[null,"Nebengebäude/Anbauten",{"$f":"SUM(C50:C55)","v":2},null,null,{"$f":"SUM(F50:F55)","v":185},null,{"$f":"F49/C12","v":1.4393526803080993E-2}]
[null,"vor 1948",2,{"$f":"IF(C50=\"\",0,C50/$C$49)","v":1},6.8965517241379309E-2,185,{"$f":"IF(F50=\"\",0,F50/$F$49)","v":1},{"$f":"F50/C12","v":1.4393526803080993E-2}]
[null,"1948 - 1978",null,{"$f":"IF(C51=\"\",0,C51/$C$49)","v":0},0,null,{"$f":"IF(F51=\"\",0,F51/$F$49)","v":0},{"$f":"F51/C12","v":0}]
[null,"1979 - 1994 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F52/C12","v":0}]
[null,"1995 - 2009 ",null,0,0,null,0,{"$f":"F53/C12","v":0}]
[null,"nach 2010",null,0,0,null,0,{"$f":"F54/C12","v":0}]
[null,"keine Angabe",null,0,0,null,0,{"$f":"F55/C12","v":0}]
[]
[]
[null,"Dachform "]
[null,"Dachfläche [m2]",{"$f":"GGF_Quart","v":3791}]
[null,"    Steildach Holz",null,{"$f":"SUM(D61:D65)","v":0.96834608282774992}]
[null,"        vor 1948",3575,{"$f":"IF(C61=\"\",0,C61/$C$59)","v":0.94302294908994988}]
[null,"        1948 - 1978",96,{"$f":"IF(C62=\"\",0,C62/$C$59)","v":2.5323133737800051E-2}]
[null,"        1979 - 1994",null,0]
[null,"        1995 - 2009",null,0]
[null,"        nach 2010",null,0]
[null,"    Steildach Weich",null,{"$f":"D67","v":0}]
[null,"        vor 1948",null,0]
[null,"    Flachdach Holz",null,{"$f":"SUM(D69:D72)","v":0}]
[null,"        1948 - 1978",null,0]
[null,"        1979 - 1994",null,0]
[null,"        1995 - 2009",null,0]
[null,"        nach 2010",null,0]
[null,"    Flachdach Beton",null,{"$f":"SUM(D74:D77)","v":0}]
[null,"        1948 - 1978",null,0]
[null,"        1979 - 1994",null,0]
[null,"        1995 - 2009",null,0]
[null,"        nach 2010",null,0]
[]
[]
[null,"Weitere Informationen",null,null,null,null,null,null,null,"ca. 1/8 der Bruttogrundfläche: Hessische Bauordnung (HBO) § 50; https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-BauOHE2018rahmen/part/X"]
[null,"Kellerdecke ",{"$f":"GGF_Quart","v":3791},null,null,null,null,null,null,"(je 4 Wohneinheiten bei SMFH und 8 Wohneinheiten bei LMFH) https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Germany/Images/Content_Hub/20200805_Content-hub_Studie_Mehrfamilienhaus_Web_final.pdf"]
[null,"Dachfläche ",{"$f":"GGF_Quart","v":3791}]
[null,"Fensterfläche [m2]",{"$f":"1/8*GNF_Quart","v":1606.625}]
[null,"Anzahl der Haushalte",{"$f":"C17+C25+4*C33+8*C41","v":120}]
[null,"Personen pro Wohneinheit (Durchschnitt) ",{"$f":"Bevölkerung_Quart/Haushalte_Quart","v":2.2083333333333335}]
[]
[null,"Beleuchtung [m2]",{"$f":"GNF_Quart","v":12853}]

{"sheet":"Sanierung Realquartier","index":9,"n_rows":60,"n_cols":22,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,19,39,19],[38,20,39,20],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,20,43,20],[56,18,57,18],[34,1,58,1],[1,2,1,10],[12,1,32,1],[35,4,35,5],[2,1,10,1],[18,4,19,4],[56,4,57,4],[53,4,54,4],[56,6,57,6],[56,7,57,7],[11,2,11,10],[38,18,39,18],[37,2,38,2]]}
[]
[null,null,"Informationen über das Quartier "]
[null,"In-formationen über das Quartier "]
[null,null,"Anzahl Gebäude im Quartier",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Gebäude_Quart,\" keine Angabe\")","v":29}]
[null,null,null,null,null,null,"r0","r1","r2","r3"]
[null,null,"SFH",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Zahl_EFH,\" keine Angabe\")","v":0},null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Y3,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Z3,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AA3,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AB3,\" keine Angabe\")","v":0}]
[null,null,"SDH",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Zahl_SDH,\" keine Angabe\")","v":0},null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Y4,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Z4,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AA4,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AB4,\" keine Angabe\")","v":0}]
[null,null,"SMFH",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Zahl_SMFH,\" keine Angabe\")","v":24},null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Y5,\" keine Angabe\")","v":13},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Z5,\" keine Angabe\")","v":5},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AA5,\" keine Angabe\")","v":3},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AB5,\" keine Angabe\")","v":2}]
[null,null,"LMFH",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Zahl_LMFH,\" keine Angabe\")","v":3},null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Y6,\" keine Angabe\")","v":2},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!Z6,\" keine Angabe\")","v":1},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AA6,\" keine Angabe\")","v":0},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sanierung!AB6,\" keine Angabe\")","v":0}]
[null,null,"Nebengebäude/Anbauten",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Zahl_Neben,\" keine Angabe\")","v":2}]
[]
[]
[null,"IST-Zustand"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf ges.",null,{"$f":"Nutz_Wärme_Quart+Nutz_Strom_Quart","v":2745732.2243753979},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Strom",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Energieberechnung!T133+Energieberechnung!D139,0)","v":413524.8},"kWh/a"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,_xlfn.IFS(Datenbank_Wärmeplan=EnerCalc,Energieberechnung!T119,Datenbank_Wärmeplan=DENA,Energieberechnung!T126),0)","v":2332207.4243753981},"kWh/a"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"%",null,"Eigene Werte [%]"]
[null,null,"Beheizungsstruktur",null,"ø Deutschland ohne Fernwärme",null,"Erdgas",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN4,Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP4,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J19)","v":0.56200000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,"Wärmepumpe",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN5,Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP5,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J20)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Heizöl",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN6,Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP6,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J21)","v":0.36199999999999999}]
[null,null,null,null,null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN7,Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,Energieberechnung!AP7,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J22)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,null,null,null,null,null,"Fernwärme",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE,Energieberechnung!AN8,Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,0,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J23)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,"Territorial/Scope 1"]
[null,null,"THG ges.",null,{"$f":"(E27+E28)/1000","v":0},"T CO2/a",null,{"$f":"H28/1000","v":0},"T CO2/a"]
[null,null,"THG Strom",null,{"$f":"Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Ökobaudat!I17,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17)","v":0},"kg CO2/a",null,0,"kg CO2/a"]
[null,null,"THG Wärme",null,{"$f":"Nutz_Wärme_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,H19*Ökobaudat!I8+H20*Ökobaudat!I6+H21*Ökobaudat!I11+H22*Ökobaudat!I14+H23*Ökobaudat!I20,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,H19*'Eigene Datenbank'!M8+H20*'Eigene Datenbank'!M6+H21*'Eigene Datenbank'!M11+H22*'Eigene Datenbank'!M14+H23*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+H23*'Eigene Datenbank'!M19*0.35)","v":0},"kg CO2/a",null,{"$f":"Nutz_Wärme_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,H19*Ökobaudat!I8+'Sanierung Realquartier'!H21*Ökobaudat!I11+'Sanierung Realquartier'!H22*Ökobaudat!I14,Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,H19*'Eigene Datenbank'!M8+'Sanierung Realquartier'!H21*'Eigene Datenbank'!M11+'Sanierung Realquartier'!H22*'Eigene Datenbank'!M14)","v":0},"kg CO2/a"]
[]
[]
[null,null,"Ziel 2030",null,{"$f":"0.589*THG_Quart","v":0},"T CO2/a",null,null,null,null,null,null,"0,589 * Referenzjahr 2022 (https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands#undefined, Tab 2)"]
[null,null,"Ziel 2045",null,0,"T CO2/a"]
[]
[]
[null,"Sanierungs-maßnahmen"]
[null,null,"Passive Sanierung",null,"A3: Sanierungstiefe GEG / Sanierungsrate 90 %",null,"Sanierungs-material","Zellulose"]
[null,null,null,null,null,null,"Rahmenmaterial","Holz"]
[null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme \nnach Sanierung",null,"kWh/a","%"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sachbilanz!P23,0)","v":1950164.4000000001},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,E39/E16*100,0)","v":83.618823077980934}]
[]
[]
[null,null,"Materialströme","Mix_Bauschutt",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,SUM(Sachbilanz!X358:X438),0)","v":134596.22472222222},"kg","Verwertung","Verwertung 100 %"]
[null,null,"aus dem Quartier","Fenster",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Sachbilanz!N344,0)","v":55424.382473914877},"kg"]
[]
[]
[null,null,"in das Quartier","EPS",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat_Däm=EPS,SUM(Sachbilanz!Q56:T73),0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"XPS",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat_Däm=XPS,SUM(Sachbilanz!Q56:T73),0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Holzfaser",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat_Däm=Holzfaser,SUM(Sachbilanz!Q56:T73),0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Zellulose",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,IF(San_mat_Däm=Zellulose,SUM(Sachbilanz!Q56:T73),0),0)","v":0},"kg"]
[null,null,null,"Rahmen",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Fenster_Quart*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E296,San_mat_Rhm=Holz,Sachbilanz!I297*Sachbilanz!E298),0)","v":49547.312403867276},"kg"]
[null,null,null,"Glas (3-fach)",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Fenster_Quart*Sachbilanz!I298*Sachbilanz!C298,0)","v":29783.501987475283},"kg"]
[null,null,null,"Putz",{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,SUM(Sachbilanz!U56:X73),0)","v":18329.322810014997},"kg"]
[]
[null,null,"aktive Sanierung Strom:",null,"Deckung Strombedarf 40 %"]
[null,null,"Photovoltaik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus","Territorial"]
[null,null,"aktive Sanierung Wärme:",null,"Anteil WP an Heizstruktur: 50 %",null,"BHKW/Fernwärme im Quartier","Ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,"THG ges. ",{"$f":"E26","v":0},{"$f":"H26","v":0}]
[null,null,"Wärmepumpe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG ges. Sanierung",{"$f":"'Ergebnis Realquartier'!T19","v":0},{"$f":"'Ergebnis Realquartier'!U19","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,"THG Ziel 2030",{"$f":"E31","v":0},{"$f":"E31","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2050,"THG Ziel 2050",0,0]

{"sheet":"Ergebnis Realquartier","index":10,"n_rows":73,"n_cols":47,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,16,56,16],[55,14,61,14],[64,17,64,18],[64,19,64,20],[64,16,65,16],[27,5,27,6],[63,14,73,14],[0,39,0,40],[0,41,0,42],[0,43,0,46],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[24,14,28,14],[30,14,34,14],[42,14,46,14],[36,14,40,14],[48,14,52,14],[47,5,47,7],[43,5,43,7],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[59,3,60,4],[3,6,3,9],[4,6,4,9],[5,6,5,9],[6,6,6,9],[7,6,7,9],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[53,3,56,3],[48,3,48,4],[6,3,6,4],[50,1,57,1],[51,3,52,3],[12,6,12,9],[45,1,49,1],[46,5,46,7],[38,1,44,1],[1,1,22,1],[26,5,26,6],[23,1,37,1],[11,6,11,9],[10,6,10,9],[26,9,26,10],[24,7,24,10],[31,5,31,7],[24,5,25,6],[26,7,26,8],[5,3,5,4],[0,28,0,32],[0,33,0,37],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[8,26,9,26],[2,25,5,25],[2,26,3,26],[4,26,5,26],[6,25,9,25],[6,26,7,26],[7,3,7,4],[1,14,19,14],[2,18,3,18],[2,17,3,17],[2,21,3,21],[2,20,3,20],[2,19,3,19],[21,16,22,16],[21,22,22,22],[12,17,13,17],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[21,19,22,19],[21,20,22,20],[21,21,22,21]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,"Jahr","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,"Differenz"]
[null,"Information über das Quartier ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THG nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Technische Einbauten ","Ziel","Strom","Wärme","Materialströme","Technische Einbauten ",null,null,"Strom","Wärme","Strom","Wärme","Strom","Wärme","Investitionen","Summe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzung","Entsorgung","Vorteile und Belastungen ",null,null,null,"Aktuell","Vor Sanierung ","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Sanierung Realquartier'!E27/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Sanierung Realquartier'!E28/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"$R$67","v":172646.60399999999},{"$f":"$R$68","v":266540.87329921994},{"$f":"$T$67","v":103587.96239999999},{"$f":"$T$68","v":254524.04902626001},{"$f":"AN3-AP3","v":69058.641600000003},{"$f":"AO3-AQ3","v":12016.82427295993},{"$f":"-W70","v":-23318138.213790994},{"$f":"AR3+AS3+AT3","v":-23237062.747918036}]
[null,null,null,"Stadt",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C3","v":"Darmstadt"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H27/1000","v":0},{"$f":"ROUND('Sanierung Realquartier'!H28/1000,0)","v":0},null,null,null,2,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,{"$f":"AN4-AP4","v":69058.641600000003},{"$f":"AO4-AQ4","v":12016.82427295993},null,{"$f":"AU3+AR4+AS4+AT4","v":-23155987.282045074}]
[null,null,null,"Bezirk",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C4","v":"Martinsviertel Ost 230"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D",null,null,null,null,"Nach Sanierung","Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T15/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T18/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,3,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,{"$f":"AU4+AR5+AS5+AT5","v":-23074911.816172112}]
[null,null,null,"Block",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C5","v":90},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T27+0.8*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T27+0.6*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T27+0.4*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T27+0.2*Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*Ökobaudat!T27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!K58,0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,"Territorial",null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U16/1000,0)","v":0},null,null,null,4,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22993836.35029915]
[null,null,null,"Flächengröße [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C6","v":10510},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!K43,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!K48,San_akt_Wärm=Fern_100,Sanierung!K53,San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!K57),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,"THG Ziel",2030,null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E31","v":0},{"$f":"'Ergebnis Realquartier'!U15","v":0},null,null,null,null,5,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22912760.884426188]
[null,null,null,"Summe der Gebäudegrundflächen (GGF) [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C9","v":3791},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!J32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!J31:L31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!J33:L33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!J34:L34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:L28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:L29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!J30:L30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!J36:L36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J67:L67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:L37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!J43:L43)+SUM(Ökobaudat!J44:L44)+SUM(Ökobaudat!J45:L45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!M32:N32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!M31:N31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!M33:N33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!M34:N34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!M28:N28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!M29:N29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!M30:N30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!M36:N36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!M67:N67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!M37:N37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!M43:N43)+SUM(Ökobaudat!M44:N44)+SUM(Ökobaudat!M45:N45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!V32:Y32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!V31:Y31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!V33:Y33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!V34:Y34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!V28:Y28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!V29:Y29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!V30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!V36:Y36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!V67:Y67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!V37:Y37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!V43:Y43)+SUM(Ökobaudat!V44:Y44)+SUM(Ökobaudat!V45:Y45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!Z32:AA32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!Z31:AA31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!Z33:AA33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!Z34:AA34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!Z28:AA28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!Z29:AA29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!Z30:AA30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!Z36:AA36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z67:AA67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!Z37:AA37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!Z43:AA43)+SUM(Ökobaudat!Z44:AA44)+SUM(Ökobaudat!Z45:AA45)))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Ergebnis Realquartier'!U17","v":0},null,null,6,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22831685.418553226]
[null,null,null,"Verdichtung [%]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C10","v":44.8},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:L24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:L7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:L7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:L21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:L22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!M24:N24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M7:N7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M9:N9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M10:N10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M12:N12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M13:N13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M15:N15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M7:N7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M9:N9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M10:N10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M12:N12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!M13:N13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M15:N15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!M21:N21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!M22:N22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!V24:Y24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V7:Y7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V9:Y9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V10:Y10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V12:Y12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V13:Y13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V15:Y15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V7:Y7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V9:Y9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V10:Y10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V12:Y12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!V13:Y13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V15:Y15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!V21:Y21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!V22:Y22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!Z24:AA24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z7:AA7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z9:AA9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z10:AA10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!Z12:AA12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z13:AA13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z15:AA15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z7:AA7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z9:AA9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z10:AA10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!Z12:AA12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!Z13:AA13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z15:AA15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!Z21:AA21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!Z22:AA22))),\"-\")","v":"-"},"kg CO2/a",null,null,null,2045,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,7,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22750609.952680264]
[null,null,null,"Summe der Brutto-Grundflächen (BGF) [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C11","v":12853},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(R6:R9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(S6:S9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(T6:T9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(U6:U9)/1000,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(V6:V9)/1000,\"-\")","v":"-"},"T CO2/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,8,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22669534.486807302]
[null,null,null,"Summe der Gebäudenutzflächen (GNF) [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C12","v":12853},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22588459.02093434]
[null,null,null,"Summe Brutto-Rauminhalt (BRI) [m2]",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C13","v":66253},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Phasen nach GHG -Protocol","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22507383.555061378]
[null,null,null,"Bevölkerung (aus Zensus) ",null,null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!C14","v":265},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1","Lebens-\nzyklus","Territorial/ \nScope 1",null,null,null,null,null,null,null,"Strom","Wärme","Materialströme","Technische Einbauten","THG ges.",null,null,null,null,null,11,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22426308.089188416]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1 - A3","Herstellungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!R6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!R7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!R8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!R9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!R10/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,12,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22345232.623315454]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"H28","v":0},{"$f":"I28","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.4*Nutz_Strom_QuartSUMME(Ökobaudat!J17:Y17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J17:Y17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!J27:Y27)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!M27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!K58,0)","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,"A4 - A5","Bauphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!S6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!S7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!S8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!S9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!S10/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,13,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22264157.157442492]
[null,null,null,"Gebäude im Quartier",null,{"$f":"Anzahl_Gebäude","v":29},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"H29","v":0},{"$f":"I29","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!K43,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!K48,San_akt_Wärm=Fern_100,Sanierung!K53,San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!K57,San_akt_Wärm='Drop-Down'!V6,\"keine Angabe\")","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=Fern_100,0,AND(San_akt_Wärm=BHKW_100,BHKW_inQuart=ja),Sanierung!K57,AND(San_akt_Wärm=BHKW_100,BHKW_inQuart=nein),0,San_akt_Wärm=WP_80,Nutz_Wärme_San_Quart*(Sanierung!J43*Ökobaudat!I8+Sanierung!J46*Ökobaudat!I14),San_akt_Wärm=WP_50,Nutz_Wärme_San_Quart*(Sanierung!J48*Ökobaudat!I8+Sanierung!J50*Ökobaudat!I11+Sanierung!J51*Ökobaudat!I14)),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=Fern_100,0,AND(San_akt_Wärm=BHKW_100,BHKW_inQuart=ja),Sanierung!K57,AND(San_akt_Wärm=BHKW_100,BHKW_inQuart=nein),0,San_akt_Wärm=WP_80,Nutz_Wärme_San_Quart*(Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!J46*'Eigene Datenbank'!M14),San_akt_Wärm=WP_50,Nutz_Wärme_San_Quart*(Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!M11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!M14)))","v":0},"kg CO2/a",null,null,null,null,"B1 - B7","Nutzungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T7/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T10/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,14,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22183081.691569529]
[null,null,null,null,null,null,null,"r0","r1","r2","r3",null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!J32:Y32)/Sachbilanz!AC451,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!J31:Y31)/Sachbilanz!AC450,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!J33:Y33)/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!J34:Y34)/Sachbilanz!AC460,San_mat_Däm='Drop-Down'!T6,0)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!J28:Y28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!J29:Y29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!J30:Y30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!J36:Y36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J67:Y67)*0.061+0.939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!J37:Y37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!J43:Y43)+SUM(Ökobaudat!J44:Y44)+SUM(Ökobaudat!J45:Y45))),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!M32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!M31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!M33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!M34,San_mat_Däm='Drop-Down'!T6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!M28/Sachbilanz!E296,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!M29/Sachbilanz!E298)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!M30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!M36+_xlfn.IFS('Sanierung Realquartier'!H42=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!M67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+0.939*1/3*Out_Fenster*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45),'Sanierung Realquartier'!H42=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!M37+'Eigene Datenbank'!M38)+1/3*Out_Fenster*('Eigene Datenbank'!M43+'Eigene Datenbank'!M44+'Eigene Datenbank'!M45)))","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,"C1 -C4","Entsorgungs-\nphase",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U6/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Sanierung Realquartier'!F85/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U10/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,15,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,{"$f":"-W71","v":-13500},-22115506.225696567]
[null,null,null,"SFH",null,{"$f":"SFHqurtr","v":0},null,{"$f":"IF('Sanierung Realquartier'!G6=\"keine Angabe\",0,'Sanierung Realquartier'!G6)","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H6","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!I6","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!J6","v":0},null,null,null,null,null,"Technische Einbauten ",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!J24:Y24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:Y7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J9:Y9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J10:Y10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J12:Y12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J13:Y13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15:Y15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J7:Y7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J9:Y9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J10:Y10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J12:Y12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!J13:Y13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J15:Y15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!J21:Y21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!J22:Y22))),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!M24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*#REF!)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!M13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!M21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!M21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!M22)))","v":0},0,"kg CO2/a",null,null,null,null,"D ","Vorteile und Belastungen ",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!V6/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!U7/100,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!V8/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!V9/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!V10/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,16,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-22034430.759823605]
[null,null,null,"SDH",null,{"$f":"SDHqurtr","v":0},null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!G7","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H7","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!I7","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!J7","v":0},null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"(R15+R16+R17+R18)/1000","v":0},0,{"$f":"(T15+T16+T17+T18)/1000","v":0},{"$f":"(U15+U16+U17+U18)/1000","v":0},"T CO2/a",null,null,null,null,null,"Lebenszyklus",{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T15/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T16/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T17/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T18/1000,0)","v":0},{"$f":"ROUND('Ergebnis Realquartier'!T19/1000,0)","v":0},null,null,null,null,null,17,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21953355.293950643]
[null,null,null,"SMFH",null,{"$f":"SMFHqurtr","v":24},null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!G8","v":13},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H8","v":5},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!I8","v":3},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!J8","v":2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21872279.828077681]
[null,null,null,"LMFH",null,{"$f":"LMFHqurtr","v":3},null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!G9","v":2},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H9","v":1},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!I9","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!J9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21791204.362204719]
[null,null,null,"Nebengebäude/Anbauten",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E10","v":2},null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!G10","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H10","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!I10","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!J10","v":0},null,null,null," ",null,"Phasen nach DIN EN 15804","Herstellung","Bau","Nutzung","Entsorgung","Vorteile und Belastungen ","Gesamt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,{"$f":"-W72","v":-257294.4827586207},-21967423.379090376]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21886347.913217414]
[null,"IST-\nZustand",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A1-A3","A4-A5","B1 - B7","C1-C4","D","A-C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21805272.447344452]
[null,null,null,null,null,"Nutzenergiebedarf",null,"THG ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water con-sumption [m3]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugs-potenzial \n[m3 world eq]\")","v":"Water con-sumption [m3]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AH27:AN27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!AH17:AN17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AB27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!AB17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!N27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!N17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21724196.98147149]
[null,null,null,null,null,null,null,"Lebens-zyklus","Scope 1 ","Ziel 2030","Ziel 2045",null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*SUM(Ökobaudat!AH8:AN8)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!AH6:AN6)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!AH11:AN11)+Sanierung!J45*SUM(Ökobaudat!AH14:AN14)+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*SUM(Ökobaudat!AH8:AN8)+Sanierung!J49*SUM(Ökobaudat!AH6:AN6)+Sanierung!J50*SUM(Ökobaudat!AH11:AN11)+Sanierung!J51*SUM(Ökobaudat!AH14:AN14)+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!AH18:AN18)*0.65+SUM(Ökobaudat!AH19:AN19)*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!AH23:AN23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Ökobaudat!AB8+Sanierung!J44*Ökobaudat!AB6+Sanierung!J44*Ökobaudat!AB11+Sanierung!J45*Ökobaudat!AB14+Sanierung!J47*Ökobaudat!AB18*0.65+Sanierung!J47*Ökobaudat!AB19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Ökobaudat!AB8+Sanierung!J49*Ökobaudat!AB6+Sanierung!J50*Ökobaudat!AB11+Sanierung!J51*Ökobaudat!AB14+Sanierung!J52*Ökobaudat!AB18*0.65+Sanierung!J52*Ökobaudat!AB19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!AB18*0.65+Ökobaudat!AB19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!AB23),Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!N8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!N6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!N11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!N14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!N18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!N19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!N8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!N6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!N11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!N14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!N18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!N19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!N18*0.65+'Eigene Datenbank'!N19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!N23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21643121.515598528]
[null,null,null,null,null,"[kWh/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,"[kg CO2-eq/a]",null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AC32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AC31:AE31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AC33:AE33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AC34:AE34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AC28:AE28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AC29:AE29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AC30:AE30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AC36:AE36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC67:AE67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AC37:AE37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AC43:AE43)+SUM(Ökobaudat!AC44:AE44)+SUM(Ökobaudat!AC45:AE45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AF32:AG32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AF31:AG31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AF33:AG33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AF34:AG34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AF28:AG28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AF29:AG29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AF30:AG30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AF36:AG36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF67:AG67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AF37:AG37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AF43:AG43)+SUM(Ökobaudat!AF44:AG44)+SUM(Ökobaudat!AF45:AG45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AO32:AR32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AO31:AR31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AO33:AR33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AO34:AR34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AO28:AR28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AO29:AR29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AO30:AR30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AO36:AR36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO67:AR67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AO37:AR37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AO43:AR43)+SUM(Ökobaudat!AO44:AR44)+SUM(Ökobaudat!AO45:AR45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AS32:AT32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AS31:AT31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AS33:AT33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AS34:AT34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AS28:AT28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AS29:AT29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AS30:AT30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AS36:AT36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS67:AT67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AS37:AT37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AS43:AT43)+SUM(Ökobaudat!AS44:AT44)+SUM(Ökobaudat!AS45:AT45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Ökobaudat!AB32/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Ökobaudat!AB31/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Ökobaudat!AB33/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Ökobaudat!AB34/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Ökobaudat!AB28/2.95,San_mat_Rhm=Holz,Ökobaudat!AB29/2.11)+(In_Glas*Ökobaudat!AB30/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*Ökobaudat!AB36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Ökobaudat!AB67*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*Ökobaudat!AB37+0.939*1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!AB43+Ökobaudat!AB44+Ökobaudat!AB45),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*Ökobaudat!AB37+1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!AB43+Ökobaudat!AB44+Ökobaudat!AB45))),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!N32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!N31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!N33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!N34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Y6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!N28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!N29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!N30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!N36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!N67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!N37+'Eigene Datenbank'!N38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!N43+'Eigene Datenbank'!N44+'Eigene Datenbank'!N45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21562046.049725566]
[null,null,null,"Stom",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E15","v":413524.8},null,{"$f":"THG_Strom_Quart","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AC24:AE24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC7:AE7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC7:AE7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AC13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AC21:AE21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AC22:AE22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AF24:AG24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF7:AG7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF9:AG9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF10:AG10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF12:AG12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF13:AG13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF15:AG15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF7:AG7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF9:AG9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF10:AG10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF12:AG12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AF13:AG13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF15:AG15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AF21:AG21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AF22:AG22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AO24:AR24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO7:AR7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO9:AR9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO10:AR10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO12:AR12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO13:AR13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO15:AR15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO7:AR7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO9:AR9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO10:AR10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO12:AR12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AO13:AR13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO15:AR15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AO21:AR21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AO22:AR22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AS24:AT24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS7:AT7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS9:AT9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS10:AT10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!AS12:AT12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS13:AT13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS15:AT15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS7:AT7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS9:AT9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS10:AT10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!AS12:AT12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AS13:AT13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS15:AT15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AS21:AT21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AS22:AT22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Ökobaudat!AB24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AB7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AB21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AB7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AB13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AB15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AB21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Ökobaudat!AB21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Ökobaudat!AB22)),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!N24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!N13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!N21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!N21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!N22))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21480970.583852604]
[null,null,null,"Wärme",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E16","v":2332207.4243753981},null,{"$f":"THG_Wärme_Quart","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R25:R28)","v":0},{"$f":"SUM(S25:S28)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(V25:V28)","v":0},{"$f":"SUM(W25:W28)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21399895.117979642]
[null,null,null,"Gesamt",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E14","v":2745732.2243753979},null,{"$f":"THG_Quart*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H26*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E31*1000","v":0},{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21318819.65210668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE \n[kg Sb eq]\")","v":"Mineral resource scarcity [kg Cu eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BA27:BG27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!BA17:BG17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!AU27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!AU17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!L27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!L17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21237744.186233718]
[null,null,null,"Beheizungsstruktur",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E19","v":"ø Deutschland ohne Fernwärme"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*SUM(Ökobaudat!BA8:BG8)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!BA6:BG6)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!BA11:BG11)+Sanierung!J45*SUM(Ökobaudat!BA14:BG14)+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*SUM(Ökobaudat!BA8:BG8)+Sanierung!J49*SUM(Ökobaudat!BA6:BG6)+Sanierung!J50*SUM(Ökobaudat!BA11:BG11)+Sanierung!J51*SUM(Ökobaudat!BA14:BG14)+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!BA18:BG18)*0.65+SUM(Ökobaudat!BA19:BG19)*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!BA23:BG23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Ökobaudat!AU8+Sanierung!J44*Ökobaudat!AU6+Sanierung!J44*Ökobaudat!AU11+Sanierung!J45*Ökobaudat!AU14+Sanierung!J47*Ökobaudat!AU18*0.65+Sanierung!J47*Ökobaudat!AU19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Ökobaudat!AU8+Sanierung!J49*Ökobaudat!AU6+Sanierung!J50*Ökobaudat!AU11+Sanierung!J51*Ökobaudat!AU14+Sanierung!J52*Ökobaudat!AU18*0.65+Sanierung!J52*Ökobaudat!AU19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!AU18*0.65+Ökobaudat!AU19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!AU23),Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!L8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!L6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!L11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!L14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!L18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!L19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!L8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!L6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!L11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!L14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!L18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!L19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!L18*0.65+'Eigene Datenbank'!L19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!L23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,{"$f":"-W73","v":-13500},-21170168.720360756]
[null,null,null,"Erdgas",null,{"$f":"IF(Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J19,'Sanierung Realquartier'!H19)","v":0.56200000000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AV32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AV31:AX31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AV33:AX33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AV34:AX34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AV28:AX28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AV29:AX29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AV30:AX30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AV36:AX36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV67:AX67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AV37:AX37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AV43:AX43)+SUM(Ökobaudat!AV44:AX44)+SUM(Ökobaudat!AV45:AX45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!AY32:AZ32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!AY31:AZ31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!AY33:AZ33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!AY34:AZ34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!AY28:AZ28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!AY29:AZ29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!AY30:AZ30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!AY36:AZ36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY67:AZ67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!AY37:AZ37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!AY43:AZ43)+SUM(Ökobaudat!AY44:AZ44)+SUM(Ökobaudat!AY45:AZ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!BH32:BK32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!BH31:BK31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!BH33:BK33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!BH34:BK34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BH28:BK28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BH29:BK29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!BH30:BK30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!BH36:BK36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH67:BK67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BH37:BK37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BH43:BK43)+SUM(Ökobaudat!BH44:BK44)+SUM(Ökobaudat!BH45:BK45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!BL32:BM32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!BL31:BM31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!BL33:BM33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!BL34:BM34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BL28:BM28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BL29:BM29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!BL30:BM30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!BL36:BM36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL67:BM67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BL37:BM37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BL43:BM43)+SUM(Ökobaudat!BL44:BM44)+SUM(Ökobaudat!BL45:BM45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Ökobaudat!AU32/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Ökobaudat!AU31/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Ökobaudat!AU33/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Ökobaudat!AU34/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Ökobaudat!AU28/2.95,San_mat_Rhm=Holz,Ökobaudat!AU29/2.11)+(In_Glas*Ökobaudat!AU30/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*Ökobaudat!AU36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Ökobaudat!AU67*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*Ökobaudat!AU37+0.939*1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!AU43+Ökobaudat!AU44+Ökobaudat!AU45),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*Ökobaudat!AU37+1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!AU43+Ökobaudat!AU44+Ökobaudat!AU45))),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!L32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!L31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!L34,San_mat_Däm='Drop-Down'!W6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!L28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!L29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!L30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!L36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!L67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!L37+'Eigene Datenbank'!L38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!L43+'Eigene Datenbank'!L44+'Eigene Datenbank'!L45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21089093.254487794]
[null,null,null,"Wärmepumpe",null,{"$f":"IF(Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J20,'Sanierung Realquartier'!H20)","v":4.2999999999999997E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AV24:AX24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV7:AX7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV7:AX7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AV13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AV21:AX21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AV22:AX22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!AY24:AZ24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY7:AZ7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY9:AZ9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY10:AZ10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY12:AZ12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY13:AZ13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY15:AZ15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY7:AZ7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY9:AZ9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY10:AZ10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY12:AZ12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AY13:AZ13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY15:AZ15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!AY21:AZ21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!AY22:AZ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BH24:BK24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH7:BK7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH9:BK9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH10:BK10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH12:BK12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH13:BK13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH15:BK15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH7:BK7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH9:BK9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH10:BK10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH12:BK12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BH13:BK13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH15:BK15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BH21:BK21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BH22:BK22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BL24:BM24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL7:BM7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL9:BM9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL10:BM10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!BL12:BM12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL13:BM13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL15:BM15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL7:BM7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL9:BM9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL10:BM10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!BL12:BM12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BL13:BM13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL15:BM15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BL21:BM21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BL22:BM22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Ökobaudat!AU24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AU7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AU21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AU7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!AU13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!AU15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!AU21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Ökobaudat!AU21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Ökobaudat!AU22)),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!L24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!L21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!L21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!L22))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-21008017.788614832]
[null,null,null,"Heizöl",null,{"$f":"IF(Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J21,'Sanierung Realquartier'!H21)","v":0.36199999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R31:R34)","v":0},{"$f":"SUM(S31:S34)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(V31:V34)","v":0},{"$f":"SUM(W31:W34)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20926942.32274187]
[null,null,null,"Holz-/Pellet",null,{"$f":"IF(Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J22,'Sanierung Realquartier'!H22)","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20845866.856868908]
[null,null,null,"Fernwärme",null,{"$f":"IF(Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!J23,'Sanierung Realquartier'!H23)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity [kg oil eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF \n[MJ]\")","v":"Fossil resource scarcity [kg oil eq]"},null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BT27:BZ27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!BT17:BZ17),0),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN17),San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN27)+0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN17),San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN27)+0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN17),San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN27)+0.4*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN17),San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN27)+0.2*Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN17),San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*SUM(Ökobaudat!BN27))+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*SUM(Ökobaudat!BN17),0),_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!J27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!J17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20764791.390995946]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*SUM(Ökobaudat!BT8:BZ8)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!BT6:BZ6)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!BT11:BZ11)+Sanierung!J45*SUM(Ökobaudat!BT14:BZ14)+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+Sanierung!J47*SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*SUM(Ökobaudat!BT8:BZ8)+Sanierung!J49*SUM(Ökobaudat!BT6:BZ6)+Sanierung!J50*SUM(Ökobaudat!BT11:BZ11)+Sanierung!J51*SUM(Ökobaudat!BT14:BZ14)+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+Sanierung!J52*SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(SUM(Ökobaudat!BT18:BZ18)*0.65+SUM(Ökobaudat!BT19:BZ19)*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,SUM(Ökobaudat!BT23:BZ23)),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Ökobaudat!BN8+Sanierung!J44*Ökobaudat!BN6+Sanierung!J44*Ökobaudat!BN11+Sanierung!J45*Ökobaudat!BN14+Sanierung!J47*Ökobaudat!BN18*0.65+Sanierung!J47*Ökobaudat!BN19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Ökobaudat!BN8+Sanierung!J49*Ökobaudat!BN6+Sanierung!J50*Ökobaudat!BN11+Sanierung!J51*Ökobaudat!BN14+Sanierung!J52*Ökobaudat!BN18*0.65+Sanierung!J52*Ökobaudat!BN19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(Ökobaudat!BN18*0.65+Ökobaudat!BN19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,Ökobaudat!BN23),Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!J8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!J6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!J11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!J14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!J18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!J19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!J8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!J6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!J11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!J14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!J18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!J19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!J18*0.65+'Eigene Datenbank'!J19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!J23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20683715.925122984]
[null,"Passive Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!BO32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!BO31:BQ31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!BO33:BQ33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!BO34:BQ34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BO28:BQ28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BO29:BQ29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!BO30:BQ30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!BO36:BQ36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO67:BQ67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BO37:BQ37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BO43:BQ43)+SUM(Ökobaudat!BO44:BQ44)+SUM(Ökobaudat!BO45:BQ45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!BR32:BS32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!BR31:BS31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!BR33:BS33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!BR34:BS34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!BR28:BS28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!BR29:BS29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!BR30:BS30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!BR36:BS36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR67:BS67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!BR37:BS37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!BR43:BS43)+SUM(Ökobaudat!BR44:BS44)+SUM(Ökobaudat!BR45:BS45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!CA32:CD32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!CA31:CD31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!CA33:CD33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!CA34:CD34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!CA28:CD28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!CA29:CD29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!CA30:CD30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!CA36:CD36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA67:CD67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CA37:CD37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!CA43:CD43)+SUM(Ökobaudat!CA44:CD44)+SUM(Ökobaudat!CA45:CD45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*SUM(Ökobaudat!CE32:CF32)/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*SUM(Ökobaudat!CE31:CF31)/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*SUM(Ökobaudat!CE33:CF33)/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*SUM(Ökobaudat!CE34:CF34)/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,SUM(Ökobaudat!CE28:CF28)/2.95,San_mat_Rhm=Holz,SUM(Ökobaudat!CE29:CF29)/2.11)+(In_Glas*SUM(Ökobaudat!CE30:CF30)/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*SUM(Ökobaudat!CE36:CF36)+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CE67:CF67)*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CE37:CF37)+0.939*1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!CE43:CF43)+SUM(Ökobaudat!CE44:CF44)+SUM(Ökobaudat!CE45:CF45)),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*SUM(Ökobaudat!CE37:CF37)+1/3*Out_Fenster*(SUM(Ökobaudat!CE43:CF43)+SUM(Ökobaudat!CE44:CF44)+SUM(Ökobaudat!CE45:CF45)))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Ökobaudat!BN32/Sachbilanz!AC458,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Ökobaudat!BN31/Sachbilanz!AC457,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Ökobaudat!BN33/Sachbilanz!AC459,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Ökobaudat!BN34/Sachbilanz!AC460)+In_Rahmen/Sachbilanz!G300*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Ökobaudat!BN28/2.95,San_mat_Rhm=Holz,Ökobaudat!BN29/2.11)+(In_Glas*Ökobaudat!BN30/Sachbilanz!AC463)+In_Putz*Ökobaudat!BN36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Ökobaudat!BN67*0.061+0.0939*Out_Bauschutt*Ökobaudat!BN37+0.939*1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!BN43+Ökobaudat!BN44+Ökobaudat!BN45),Verw_Quart=Verwertung100,Out_Bauschutt*Ökobaudat!BN37+1/3*Out_Fenster*(Ökobaudat!BN43+Ökobaudat!BN44+Ökobaudat!BN45))),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!J32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!J31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!J34,San_mat_Däm='Drop-Down'!U6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!J28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!J29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!J30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!J36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!J67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!J37+'Eigene Datenbank'!J38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!J43+'Eigene Datenbank'!J44+'Eigene Datenbank'!J45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20602640.459250022]
[null,null,null,"Sanierungstiefe",null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36=GEG_50,'Sanierung Realquartier'!E36=GEG_65,'Sanierung Realquartier'!E36=GEG_90),\"GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_90),\"KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_90),\"KfW40\",OR('Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_90),\"KfW40+\")","v":"GEG"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BO24:BQ24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO7:BQ7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO7:BQ7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BO13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BO21:BQ21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BO22:BQ22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!BR24:BS24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR7:BS7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR9:BS9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR10:BS10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR12:BS12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR13:BS13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR15:BS15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR7:BS7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR9:BS9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR10:BS10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR12:BS12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BR13:BS13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR15:BS15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!BR21:BS21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!BR22:BS22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!CA24:CD24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,2*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA7:CD7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA9:CD9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA10:CD10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA12:CD12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA13:CD13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA15:CD15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA7:CD7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA9:CD9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA10:CD10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA12:CD12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CA13:CD13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA15:CD15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!CA21:CD21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!CA22:CD22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*SUM(Ökobaudat!CE24:CF24))+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE7:CF7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE9:CF9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE10:CF10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!CE12:CF12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE13:CF13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE15:CF15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE7:CF7)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE9:CF9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE10:CF10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr/Anzahl_Gebäude)*SUM(Ökobaudat!CE12:CF12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!CE13:CF13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE15:CF15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*SUM(Ökobaudat!CE21:CF21),San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*SUM(Ökobaudat!CE22:CF22))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Ökobaudat!BN24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!BN7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!BN21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!BN7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN9)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN10))+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN12)+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*SUM(Ökobaudat!BN13))+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM(Ökobaudat!BN15)+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Ökobaudat!BN21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Ökobaudat!BN21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Ökobaudat!BN22)),1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!J24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!J21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!J21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!J22))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20521564.99337706]
[null,null,null,"Sanierungsrate",null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36=GEG_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_50,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_50),\"50 %\",OR('Sanierung Realquartier'!E36=GEG_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_65,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_65),\"65 %\",OR(,'Sanierung Realquartier'!E36=GEG_90,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW70_90,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40_90,'Sanierung Realquartier'!E36=KFW40p_90),\"90 % \")","v":"90 % "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R37:R40)","v":0},{"$f":"SUM(S37:S40)","v":0},{"$f":"SUM(T37:T40)","v":0},{"$f":"SUM(U37:U40)","v":0},{"$f":"SUM(V37:V40)","v":0},{"$f":"SUM(W37:W40)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,172646.60399999999,266540.87329921994,103587.96239999999,254524.04902626001,69058.641600000003,12016.82427295993,null,-20440489.527504098]
[null,null,null,"Sanierungsmaterial",null,{"$f":"San_mat_Däm","v":"Zellulose"}]
[null,null,null,"Rahmenmaterial",null,{"$f":"San_mat_Rhm","v":"Holz"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use [m2a crop eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use [m2a crop eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!K27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!K17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Water consumption\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"Wasserentzugspotenzial\")","v":"Water consumption"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Mineral resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPE\")","v":"Mineral resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fossil resource scarcity\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"ADPF\")","v":"Fossil resource scarcity"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Land use\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Land use"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation"}]
[null,null,null,"Verwertung",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H42","v":"Verwertung 100 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!K8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!K6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!K11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!K14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!K18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!K19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!K8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!K6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!K11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!K14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!K18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!K19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!K18*0.65+'Eigene Datenbank'!K19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!K23)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m3\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"m3 world eq\")","v":"m3"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg Cu eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"kg Sb eq\")","v":"kg Cu eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg oil eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"MJ\")","v":"kg oil eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"m2a crop eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"m2a crop eq"},{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"kg PM2.5 eq\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"kg PM2.5 eq"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!K32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!K31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!K33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!K34,San_mat_Däm='Drop-Down'!V6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!K28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!K29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!K30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!K36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!K67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!K37+'Eigene Datenbank'!K38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!K43+'Eigene Datenbank'!K44+'Eigene Datenbank'!K45))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"W25","v":0},{"$f":"W31","v":0},{"$f":"W37","v":0},{"$f":"W43","v":0},{"$f":"W49","v":0}]
[null,"Aktive Sanierung ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!K24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!K13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!K21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!K21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!K22))))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"W26","v":0},{"$f":"W32","v":0},{"$f":"W38","v":0},{"$f":"W44","v":0},{"$f":"W50","v":0}]
[null,null,null,"Photovoltaik",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E54","v":"Deckung Strombedarf 40 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},"-","-","-","-","-",{"$f":"SUM(W43:W46)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Wärmepumpe",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E57","v":"Anteil WP an Heizstruktur: 50 %"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"BHKW/Fernwärme im Quartier",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H57","v":"Ja"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Fine particulate matter formation [kg PM2.5 eq]"},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Strom\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Strom"},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,0,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!I27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!I17,0)))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Wärme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Wärme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!I8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!I6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!I11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!I14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!I18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!I19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!I8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!I6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!I11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!I14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!I18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!I19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!I18*0.65+'Eigene Datenbank'!I19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!I23)))","v":0}]
[null,"Material-ströme",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Materialströme\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Materialströme"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!I32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!I31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!I33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!I34,San_mat_Däm='Drop-Down'!T6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!I28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!I29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!I30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!I36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!I67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!I37+'Eigene Datenbank'!I38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!I43+'Eigene Datenbank'!I44+'Eigene Datenbank'!I45))))","v":0}]
[null,null,null,"Aus dem Quartier","Bauschutt",{"$f":"Out_Bauschutt","v":134596.22472222222},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Technische Einbauten\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Technische Einbauten"},"-","-","-","-","-",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!I24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!I13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!I21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!I21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!I22))))","v":0}]
[null,null,null,null,"Fenster",{"$f":"Out_Fenster","v":55424.382473914877},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,\"Gesamt\",Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\")","v":"Gesamt"},"-","-","-","-","-",{"$f":"SUM(W49:W52)","v":0}]
[null,null,null,"In das Quartier","Dämmung",{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS,San_mat_Däm=XPS,In_XPS,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose)","v":0}]
[null,null,null,null,"Rahmen",{"$f":"In_Rahmen","v":49547.312403867276}]
[null,null,null,null,"Glas",{"$f":"In_Glas","v":29783.501987475283},null,null,null,null,null,null,null,null,"Energie-\nbedarf",null,"Cumulative Energy Demand [MJ]","Non renewable","Renewable "]
[null,null,null,null,"Putz",{"$f":"In_Putz","v":18329.322810014997},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MJ","MJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!U27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!U17,0)))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V17,San_aktiv_Str=PV_20,0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V27+0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V17,San_aktiv_Str=PV_40,0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V27+0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V17,San_aktiv_Str=PV_60,0.6*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V27+0.4*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V17,San_aktiv_Str=PV_80,0.8*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V27+0.2*Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V17,San_aktiv_Str=PV_100,Nutz_Strom_Quart*'Eigene Datenbank'!V27)+IF(San_akt_Wärm=BHKW_100,Sanierung!J56/2*'Eigene Datenbank'!V17,0)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!U8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!U6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!U11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!U14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!U18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!U19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!U8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!U6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!U11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!U14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!U18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!U19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!U18*0.65+'Eigene Datenbank'!U19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!U23)))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!V8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!V6+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!V11+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!V14+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!V18*0.65+Sanierung!J47*'Eigene Datenbank'!V19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!V8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!V6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!V11+Sanierung!J51*'Eigene Datenbank'!V14+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!V18*0.65+Sanierung!J52*'Eigene Datenbank'!V19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,('Eigene Datenbank'!V18*0.65+'Eigene Datenbank'!V19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,'Eigene Datenbank'!V23)))","v":0}]
[null,null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme \nnach Sanierung",null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E39","v":1950164.4000000001},"kWh/a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!U32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!U31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!U33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!U34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!U28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!U29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!U30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!U36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!U67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!U37+'Eigene Datenbank'!U38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!U43+'Eigene Datenbank'!U44+'Eigene Datenbank'!U45))))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*'Eigene Datenbank'!V32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*'Eigene Datenbank'!V31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*'Eigene Datenbank'!V33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*'Eigene Datenbank'!V34,San_mat_Däm='Drop-Down'!AA6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,'Eigene Datenbank'!V28,San_mat_Rhm=Holz,'Eigene Datenbank'!V29)+In_Glas*'Eigene Datenbank'!V30+In_Putz*'Eigene Datenbank'!V36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*'Eigene Datenbank'!V67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+0.939*1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*('Eigene Datenbank'!V37+'Eigene Datenbank'!V38)+1/3*Fens*('Eigene Datenbank'!V43+'Eigene Datenbank'!V44+'Eigene Datenbank'!V45))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'Sanierung Realquartier'!F39","v":83.618823077980934},"%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!U24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!U13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!U21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!U21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!U22))))","v":0},{"$f":"IF(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,\"-\",1/Nutzdau*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*'Eigene Datenbank'!V24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*'Eigene Datenbank'!V13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*'Eigene Datenbank'!V21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*'Eigene Datenbank'!V21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*'Eigene Datenbank'!V22))))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R58:R61)","v":0},{"$f":"SUM(S58:S61)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kosten in €","Vor Sanierung",null,"Nach Sanierung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pro Jahr","Gesamt","pro Jahr","Gesamt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Strom",{"$f":"Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17","v":172646.60399999999},{"$f":"Nutzdau*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17","v":6905864.1600000001},{"$f":"_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_20,0.8*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_40,0.6*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_60,0.4*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_80,0.2*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_100,0)","v":103587.96239999999},{"$f":"Nutzdau*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_20,0.8*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_40,0.6*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_60,0.4*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_80,0.2*Nutz_Strom_Quart*Kosten!H17,San_aktiv_Str=PV_100,0)","v":4143518.4959999993}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wärme",{"$f":"Nutz_Wärme_Quart*('Sanierung Realquartier'!H19*Kosten!H8+'Sanierung Realquartier'!H20*Kosten!H6+'Sanierung Realquartier'!H21*Kosten!H11+'Sanierung Realquartier'!H22*Kosten!H14+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H19*0.35)","v":266540.87329921994},{"$f":"Nutzdau*Nutz_Wärme_Quart*('Sanierung Realquartier'!H19*Kosten!H8+'Sanierung Realquartier'!H20*Kosten!H6+'Sanierung Realquartier'!H21*Kosten!H11+'Sanierung Realquartier'!H22*Kosten!H14+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H18*0.65+'Sanierung Realquartier'!H23*Kosten!H19*0.35)","v":10661634.931968797},{"$f":"Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Kosten!H8+Sanierung!J44*Kosten!H6+Sanierung!J44*Kosten!H11+Sanierung!J45*Kosten!H14+Sanierung!J47*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J47*Kosten!H19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Kosten!H8+Sanierung!J49*Kosten!H6+Sanierung!J50*Kosten!H11+Sanierung!J51*Kosten!H14+Sanierung!J52*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J52*Kosten!H19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,Kosten!H23)","v":254524.04902626001},{"$f":"Nutzdau*Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Sanierung!J43*Kosten!H8+Sanierung!J44*Kosten!H6+Sanierung!J44*Kosten!H11+Sanierung!J45*Kosten!H14+Sanierung!J47*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J47*Kosten!H19*0.35,San_akt_Wärm=WP_50,Sanierung!J48*Kosten!H8+Sanierung!J49*Kosten!H6+Sanierung!J50*Kosten!H11+Sanierung!J51*Kosten!H14+Sanierung!J52*Kosten!H18*0.65+Sanierung!J52*Kosten!H19*0.35,San_akt_Wärm=Fern_100,(Kosten!H18*0.65+Kosten!H19*0.35),San_akt_Wärm=BHKW_100,Kosten!H23)","v":10180961.961050401}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialströme",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!H32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!H31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!H34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+In_Glas*Kosten!H30+In_Putz*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45)))","v":483365.81811055867},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!H32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!H31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!H34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+In_Glas*Kosten!H30+In_Putz*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))","v":19334632.724422347}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Technische Einbauten",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*((Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!H22))","v":10085.689655172415},{"$f":"(Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!H22)","v":403427.58620689658},"Investitionskosten Jahr 1",{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!H32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!H31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!H33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!H34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!H28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!H29)+In_Glas*Kosten!H30+In_Putz*Kosten!H36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!H67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!H37+Kosten!H38)+1/3*Fens*(Kosten!H43+Kosten!H44+Kosten!H45))+(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!H22)+_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!J32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!J31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!J34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+In_Glas*Kosten!J30+In_Putz*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!J22)+_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!L32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!L31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!L34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+In_Glas*Kosten!L30+In_Putz*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":23318138.213790994}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Transport",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!J32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!J31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!J34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+In_Glas*Kosten!J30+In_Putz*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+1/Nutzdau*(Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!J22))","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!J32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!J31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!J33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!J34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!J28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!J29)+In_Glas*Kosten!J30+In_Putz*Kosten!J36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!J67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!J37+Kosten!J38)+1/3*Fens*(Kosten!J43+Kosten!J44+Kosten!J45))+(Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!J22)","v":0},"Investitionskosten Jahr 15 ",{"$f":"_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15,San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15,San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15,San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)","v":13500}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dienstleistungen",null,null,{"$f":"1/Nutzdau*(_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!L32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!L31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!L34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+In_Glas*Kosten!L30+In_Putz*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+1/Nutzdau*(Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!L22))","v":95686.716544560928},{"$f":"_xlfn.IFS(San_mat_Däm=EPS,In_EPS*Kosten!L32,San_mat_Däm=XPS,In_XPS*Kosten!L31,San_mat_Däm=Holzfaser,In_Holz*Kosten!L33/Sachbilanz!AC452,San_mat_Däm=Zellulose,In_Zellulose*Kosten!L34,San_mat_Däm='Drop-Down'!Z6,0)+In_Rahmen*_xlfn.IFS(San_mat_Rhm=PVC,Kosten!L28,San_mat_Rhm=Holz,Kosten!L29)+In_Glas*Kosten!L30+In_Putz*Kosten!L36+_xlfn.IFS(Verw_Quart=Dep_6,Out_Bauschutt*Kosten!L67*0.061+0.939*0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+0.939*1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45),Verw_Quart=Verwertung100,0.5*Out_Bauschutt*(Kosten!L37+Kosten!L38)+1/3*Fens*(Kosten!L43+Kosten!L44+Kosten!L45))+(Nutzdau/20*ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=WP_50,Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13)+Nutzdau/15*ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+Nutzdau/30*ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*Nutzdau/30*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=BHKW_100,ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*500),0)*Kosten!L22)","v":3845720.661782437},"Investitionskosten Jahr 20",{"$f":"(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!H24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13),San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!H13),San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!J24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13),San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J7+ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!J13),San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+(ROUNDUP((Nutz_Strom_Quart*_xlfn.IFS(San_aktiv_Str=PV_0,0,San_aktiv_Str=PV_20,0.2,San_aktiv_Str=PV_40,0.4,San_aktiv_Str=PV_60,0.6,San_aktiv_Str=PV_80,0.8,San_aktiv_Str=PV_100,1))/30000,0)*Kosten!L24)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J44*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+ROUNDUP(Sanierung!J43*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J45*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13),San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J49*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L7+Nutzdau/20*ROUNDUP(Sanierung!J48*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*SUM((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L9+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L10)+ROUNDUP(Sanierung!J50*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*((SFHqurtr+SDHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L12+(SMFHqurtr+LMFHqurtr)/Anzahl_Gebäude*Kosten!L13),San_akt_Wärm=Fern_100,0,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)","v":257294.4827586207}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamt",{"$f":"SUM(R67:R70)","v":439187.47729921993},{"$f":"SUM(S67:S70)","v":17567499.091968797},{"$f":"SUM(T67:T70)","v":851563.51919199107},{"$f":"SUM(U67:U70)","v":34062540.767679647},"Investitionskosten Jahr 30",{"$f":"_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!H21,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!J21,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)+_xlfn.IFS(San_akt_Wärm=WP_80,ROUNDUP(Sanierung!J46*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J47*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=WP_50,ROUNDUP(Sanierung!J51*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L15+ROUNDUP(Sanierung!J52*Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*20),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=Fern_100,Anzahl_Gebäude*ROUNDUP(Nutz_Wärme_San_Quart/(365*24*1),0)*Kosten!L21,San_akt_Wärm=BHKW_100,0)","v":13500}]

{"sheet":"Energieberechnung","index":11,"n_rows":168,"n_cols":43,"rows_kept":168,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[138,1,138,2],[61,23,64,23],[17,15,22,15],[11,15,16,15],[126,0,132,0],[133,0,138,0],[109,0,109,18],[118,3,118,6],[118,7,118,10],[118,11,118,14],[118,15,118,18],[112,0,118,0],[132,7,132,10],[132,11,132,14],[132,15,132,18],[110,3,110,6],[2,30,2,35],[61,0,61,2],[61,3,61,6],[61,7,61,10],[61,11,61,14],[61,15,61,18],[17,14,40,14],[4,7,4,12],[5,0,10,0],[11,0,16,0],[17,0,22,0],[29,0,34,0],[5,15,10,15],[61,19,61,22],[60,19,60,23],[132,3,132,6],[35,15,40,15],[29,15,34,15],[23,15,28,15],[102,0,106,0],[35,0,40,0],[110,11,110,14],[110,15,110,18],[23,0,28,0],[41,0,46,0],[47,0,52,0],[53,0,58,0],[110,7,110,10],[63,0,75,0],[89,0,101,0],[89,1,90,1],[125,11,125,14],[125,15,125,18],[76,0,88,0],[119,0,125,0],[125,3,125,6],[125,7,125,10],[91,1,92,1],[93,1,94,1],[95,1,96,1],[97,1,98,1],[99,1,100,1]]}
[]
["generisch",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beheizungsstruktur"]
["statistisch",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anzahl Gebäude im Quartier nach Typ und Sanierungsstand",null,null,null,null,null,null,null,"Heizverteilung ","Durchschnitt Deutschland ",null,"Durchschnitt Deutschland (ohne Fernwärme)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"aus Berechnungen Nutzenergie Gebäude und Quartier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quartier","Retrofit level","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,"Erdgas",0.47699999999999998,0.47699999999999998,0.56200000000000006,0.56200000000000006]
["Gebäudekubatur ","Baujahr","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,"4. Anzahl Gebäude im Quartier",null,null,null,null,null,null,null,null,"Baujahr",1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,null,null,null,"01","r0",26,14,11,0,null,null,"Wärmepumpe",3.4000000000000002E-2,3.4000000000000002E-2,4.2999999999999997E-2,4.2999999999999997E-2]
["Wohnflächen\n[m2]","vor 1948",133,110.7,338,2850,null,"Quarter","SFH","SDH","MFH","LFH","total",null,null,"Anzahl Gebäude im Quartier","vor 1948",96,199,287,203,421,608,324,673,972,null,null,null,null,null,"r1",13,7,5,0,null,null,"Heizöl",0.30399999999999999,0.30399999999999999,0.36199999999999999,0.36199999999999999]
[null,"1948 - 1978",144.6,122.3,446.2,2850,null,"B48 SQS",48.57217243000224,25.983445248969176,20.827682225716242,0.41252864782276549,{"$f":"SUM(I7:L7)","v":95.795828552510429},null,null,null,"1948 - 1978",74,153,221,156,323,467,249,516,746,null,null,null,null,null,"r2",5,3,3,0,null,null,"Holz-/Pellet",9.7000000000000003E-2,9.7000000000000003E-2,3.3000000000000002E-2,3.3000000000000002E-2]
[null,"1979 - 1994",166.2,131.30000000000001,464.2,2850,null,"B48 SQS",100.88066581615851,53.965617055551363,43.257493853410651,0.85679026855497442,{"$f":"SUM(I8:L8)","v":198.96056699367554},null,null,null,"1979 - 1994",69,144,208,146,304,439,234,486,702,null,null,null,null,null,"r3",5,3,2,0,null,null,"Fernwärme",6.6000000000000003E-2,"-","-","-"]
[null,"1995 - 2009",155.30000000000001,125.1,441.4,2850,null,"B48 SQS",145.71651729000675,77.950335746907527,62.483046677148714,1.2375859434682963,287.38748565753127,null,null,null,"1995 - 2009",85,177,256,181,375,542,288,599,865,null,null,null,null,"02","r0",54,29,23,0]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B48 AQS",102.82832248479198,55.007506431328359,44.092646414016293,0.87333192464606724,202.80180725478269,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",27,14,10,0]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B48 AQS",213.56651592995257,114.24635951122043,91.577034859879987,1.8138432281110628,421.20375352916403,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",10,5,7,0]
["Grundflächen\n[m2]","vor 1948",119.3,78.900000000000006,190.2,1001,null,"B48 AQS",308.48496745437586,165.02251929398503,132.27793924204886,2.6199957739382018,608.40542176434792,null,null,"Bewohner","vor 1948",387.65761699484,805.13505068159066,1162.9728509845197,820.67942321248017,1704.488032825921,2462.0382696374404,1311.4374702591394,2723.7547459228276,3934.3124107774179,null,null,null,null,null,"r3",10,5,5,0]
[null,"1948 - 1978",129.69999999999999,87.1,251.1,1001,null,"B48 LQS",164.31862588022034,87.901442438002107,70.459605827423019,1.3955756383791427,324.07524978402461,null,null,null,"1948 - 1978",420.12036899601782,872.5576894532677,1260.3611069880535,889.40375989582503,1847.2231936297903,2668.2112796874749,1421.258269582273,2951.8440983631831,4263.774808746819,null,null,null,null,"03","r0",77,41,33,1]
[null,"1979 - 1994",149.1,93.5,261.2,1001,null,"B48 LQS",341.27714605891919,182.56453429431207,146.3391813338786,2.8985032489412967,673.07936493605121,null,null,null,"1979 - 1994",403.29701489941579,837.61687709878663,1209.8910446982475,853.7883613296143,1773.2527504538143,2561.3650839888428,1364.3452206171728,2833.6400735895122,4093.0356618515175,null,null,null,null,null,"r1",39,21,14,0]
[null,"1995 - 2009",139.30000000000001,89.1,248.4,1001,null,"B48 LQS",492.95587764066101,263.70432731400632,211.37881748226908,4.1867269151374282,972.22574935207388,null,null,null,"1995 - 2009",288.48138849401346,599.153653026028,865.44416548204038,610.72123734370939,1268.4210314061659,1832.1637120311284,975.9263993733648,2026.9240602369885,2927.7791981200899,null,null,null,null,null,"r2",15,8,9,0]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B79 SQS",36.414461692778843,20.392709050116839,14.658486014156486,2.0360342620852614,73.501691019137425,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",15,8,7,0]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B79 SQS",75.630035823463743,42.354088027165744,30.444547875555777,4.2286865443309276,152.6573582705162,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04","r0",55,29,23,0]
["Außenwand\n[m2] ","vor 1948",167.1371782807056,192.09372712298546,456.02830496074819,2756,null,"B79 SQS",109.24338507833652,61.178127150350512,43.975458042469455,6.1081027862557846,220.50507305741226,null,"Energie-bedarfe","Bedarf Strom für elektrische Geräte [kWh/a]","vor 1948",255273.5472927526,580929.74386897055,859776.02092607657,590323.50142940506,1229840.6279779272,1820164.1294073327,943331.02238467755,1965272.9633014114,2908603.9856860889,null,null,null,null,null,"r1",28,15,10,0]
[null,"1948 - 1978",174.27351543426838,201.90756961210411,523.96011925256698,2756,null,"B79 AQS",77.090190179393502,43.171798946523943,31.032326774650432,4.3103278527124145,155.6046437532803,null,null,null,"1948 - 1978",302197.08235980954,629577.25491626991,931774.33727607934,639757.65308087342,1332828.4439184864,1972586.0969993598,1022326.2998980791,2129846.4581209985,3152172.7580190776,null,null,null,null,null,"r2",10,5,7,0]
[null,"1979 - 1994",186.83694398154677,209.20484379350944,534.42407891056234,2756,null,"B79 AQS",160.11039498797115,89.664505504318967,64.451755608889357,8.9522193864027084,323.17887548758216,null,null,null,"1979 - 1994",290095.86352186435,604366.38233721745,894462.24585908186,614139.11532820226,1279456.4902670879,1893595.6055952902,981388.13404205197,2044558.6125876082,3025946.74662966,null,null,null,null,null,"r3",10,5,5,0]
[null,"1995 - 2009",180.60633231624874,204.20577856662138,521.13424631909106,2756,null,"B79 AQS",231.27057053818046,129.51539683957182,93.096980323951286,12.930983558137243,466.81393125984084,null,null,null,"1995 - 2009",207507.75337632804,432307.81953401677,639815.57291034481,439298.32895626896,915204.85199222714,1354503.1809484963,701994.3146135353,1462488.1554448651,2164482.4700584006,null,null,null,null,"05","r0",113,61,48,1]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B79 LQS",123.18934913089014,68.988100829118665,49.589346303210235,6.8878605887565225,248.65465685197555,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",57,31,20,0]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B79 LQS",255.85480204107947,143.28297864509264,102.99325770666742,14.305556607417394,516.43659500025694,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",21,11,14,0]
["Anzahl Fenster","vor 1948",16.022549045706739,11.46229602503089,95.700377693026255,286.82417582417582,null,"B79 LQS",369.56804739267034,206.96430248735604,148.76803890963072,20.663581766269569,745.96397055592661,null,null,"Nutzenergie-bedarf Strom (Accounting)","vor 1948",{"$f":"R18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"S18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"T18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"U18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"V18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"W18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"X18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Y18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Z18+C6*(#REF!*Energieberechnung!D90+#REF!*Energieberechnung!H90+#REF!*Energieberechnung!L90+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D6*(#REF!*Energieberechnung!E90+#REF!*Energieberechnung!I90+#REF!*Energieberechnung!M90+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E6*(#REF!*Energieberechnung!F90+#REF!*Energieberechnung!J90+#REF!*Energieberechnung!N90+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F6*(#REF!*Energieberechnung!G90+#REF!*Energieberechnung!K90+#REF!*Energieberechnung!O90+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,"r3",21,11,10,0]
[null,"1948 - 1978",16.706671592382872,12.047891241689289,109.95629166674141,286.82417582417582,null,"B95 SQS",33.161602486963503,23.063227375369113,10.599552994398964,2.3461850649350651,69.170567921666645,null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"R19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"S19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"T19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"U19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"V19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"W19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"X19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Y19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Z19+C7*(#REF!*Energieberechnung!D92+#REF!*Energieberechnung!H92+#REF!*Energieberechnung!L92+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D7*(#REF!*Energieberechnung!E92+#REF!*Energieberechnung!I92+#REF!*Energieberechnung!M92+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E7*(#REF!*Energieberechnung!F92+#REF!*Energieberechnung!J92+#REF!*Energieberechnung!N92+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F7*(#REF!*Energieberechnung!G92+#REF!*Energieberechnung!K92+#REF!*Energieberechnung!O92+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,"06","r0",164,87,69,1]
[null,"1979 - 1994",17.911060419283618,12.483321997788529,112.15221871894698,286.82417582417582,null,"B95 SQS",68.874097472924191,47.90054916422816,22.01445621913631,4.8728459040959038,143.66194876038458,null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"R20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"S20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"T20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"U20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"V20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"W20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"X20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Y20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Z20+C8*(#REF!*Energieberechnung!D94+#REF!*Energieberechnung!H94+#REF!*Energieberechnung!L94+#REF!*Energieberechnung!P90)+Energieberechnung!D8*(#REF!*Energieberechnung!E94+#REF!*Energieberechnung!I94+#REF!*Energieberechnung!M94+#REF!*Energieberechnung!Q90)+Energieberechnung!E8*(#REF!*Energieberechnung!F94+#REF!*Energieberechnung!J94+#REF!*Energieberechnung!N94+#REF!*Energieberechnung!R90)+Energieberechnung!F8*(#REF!*Energieberechnung!G94+#REF!*Energieberechnung!K94+#REF!*Energieberechnung!O94+#REF!*Energieberechnung!S90)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,"r1",83,44,29,1]
[null,"1995 - 2009",17.313764940091513,12.185026127656638,109.36326464604055,286.82417582417582,null,"B95 SQS",99.484807460890494,69.189682126107343,31.798658983196894,7.0385551948051948,207.51170376499991,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"R21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"S21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"T21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"U21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"V21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"W21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"X21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Y21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Z21+C9*(#REF!*Energieberechnung!D96+#REF!*Energieberechnung!H96+#REF!*Energieberechnung!L96+#REF!*Energieberechnung!P96)+Energieberechnung!D9*(#REF!*Energieberechnung!E96+#REF!*Energieberechnung!I96+#REF!*Energieberechnung!M96+#REF!*Energieberechnung!Q96)+Energieberechnung!E9*(#REF!*Energieberechnung!F96+#REF!*Energieberechnung!J96+#REF!*Energieberechnung!N96+#REF!*Energieberechnung!R96)+Energieberechnung!F9*(#REF!*Energieberechnung!G96+#REF!*Energieberechnung!K96+#REF!*Energieberechnung!O96+#REF!*Energieberechnung!S96)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,"r2",31,16,20,0]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B95 AQS",70.203818030912089,48.825343060621847,22.439479211546743,4.9669237012987013,146.43556400437939,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",31,16,14,0]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B95 AQS",145.80792975650974,101.40648174129153,46.605072208597086,10.315918456543457,304.13540216294183,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07","r0",87,47,37,1]
["Anteil [%] Gebäude im Quartier nach Fläche","vor 1948",47.434292866082608,16.770963704630788,32.415519399249064,3.3792240300375469,null,"B95 AQS",210.61145409273621,146.47602918186553,67.318437634640219,14.900771103896101,439.30669201313799,null,null,"Nutzenergie-bedarf Wärme","vor 1948",{"$f":"(#REF!*Energieberechnung!D65+#REF!*Energieberechnung!H65+#REF!*Energieberechnung!L65+#REF!*Energieberechnung!P65)+(#REF!*Energieberechnung!E65+#REF!*Energieberechnung!I65+#REF!*Energieberechnung!M65+#REF!*Energieberechnung!Q65)+(#REF!*Energieberechnung!F65+#REF!*Energieberechnung!J65+#REF!*Energieberechnung!N65+#REF!*Energieberechnung!R65)+(#REF!*Energieberechnung!G65+#REF!*Energieberechnung!K65+#REF!*Energieberechnung!O65+#REF!*Energieberechnung!S65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"(Quartier!G11*Energieberechnung!D65+Quartier!H11*Energieberechnung!H65+Quartier!I11*Energieberechnung!L65+Quartier!J11*Energieberechnung!P65)+(Quartier!G12*Energieberechnung!E65+Quartier!H12*Energieberechnung!I65+Quartier!I12*Energieberechnung!M65+Quartier!J12*Energieberechnung!Q65)+(Quartier!G13*Energieberechnung!F65+Quartier!H13*Energieberechnung!J65+Quartier!I13*Energieberechnung!N65+Quartier!J13*Energieberechnung!R65)+(Quartier!G14*Energieberechnung!G65+Quartier!H14*Energieberechnung!K65+Quartier!I14*Energieberechnung!O65+Quartier!J14*Energieberechnung!S65)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",44,24,16,0]
[null,"1948 - 1978",38.662991040661616,14.541695382494833,30.117160578911097,16.678152997932461,null,"B95 LQS",112.18499564738715,78.022407503908283,35.858062257647561,7.9370941558441563,234.00255956478716,null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"(#REF!*Energieberechnung!D67+#REF!*Energieberechnung!H67+#REF!*Energieberechnung!L67+#REF!*Energieberechnung!P67)+(#REF!*Energieberechnung!E67+#REF!*Energieberechnung!I67+#REF!*Energieberechnung!M67+#REF!*Energieberechnung!Q67)+(#REF!*Energieberechnung!F67+#REF!*Energieberechnung!J67+#REF!*Energieberechnung!N67+#REF!*Energieberechnung!R67)+(#REF!*Energieberechnung!G67+#REF!*Energieberechnung!K67+#REF!*Energieberechnung!O67+#REF!*Energieberechnung!S67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"(Quartier!G11*Energieberechnung!D67+Quartier!H11*Energieberechnung!H67+Quartier!I11*Energieberechnung!L67+Quartier!J11*Energieberechnung!P67)+(Quartier!G12*Energieberechnung!E67+Quartier!H12*Energieberechnung!I67+Quartier!I12*Energieberechnung!M67+Quartier!J12*Energieberechnung!Q67)+(Quartier!G13*Energieberechnung!F67+Quartier!H13*Energieberechnung!J67+Quartier!I13*Energieberechnung!N67+Quartier!J13*Energieberechnung!R67)+(Quartier!G14*Energieberechnung!G67+Quartier!H14*Energieberechnung!K67+Quartier!I14*Energieberechnung!O67+Quartier!J14*Energieberechnung!S67)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",16,9,11,0]
[null,"1979 - 1994",40.46875,17.65625,22.65625,19.21875,null,"B95 LQS",232.99960634457332,162.04653866196335,74.474436996652628,16.484734015984017,486.00531601917334,null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"(#REF!*Energieberechnung!D69+#REF!*Energieberechnung!H69+#REF!*Energieberechnung!L69+#REF!*Energieberechnung!P69)+(#REF!*Energieberechnung!E69+#REF!*Energieberechnung!I69+#REF!*Energieberechnung!M69+#REF!*Energieberechnung!Q69)+(#REF!*Energieberechnung!F69+#REF!*Energieberechnung!J69+#REF!*Energieberechnung!N69+#REF!*Energieberechnung!R69)+(#REF!*Energieberechnung!G69+#REF!*Energieberechnung!K69+#REF!*Energieberechnung!O69+#REF!*Energieberechnung!S69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"(Quartier!G11*Energieberechnung!D69+Quartier!H11*Energieberechnung!H69+Quartier!I11*Energieberechnung!L69+Quartier!J11*Energieberechnung!P69)+(Quartier!G12*Energieberechnung!E69+Quartier!H12*Energieberechnung!I69+Quartier!I12*Energieberechnung!M69+Quartier!J12*Energieberechnung!Q69)+(Quartier!G13*Energieberechnung!F69+Quartier!H13*Energieberechnung!J69+Quartier!I13*Energieberechnung!N69+Quartier!J13*Energieberechnung!R69)+(Quartier!G14*Energieberechnung!G69+Quartier!H14*Energieberechnung!K69+Quartier!I14*Energieberechnung!O69+Quartier!J14*Energieberechnung!S69)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",16,9,8,0]
[null,"1995 - 2009",50.666666666666664,18.857142857142858,30.476190476190474,0,null,"B95 LQS",336.55498694216146,234.06722251172482,107.57418677294268,23.811282467532468,702.0076786943614,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"(#REF!*Energieberechnung!D71+#REF!*Energieberechnung!H71+#REF!*Energieberechnung!L71+#REF!*Energieberechnung!P71)+(#REF!*Energieberechnung!E71+#REF!*Energieberechnung!I71+#REF!*Energieberechnung!M71+#REF!*Energieberechnung!Q71)+(#REF!*Energieberechnung!F71+#REF!*Energieberechnung!J71+#REF!*Energieberechnung!N71+#REF!*Energieberechnung!R71)+(#REF!*Energieberechnung!G71+#REF!*Energieberechnung!K71+#REF!*Energieberechnung!O71+#REF!*Energieberechnung!S71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"(Quartier!G11*Energieberechnung!D71+Quartier!H11*Energieberechnung!H71+Quartier!I11*Energieberechnung!L71+Quartier!J11*Energieberechnung!P71)+(Quartier!G12*Energieberechnung!E71+Quartier!H12*Energieberechnung!I71+Quartier!I12*Energieberechnung!M71+Quartier!J12*Energieberechnung!Q71)+(Quartier!G13*Energieberechnung!F71+Quartier!H13*Energieberechnung!J71+Quartier!I13*Energieberechnung!N71+Quartier!J13*Energieberechnung!R71)+(Quartier!G14*Energieberechnung!G71+Quartier!H14*Energieberechnung!K71+Quartier!I14*Energieberechnung!O71+Quartier!J14*Energieberechnung!S71)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08","r0",181,97,76,2]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B10 SQS",44.432179396764077,25.852641195314426,14.994535226399361,0,85.279355818477868,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",92,49,32,1]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B10 SQS",92.282218747125384,53.693947097960731,31.142496239444824,0,177.11866208453094,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",34,18,22,0]
["Anteil [%] Gebäude im Quartier r0 nach Bettgenhäuser","vor 1948",53.034300791556731,52.985074626865675,52.123552123552123,51.851851851851855,null,"B10 SQS",133.29653819029221,77.557923585943286,44.983605679198078,0,255.83806745543359,null,null,"Nutzenergie-bedarf Strom (Sanierung)","vor 1948",{"$f":"R18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!D91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!H91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!L91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!P91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!E91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!I91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!M91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!Q91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!F91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!J91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!N91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!R91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!G91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!K91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!O91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!S91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"S18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"T18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"U18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"V18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"W18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"X18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Y18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Z18+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$91+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$91+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$91+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$91)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$91+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$91+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$91+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$91)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$91+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$91+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$91+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$91)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$91+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$91+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$91+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$91)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,"r3",34,18,16,0]
[null,"1948 - 1978",52.941176470588232,53.080568720379148,51.945080091533185,52.066115702479337,null,"B10 AQS",94.063869148468626,54.730591466676294,31.743750106951836,0,180.53821072209675,null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"R19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!D93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!H93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!L93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!P93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!E93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!I93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!M93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!Q93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!F93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!J93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!N93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!R93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!G93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!K93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!O93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!S93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"S19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"T19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"U19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"V19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"W19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"X19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Y19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Z19+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$93+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$93+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$93+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$93)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$93+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$93+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$93+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$93)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$93+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$93+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$93+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$93)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$93+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$93+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$93+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$93)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,"09","r0",261,140,110,2]
[null,"1979 - 1994",71.428571428571431,71.681415929203538,62.068965517241381,63.414634146341463,null,"B10 AQS",195.36342053912713,113.67122843078923,65.929327145207665,0,374.96397611512401,null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"R20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!D95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!H95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!L95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!P95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!E95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!I95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!M95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!Q95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!F95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!J95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!N95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!R95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!G95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!K95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!O95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!S95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"S20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"T20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"U20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"V20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"W20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"X20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Y20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Z20+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$95+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$95+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$95+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$95)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$95+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$95+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$95+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$95)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$95+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$95+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$95+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$95)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$95+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$95+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$95+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$95)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,"r1",133,71,47,1]
[null,"1995 - 2009",95.488721804511272,94.949494949494962,86.875,0,null,"B10 AQS",282.19160744540579,164.19177440002883,95.231250320855494,0,541.61463216629011,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"R21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!D97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!H97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!L97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!P97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!E97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!I97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!M97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!Q97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!F97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!J97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!N97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!R97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!G97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!K97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!O97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!S97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"S21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"T21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"U21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"V21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"W21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"X21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Y21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Z21+(Quartier!$G$11*Energieberechnung!$D$97+Quartier!$H$11*Energieberechnung!$H$97+Quartier!$I$11*Energieberechnung!$L$97+Quartier!$J$11*Energieberechnung!$P$97)+(Quartier!$G$12*Energieberechnung!$E$97+Quartier!$H$12*Energieberechnung!$I$97+Quartier!$I$12*Energieberechnung!$M$97+Quartier!$J$12*Energieberechnung!$Q$97)+(Quartier!$G$13*Energieberechnung!$F$97+Quartier!$H$13*Energieberechnung!$J$97+Quartier!$I$13*Energieberechnung!$N$97+Quartier!$J$13*Energieberechnung!$R$97)+(Quartier!$G$14*Energieberechnung!$G$97+Quartier!$H$14*Energieberechnung!$K$97+Quartier!$I$14*Energieberechnung!$O$97+Quartier!$J$14*Energieberechnung!$S$97)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,"r2",49,26,32,1]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,"B10 LQS",150.31311753373379,87.45893510755306,50.726193638244638,0,288.49824627953149,null,null,null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",49,26,23,0]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,"B10 LQS",312.18878257006247,181.64548060799484,105.35440217173887,0,599.18866534979622,null,null,null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"11","r0",19,11,8,1]
["Anteil [%] Gebäude im Quartier r1 nach Bettgenhäuser","vor 1948",26.912928759894459,26.865671641791046,22.007722007722009,22.222222222222221,null,"B10 LQS",450.93935260120134,262.37680532265921,152.17858091473394,0,865.49473883859457,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",10,6,3,0]
[null,"1948 - 1978",27.094474153297682,27.014218009478675,21.967963386727689,21.900826446280991,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",4,2,2,0]
[null,"1979 - 1994",16.602316602316602,16.814159292035399,15.172413793103448,13.821138211382113,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",4,2,2,0]
[null,"1995 - 2009",4.5112781954887211,5.0505050505050511,3.75,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12","r0",40,22,16,2]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",20,11,7,1]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",8,4,5,1]
["Anteil [%] Gebäude im Quartier r2 nach Bettgenhäuser","vor 1948",10.026385224274406,9.7014925373134329,15.057915057915059,14.814814814814815,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",8,4,3,0]
[null,"1948 - 1978",9.9821746880570412,9.9526066350710902,15.102974828375286,14.87603305785124,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13","r0",58,32,23,3]
[null,"1979 - 1994",8.8803088803088812,8.8495575221238951,12.413793103448278,12.195121951219512,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",30,17,10,1]
[null,"1995 - 2009",0,0,3.125,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",11,6,7,1]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",11,6,5,1]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14","r0",41,23,16,2]
["Anteil [%] Gebäude im Quartier r3 nach Bettgenhäuser","vor 1948",10.026385224274406,9.7014925373134329,10.810810810810811,11.111111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",21,12,7,1]
[null,"1948 - 1978",9.9821746880570412,9.9526066350710902,10.983981693363845,11.15702479338843,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",8,4,5,1]
[null,"1979 - 1994",3.4749034749034751,3.5398230088495577,10.344827586206897,10.56910569105691,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",8,4,3,0]
[null,"1995 - 2009",0,0,6.875,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15","r0",85,48,33,5]
[null,"nach 2009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",43,24,14,2]
[null,"Neubau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",16,9,10,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",16,9,7,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realdaten Einzelhaus",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16","r0",122,69,48,7]
["Nutzenergie ",null,null,"r0 ",null,null,null," r1 ",null,null,null," r2 ",null,null,null," r3 ",null,null,null,"nach von BAK + Sanierungsart ",null,null,null,"nach BAK + Sanierungsstand + Gebäudetyp ",null,null,null,null,null,null,null,"r1",63,35,20,3]
[null,"Bauhjahr","Referenzfläche ","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",23,13,14,2]
["Wärme\n[kWh/a] \nnach EnerCalc","vor 1948","m2",{"$f":"454.3+21","v":475.3},{"$f":"376.2+21","v":397.2},{"$f":"456+17.4","v":473.4},{"$f":"217.7+12.3","v":230},{"$f":"403.6+21","v":424.6},{"$f":"312.5+2.1","v":314.60000000000002},{"$f":"399.7+17.4","v":417.09999999999997},{"$f":"203+12.3","v":215.3},{"$f":"288.7+21","v":309.7},{"$f":"241.5+21","v":262.5},{"$f":"224.8+17.4","v":242.20000000000002},{"$f":"135.8+12.3","v":148.10000000000002},{"$f":"227.8+21","v":248.8},{"$f":"179.7+21","v":200.7},{"$f":"206.6+17.4","v":224},{"$f":"124.4+12.3","v":136.70000000000002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",23,13,10,1]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D64*C6","v":63214.9},{"$f":"E64*D6","v":43970.04},{"$f":"F64*E6","v":160009.19999999998},{"$f":"G64*F6","v":655500},{"$f":"H64*C6","v":56471.8},{"$f":"I64*D6","v":34826.22},{"$f":"J64*E6","v":140979.79999999999},{"$f":"K64*F6","v":613605},{"$f":"L64*C6","v":41190.1},{"$f":"M64*D6","v":29058.75},{"$f":"N64*E6","v":81863.600000000006},{"$f":"O64*F6","v":422085.00000000006},{"$f":"P64*C6","v":33090.400000000001},{"$f":"Q64*D6","v":22217.489999999998},{"$f":"R64*E6","v":75712},{"$f":"S64*F6","v":389595.00000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17","r0",65,37,26,4]
[null,"1948 - 1978","m2",{"$f":"391+21","v":412},{"$f":"311.4+21","v":332.4},{"$f":"341.6+15.4","v":357},{"$f":"203+12.3","v":215.3},{"$f":"353.5+21","v":374.5},{"$f":"273.1+21","v":294.10000000000002},{"$f":"240.4+15.4","v":255.8},{"$f":"187.1+12.3","v":199.4},{"$f":"268.8+21","v":289.8},{"$f":"201.3+21","v":222.3},{"$f":"201.7+15.4","v":217.1},{"$f":"130.8+12.3","v":143.10000000000002},{"$f":"223+21","v":244},{"$f":"175.6+21","v":196.6},{"$f":"187.8+15.4","v":203.20000000000002},{"$f":"124.4+12.3","v":136.70000000000002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",33,19,11,2]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D66*C7","v":59575.199999999997},{"$f":"E66*D7","v":40652.519999999997},{"$f":"F66*E7","v":159293.4},{"$f":"G66*F7","v":613605},{"$f":"H66*C7","v":54152.7},{"$f":"I66*D7","v":35968.43},{"$f":"J66*E7","v":114137.96},{"$f":"K66*F7","v":568290},{"$f":"L66*C7","v":41905.08},{"$f":"M66*D7","v":27187.29},{"$f":"N66*E7","v":96870.01999999999},{"$f":"O66*F7","v":407835.00000000006},{"$f":"P66*C7","v":35282.400000000001},{"$f":"Q66*D7","v":24044.18},{"$f":"R66*E7","v":90667.840000000011},{"$f":"S66*F7","v":389595.00000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",12,7,7,1]
[null,"1979 - 1994","m2",{"$f":"317.4+20.6","v":338},{"$f":"225.2+21","v":246.2},{"$f":"198.3+15.1","v":213.4},{"$f":"207.4+12.3","v":219.70000000000002},{"$f":"307.2+20.6","v":327.8},{"$f":"224+21","v":245},{"$f":"196.8+15.1","v":211.9},{"$f":"191.4+12.3","v":203.70000000000002},{"$f":"232.7+20.6","v":253.29999999999998},{"$f":"180.2+21","v":201.2},{"$f":"178.2+15.1","v":193.29999999999998},{"$f":"130.8+12.3","v":143.10000000000002},{"$f":"194.4+20.6","v":215},{"$f":"172.5+21","v":193.5},{"$f":"174+15.1","v":189.1},{"$f":"122.5+12.3","v":134.80000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",12,7,5,1]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D68*C8","v":56175.6},{"$f":"E68*D8","v":32326.06},{"$f":"F68*E8","v":99060.28},{"$f":"G68*F8","v":626145},{"$f":"H68*C8","v":54480.36},{"$f":"I68*D8","v":32168.500000000004},{"$f":"J68*E8","v":98363.98},{"$f":"K68*F8","v":580545},{"$f":"L68*C8","v":42098.459999999992},{"$f":"M68*D8","v":26417.56},{"$f":"N68*E8","v":89729.859999999986},{"$f":"O68*F8","v":407835.00000000006},{"$f":"P68*C8","v":35733},{"$f":"Q68*D8","v":25406.550000000003},{"$f":"R68*E8","v":87780.22},{"$f":"S68*F8","v":384180.00000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18","r0",135,76,53,7]
[null,"1995 - 2009","m2",{"$f":"174.4+20.9","v":195.3},{"$f":"122.7+21","v":143.69999999999999},{"$f":"127+15.5","v":142.5},null,{"$f":"174.4+20.9","v":195.3},{"$f":"122.7+21","v":143.69999999999999},{"$f":"127+15.5","v":142.5},null,{"$f":"176.2+20.9","v":197.1},{"$f":"122.7+21","v":143.69999999999999},{"$f":"127+15.5","v":142.5},null,{"$f":"177.2+20.9","v":198.1},{"$f":"122.7+21","v":143.69999999999999},{"$f":"127+15.5","v":142.5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",69,39,23,3]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D70*C9","v":30330.090000000004},{"$f":"E70*D9","v":17976.87},{"$f":"F70*E9","v":62899.5},{"$f":"G70*F9","v":0},{"$f":"H70*C9","v":30330.090000000004},{"$f":"I70*D9","v":17976.87},{"$f":"J70*E9","v":62899.5},{"$f":"K70*F9","v":0},{"$f":"L70*C9","v":30609.63},{"$f":"M70*D9","v":17976.87},{"$f":"N70*E9","v":62899.5},{"$f":"O70*F9","v":0},{"$f":"P70*C9","v":30764.93},{"$f":"Q70*D9","v":17976.87},{"$f":"R70*E9","v":62899.5},{"$f":"S70*F9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",26,14,16,2]
[null,"nach 2009","m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",26,14,11,2]
[null,null,"Gebäude",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"19","r0",196,110,77,11]
[null,"Neubau","m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",100,56,33,5]
[null,null,"Gebäude",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",37,21,22,3]
[null,"Nach BAK","m2",{"$f":"IF(Baujahr_Geb<1948,D64, IF(AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978), D66, IF(AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994), D68, IF(AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009), D70, IF(Baujahr_Geb>=2010, , \"Andere\")))))","v":475.3},397.2,473.4,230,424.6,314.60000000000002,417.09999999999997,215.3,309.7,262.5,242.20000000000002,148.10000000000002,248.8,200.7,224,136.70000000000002,{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,D76,Sanierungsstand_Geb=r_1,H76,Sanierungsstand_Geb=r_2,L76,Sanierungsstand_Geb=r_3,P76)","v":424.6},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,E76,Sanierungsstand_Geb=r_1,I76,Sanierungsstand_Geb=r_2,M76,Sanierungsstand_Geb=r_3,Q76)","v":314.60000000000002},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,F76,Sanierungsstand_Geb=r_1,J76,Sanierungsstand_Geb=r_2,N76,Sanierungsstand_Geb=r_3,R76)","v":417.09999999999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,G76,Sanierungsstand_Geb=r_1,K76,Sanierungsstand_Geb=r_2,O76,Sanierungsstand_Geb=r_3,S76)","v":215.3},{"$f":"_xlfn.IFS(Hausform_Geb=SFH,T76,Hausform_Geb=SDH,U76,Hausform_Geb=SMFH,V76,Hausform_Geb=LMFH,W76)","v":417.09999999999997},null,null,null,null,null,null,null,"r3",37,21,16,2]
["Wärme\n[kWh/a] \nnach DeNa","vor 1948","m2",250.5,237,211.5,180,230.86183165304422,218.42017605497597,194.91927103640259,165.88874130757668,187.80725878475198,177.68590950892701,158.56780532125765,134.9513236776661,174.01638021126712,164.63825193640841,146.92400963945306,125.04171033144942]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D77*C6","v":33316.5},{"$f":"E77*D6","v":26235.9},{"$f":"F77*E6","v":71487},{"$f":"G77*F6","v":513000},{"$f":"H77*C6","v":30704.62360985488},{"$f":"I77*D6","v":24179.113489285839},{"$f":"J77*E6","v":65882.713610304083},{"$f":"K77*F6","v":472782.91272659355},{"$f":"L77*C6","v":24978.365418372014},{"$f":"M77*D6","v":19669.830182638219},{"$f":"N77*E6","v":53595.918198585088},{"$f":"O77*F6","v":384611.27248134837},{"$f":"P77*C6","v":23144.178568098527},{"$f":"Q77*D6","v":18225.454489360411},{"$f":"R77*E6","v":49660.315258135131},{"$f":"S77*F6","v":356368.87444463087}]
[null,"1948 - 1978","m2",236,219,192,166,217.49857193660054,201.83130192421828,176.94799072808178,152.98628365032073,176.93617993293998,164.1907771411604,143.94807858951049,124.45510961384761,163.94357576790037,152.13408090326348,133.37782435354606,115.31624397233669]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D79*C7","v":34125.599999999999},{"$f":"E79*D7","v":26783.7},{"$f":"F79*E7","v":85670.399999999994},{"$f":"G79*F7","v":473100},{"$f":"H79*C7","v":31450.293502032437},{"$f":"I79*D7","v":24683.968225331893},{"$f":"J79*E7","v":78954.193462870084},{"$f":"K79*F7","v":436010.90840341407},{"$f":"L79*C7","v":25584.97161830312},{"$f":"M79*D7","v":20080.532044363918},{"$f":"N79*E7","v":64229.632666639576},{"$f":"O79*F7","v":354697.06239946571},{"$f":"P79*C7","v":23706.241056038394},{"$f":"Q79*D7","v":18605.998094469123},{"$f":"R79*E7","v":59513.185226552254},{"$f":"S79*F7","v":328651.29532115959}]
[null,"1979 - 1994","m2",153,147.5,141,133,141.00543011144018,135.93660746037534,129.94618069093505,122.57334774393166,114.70862512601617,110.58511245808749,105.71187021417177,99.714033606275493,106.28545378173202,102.46473485493772,97.949339759635379,92.391930411570968]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D81*C8","v":25428.6},{"$f":"E81*D8","v":19366.75},{"$f":"F81*E8","v":65452.2},{"$f":"G81*F8","v":379050},{"$f":"H81*C8","v":23435.102484521354},{"$f":"I81*D8","v":17848.476559547285},{"$f":"J81*E8","v":60321.017076732052},{"$f":"K81*F8","v":349334.04107020522},{"$f":"L81*C8","v":19064.573495943885},{"$f":"M81*D8","v":14519.825265746889},{"$f":"N81*E8","v":49071.450153418533},{"$f":"O81*F8","v":284184.99577788514},{"$f":"P81*C8","v":17664.642418523861},{"$f":"Q81*D8","v":13453.619686453323},{"$f":"R81*E8","v":45468.083516422739},{"$f":"S81*F8","v":263317.00167297723}]
[null,"1995 - 2009","m2",107,107.5,103.5,95,98.611640666170587,99.0724427253583,95.4,87.552391245665476,80.221064630612616,80.595929418606133,77.599999999999994,71.224309718768211,74.3303500303616,74.677688114615634,71.900000000000006,65.994236008264977]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D83*C9","v":16617.100000000002},{"$f":"E83*D9","v":13448.25},{"$f":"F83*E9","v":45684.899999999994},{"$f":"G83*F9","v":270750},{"$f":"H83*C9","v":15314.387795456294},{"$f":"I83*D9","v":12393.962584942323},{"$f":"J83*E9","v":42109.56},{"$f":"K83*F9","v":249524.3150501466},{"$f":"L83*C9","v":12458.331337134141},{"$f":"M83*D9","v":10082.550770267626},{"$f":"N83*E9","v":34252.639999999992},{"$f":"O83*F9","v":202989.28269848941},{"$f":"P83*C9","v":11543.503359715158},{"$f":"Q83*D9","v":9342.1787831384154},{"$f":"R83*E9","v":31736.66},{"$f":"S83*F9","v":188083.57262355517}]
[null,"nach 2009","m2",48,46,46,53,44.236997682020444,42.393789445269597,42.393789445269597,48.84501827389758,35.987019647377622,34.487560495403557,34.487560495403557,39.735667527312792,33.344456088386515,31.955103751370409,31.955103751370409,36.817836930926774]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D85*C10","v":0},{"$f":"E85*D10","v":0},{"$f":"F85*E10","v":0},{"$f":"G85*F10","v":0},{"$f":"H85*C10","v":0},{"$f":"I85*D10","v":0},{"$f":"J85*E10","v":0},{"$f":"K85*F10","v":0},{"$f":"L85*C10","v":0},{"$f":"M85*D10","v":0},{"$f":"N85*E10","v":0},{"$f":"O85*F10","v":0},{"$f":"P85*C10","v":0},{"$f":"Q85*D10","v":0},{"$f":"R85*E10","v":0},{"$f":"S85*F10","v":0}]
[null,"Neubau","m2",39,39,42,42,39,39,42,42,39,39,42,42,39,39,42,42]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D87*C11","v":0},{"$f":"E87*D11","v":0},0,0,{"$f":"H87*C11","v":0},{"$f":"I87*D11","v":0},0,0,{"$f":"L87*C11","v":0},{"$f":"M87*D11","v":0},0,0,{"$f":"P87*C11","v":0},{"$f":"Q87*D11","v":0},0,0]
[null,"Nach BAK","m2",{"$f":"IF(Baujahr_Geb<1948,D77, IF(AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978), D79, IF(AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994), D81, IF(AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009), D83, IF(Baujahr_Geb>=2010, , \"Andere\")))))","v":250.5},237,211.5,180,230.86183165304422,218.42017605497597,194.91927103640259,165.88874130757668,187.80725878475198,177.68590950892701,158.56780532125765,134.9513236776661,174.01638021126712,164.63825193640841,146.92400963945306,125.04171033144942,{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,D89,Sanierungsstand_Geb=r_1,H89,Sanierungsstand_Geb=r_2,L89,Sanierungsstand_Geb=r_3,P89)","v":230.86183165304422},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,E89,Sanierungsstand_Geb=r_1,I89,Sanierungsstand_Geb=r_2,M89,Sanierungsstand_Geb=r_3,Q89)","v":218.42017605497597},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,F89,Sanierungsstand_Geb=r_1,J89,Sanierungsstand_Geb=r_2,N89,Sanierungsstand_Geb=r_3,R89)","v":194.91927103640259},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,G89,Sanierungsstand_Geb=r_1,K89,Sanierungsstand_Geb=r_2,O89,Sanierungsstand_Geb=r_3,S89)","v":165.88874130757668},{"$f":"_xlfn.IFS(Hausform_Geb=SFH,T89,Hausform_Geb=SDH,U89,Hausform_Geb=SMFH,V89,Hausform_Geb=LMFH,W89)","v":194.91927103640259}]
["Beleuchtung\n[kWh/a]","vor 1948","m2",5.2,5.4,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"21","r0",24,17,7,1]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D90*C6","v":691.6},{"$f":"E90*D6","v":597.78000000000009},{"$f":"F90*E6","v":1622.3999999999999},{"$f":"G90*F6","v":15390.000000000002},{"$f":"H90*C6","v":691.6},{"$f":"I90*D6","v":608.85},{"$f":"J90*E6","v":1622.3999999999999},{"$f":"K90*F6","v":15390.000000000002},{"$f":"L90*C6","v":691.6},{"$f":"M90*D6","v":608.85},{"$f":"N90*E6","v":1622.3999999999999},{"$f":"O90*F6","v":15390.000000000002},{"$f":"P90*C6","v":691.6},{"$f":"Q90*D6","v":608.85},{"$f":"R90*E6","v":1622.3999999999999},{"$f":"S90*F6","v":15390.000000000002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",6,4,2,0]
[null,"1948 - 1978","m2",5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",3,2,1,0]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D92*C7","v":766.38},{"$f":"E92*D7","v":672.65},{"$f":"F92*E7","v":2141.7599999999998},{"$f":"G92*F7","v":15390.000000000002},{"$f":"H92*C7","v":766.38},{"$f":"I92*D7","v":672.65},{"$f":"J92*E7","v":2141.7599999999998},{"$f":"K92*F7","v":15390.000000000002},{"$f":"L92*C7","v":766.38},{"$f":"M92*D7","v":672.65},{"$f":"N92*E7","v":2141.7599999999998},{"$f":"O92*F7","v":15390.000000000002},{"$f":"P92*C7","v":766.38},{"$f":"Q92*D7","v":672.65},{"$f":"R92*E7","v":2141.7599999999998},{"$f":"S92*F7","v":15390.000000000002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",1,1,1,0]
[null,"1979 - 1994","m2",5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,5.3,5.5,4.8,5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"22","r0",49,34,14,3]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D94*C8","v":880.8599999999999},{"$f":"E94*D8","v":722.15000000000009},{"$f":"F94*E8","v":2228.16},{"$f":"G94*F8","v":15390.000000000002},{"$f":"H94*C8","v":880.8599999999999},{"$f":"I94*D8","v":722.15000000000009},{"$f":"J94*E8","v":2228.16},{"$f":"K94*F8","v":15390.000000000002},{"$f":"L94*C8","v":880.8599999999999},{"$f":"M94*D8","v":722.15000000000009},{"$f":"N94*E8","v":2228.16},{"$f":"O94*F8","v":15390.000000000002},{"$f":"P94*C8","v":880.8599999999999},{"$f":"Q94*D8","v":722.15000000000009},{"$f":"R94*E8","v":2228.16},{"$f":"S94*F8","v":15390.000000000002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",11,8,3,1]
[null,"1995 - 2009","m2",5.3,5.5,4.8,null,5.3,5.5,4.8,null,5.3,5.5,4.8,null,5.3,5.5,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",6,4,3,1]
[null,null,"Gebäude",{"$f":"D96*C9","v":823.09},{"$f":"E96*D9","v":688.05},{"$f":"F96*E9","v":2118.7199999999998},{"$f":"G96*F9","v":0},{"$f":"H96*C9","v":823.09},{"$f":"I96*D9","v":688.05},{"$f":"J96*E9","v":2118.7199999999998},{"$f":"K96*F9","v":0},{"$f":"L96*C9","v":823.09},{"$f":"M96*D9","v":688.05},{"$f":"N96*E9","v":2118.7199999999998},{"$f":"O96*F9","v":0},{"$f":"P96*C9","v":823.09},{"$f":"Q96*D9","v":688.05},{"$f":"R96*E9","v":2118.7199999999998},{"$f":"S96*F9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",2,2,2,1]
[null,"nach 2009","m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"23","r0",71,50,20,4]
[null,null,"Gebäude",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",17,12,5,1]
[null,"Neubau","m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",9,6,4,1]
[null,null,"Gebäude",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",3,2,3,1]
[null,"Nach BAK","m2",{"$f":"IF(Baujahr_Geb<1948,D90, IF(AND(Baujahr_Geb>=1948,Baujahr_Geb<=1978), D92, IF(AND(Baujahr_Geb>=1979,Baujahr_Geb<=1994), D94, IF(AND(Baujahr_Geb>=1995,Baujahr_Geb<=2009), D96, IF(Baujahr_Geb>=2010, , \"Andere\")))))","v":5.2},5.4,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,5.2,5.5,4.8,5.4,{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,D102,Sanierungsstand_Geb=r_1,H102,Sanierungsstand_Geb=r_2,L102,Sanierungsstand_Geb=r_3,P102)","v":5.2},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,E102,Sanierungsstand_Geb=r_1,I102,Sanierungsstand_Geb=r_2,M102,Sanierungsstand_Geb=r_3,Q102)","v":5.5},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,F102,Sanierungsstand_Geb=r_1,J102,Sanierungsstand_Geb=r_2,N102,Sanierungsstand_Geb=r_3,R102)","v":4.8},{"$f":"_xlfn.IFS(Sanierungsstand_Geb=r_0,G102,Sanierungsstand_Geb=r_1,K102,Sanierungsstand_Geb=r_2,O102,Sanierungsstand_Geb=r_3,S102)","v":5.4},{"$f":"_xlfn.IFS(Hausform_Geb=SFH,T102,Hausform_Geb=SDH,U102,Hausform_Geb=SMFH,V102,Hausform_Geb=LMFH,W102)","v":4.8},null,null,null,null,null,null,"24","r0",50,35,14,3]
["Stromverbrauch für Haushaltsausstattung [kWh/a]","x-Personen",null,null,"Nach Personen und Gebäudetyp",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",12,8,3,1]
[null,1,"Haushalt",1750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Publikationen/Downloads/haushalte-umwelt-pdf-5851319.pdf?__blob=publicationFile",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",6,4,3,1]
[null,2,"Haushalt",2943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kapitel 6 (enthalt Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",2,2,2,1]
[null,"3+","Haushalt",4744,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Haushaltsausstatung = Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektornik, Warmwasserbereitung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"25","r0",104,73,29,7]
[null,"Nach Personen","Haushalt",{"$f":"_xlfn.IFS(Personen_Geb=Person1,Energieberechnung!D104,Personen_Geb=Person2,Energieberechnung!D105,Personen_Geb=Person3,Energieberechnung!D106)","v":4744},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Hausform_Geb=SFH,Hausform_Geb=SDH),D107,OR(Hausform_Geb=SMFH,Hausform_Geb=LMFH),D107*Wohneinheiten_Geb)","v":28464},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",24,17,7,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",13,9,6,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",5,4,5,1]
["Realdaten Quartier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26","r0",150,105,42,9]
[null,null,null,"r0",null,null,null," r1 ",null,null,null," r2 ",null,null,null," r3 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",35,25,10,2]
[null,"Bauhjahr","Referenz","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",19,13,8,2]
["Wärme\n[kWh/a] nach EnerCalc","vor 1948","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O15*Energieberechnung!D64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P15*Energieberechnung!E64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q15*Energieberechnung!F64","v":2385936},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R15*Energieberechnung!G64","v":402346.66666666663},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O27*Energieberechnung!H64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P27*Energieberechnung!I64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q27*Energieberechnung!J64","v":875909.99999999988},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R27*Energieberechnung!K64","v":188315.73333333334},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O39*Energieberechnung!L64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P39*Energieberechnung!M64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q39*Energieberechnung!N64","v":305172},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R39*Energieberechnung!O64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O51*Energieberechnung!P64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P51*Energieberechnung!Q64","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q51*Energieberechnung!R64","v":188160},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R51*Energieberechnung!S64","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",7,5,7,2]
[null,"1948 - 1978","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O16*Energieberechnung!D66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P16*Energieberechnung!E66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q16*Energieberechnung!F66","v":137088},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R16*Energieberechnung!G66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O28*Energieberechnung!H66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P28*Energieberechnung!I66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q28*Energieberechnung!J66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R28*Energieberechnung!K66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O40*Energieberechnung!L66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P40*Energieberechnung!M66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q40*Energieberechnung!N66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R40*Energieberechnung!O66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O52*Energieberechnung!P66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P52*Energieberechnung!Q66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q52*Energieberechnung!R66","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R52*Energieberechnung!S66","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"27","r0",80,56,22,5]
[null,"1979 - 1994","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O17*Energieberechnung!D68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P17*Energieberechnung!E68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q17*Energieberechnung!F68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R17*Energieberechnung!G68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O29*Energieberechnung!H68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P29*Energieberechnung!I68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q29*Energieberechnung!J68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R29*Energieberechnung!K68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O41*Energieberechnung!L68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P41*Energieberechnung!M68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q41*Energieberechnung!N68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R41*Energieberechnung!O68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O53*Energieberechnung!P68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P53*Energieberechnung!Q68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q53*Energieberechnung!R68","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R53*Energieberechnung!S68","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",19,13,5,1]
[null,"1995 - 2009","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O18*Energieberechnung!D70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P18*Energieberechnung!E70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q18*Energieberechnung!F70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R18*Energieberechnung!G70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O30*Energieberechnung!H70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P30*Energieberechnung!I70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q30*Energieberechnung!J70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R30*Energieberechnung!K70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O42*Energieberechnung!L70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P42*Energieberechnung!M70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q42*Energieberechnung!N70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R42*Energieberechnung!O70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O54*Energieberechnung!P70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P54*Energieberechnung!Q70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q54*Energieberechnung!R70","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R54*Energieberechnung!S70","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",10,7,4,1]
[null,"nach 2009","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O19*Energieberechnung!D72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P19*Energieberechnung!E72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q19*Energieberechnung!F72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R19*Energieberechnung!G72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O31*Energieberechnung!H72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P31*Energieberechnung!I72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q31*Energieberechnung!J72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R31*Energieberechnung!K72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O43*Energieberechnung!L72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P43*Energieberechnung!M72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q43*Energieberechnung!N72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R43*Energieberechnung!O72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O55*Energieberechnung!P72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P55*Energieberechnung!Q72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q55*Energieberechnung!R72","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R55*Energieberechnung!S72","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",4,3,4,1]
[null,"Neubau","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O20*Energieberechnung!D74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P20*Energieberechnung!E74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q20*Energieberechnung!F74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R20*Energieberechnung!G74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O32*Energieberechnung!H74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P32*Energieberechnung!I74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q32*Energieberechnung!J74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R32*Energieberechnung!K74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O44*Energieberechnung!L74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P44*Energieberechnung!M74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q44*Energieberechnung!N74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R44*Energieberechnung!O74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O56*Energieberechnung!P74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P56*Energieberechnung!Q74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q56*Energieberechnung!R74","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R56*Energieberechnung!S74","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28","r0",166,116,46,10]
[null,"Summe","100%",{"$f":"SUM(D113:G113,D114:G114,D115:G115,D116:G116,D117:G117,D118:G118,)","v":2925370.6666666665},null,null,null,{"$f":"SUM(H113:K113,H114:K114,H115:K115,H116:K116,H117:K117,H118:K118,)","v":1064225.7333333332},null,null,null,{"$f":"SUM(L113:O113,L115:O115,L117:O117,L116:O116,L114:O114,L118:O118)","v":305172},null,null,null,{"$f":"SUM(P113:S113,P115:S115,P117:S117,P116:S116,P114:S114,P118:S118,)","v":188160},null,null,null,{"$f":"SUM(D119:S119)","v":4482928.3999999994},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",39,27,11,2]
["Wärme\n[kWh/a] nach DeNa","vor 1948","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O15*Energieberechnung!D77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P15*Energieberechnung!E77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q15*Energieberechnung!F77","v":1065960},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R15*Energieberechnung!G77","v":314880},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O27*Energieberechnung!H77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P27*Energieberechnung!I77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q27*Energieberechnung!J77","v":409330.46917644545},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R27*Energieberechnung!K77","v":145097.35239702708},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O39*Energieberechnung!L77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P39*Energieberechnung!M77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q39*Energieberechnung!N77","v":199795.43470478465},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R39*Energieberechnung!O77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O51*Energieberechnung!P77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P51*Energieberechnung!Q77","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q51*Energieberechnung!R77","v":123416.16809714057},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R51*Energieberechnung!S77","v":0}]
[null,"1948 - 1978","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O16*Energieberechnung!D79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P16*Energieberechnung!E79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q16*Energieberechnung!F79","v":73728},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R16*Energieberechnung!G79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O28*Energieberechnung!H79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P28*Energieberechnung!I79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q28*Energieberechnung!J79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R28*Energieberechnung!K79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O40*Energieberechnung!L79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P40*Energieberechnung!M79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q40*Energieberechnung!N79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R40*Energieberechnung!O79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O52*Energieberechnung!P79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P52*Energieberechnung!Q79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q52*Energieberechnung!R79","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R52*Energieberechnung!S79","v":0}]
[null,"1979 - 1994","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O17*Energieberechnung!D81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P17*Energieberechnung!E80","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q17*Energieberechnung!F81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R17*Energieberechnung!G81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O29*Energieberechnung!H81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P29*Energieberechnung!I81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q29*Energieberechnung!J81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R29*Energieberechnung!K81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O41*Energieberechnung!L81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P41*Energieberechnung!M81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q41*Energieberechnung!N81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R41*Energieberechnung!O81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O53*Energieberechnung!P81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P53*Energieberechnung!Q81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q53*Energieberechnung!R81","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R53*Energieberechnung!S81","v":0}]
[null,"1995 - 2009","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O18*Energieberechnung!D83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P18*Energieberechnung!E83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q18*Energieberechnung!F83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R18*Energieberechnung!G83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O30*Energieberechnung!H83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P30*Energieberechnung!I83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q30*Energieberechnung!J83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R30*Energieberechnung!K83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O42*Energieberechnung!L83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P42*Energieberechnung!M83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q42*Energieberechnung!N83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R42*Energieberechnung!O83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O54*Energieberechnung!P83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P54*Energieberechnung!Q83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q54*Energieberechnung!R83","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R54*Energieberechnung!S83","v":0}]
[null,"nach 2009","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O19*Energieberechnung!D85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P19*Energieberechnung!E85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q19*Energieberechnung!F85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R19*Energieberechnung!G85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O31*Energieberechnung!H85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P31*Energieberechnung!I85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q31*Energieberechnung!J85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R31*Energieberechnung!K85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O43*Energieberechnung!L85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P43*Energieberechnung!M85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q43*Energieberechnung!N85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R43*Energieberechnung!O85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O55*Energieberechnung!P85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P55*Energieberechnung!Q85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q55*Energieberechnung!R85","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R55*Energieberechnung!S85","v":0}]
[null,"Neubau","%*BGF",{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O20*Energieberechnung!D87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P20*Energieberechnung!E87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q20*Energieberechnung!F87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R20*Energieberechnung!G87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O32*Energieberechnung!H87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P32*Energieberechnung!I87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q32*Energieberechnung!J87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R32*Energieberechnung!K87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O44*Energieberechnung!L87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P44*Energieberechnung!M87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q44*Energieberechnung!N87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R44*Energieberechnung!O87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O56*Energieberechnung!P87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P56*Energieberechnung!Q87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q56*Energieberechnung!R87","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R56*Energieberechnung!S87","v":0}]
[null,"Summe","100%",{"$f":"SUM(D120:G120,D121:G121,D122:G122,D123:G123,D124:G124,D125:G125,)","v":1454568},null,null,null,{"$f":"SUM(H120:K120,H121:K121,H122:K122,H123:K123,H124:K124,H125:K125,)","v":554427.82157347258},null,null,null,{"$f":"SUM(L120:O120,L121:O121,L122:O122,L123:O123,L124:O124,L125:O125,)","v":199795.43470478465},null,null,null,{"$f":"SUM(P120:S120,P121:S121,P122:S122,P123:S123,P124:S124,P125:S125,)","v":123416.16809714057},null,null,null,{"$f":"SUM(D126:S126)","v":2332207.4243753981}]
["Beleuchtung\n[kWh/a]","vor 1948",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O15*Energieberechnung!D90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P15*Energieberechnung!E90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q15*Energieberechnung!F90","v":24192},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R15*Energieberechnung!G90","v":9446.4},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O27*Energieberechnung!H90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P27*Energieberechnung!I90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q27*Energieberechnung!J90","v":10080},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R27*Energieberechnung!K90","v":4723.2},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O39*Energieberechnung!L90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P39*Energieberechnung!M90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q39*Energieberechnung!N90","v":6048},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R39*Energieberechnung!O90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F18*Sanierung!O51*Energieberechnung!P90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F26*Sanierung!P51*Energieberechnung!Q90","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F34*Sanierung!Q51*Energieberechnung!R90","v":4032},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F42*Sanierung!R51*Energieberechnung!S90","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",21,14,9,2]
[null,"1948 - 1978",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O16*Energieberechnung!D92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P16*Energieberechnung!E92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q16*Energieberechnung!F92","v":1843.1999999999998},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R16*Energieberechnung!G92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O28*Energieberechnung!H92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P28*Energieberechnung!I92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q28*Energieberechnung!J92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R28*Energieberechnung!K92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O40*Energieberechnung!L92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P40*Energieberechnung!M92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q40*Energieberechnung!N92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R40*Energieberechnung!O92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F19*Sanierung!O52*Energieberechnung!P92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F27*Sanierung!P52*Energieberechnung!Q92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F35*Sanierung!Q52*Energieberechnung!R92","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F43*Sanierung!R52*Energieberechnung!S92","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",8,6,8,2]
[null,"1979 - 1994",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O17*Energieberechnung!D94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P17*Energieberechnung!E94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q17*Energieberechnung!F94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R17*Energieberechnung!G94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O29*Energieberechnung!H94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P29*Energieberechnung!I94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q29*Energieberechnung!J94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R29*Energieberechnung!K94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O41*Energieberechnung!L94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P41*Energieberechnung!M94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q41*Energieberechnung!N94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R41*Energieberechnung!O94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F20*Sanierung!O53*Energieberechnung!P94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F28*Sanierung!P53*Energieberechnung!Q94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F36*Sanierung!Q53*Energieberechnung!R94","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F44*Sanierung!R53*Energieberechnung!S96","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"29","r0",240,168,67,15]
[null,"1995 - 2009",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O18*Energieberechnung!D96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P18*Energieberechnung!E96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q18*Energieberechnung!F96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R18*Energieberechnung!G96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O30*Energieberechnung!H96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P30*Energieberechnung!I96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q30*Energieberechnung!J96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R30*Energieberechnung!K96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O42*Energieberechnung!L96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P42*Energieberechnung!M96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q42*Energieberechnung!N96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R42*Energieberechnung!O96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F21*Sanierung!O54*Energieberechnung!P96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F29*Sanierung!P54*Energieberechnung!Q96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F37*Sanierung!Q54*Energieberechnung!R96","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F45*Sanierung!R54*Energieberechnung!S96","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",56,39,16,3]
[null,"nach 2009",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O19*Energieberechnung!D98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P19*Energieberechnung!E98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q19*Energieberechnung!F98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R19*Energieberechnung!G98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O31*Energieberechnung!H98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P31*Energieberechnung!I98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q31*Energieberechnung!J98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R31*Energieberechnung!K98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O43*Energieberechnung!L98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P43*Energieberechnung!M98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q43*Energieberechnung!N98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R43*Energieberechnung!O98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F22*Sanierung!O55*Energieberechnung!P98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F30*Sanierung!P55*Energieberechnung!Q98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F38*Sanierung!Q55*Energieberechnung!R98","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F46*Sanierung!R55*Energieberechnung!S98","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",30,21,13,3]
[null,"Neubau",null,{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O20*Energieberechnung!D100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P20*Energieberechnung!E100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q20*Energieberechnung!F100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R20*Energieberechnung!G100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O32*Energieberechnung!H100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P32*Energieberechnung!I100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q32*Energieberechnung!J100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R32*Energieberechnung!K100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O44*Energieberechnung!L100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P44*Energieberechnung!M100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q44*Energieberechnung!N100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R44*Energieberechnung!O100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F23*Sanierung!O56*Energieberechnung!P100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F31*Sanierung!P56*Energieberechnung!Q100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F39*Sanierung!Q56*Energieberechnung!R100","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!F47*Sanierung!R56*Energieberechnung!S100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",12,8,11,3]
[null,"Summe","100%",{"$f":"SUM(D127:G132)","v":35481.599999999999},null,null,null,{"$f":"SUM(H127:K132)","v":14803.2},null,null,null,{"$f":"SUM(L127:O132)","v":6048},null,null,null,{"$f":"SUM(P127:S132)","v":4032},null,null,null,{"$f":"SUM(D133:S133)","v":60364.800000000003},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"31","r0",42,25,13,0]
["Stromverbrauch für Haushaltsausstattung [kWh/a]","x-Personen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",2,1,1,0]
[null,1,"Haushalt",1750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,0,0]
[null,2,"Haushalt",2943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,1,0]
[null,"3+","Haushalt",4744,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"32","r0",88,51,27,0]
[null,"Nach Personen","Haushalt",{"$f":"_xlfn.IFS(Personen_Quart<1.5,Energieberechnung!D135,AND(Personen_Quart>=1.5,Personen_Quart<2.5),Energieberechnung!D136,Personen_Quart>=2.5,Energieberechnung!D137)","v":2943},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",4,3,1,0]
[null,"Im Quartier",null,{"$f":"D138*Haushalte_Quart","v":353160},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,1,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"33","r0",127,74,39,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",6,4,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,1,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,3,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"34","r0",90,52,28,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",4,3,1,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,1,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"35","r0",187,108,57,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",9,6,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,5,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"36","r0",269,156,83,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",13,8,4,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,3,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,7,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"37","r0",144,83,44,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",7,4,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,2,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,3,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"38","r0",298,172,92,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",14,9,4,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,3,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,7,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"39","r0",431,249,132,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",20,13,6,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",0,0,5,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",0,0,10,0]

{"sheet":"Sachbilanz","index":12,"n_rows":609,"n_cols":45,"rows_kept":609,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[508,19,508,22],[510,19,510,22],[512,19,512,22],[514,19,514,22],[516,19,516,22],[518,19,518,22],[532,19,532,22],[528,19,528,22],[530,19,530,22],[526,19,526,22],[524,19,524,22],[522,19,522,22],[520,19,520,22],[608,1,609,1],[536,0,537,0],[542,0,543,0],[568,0,569,0],[574,0,575,0],[606,0,607,0],[600,0,601,0],[387,2,396,2],[608,0,609,0],[562,0,563,0],[576,0,577,0],[578,0,581,0],[582,0,585,0],[586,0,589,0],[596,0,599,0],[602,0,605,0],[433,1,437,1],[562,1,563,1],[576,1,577,1],[554,0,557,0],[594,0,595,0],[387,1,396,1],[406,1,414,1],[590,0,593,0],[312,11,312,16],[313,11,316,11],[373,3,374,3],[375,3,377,3],[378,3,379,3],[382,3,383,3],[387,3,388,3],[390,3,392,3],[393,3,394,3],[355,12,355,14],[371,15,381,15],[382,15,386,15],[387,15,396,15],[371,1,381,1],[382,1,386,1],[357,14,362,14],[371,9,381,9],[382,9,386,9],[387,9,396,9],[387,6,396,6],[363,12,370,12],[412,3,413,3],[382,12,386,12],[371,6,381,6],[387,11,396,11],[387,8,396,8],[363,14,370,14],[371,14,381,14],[371,2,381,2],[382,2,386,2],[382,14,386,14],[371,11,381,11],[371,8,381,8],[387,12,396,12],[594,1,595,1],[382,8,386,8],[357,11,362,11],[363,11,370,11],[357,6,362,6],[363,6,370,6],[363,9,370,9],[382,6,386,6],[558,0,561,0],[426,3,427,3],[423,3,425,3],[420,3,421,3],[417,3,418,3],[415,3,416,3],[406,3,407,3],[426,1,432,1],[431,3,432,3],[363,1,370,1],[371,3,372,3],[530,0,531,0],[507,10,507,13],[564,0,567,0],[570,0,573,0],[550,0,553,0],[507,14,507,17],[546,0,549,0],[544,0,545,0],[470,0,474,0],[480,0,484,0],[475,0,479,0],[532,0,535,0],[538,0,541,0],[485,0,489,0],[507,6,507,9],[507,2,507,5],[518,0,521,0],[522,0,525,0],[526,0,529,0],[490,0,494,0],[514,0,517,0],[509,0,512,0],[0,35,0,44],[0,28,0,33],[1,14,1,17],[1,18,1,21],[465,0,469,0],[460,0,464,0],[455,0,459,0],[448,2,448,5],[448,6,448,9],[448,10,448,13],[448,14,448,17],[450,0,454,0],[1,10,1,13],[1,2,1,5],[1,6,1,9],[1,0,1,1],[303,0,307,0],[371,0,396,0],[368,3,369,3],[357,1,362,1],[448,18,448,21],[301,12,301,20],[302,12,302,16],[302,17,302,20],[308,0,311,0],[301,1,301,9],[313,0,316,0],[312,0,312,5],[302,1,302,5],[302,6,302,9],[363,2,370,2],[357,2,362,2],[357,0,370,0],[357,9,362,9],[364,3,365,3],[366,3,367,3],[359,3,360,3],[363,8,370,8],[415,0,437,0],[433,2,437,2],[415,1,425,1],[397,0,414,0],[397,1,405,1],[415,2,425,2],[426,2,432,2],[426,6,432,6],[397,3,398,3],[397,2,405,2],[406,2,414,2],[401,3,403,3],[399,3,400,3],[426,9,432,9],[433,11,437,11],[397,9,405,9],[415,8,425,8],[406,8,414,8],[433,6,437,6],[426,11,432,11],[397,11,405,11],[406,11,414,11],[433,9,437,9],[397,6,405,6],[406,6,414,6],[415,6,425,6],[406,9,414,9],[397,8,405,8],[415,11,425,11],[426,8,432,8],[433,8,437,8],[415,9,425,9],[426,12,432,12],[397,15,405,15],[433,20,437,20],[426,21,432,21],[433,12,437,12],[415,15,425,15],[426,15,432,15],[433,15,437,15],[426,14,432,14],[433,14,437,14],[406,12,414,12],[397,12,405,12],[415,12,425,12],[397,14,405,14],[406,14,414,14],[415,14,425,14],[397,18,405,18],[415,21,425,21],[406,15,414,15],[433,21,437,21],[387,17,396,17],[397,17,405,17],[387,14,396,14],[382,18,386,18],[387,18,396,18],[433,17,437,17],[433,18,437,18],[406,17,414,17],[415,17,425,17],[426,17,432,17],[382,17,386,17],[406,18,414,18],[415,18,425,18],[426,18,432,18],[371,18,381,18],[363,21,370,21],[448,22,451,22],[397,21,405,21],[10,28,17,28],[2,28,9,28],[18,28,25,28],[26,28,33,28],[34,28,41,28],[42,28,49,28],[50,28,57,28],[146,28,153,28],[154,28,161,28],[58,28,65,28],[66,28,73,28],[82,28,89,28],[74,28,81,28],[138,28,145,28],[130,28,137,28],[122,28,129,28],[114,28,121,28],[106,28,113,28],[98,28,105,28],[90,28,97,28],[37,0,42,0],[226,28,233,28],[234,28,241,28],[242,28,249,28],[250,28,257,28],[282,28,289,28],[274,28,281,28],[266,28,273,28],[258,28,265,28],[162,28,169,28],[170,28,177,28],[178,28,185,28],[186,28,193,28],[194,28,201,28],[202,28,209,28],[210,28,217,28],[218,28,225,28],[49,0,54,0],[371,17,381,17],[382,11,386,11],[325,11,329,11],[354,0,354,23],[355,15,355,17],[371,12,381,12],[382,21,386,21],[303,11,307,11],[323,12,323,20],[324,12,324,16],[324,17,324,20],[357,12,362,12],[355,9,355,11],[355,6,355,8],[308,22,310,22],[311,22,313,22],[314,22,316,22],[382,23,386,23],[355,21,355,23],[355,18,355,20],[357,18,362,18],[357,15,362,15],[363,15,370,15],[382,20,386,20],[21,6,21,9],[21,0,21,5],[363,18,370,18],[363,20,370,20],[357,17,362,17],[363,17,370,17],[334,11,337,11],[338,11,338,16],[339,11,342,11],[330,11,333,11],[343,13,343,16],[357,8,362,8],[308,11,311,11],[22,15,29,15],[53,16,53,23],[54,16,54,19],[54,20,54,23],[43,0,48,0],[22,0,30,0],[73,0,78,0],[55,0,60,0],[61,0,66,0],[67,0,72,0],[31,0,36,0],[455,27,455,28],[387,20,396,20],[397,20,405,20],[406,20,414,20],[357,23,362,23],[363,23,370,23],[371,23,381,23],[297,22,304,22],[305,22,307,22],[397,23,405,23],[406,23,414,23],[387,23,396,23],[415,23,425,23],[426,23,432,23],[371,21,381,21],[371,20,381,20],[357,21,362,21],[357,20,362,20],[387,21,396,21],[406,21,414,21],[433,23,437,23],[415,20,425,20],[426,20,432,20]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anzahl Gebäude im Quartier nach Typ und Sanierungsstand",null,null,null,null,null,null,"Nutzenergiebedarf Wärme im Quartier nach Sanierung"]
["Nutzenergie Wärme nach Sanierung [kWh/a]",null,"GEG",null,null,null," KfW70 ",null,null,null,"KfW40 ",null,null,null,"KfW40+",null,null,null,"nach von BAK + Sanierungsart",null,null,null,"nach BAK + Sanierungsart + Gebäudetyp",null,null,null,null,null,"Quartier","Retrofit level","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Bauhjahr","Referenzfläche ","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,null,null,null,null,"01","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG5-Sachbilanz!AE7","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH5-Sachbilanz!AF7","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI5-Sachbilanz!AG7","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ5-Sachbilanz!AH7","v":0},null,"vor 1948",{"$f":"AE3*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF3*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG3*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH3*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE4*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF4*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG4*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH4*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE5*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF5*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG5*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH5*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE6*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF6*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG6*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH6*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE10*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD10=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD10=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD10=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD10=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF10*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD10=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD10=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD10=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD10=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG10*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD10=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD10=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD10=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD10=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH10*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD10=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD10=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD10=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD10=\"KfW40+\",R5)","v":3070690.59},{"$f":"AE11*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF11*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG11*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH11*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE12*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF12*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG12*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH12*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE13*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF13*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG13*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH13*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE14*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF14*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG14*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH14*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE18*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD18=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD18=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD18=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD18=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF18*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD18=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD18=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD18=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD18=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG18*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD18=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD18=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD18=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD18=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH18*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD18=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD18=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD18=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD18=\"KfW40+\",R5)","v":6436199.4699999988},{"$f":"AE19*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF19*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG19*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH19*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE20*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF20*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG20*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH20*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE21*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF21*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG21*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH21*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE22*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF22*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG22*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH22*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE26*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD26=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD26=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD26=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD26=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF26*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD26=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD26=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD26=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD26=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG26*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD26=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD26=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD26=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD26=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH26*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD26=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD26=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD26=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD26=\"KfW40+\",R5)","v":9442603.3399999999},{"$f":"AE27*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF27*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG27*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH27*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE28*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF28*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG28*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH28*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE29*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF29*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG29*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH29*Energieberechnung!O65+AE30*Energieberechnung!P65+AF30*Energieberechnung!Q65+AG30*Energieberechnung!R65+AH30*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE34*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD34=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD34=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD34=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD34=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF34*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD34=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD34=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD34=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD34=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG34*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD34=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD34=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD34=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD34=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH34*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD34=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD34=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD34=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD34=\"KfW40+\",R5)","v":6326483.129999999},{"$f":"AE35*Energieberechnung!D65+AF35*Energieberechnung!E65+AG35*Energieberechnung!F65+AH35*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE36*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF36*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG36*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH36*Energieberechnung!K65+AE37*Energieberechnung!L65+AF37*Energieberechnung!M65+AG37*Energieberechnung!N65+AH37*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE38*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF38*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG38*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH38*Energieberechnung!S65++Sachbilanz!AE42*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD42=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD42=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD42=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD42=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF42*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD42=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD42=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD42=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD42=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG42*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD42=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD42=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD42=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD42=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH42*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD42=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD42=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD42=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD42=\"KfW40+\",R5)","v":13522556.920000002},{"$f":"AE43*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF43*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG43*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH43*Energieberechnung!G65+AE44*Energieberechnung!H65+AF44*Energieberechnung!I65+AG44*Energieberechnung!J65+AH44*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE45*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF45*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG45*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH45*Energieberechnung!O65+AE46*Energieberechnung!P65+AF46*Energieberechnung!Q65+AG46*Energieberechnung!R65+AH46*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE50*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD50=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD50=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD50=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD50=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF50*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD50=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD50=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD50=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD50=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG50*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD50=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD50=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD50=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD50=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH50*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD50=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD50=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD50=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD50=\"KfW40+\",R5)","v":19584795.390000001},{"$f":"AE51*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF51*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG51*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH51*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE52*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF52*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG52*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH52*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE53*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF53*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG53*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH53*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE54*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF54*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG54*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH54*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE58*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD58=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD58=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD58=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD58=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF58*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD58=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD58=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD58=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD58=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG58*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD58=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD58=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD58=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD58=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH58*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD58=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD58=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD58=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD58=\"KfW40+\",R5)","v":10586353.629999999},{"$f":"AE59*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF59*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG59*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH59*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE60*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF60*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG60*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH60*Energieberechnung!K65+Sachbilanz!AE61*Energieberechnung!L65+Sachbilanz!AF61*Energieberechnung!M65+Sachbilanz!AG61*Energieberechnung!N65+Sachbilanz!AH61*Energieberechnung!O65+Sachbilanz!AE62*Energieberechnung!P65+Sachbilanz!AF62*Energieberechnung!Q65+Sachbilanz!AG62*Energieberechnung!R65+Sachbilanz!AH62*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE66*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD66=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD66=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD66=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD66=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF66*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD66=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD66=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD66=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD66=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG66*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD66=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD66=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD66=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD66=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH66*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD66=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD66=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD66=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD66=\"KfW40+\",R5)","v":22098257.370000001},{"$f":"AE67*Energieberechnung!D65+Sachbilanz!AF67*Energieberechnung!E65+Sachbilanz!AG67*Energieberechnung!F65+Sachbilanz!AH67*Energieberechnung!G65+Sachbilanz!AE68*Energieberechnung!H65+Sachbilanz!AF68*Energieberechnung!I65+Sachbilanz!AG68*Energieberechnung!J65+Sachbilanz!AH68*Energieberechnung!K65+AE69*Energieberechnung!L65+AF69*Energieberechnung!M65+AG69*Energieberechnung!N65+AH69*Energieberechnung!O65+AE70*Energieberechnung!P65+AF70*Energieberechnung!Q65+AG70*Energieberechnung!R65+AH70*Energieberechnung!S65+Sachbilanz!AE74*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD74=\"GEG\",Sachbilanz!C5,Sachbilanz!AD74=\"KfW70\",Sachbilanz!G5,Sachbilanz!AD74=\"KfW40\",Sachbilanz!K5,AD74=\"KfW40+\",O5)+Sachbilanz!AF74*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD74=\"GEG\",Sachbilanz!D5,Sachbilanz!AD74=\"KfW70\",Sachbilanz!H5,Sachbilanz!AD74=\"KfW40\",Sachbilanz!L5,AD74=\"KfW40+\",P5)+Sachbilanz!AG74*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD74=\"GEG\",Sachbilanz!E5,Sachbilanz!AD74=\"KfW70\",Sachbilanz!I5,Sachbilanz!AD74=\"KfW40\",Sachbilanz!M5,AD74=\"KfW40+\",Q5)+Sachbilanz!AH74*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD74=\"GEG\",Sachbilanz!F5,Sachbilanz!AD74=\"KfW70\",Sachbilanz!J5,Sachbilanz!AD74=\"KfW40\",Sachbilanz!N5,AD74=\"KfW40+\",R5)","v":31704022.149999999}]
["vor 1948","m2",177.7,167.8,155.1,103.2,159.30000000000001,143,122.2,82.3,133,130.6,113.4,80.099999999999994,55,55,52,52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG6-AE8","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH6-AF8","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI6-AG8","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ6-AH8","v":0},null,"1948 - 1978",{"$f":"AE75*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF75*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG75*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH75*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE76*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF76*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG76*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH76*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE77*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF77*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG77*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH77*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE78*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF78*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG78*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH78*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE82*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD82=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD82=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD82=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD82=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF82*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD82=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD82=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD82=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD82=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG82*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD82=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD82=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD82=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD82=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH82*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD82=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD82=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD82=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD82=\"KfW40+\",R7)","v":2763237.38},{"$f":"AE83*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF83*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG83*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH83*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE84*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF84*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG84*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH84*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE85*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF85*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG85*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH85*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE86*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF86*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG86*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH86*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE90*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD90=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD90=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD90=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD90=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF90*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD90=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD90=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD90=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD90=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG90*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD90=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD90=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD90=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD90=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH90*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD90=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD90=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD90=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD90=\"KfW40+\",R7)","v":6301509.9999999991},{"$f":"AE91*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF91*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG91*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH91*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE92*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF92*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG92*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH92*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE93*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF93*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG93*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH93*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE94*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF94*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG94*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH94*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE98*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD98=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD98=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD98=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD98=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF98*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD98=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD98=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD98=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD98=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG98*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD98=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD98=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD98=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD98=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH98*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD98=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD98=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD98=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD98=\"KfW40+\",R7)","v":9301368.3699999992},{"$f":"AE99*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF99*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG99*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH99*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE100*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF100*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG100*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH100*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE101*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF101*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG101*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH101*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE102*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF102*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG102*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH102*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE106*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD106=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD106=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD106=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD114=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF106*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD106=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD106=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD106=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD114=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG106*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD106=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD106=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD106=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD114=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH106*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD106=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD106=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD106=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD114=\"KfW40+\",R7)","v":6392405.6199999992},{"$f":"AE107*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF107*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG107*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH107*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE108*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF108*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG108*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH108*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE109*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF109*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG109*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH109*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE110*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF110*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG110*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH110*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE114*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD114=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD114=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD114=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD114=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF114*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD114=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD114=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD114=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD114=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG114*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD114=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD114=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD114=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD114=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH114*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD114=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD114=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD114=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD114=\"KfW40+\",R7)","v":13565679.109999999},{"$f":"AE115*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF115*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG115*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH115*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE116*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF116*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG116*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH116*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE117*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF117*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG117*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH117*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE118*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF118*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG118*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH118*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE122*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD122=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD122=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD122=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD122=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF122*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD122=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD122=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD122=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD122=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG122*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD122=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD122=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD122=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD122=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH122*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD122=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD122=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD122=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD122=\"KfW40+\",R7)","v":19464548.359999999},{"$f":"AE123*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF123*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG123*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH123*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE124*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF124*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG124*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH124*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE125*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF125*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG125*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH125*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE126*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF126*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG126*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH126*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE130*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD130=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD130=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD130=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD130=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF130*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD130=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD130=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD130=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD130=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG130*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD130=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD130=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD130=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD130=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH130*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD130=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD130=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD130=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD130=\"KfW40+\",R7)","v":10722034.73},{"$f":"AE131*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF131*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG131*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH131*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE132*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF132*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG132*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH132*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE133*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF133*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG133*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH133*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE134*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF134*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG134*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH134*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE138*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD138=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD138=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD138=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD138=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF138*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD138=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD138=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD138=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD138=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG138*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD138=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD138=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD138=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD138=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH138*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD138=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD138=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD138=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD138=\"KfW40+\",R7)","v":21659049.530000001},{"$f":"AE139*Energieberechnung!D67+Sachbilanz!AF139*Energieberechnung!E67+Sachbilanz!AG139*Energieberechnung!F67+Sachbilanz!AH139*Energieberechnung!G67+Sachbilanz!AE140*Energieberechnung!H67+Sachbilanz!AF140*Energieberechnung!I67+Sachbilanz!AG140*Energieberechnung!J67+Sachbilanz!AH140*Energieberechnung!K67+Sachbilanz!AE141*Energieberechnung!L67+Sachbilanz!AF141*Energieberechnung!M67+Sachbilanz!AG141*Energieberechnung!N67+Sachbilanz!AH141*Energieberechnung!O67+Sachbilanz!AE142*Energieberechnung!P67+Sachbilanz!AF142*Energieberechnung!Q67+Sachbilanz!AG142*Energieberechnung!R67+Sachbilanz!AH142*Energieberechnung!S67+Sachbilanz!AE146*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD146=\"GEG\",Sachbilanz!C7,Sachbilanz!AD146=\"KfW70\",Sachbilanz!G7,Sachbilanz!AD146=\"KfW40\",Sachbilanz!K7,AD146=\"KfW40+\",O7)+Sachbilanz!AF146*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD146=\"GEG\",Sachbilanz!D7,Sachbilanz!AD146=\"KfW70\",Sachbilanz!H7,Sachbilanz!AD146=\"KfW40\",Sachbilanz!L7,AD146=\"KfW40+\",P7)+Sachbilanz!AG146*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD146=\"GEG\",Sachbilanz!E7,Sachbilanz!AD146=\"KfW70\",Sachbilanz!I7,Sachbilanz!AD146=\"KfW40\",Sachbilanz!M7,AD146=\"KfW40+\",Q7)+Sachbilanz!AH146*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD146=\"GEG\",Sachbilanz!F7,Sachbilanz!AD146=\"KfW70\",Sachbilanz!J7,Sachbilanz!AD146=\"KfW40\",Sachbilanz!N7,AD146=\"KfW40+\",R7)","v":31723177.580000002}]
[null,"Gebäude",{"$f":"C4*Energieberechnung!C6","v":23634.1},{"$f":"D4*Energieberechnung!D6","v":18575.460000000003},{"$f":"E4*Energieberechnung!E6","v":52423.799999999996},{"$f":"F4*Energieberechnung!F6","v":294120},{"$f":"G4*Energieberechnung!C6","v":21186.9},{"$f":"H4*Energieberechnung!D6","v":15830.1},{"$f":"I4*Energieberechnung!E6","v":41303.599999999999},{"$f":"J4*Energieberechnung!F6","v":234555},{"$f":"Energieberechnung!C6*K4","v":17689},{"$f":"Energieberechnung!D6*L4","v":14457.42},{"$f":"Energieberechnung!E6*M4","v":38329.200000000004},{"$f":"Energieberechnung!F6*N4","v":228284.99999999997},{"$f":"Energieberechnung!C6*O4","v":7315},{"$f":"Energieberechnung!D6*P4","v":6088.5},{"$f":"Energieberechnung!E6*Q4","v":17576},{"$f":"Energieberechnung!F6*R4","v":148200},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG7-AE9","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH7-AF9","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI7-AG9","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ7-AH9","v":0},null,"1979 - 1994",{"$f":"AE147*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF147*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG147*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH147*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE148*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF148*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG148*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH148*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE149*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF149*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG149*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH149*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE150*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF150*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG150*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH150*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE154*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD154=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD154=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD154=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD154=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF154*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD154=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD154=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD154=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD154=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG154*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD154=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD154=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD154=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD154=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH154*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD154=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD154=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD154=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD154=\"KfW40+\",R9)","v":2558795.8099999996},{"$f":"AE155*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF155*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG155*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH155*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE156*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF156*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG156*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH156*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE157*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF157*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG157*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH157*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE158*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF158*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG158*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH158*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE162*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD162=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD162=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD162=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD162=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF162*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD162=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD162=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD162=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD162=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG162*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD162=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD162=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD162=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD162=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH162*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD162=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD162=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD162=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD162=\"KfW40+\",R9)","v":6444118.5},{"$f":"AE163*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF163*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG163*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH163*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE164*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF164*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG164*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH164*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE165*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF165*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG165*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH165*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE166*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF166*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG166*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH166*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE170*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD170=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD170=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD170=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD170=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF170*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD170=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD170=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD170=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD170=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG170*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD170=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD170=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD170=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD170=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH170*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD170=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD170=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD170=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD170=\"KfW40+\",R9)","v":8862061.3099999987},{"$f":"AE171*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF171*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG171*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH171*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE172*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF172*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG172*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH172*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE173*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF173*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG173*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH173*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE174*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF174*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG174*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH174*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE178*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD178=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD178=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD178=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD178=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF178*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD178=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD178=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD178=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD178=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG178*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD178=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD178=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD178=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD178=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH178*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD178=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD178=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD178=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD178=\"KfW40+\",R9)","v":6522029.2299999995},{"$f":"AE179*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF179*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG179*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH179*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE180*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF180*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG180*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH180*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE181*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF181*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG181*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH181*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE182*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF182*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG182*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH182*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE186*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD186=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD186=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD186=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD186=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF186*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD186=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD186=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD186=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD186=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG186*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD186=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD186=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD186=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD186=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH186*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD186=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD186=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD186=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD186=\"KfW40+\",R9)","v":12860467.119999999},{"$f":"AE187*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF187*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG187*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH187*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE188*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF188*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG188*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH188*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE189*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF189*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG189*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH189*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE190*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF190*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG190*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH190*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE194*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD194=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD194=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD194=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD194=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF194*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD194=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD194=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD194=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD194=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG194*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD194=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD194=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD194=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD194=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH194*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD194=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD194=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD194=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD194=\"KfW40+\",R9)","v":18721083.310000002},{"$f":"AE195*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF195*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG195*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH195*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE196*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF196*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG196*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH196*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE197*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF197*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG197*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH197*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE198*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF198*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG198*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH198*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE202*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD202=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD202=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD202=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD202=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF202*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD202=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD202=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD202=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD202=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG202*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD202=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD202=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD202=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD202=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH202*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD202=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD202=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD202=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD202=\"KfW40+\",R9)","v":9956760.8099999987},{"$f":"AE203*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF203*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG203*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH203*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE204*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF204*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG204*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH204*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE205*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF205*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG205*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH205*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE206*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF206*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG206*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH206*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE210*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD210=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD210=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD210=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD210=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF210*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD210=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD210=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD210=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD210=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG210*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD210=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD210=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD210=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD210=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH210*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD210=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD210=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD210=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD210=\"KfW40+\",R9)","v":20548724.609999999},{"$f":"AE211*Energieberechnung!D69+Sachbilanz!AF211*Energieberechnung!E69+Sachbilanz!AG211*Energieberechnung!F69+Sachbilanz!AH211*Energieberechnung!G69+Sachbilanz!AE212*Energieberechnung!H69+Sachbilanz!AF212*Energieberechnung!I69+Sachbilanz!AG212*Energieberechnung!J69+Sachbilanz!AH212*Energieberechnung!K69+Sachbilanz!AE213*Energieberechnung!L69+Sachbilanz!AF213*Energieberechnung!M69+Sachbilanz!AG213*Energieberechnung!N69+Sachbilanz!AH213*Energieberechnung!O69+Sachbilanz!AE214*Energieberechnung!P69+Sachbilanz!AF214*Energieberechnung!Q69+Sachbilanz!AG214*Energieberechnung!R69+Sachbilanz!AH214*Energieberechnung!S69+Sachbilanz!AE218*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD218=\"GEG\",Sachbilanz!C9,Sachbilanz!AD218=\"KfW70\",Sachbilanz!G9,Sachbilanz!AD218=\"KfW40\",Sachbilanz!K9,AD218=\"KfW40+\",O9)+Sachbilanz!AF218*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD218=\"GEG\",Sachbilanz!D9,Sachbilanz!AD218=\"KfW70\",Sachbilanz!H9,Sachbilanz!AD218=\"KfW40\",Sachbilanz!L9,AD218=\"KfW40+\",P9)+Sachbilanz!AG218*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD218=\"GEG\",Sachbilanz!E9,Sachbilanz!AD218=\"KfW70\",Sachbilanz!I9,Sachbilanz!AD218=\"KfW40\",Sachbilanz!M9,AD218=\"KfW40+\",Q9)+Sachbilanz!AH218*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD218=\"GEG\",Sachbilanz!F9,Sachbilanz!AD218=\"KfW70\",Sachbilanz!J9,Sachbilanz!AD218=\"KfW40\",Sachbilanz!N9,AD218=\"KfW40+\",R9)","v":30311264.25}]
["1948 - 1978","m2",175,164.7,142.4,103.2,146.6,134.9,112.3,84.7,131.69999999999999,124.6,105.6,80,65,65,64,64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG8","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AH8","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI8","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ8","v":0},null,"1995 - 2009",{"$f":"AE219*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF219*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG219*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH219*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE220*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF220*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG220*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH220*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE221*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF221*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG221*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH221*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE222*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF222*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG222*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH222*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE226*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD226=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD226=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD226=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD226=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF226*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD226=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD226=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD226=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD226=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG226*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD226=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD226=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD226=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD226=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH226*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD226=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD226=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD226=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD226=\"KfW40+\",R11)","v":2665063.77},{"$f":"AE227*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF227*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG227*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH227*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE228*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF228*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG228*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH228*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE229*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF229*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG229*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH229*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE230*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF230*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG230*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH230*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE234*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD234=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD234=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD234=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD234=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF234*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD234=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD234=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD234=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD234=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG234*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD234=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD234=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD234=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD234=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH234*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD234=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD234=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD234=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD234=\"KfW40+\",R11)","v":5539104.3500000006},{"$f":"AE235*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF235*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG235*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH235*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE236*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF236*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG236*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH236*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE237*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF237*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG237*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH237*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE238*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF238*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG238*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH238*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE242*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD242=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD242=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD242=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD242=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF242*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD242=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD242=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD242=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD242=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG242*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD242=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD242=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD242=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD242=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH242*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD242=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD242=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD242=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD242=\"KfW40+\",R11)","v":8019488.9000000004},{"$f":"AE243*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF243*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG243*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH243*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE244*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF244*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG244*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH244*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE245*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF245*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG245*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH245*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE246*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF246*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG246*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH246*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE250*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD250=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD250=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD250=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD250=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF250*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD250=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD250=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD250=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD250=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG250*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD250=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD250=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD250=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD250=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH250*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD250=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD250=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD250=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD250=\"KfW40+\",R11)","v":5676362.3100000005},{"$f":"AE251*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF251*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG251*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH251*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE252*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF252*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG252*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH252*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE253*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF253*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG253*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH253*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE254*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF254*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG254*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH254*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE258*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD258=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD258=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD258=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD258=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF258*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD258=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD258=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD258=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD258=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG258*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD258=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD258=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD258=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD258=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH258*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD258=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD258=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD258=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD258=\"KfW40+\",R11)","v":11781592.699999999},{"$f":"AE259*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF259*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG259*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH259*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE260*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF260*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG260*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH260*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE261*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF261*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG261*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH261*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE262*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF262*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG262*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH262*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE266*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD266=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD266=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD266=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD266=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF266*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD266=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD266=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD266=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD266=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG266*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD266=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD266=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD266=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD266=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH266*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD266=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD266=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD266=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD266=\"KfW40+\",R11)","v":17080927.760000002},{"$f":"AE267*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF267*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG267*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH267*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE268*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF268*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG268*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH268*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE269*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF269*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG269*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH269*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE270*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF270*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG270*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH270*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE274*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD274=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD274=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD274=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD274=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF274*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD274=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD274=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD274=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD274=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG274*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD274=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD274=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD274=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD274=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH274*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD274=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD274=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD274=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD274=\"KfW40+\",R11)","v":9069240.0899999999},{"$f":"AE275*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF275*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG275*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH275*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE276*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF276*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG276*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH276*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE277*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF277*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG277*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH277*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE278*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF278*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG278*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH278*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE282*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD282=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD282=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD282=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD282=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF282*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD282=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD282=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD282=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD282=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG282*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD282=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD282=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD282=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD282=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH282*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD282=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD282=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD282=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD282=\"KfW40+\",R11)","v":18807117.190000001},{"$f":"AE283*Energieberechnung!D71+Sachbilanz!AF283*Energieberechnung!E71+Sachbilanz!AG283*Energieberechnung!F71+Sachbilanz!AH283*Energieberechnung!G71+Sachbilanz!AE284*Energieberechnung!H71+Sachbilanz!AF284*Energieberechnung!I71+Sachbilanz!AG284*Energieberechnung!J71+Sachbilanz!AH284*Energieberechnung!K71+Sachbilanz!AE285*Energieberechnung!L71+Sachbilanz!AF285*Energieberechnung!M71+Sachbilanz!AG285*Energieberechnung!N71+Sachbilanz!AH285*Energieberechnung!O71+Sachbilanz!AE286*Energieberechnung!P71+Sachbilanz!AF286*Energieberechnung!Q71+Sachbilanz!AG286*Energieberechnung!R71+Sachbilanz!AH286*Energieberechnung!S71+Sachbilanz!AE290*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD290=\"GEG\",Sachbilanz!C11,Sachbilanz!AD290=\"KfW70\",Sachbilanz!G11,Sachbilanz!AD290=\"KfW40\",Sachbilanz!K11,AD290=\"KfW40+\",O11)+Sachbilanz!AF290*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD290=\"GEG\",Sachbilanz!D11,Sachbilanz!AD290=\"KfW70\",Sachbilanz!H11,Sachbilanz!AD290=\"KfW40\",Sachbilanz!L11,AD290=\"KfW40+\",P11)+Sachbilanz!AG290*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD290=\"GEG\",Sachbilanz!E11,Sachbilanz!AD290=\"KfW70\",Sachbilanz!I11,Sachbilanz!AD290=\"KfW40\",Sachbilanz!M11,AD290=\"KfW40+\",Q11)+Sachbilanz!AH290*_xlfn.IFS(Sachbilanz!AD290=\"GEG\",Sachbilanz!F11,Sachbilanz!AD290=\"KfW70\",Sachbilanz!J11,Sachbilanz!AD290=\"KfW40\",Sachbilanz!N11,AD290=\"KfW40+\",R11)","v":27178873.359999999}]
[null,"Gebäude",{"$f":"C6*Energieberechnung!C7","v":25305},{"$f":"D6*Energieberechnung!D7","v":20142.809999999998},{"$f":"E6*Energieberechnung!E7","v":63538.879999999997},{"$f":"F6*Energieberechnung!F7","v":294120},{"$f":"G6*Energieberechnung!C7","v":21198.359999999997},{"$f":"H6*Energieberechnung!D7","v":16498.27},{"$f":"I6*Energieberechnung!E7","v":50108.259999999995},{"$f":"J6*Energieberechnung!F7","v":241395},{"$f":"Energieberechnung!C7*K6","v":19043.819999999996},{"$f":"Energieberechnung!D7*L6","v":15238.579999999998},{"$f":"Energieberechnung!E7*M6","v":47118.719999999994},{"$f":"Energieberechnung!F7*N6","v":228000},{"$f":"Energieberechnung!C7*O6","v":9399},{"$f":"Energieberechnung!D7*P6","v":7949.5},{"$f":"Energieberechnung!E7*Q6","v":28556.799999999999},{"$f":"Energieberechnung!F7*R6","v":182400},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG5*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":25},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH5*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI5*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ5*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
["1979 - 1994","m2",170.2,162.5,140.6,103.2,140.5,129.5,108.9,85,127.2,120.6,102.8,78.400000000000006,49,49,46,46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG6*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH6*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI6*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ6*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"Gebäude",{"$f":"C8*Energieberechnung!C8","v":28287.239999999998},{"$f":"D8*Energieberechnung!D8","v":21336.250000000004},{"$f":"E8*Energieberechnung!E8","v":65266.52},{"$f":"F8*Energieberechnung!F8","v":294120},{"$f":"G8*Energieberechnung!C8","v":23351.1},{"$f":"H8*Energieberechnung!D8","v":17003.350000000002},{"$f":"I8*Energieberechnung!E8","v":50551.380000000005},{"$f":"J8*Energieberechnung!F8","v":242250},{"$f":"Energieberechnung!C8*K8","v":21140.639999999999},{"$f":"Energieberechnung!D8*L8","v":15834.78},{"$f":"Energieberechnung!E8*M8","v":47719.759999999995},{"$f":"Energieberechnung!F8*N8","v":223440.00000000003},{"$f":"Energieberechnung!C8*O8","v":8143.7999999999993},{"$f":"Energieberechnung!D8*P8","v":6433.7000000000007},{"$f":"Energieberechnung!E8*Q8","v":21353.200000000001},{"$f":"Energieberechnung!F8*R8","v":131100},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG7*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH7*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI7*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ7*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
["1995 - 2009","m2",172.6,164.8,142.80000000000001,103.2,134.6,121,104.5,81.8,123.9,115.6,98.6,77.400000000000006,57,57,54,54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE7:AE9)","v":42},{"$f":"SUM(AF7:AF9)","v":23},{"$f":"SUM(AG7:AG9)","v":18},{"$f":"SUM(AH7:AH9)","v":0},null,"nach 2009"]
[null,"Gebäude",{"$f":"C10*Energieberechnung!C9","v":26804.780000000002},{"$f":"D10*Energieberechnung!D9","v":20616.48},{"$f":"E10*Energieberechnung!E9","v":63031.92},{"$f":"F10*Energieberechnung!F9","v":294120},{"$f":"G10*Energieberechnung!C9","v":20903.38},{"$f":"H10*Energieberechnung!D9","v":15137.099999999999},{"$f":"I10*Energieberechnung!E9","v":46126.299999999996},{"$f":"J10*Energieberechnung!F9","v":233130},{"$f":"Energieberechnung!C9*K10","v":19241.670000000002},{"$f":"Energieberechnung!D9*L10","v":14461.56},{"$f":"Energieberechnung!E9*M10","v":43522.039999999994},{"$f":"Energieberechnung!F9*N10","v":220590.00000000003},{"$f":"Energieberechnung!C9*O10","v":8852.1},{"$f":"Energieberechnung!D9*P10","v":7130.7},{"$f":"Energieberechnung!E9*Q10","v":23835.599999999999},{"$f":"Energieberechnung!F9*R10","v":153900},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG9-Sachbilanz!AE15","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH9-Sachbilanz!AF15","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI9-Sachbilanz!AG15","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ9-Sachbilanz!AH15","v":0},null,"Neubau"]
["nach 2009","m2",48,46,46,53,44.236997682020444,42.393789445269597,42.393789445269597,48.84501827389758,35.987019647377622,34.487560495403557,34.487560495403557,39.735667527312792,33.344456088386515,31.955103751370409,31.955103751370409,36.817836930926774,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG10-AE16","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH10-AF16","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI10-AG16","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ10-AH16","v":0}]
[null,"Gebäude",{"$f":"C12*Energieberechnung!C10","v":0},{"$f":"D12*Energieberechnung!D10","v":0},{"$f":"E12*Energieberechnung!E10","v":0},{"$f":"F12*Energieberechnung!F10","v":0},{"$f":"G12*Energieberechnung!C10","v":0},{"$f":"H12*Energieberechnung!D10","v":0},{"$f":"I12*Energieberechnung!E10","v":0},{"$f":"J12*Energieberechnung!F10","v":0},{"$f":"Energieberechnung!C10*K12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!D10*L12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!E10*M12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!F10*N12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!C10*O12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!D10*P12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!E10*Q12","v":0},{"$f":"Energieberechnung!F10*R12","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG11-AE17","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AH11-AF17","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI11-AG17","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ11-AH17","v":0},null,"Bezug auf Blatt Sanierung herstellen? > \".Sanierung E44 hängt davon ab! "]
["Neubau","m2",39,39,42,42,39,39,42,42,39,39,42,42,39,39,42,42,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG12","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AH12","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI12","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ12","v":0}]
[null,"Gebäude",{"$f":"C14*Energieberechnung!C11","v":0},{"$f":"D14*Energieberechnung!D11","v":0},{"$f":"E14*Energieberechnung!E11","v":0},{"$f":"F14*Energieberechnung!F11","v":0},{"$f":"G14*Energieberechnung!C11","v":0},{"$f":"H14*Energieberechnung!D11","v":0},{"$f":"I14*Energieberechnung!E11","v":0},{"$f":"J14*Energieberechnung!F11","v":0},{"$f":"K14*Energieberechnung!C11","v":0},{"$f":"L14*Energieberechnung!D11","v":0},{"$f":"M14*Energieberechnung!E11","v":0},{"$f":"N14*Energieberechnung!F11","v":0},{"$f":"O14*Energieberechnung!C11","v":0},{"$f":"P14*Energieberechnung!D11","v":0},{"$f":"Q14*Energieberechnung!E11","v":0},{"$f":"R14*Energieberechnung!F11","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG9*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":51},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH9*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":28},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI9*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ9*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
["nach BAK","m2",{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,C4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), C6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),C8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),C10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),C12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,C14)","v":177.7},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,D4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), D6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),D8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),D10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),D12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,D14)","v":167.8},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,E4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), E6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),E8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),E10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),E12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,E14)","v":155.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,F4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), F6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),F8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),F10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),F12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,F14)","v":103.2},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,G4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),G8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),G10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),G12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,G14)","v":159.30000000000001},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,H4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),H8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),H10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),H12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,H14)","v":143},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,I4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),I8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),I10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),I12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,I14)","v":122.2},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,J4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),J8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),J10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),J12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,J14)","v":82.3},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,K4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),K8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),K10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),K12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,K14)","v":133},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,L4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),L8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),L10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),L12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,L14)","v":130.6},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,M4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),M8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),M10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),M12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,M14)","v":113.4},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,N4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),N8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),N10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),N12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,N14)","v":80.099999999999994},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,O4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),O8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),O10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),O12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,O14)","v":55},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,P4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),P8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),P10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),P12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,P14)","v":55},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,Q4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),Q8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),Q10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),Q12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,Q14)","v":52},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,R4,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R6,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994),R8,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009),R10,AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010,'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2020),R12,'Eingabe Gebäude'!$C$7>=2020,R14)","v":52},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O16)","v":177.7},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P16)","v":167.8},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q16)","v":155.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N16,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R16)","v":103.2},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S16,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T16,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U16,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V16)","v":155.1},null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG10*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":26},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH10*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI10*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ10*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KfW40 + nach:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!A11*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH11*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI11*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ11*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE15:AE17)","v":77},{"$f":"SUM(AF15:AF17)","v":46},{"$f":"SUM(AG15:AG17)","v":39},{"$f":"SUM(AH15:AH17)","v":0}]
["Nutzenergie Wärme nach Sanierung Realquarteier ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG13-Sachbilanz!AE23","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH13-Sachbilanz!AF23","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI13-Sachbilanz!AG23","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ13-Sachbilanz!AH23","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG14-AE24","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH14-AF24","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI14-AG24","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ14-AH24","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG15-AE25","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH15-AF25","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI15-AG25","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ15-AH25","v":0}]
["Anzahl Gebäude im Quartier nach Typ und Sanierungsstand",null,null,null,null,null,"%",null,null,null,null,"Nutzenergiewärmebedarf nach Sanierung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG16","v":15},{"$f":"Energieberechnung!AH16","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AI16","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ16","v":0}]
["Realquartier","Retrofit level","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,"SFH","SDH","SMFH","LMFH",{"$f":"SUM(L24:O27,L31:O31)","v":1950164.4000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG13*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":73},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH13*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":39},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI13*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":31},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ13*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"r0",{"$f":"ROUND(Sanierung!Y3-Sachbilanz!C28,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Y4-Sachbilanz!D28,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!Y5-Sachbilanz!E28","v":1},{"$f":"Sanierung!Y6-Sachbilanz!F28","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L32:L37)","v":0},{"$f":"SUM(M32:M37)","v":0},{"$f":"SUM(N32:N37)","v":198828},{"$f":"SUM(O32:O37)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG14*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":37},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH14*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI14*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ14*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"r1",{"$f":"ROUND(Sanierung!Z3-C29,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!Z4-D29","v":0},{"$f":"Sanierung!Z5-E29","v":0},{"$f":"Sanierung!Z6-F29","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L38:L43)","v":0},{"$f":"SUM(M38:M43)","v":0},{"$f":"SUM(N38:N43)","v":0},{"$f":"SUM(O38:O43)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG15*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":14},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH15*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI15*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ15*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"r2",{"$f":"ROUND(Sanierung!AA3-C30,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!AA4-D30","v":0},{"$f":"Sanierung!AA5-E30","v":0},{"$f":"Sanierung!AA6-F30","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L44:L49)","v":0},{"$f":"SUM(M44:M49)","v":0},{"$f":"SUM(N44:N49)","v":0},{"$f":"SUM(O44:O49)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE23:AE25)","v":124},{"$f":"SUM(AF23:AF25)","v":67},{"$f":"SUM(AG23:AG25)","v":53},{"$f":"SUM(AH23:AH25)","v":1}]
[null,"r3",{"$f":"Sanierung!AB3","v":0},{"$f":"Sanierung!AB4","v":0},{"$f":"Sanierung!AB5","v":2},{"$f":"Sanierung!AB6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L50:L55)","v":0},{"$f":"SUM(M50:M55)","v":0},{"$f":"SUM(N50:N55)","v":188160},{"$f":"SUM(O50:O55)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG17-Sachbilanz!AE31","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH17-Sachbilanz!AF31","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI17-Sachbilanz!AG31","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ17-Sachbilanz!AH31","v":0}]
[null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Sanierung!Y3*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Y4*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Y5*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Sanierung!Y6*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":2},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L56:L61)","v":0},{"$f":"SUM(M56:M61)","v":0},{"$f":"SUM(N56:N61)","v":771243.6},{"$f":"SUM(O56:O61)","v":180531.20000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG18-AE32","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH18-AF32","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI18-AG32","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ18-AH32","v":0}]
[null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Sanierung!Z3*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Z4*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Z5*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Sanierung!Z6*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":1},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L62:L67)","v":0},{"$f":"SUM(M62:M67)","v":0},{"$f":"SUM(N62:N67)","v":325710},{"$f":"SUM(O62:O67)","v":90265.600000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG19-AE33","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH19-AF33","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI19-AG33","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ19-AH33","v":0}]
[null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Sanierung!AA3*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!AA4*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!AA5*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Sanierung!AA6*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L68:L73)","v":0},{"$f":"SUM(M68:M73)","v":0},{"$f":"SUM(N68:N73)","v":195426},{"$f":"SUM(O68:O73)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG20","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AH20","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI20","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ20","v":0}]
[null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11, 'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12, 'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(C28:C30)","v":0},{"$f":"SUM(D28:D30)","v":0},{"$f":"SUM(E28:E30)","v":20},{"$f":"SUM(F28:F30)","v":3},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L74:L79)","v":0},{"$f":"SUM(M74:M79)","v":0},{"$f":"SUM(N74:N79)","v":1292379.6000000001},{"$f":"SUM(O74:O79)","v":270796.80000000005},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG17*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":52},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH17*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":28},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI17*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ17*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
["Gebäude im Quartier r0","vor 1948",{"$f":"ROUND(Sanierung!O9-C56,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P9-D56","v":0},{"$f":"Sanierung!Q9-E56","v":1},{"$f":"Sanierung!R9-F56","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C32/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D32/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E32/Sanierung!Q3)","v":4.3478260869565216E-2},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F32/Sanierung!R3)","v":0},null,{"$f":"G32*Energieberechnung!D64*'Eingabe Quartier'!F18","v":0},{"$f":"H32*Energieberechnung!E64*'Eingabe Quartier'!F26","v":0},{"$f":"I32*Energieberechnung!F64*'Eingabe Quartier'!F34","v":198828},{"$f":"J32*Energieberechnung!G64*'Eingabe Quartier'!F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG18*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":27},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH18*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":14},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI18*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ18*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(Sanierung!O10-C57,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P10-D57","v":0},{"$f":"Sanierung!Q10-E57","v":0},{"$f":"Sanierung!R10-F57","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C33/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D33/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E33/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F33/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G33*Energieberechnung!D66*'Eingabe Quartier'!F19","v":0},{"$f":"H33*Energieberechnung!E66*'Eingabe Quartier'!F27","v":0},{"$f":"I33*Energieberechnung!F66*'Eingabe Quartier'!F35","v":0},{"$f":"J33*Energieberechnung!G66*'Eingabe Quartier'!F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG19*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH19*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI19*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ19*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(Sanierung!O11-C58,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P11-D58","v":0},{"$f":"Sanierung!Q11-E58","v":0},{"$f":"Sanierung!R11-F58","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C34/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D34/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E34/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F34/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G34*Energieberechnung!D68*'Eingabe Quartier'!F20","v":0},{"$f":"H34*Energieberechnung!E68*'Eingabe Quartier'!F28","v":0},{"$f":"I34*Energieberechnung!F68*'Eingabe Quartier'!F36","v":0},{"$f":"J34*Energieberechnung!G68*'Eingabe Quartier'!F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE31:AE33)","v":89},{"$f":"SUM(AF31:AF33)","v":47},{"$f":"SUM(AG31:AG33)","v":39},{"$f":"SUM(AH31:AH33)","v":0}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O12-C59,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P12-D59","v":0},{"$f":"Sanierung!Q12-E59","v":0},{"$f":"Sanierung!R12-F59","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C35/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D35/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E35/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F35/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G35*Energieberechnung!D70*'Eingabe Quartier'!F21","v":0},{"$f":"H35*Energieberechnung!E70*'Eingabe Quartier'!F29","v":0},{"$f":"I35*Energieberechnung!F70*'Eingabe Quartier'!F37","v":0},{"$f":"J35*Energieberechnung!G70*'Eingabe Quartier'!F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG21-Sachbilanz!AE39","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AH21-Sachbilanz!AF39","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI21-Sachbilanz!AG39","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ21-Sachbilanz!AH39","v":0}]
[null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O13-C60,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P13-D60","v":0},{"$f":"Sanierung!Q13-E60","v":0},{"$f":"Sanierung!R13-F60","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C36/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D36/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E36/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F36/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G36*Energieberechnung!D72*'Eingabe Quartier'!F22","v":0},{"$f":"H36*Energieberechnung!E72*'Eingabe Quartier'!F30","v":0},{"$f":"I36*Energieberechnung!F72*'Eingabe Quartier'!F38","v":0},{"$f":"J36*Energieberechnung!G72*'Eingabe Quartier'!F46","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG22-AE40","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH22-AF40","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI22-AG40","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ22-AH40","v":0}]
[null,"Neubau",{"$f":"ROUND(Sanierung!O14-C61,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P14-D61","v":0},{"$f":"Sanierung!Q14-E61","v":0},{"$f":"Sanierung!R14-F61","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C37/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D37/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E37/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F37/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G37*Energieberechnung!D74*'Eingabe Quartier'!F23","v":0},{"$f":"H37*Energieberechnung!E74*'Eingabe Quartier'!F31","v":0},{"$f":"I37*Energieberechnung!F74*'Eingabe Quartier'!F39","v":0},{"$f":"J37*Energieberechnung!G74*'Eingabe Quartier'!F47","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG23-AE41","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH23-AF41","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI23-AG41","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ23-AH41","v":0}]
["Gebäude im Quartier r1","vor 1948",{"$f":"ROUND(Sanierung!O21-C62,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P21-D62","v":0},{"$f":"Sanierung!Q21-E62","v":0},{"$f":"Sanierung!R21-F62","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C38/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D38/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E38/Sanierung!Q3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F38/Sanierung!R3)","v":0},null,{"$f":"G38*Energieberechnung!H64*'Eingabe Quartier'!F18","v":0},{"$f":"H38*Energieberechnung!I64*'Eingabe Quartier'!F26","v":0},{"$f":"I38*Energieberechnung!J64*'Eingabe Quartier'!F34","v":0},{"$f":"J38*Energieberechnung!K64*'Eingabe Quartier'!F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG24","v":21},{"$f":"Energieberechnung!AH24","v":11},{"$f":"Energieberechnung!AI24","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AJ24","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(Sanierung!O22-C63,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P22-D63","v":0},{"$f":"Sanierung!Q22-E63","v":0},{"$f":"Sanierung!R22-F63","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C39/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D39/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E39/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F39/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G39*Energieberechnung!H66*'Eingabe Quartier'!F19","v":0},{"$f":"H39*Energieberechnung!I66*'Eingabe Quartier'!F27","v":0},{"$f":"I39*Energieberechnung!J66*'Eingabe Quartier'!F35","v":0},{"$f":"J39*Energieberechnung!K66*'Eingabe Quartier'!F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG21*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":107},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH21*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":58},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI21*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":46},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ21*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(Sanierung!O23-C64,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P23-D64","v":0},{"$f":"Sanierung!Q23-E64","v":0},{"$f":"Sanierung!R23-F64","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C40/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D40/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E40/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F40/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G40*Energieberechnung!H68*'Eingabe Quartier'!F20","v":0},{"$f":"H40*Energieberechnung!I68*'Eingabe Quartier'!F28","v":0},{"$f":"I40*Energieberechnung!J68*'Eingabe Quartier'!F36","v":0},{"$f":"J40*Energieberechnung!K68*'Eingabe Quartier'!F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG22*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":54},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH22*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":29},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI22*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ22*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O24-C65,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P24-D65","v":0},{"$f":"Sanierung!Q24-E65","v":0},{"$f":"Sanierung!R24-F65","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C41/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D41/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E41/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F41/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G41*Energieberechnung!H70*'Eingabe Quartier'!F21","v":0},{"$f":"H41*Energieberechnung!I70*'Eingabe Quartier'!F29","v":0},{"$f":"I41*Energieberechnung!J70*'Eingabe Quartier'!F37","v":0},{"$f":"J41*Energieberechnung!K70*'Eingabe Quartier'!F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG23*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH23*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI23*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ23*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O25-C66,0)","v":0},{"$f":"Sanierung!P25-D66","v":0},{"$f":"Sanierung!Q25-E66","v":0},{"$f":"Sanierung!R25-F66","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C42/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D42/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E42/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F42/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G42*Energieberechnung!H72*'Eingabe Quartier'!F22","v":0},{"$f":"H42*Energieberechnung!I72*'Eingabe Quartier'!F30","v":0},{"$f":"I42*Energieberechnung!J72*'Eingabe Quartier'!F38","v":0},{"$f":"J42*Energieberechnung!K72*'Eingabe Quartier'!F46","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE39:AE41)","v":181},{"$f":"SUM(AF39:AF41)","v":97},{"$f":"SUM(AG39:AG41)","v":78},{"$f":"SUM(AH39:AH41)","v":1}]
[null,"Neubau",{"$f":"Sanierung!O26-C67","v":0},{"$f":"Sanierung!P26-D67","v":0},{"$f":"Sanierung!Q26-E67","v":0},{"$f":"Sanierung!R26-F67","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C43/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D43/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E43/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F43/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G43*Energieberechnung!H74*'Eingabe Quartier'!F23","v":0},{"$f":"H43*Energieberechnung!I74*'Eingabe Quartier'!F31","v":0},{"$f":"I43*Energieberechnung!J74*'Eingabe Quartier'!F39","v":0},{"$f":"J43*Energieberechnung!K74*'Eingabe Quartier'!F47","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG25-Sachbilanz!AE47","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AH25-Sachbilanz!AF47","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI25-Sachbilanz!AG47","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ25-Sachbilanz!AH47","v":0}]
["Gebäude im Quartier r2","vor 1948",{"$f":"Sanierung!O33-C68","v":0},{"$f":"Sanierung!P33-D68","v":0},{"$f":"Sanierung!Q33-E68","v":0},{"$f":"Sanierung!R33-F68","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C44/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D44/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E44/Sanierung!Q3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F44/Sanierung!R3)","v":0},null,{"$f":"G44*Energieberechnung!L64*'Eingabe Quartier'!F18","v":0},{"$f":"H44*Energieberechnung!M64*'Eingabe Quartier'!F26","v":0},{"$f":"I44*Energieberechnung!N64*'Eingabe Quartier'!F34","v":0},{"$f":"J44*Energieberechnung!O64*'Eingabe Quartier'!F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG26-AE48","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH26-AF48","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI26-AG48","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ26-AH48","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"Sanierung!O34-C69","v":0},{"$f":"Sanierung!P34-D69","v":0},{"$f":"Sanierung!Q34-E69","v":0},{"$f":"Sanierung!R34-F69","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C45/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D45/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E45/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F45/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G45*Energieberechnung!L66*'Eingabe Quartier'!F19","v":0},{"$f":"H45*Energieberechnung!M66*'Eingabe Quartier'!F27","v":0},{"$f":"I45*Energieberechnung!N66*'Eingabe Quartier'!F35","v":0},{"$f":"J45*Energieberechnung!O66*'Eingabe Quartier'!F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG27-AE49","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH27-AF49","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI27-AG49","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ27-AH49","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"Sanierung!O35-C70","v":0},{"$f":"Sanierung!P35-D70","v":0},{"$f":"Sanierung!Q35-E70","v":0},{"$f":"Sanierung!R35-F70","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C46/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D46/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E46/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F46/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G46*Energieberechnung!L68*'Eingabe Quartier'!F20","v":0},{"$f":"H46*Energieberechnung!M68*'Eingabe Quartier'!F28","v":0},{"$f":"I46*Energieberechnung!N68*'Eingabe Quartier'!F36","v":0},{"$f":"J46*Energieberechnung!O68*'Eingabe Quartier'!F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG28","v":31},{"$f":"Energieberechnung!AH28","v":16},{"$f":"Energieberechnung!AI28","v":14},{"$f":"Energieberechnung!AJ28","v":0}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"Sanierung!O36-C71","v":0},{"$f":"Sanierung!P36-D71","v":0},{"$f":"Sanierung!Q36-E71","v":0},{"$f":"Sanierung!R36-F71","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C47/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D47/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E47/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F47/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G47*Energieberechnung!L70*'Eingabe Quartier'!F21","v":0},{"$f":"H47*Energieberechnung!M70*'Eingabe Quartier'!F29","v":0},{"$f":"I47*Energieberechnung!N70*'Eingabe Quartier'!F37","v":0},{"$f":"J47*Energieberechnung!O70*'Eingabe Quartier'!F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG25*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":156},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH25*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":83},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI25*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":66},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ25*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"nach 2009",{"$f":"Sanierung!O37-C72","v":0},{"$f":"Sanierung!P37-D72","v":0},{"$f":"Sanierung!Q37-E72","v":0},{"$f":"Sanierung!R37-F72","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C48/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D48/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E48/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F48/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G48*Energieberechnung!L72*'Eingabe Quartier'!F22","v":0},{"$f":"H48*Energieberechnung!M72*'Eingabe Quartier'!F30","v":0},{"$f":"I48*Energieberechnung!N72*'Eingabe Quartier'!F38","v":0},{"$f":"J48*Energieberechnung!O72*'Eingabe Quartier'!F46","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG26*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":79},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH26*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":42},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI26*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":28},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ26*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"Neubau",{"$f":"Sanierung!O38-C73","v":0},{"$f":"Sanierung!P38-D73","v":0},{"$f":"Sanierung!Q38-E73","v":0},{"$f":"Sanierung!R38-F73","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C49/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D49/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E49/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F49/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G49*Energieberechnung!L74*'Eingabe Quartier'!F23","v":0},{"$f":"H49*Energieberechnung!M74*'Eingabe Quartier'!F31","v":0},{"$f":"I49*Energieberechnung!N74*'Eingabe Quartier'!F39","v":0},{"$f":"J49*Energieberechnung!O74*'Eingabe Quartier'!F47","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG27*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":29},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH27*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI27*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ27*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
["Gebäude im Quartier r3","vor 1948",{"$f":"Sanierung!O45","v":0},{"$f":"Sanierung!P45","v":0},{"$f":"Sanierung!Q45","v":2},{"$f":"Sanierung!R45","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C50/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D50/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E50/Sanierung!Q3)","v":8.6956521739130432E-2},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F50/Sanierung!R3)","v":0},null,{"$f":"G50*Energieberechnung!P64*'Eingabe Quartier'!F18","v":0},{"$f":"H50*Energieberechnung!Q64*'Eingabe Quartier'!F26","v":0},{"$f":"I50*Energieberechnung!R64*'Eingabe Quartier'!F34","v":188160},{"$f":"J50*Energieberechnung!S64*'Eingabe Quartier'!F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE47:AE49)","v":264},{"$f":"SUM(AF47:AF49)","v":140},{"$f":"SUM(AG47:AG49)","v":113},{"$f":"SUM(AH47:AH49)","v":2}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"Sanierung!O46","v":0},{"$f":"Sanierung!P46","v":0},{"$f":"Sanierung!Q46","v":0},{"$f":"Sanierung!R46","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C51/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D51/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E51/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F51/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G51*Energieberechnung!P66*'Eingabe Quartier'!F19","v":0},{"$f":"H51*Energieberechnung!Q66*'Eingabe Quartier'!F27","v":0},{"$f":"I51*Energieberechnung!R66*'Eingabe Quartier'!F35","v":0},{"$f":"J51*Energieberechnung!S66*'Eingabe Quartier'!F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG29-Sachbilanz!AE55","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH29-Sachbilanz!AF55","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI29-Sachbilanz!AG55","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ29-Sachbilanz!AH55","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"Sanierung!O47","v":0},{"$f":"Sanierung!P47","v":0},{"$f":"Sanierung!Q47","v":0},{"$f":"Sanierung!R47","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C52/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D52/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E52/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F52/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G52*Energieberechnung!P68*'Eingabe Quartier'!F20","v":0},{"$f":"H52*Energieberechnung!Q68*'Eingabe Quartier'!F28","v":0},{"$f":"I52*Energieberechnung!R68*'Eingabe Quartier'!F36","v":0},{"$f":"J52*Energieberechnung!S68*'Eingabe Quartier'!F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG30-AE56","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH30-AF56","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI30-AG56","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ30-AH56","v":0}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"Sanierung!O48","v":0},{"$f":"Sanierung!P48","v":0},{"$f":"Sanierung!Q48","v":0},{"$f":"Sanierung!R48","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C53/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D53/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E53/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F53/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G53*Energieberechnung!P70*'Eingabe Quartier'!F21","v":0},{"$f":"H53*Energieberechnung!Q70*'Eingabe Quartier'!F29","v":0},{"$f":"I53*Energieberechnung!R70*'Eingabe Quartier'!F37","v":0},{"$f":"J53*Energieberechnung!S70*'Eingabe Quartier'!F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG31-AE57","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH31-AF57","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI31-AG57","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ31-AH57","v":0}]
[null,"nach 2009",{"$f":"Sanierung!O49","v":0},{"$f":"Sanierung!P49","v":0},{"$f":"Sanierung!Q49","v":0},{"$f":"Sanierung!R49","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C54/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D54/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E54/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F54/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G54*Energieberechnung!P72*'Eingabe Quartier'!F22","v":0},{"$f":"H54*Energieberechnung!Q72*'Eingabe Quartier'!F30","v":0},{"$f":"I54*Energieberechnung!R70*'Eingabe Quartier'!F38","v":0},{"$f":"J54*Energieberechnung!S72*'Eingabe Quartier'!F46","v":0},null,"Input Reale Quartiere nach BAK, Sanierungsvariante und Material",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG32","v":16},{"$f":"Energieberechnung!AH32","v":9},{"$f":"Energieberechnung!AI32","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AJ32","v":0}]
[null,"Neubau",{"$f":"Sanierung!O50","v":0},{"$f":"Sanierung!P50","v":0},{"$f":"Sanierung!Q50","v":0},{"$f":"Sanierung!R50","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C55/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D55/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E55/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F55/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G55*Energieberechnung!P74*'Eingabe Quartier'!F23","v":0},{"$f":"H55*Energieberechnung!Q74*'Eingabe Quartier'!F31","v":0},{"$f":"I55*Energieberechnung!R70*'Eingabe Quartier'!F39","v":0},{"$f":"J55*Energieberechnung!S74*'Eingabe Quartier'!F47","v":0},null,"Dämmstoffe",null,null,null,"Putz",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG29*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":83},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH29*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":45},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI29*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":35},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ29*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},"vor 1948",{"$f":"ROUND(Sanierung!O9*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P9*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q9*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":11},{"$f":"ROUND(Sanierung!R9*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":2},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C56/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D56/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E56/Sanierung!Q3)","v":0.47826086956521741},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F56/Sanierung!R3)","v":0.66666666666666663},null,{"$f":"G56*'Eingabe Quartier'!F18*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C4,$A$74=\"KfW70\",G4,$A$74=\"KfW40\",K4,$A$74=\"KfW40+\",O4)","v":0},{"$f":"H56*'Eingabe Quartier'!F26*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D4,$A$74=\"KfW70\",H4,$A$74=\"KfW40\",L4,$A$74=\"KfW40+\",P4)","v":0},{"$f":"I56*'Eingabe Quartier'!F34*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E4,$A$74=\"KfW70\",I4,$A$74=\"KfW40\",M4,$A$74=\"KfW40+\",Q4)","v":716562},{"$f":"J56*'Eingabe Quartier'!F42*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F4,$A$74=\"KfW70\",J4,$A$74=\"KfW40\",N4,$A$74=\"KfW40+\",R4)","v":180531.20000000001},null,{"$f":"C56*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36=EPS,'Sanierung Realquartier'!$H$36=XPS),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C527,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G527,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K527,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O527),'Sanierung Realquartier'!$H$36=Holzfaser,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C559,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G559,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K559,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O559),'Sanierung Realquartier'!$H$36=Zellulose,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C591,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G591,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K591,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O591))","v":0},{"$f":"D56*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D527,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H527,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L527,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P527),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D559,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H559,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L559,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P559),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D591,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H591,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L591,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P591))","v":0},{"$f":"E56*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E527,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I527,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M527,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q527),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E559,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I559,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M559,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q559),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E591,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I591,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M591,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q591))","v":0},{"$f":"F56*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F527,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J527,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N527,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R527),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F559,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J559,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N559,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R559),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F591,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J591,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N591,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R591))","v":0},{"$f":"C56*_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C510,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G510,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K510,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O510)","v":0},{"$f":"D56*_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D510,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H510,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L510,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P510)","v":0},5267.1269227500006,5787.6,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG30*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":42},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH30*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":23},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI30*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ30*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(Sanierung!O10*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P10*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q10*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Sanierung!R10*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C57/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D57/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E57/Sanierung!Q4)","v":1},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F57/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G57*'Eingabe Quartier'!F19*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C6,$A$74=\"KfW70\",G6,$A$74=\"KfW40\",K6,$A$74=\"KfW40+\",O6)","v":0},{"$f":"H57*'Eingabe Quartier'!F27*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D6,$A$74=\"KfW70\",H6,$A$74=\"KfW40\",L6,$A$74=\"KfW40+\",P6)","v":0},{"$f":"I57*'Eingabe Quartier'!F35*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E6,$A$74=\"KfW70\",I6,$A$74=\"KfW40\",M6,$A$74=\"KfW40+\",Q6)","v":54681.600000000006},{"$f":"J57*'Eingabe Quartier'!F43*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F6,$A$74=\"KfW70\",J6,$A$74=\"KfW40\",N6,$A$74=\"KfW40+\",R6)","v":0},null,{"$f":"C57*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C528,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G528,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K528,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O528),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C560,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G560,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K560,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O560),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C592,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G592,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K592,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O592))","v":0},{"$f":"D57*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D528,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H528,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L528,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P528),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D560,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H560,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L560,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P560),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D592,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H592,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L592,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P592))","v":0},{"$f":"E57*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E528,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I528,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M528,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q528),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E560,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I560,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M560,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q560),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E592,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I592,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M592,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q592))","v":0},{"$f":"F57*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F528,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J528,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N528,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R528),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F560,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J560,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N560,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R560),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F592,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J592,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N592,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R592))","v":0},{"$f":"C57*_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C511,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G511,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K511,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O511)","v":0},0,550.15812526499997,0,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG31*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH31*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI31*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ31*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(Sanierung!O11*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P11*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q11*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R11*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C58/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D58/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E58/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F58/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G58*'Eingabe Quartier'!F20*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C8,$A$74=\"KfW70\",G8,$A$74=\"KfW40\",K8,$A$74=\"KfW40+\",O8)","v":0},{"$f":"H58*'Eingabe Quartier'!F28*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D8,$A$74=\"KfW70\",H8,$A$74=\"KfW40\",L8,$A$74=\"KfW40+\",P8)","v":0},{"$f":"I58*'Eingabe Quartier'!F36*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E8,$A$74=\"KfW70\",I8,$A$74=\"KfW40\",M8,$A$74=\"KfW40+\",Q8)","v":0},{"$f":"J58*'Eingabe Quartier'!F44*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F8,$A$74=\"KfW70\",J8,$A$74=\"KfW40\",N8,$A$74=\"KfW40+\",R8)","v":0},null,{"$f":"C58*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C529,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G529,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K529,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O529),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C561,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G561,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K561,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O561),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C593,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G593,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K593,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O593))","v":0},{"$f":"D58*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D529,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H529,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L529,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P529),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D561,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H561,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L561,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P561),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D593,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H593,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L593,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P593))","v":0},{"$f":"E58*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E529,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I529,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M529,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q529),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E561,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I561,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M561,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q561),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E593,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I593,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M593,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q593))","v":0},{"$f":"F58*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F529,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J529,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N529,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R529),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F561,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J561,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N561,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R561),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F593,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J593,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N593,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R593))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE55:AE57)","v":140},{"$f":"SUM(AF55:AF57)","v":77},{"$f":"SUM(AG55:AG57)","v":60},{"$f":"SUM(AH55:AH57)","v":1}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O12*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P12*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q12*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R12*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C59/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D59/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E59/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F59/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G59*'Eingabe Quartier'!F21*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C10,$A$74=\"KfW70\",G10,$A$74=\"KfW40\",K10,$A$74=\"KfW40+\",O10)","v":0},{"$f":"H59*'Eingabe Quartier'!F29*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D10,$A$74=\"KfW70\",H10,$A$74=\"KfW40\",L10,$A$74=\"KfW40+\",P10)","v":0},{"$f":"I59*'Eingabe Quartier'!F37*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E10,$A$74=\"KfW70\",I10,$A$74=\"KfW40\",M10,$A$74=\"KfW40+\",Q10)","v":0},{"$f":"J59*'Eingabe Quartier'!F45*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F10,$A$74=\"KfW70\",J10,$A$74=\"KfW40\",N10,$A$74=\"KfW40+\",R10)","v":0},null,{"$f":"C59*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C530,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G530,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K530,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O530),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C562,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G562,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K562,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O562),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",C594,$A$56=\"r0 -> KfW70\",G594,$A$56=\"r0 -> KfW40\",K594,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",O594))","v":0},{"$f":"D59*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D530,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H530,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L530,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P530),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D562,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H562,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L562,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P562),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",D594,$A$56=\"r0 -> KfW70\",H594,$A$56=\"r0 -> KfW40\",L594,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",P594))","v":0},{"$f":"E59*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E530,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I530,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M530,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q530),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E562,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I562,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M562,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q562),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",E594,$A$56=\"r0 -> KfW70\",I594,$A$56=\"r0 -> KfW40\",M594,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",Q594))","v":0},{"$f":"F59*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F530,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J530,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N530,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R530),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F562,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J562,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N562,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R562),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$56=\"r0 -> GEG\",F594,$A$56=\"r0 -> KfW70\",J594,$A$56=\"r0 -> KfW40\",N594,$A$56=\"r0 -> KfW40+\",R594))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,"08","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG33-Sachbilanz!AE63","v":9},{"$f":"Energieberechnung!AH33-Sachbilanz!AF63","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI33-Sachbilanz!AG63","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AJ33-Sachbilanz!AH63","v":0}]
[null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O13*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P13*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q13*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R13*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C60/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D60/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E60/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F60/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G60*'Eingabe Quartier'!F22*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C12,$A$74=\"KfW70\",G12,$A$74=\"KfW40\",K12,$A$74=\"KfW40+\",O12)","v":0},{"$f":"H60*'Eingabe Quartier'!F30*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D12,$A$74=\"KfW70\",H12,$A$74=\"KfW40\",L12,$A$74=\"KfW40+\",P12)","v":0},{"$f":"I60*'Eingabe Quartier'!F38*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E12,$A$74=\"KfW70\",I12,$A$74=\"KfW40\",M12,$A$74=\"KfW40+\",Q12)","v":0},{"$f":"J60*'Eingabe Quartier'!F46*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F12,$A$74=\"KfW70\",J12,$A$74=\"KfW40\",N12,$A$74=\"KfW40+\",R12)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG34-AE64","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AH34-AF64","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI34-AG64","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ34-AH64","v":0}]
[null,"Neubau",{"$f":"ROUND(Sanierung!O14*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P14*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q14*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R14*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C61/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D61/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E61/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F61/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G61*'Eingabe Quartier'!F23*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C14,$A$74=\"KfW70\",G14,$A$74=\"KfW40\",K14,$A$74=\"KfW40+\",O14)","v":0},{"$f":"H61*'Eingabe Quartier'!F31*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D14,$A$74=\"KfW70\",H14,$A$74=\"KfW40\",L14,$A$74=\"KfW40+\",P14)","v":0},{"$f":"I61*'Eingabe Quartier'!F39*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E14,$A$74=\"KfW70\",I14,$A$74=\"KfW40\",M14,$A$74=\"KfW40+\",Q14)","v":0},{"$f":"J61*'Eingabe Quartier'!F47*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F14,$A$74=\"KfW70\",J14,$A$74=\"KfW40\",N14,$A$74=\"KfW40+\",R14)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG35-AE65","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH35-AF65","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI35-AG65","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ35-AH65","v":0}]
[{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},"vor 1948",{"$f":"ROUND(Sanierung!O21*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P21*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q21*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Sanierung!R21*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":1},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C62/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D62/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E62/Sanierung!Q3)","v":0.21739130434782608},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F62/Sanierung!R3)","v":0.33333333333333331},null,{"$f":"G62*'Eingabe Quartier'!F18*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C4,$A$74=\"KfW70\",G4,$A$74=\"KfW40\",K4,$A$74=\"KfW40+\",O4)","v":0},{"$f":"H62*'Eingabe Quartier'!F26*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D4,$A$74=\"KfW70\",H4,$A$74=\"KfW40\",L4,$A$74=\"KfW40+\",P4)","v":0},{"$f":"I62*'Eingabe Quartier'!F34*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E4,$A$74=\"KfW70\",I4,$A$74=\"KfW40\",M4,$A$74=\"KfW40+\",Q4)","v":325710},{"$f":"J62*'Eingabe Quartier'!F42*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F4,$A$74=\"KfW70\",J4,$A$74=\"KfW40\",N4,$A$74=\"KfW40+\",R4)","v":90265.600000000006},null,{"$f":"C62*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C533,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G533,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K533,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O533),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C565,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G565,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K565,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O565),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C597,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G597,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K597,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O597))","v":0},{"$f":"D62*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D533,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H533,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L533,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P533),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D565,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H565,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L565,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P565),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D597,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H597,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L597,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P597))","v":0},{"$f":"E62*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E533,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I533,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M533,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q533),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E565,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I565,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M565,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q565),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E597,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I597,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M597,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q597))","v":0},{"$f":"F62*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F533,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J533,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N533,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R533),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F565,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J565,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N565,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R565),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F597,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J597,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N597,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R597))","v":0},{"$f":"C62*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C510,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G510,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K510,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O510)","v":0},{"$f":"D62*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D510,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H510,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L510,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P510)","v":0},2394.14860125,2893.8,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG36","v":34},{"$f":"Energieberechnung!AH36","v":18},{"$f":"Energieberechnung!AI36","v":16},{"$f":"Energieberechnung!AJ36","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(Sanierung!O22*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P22*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q22*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R22*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C63/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D63/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E63/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F63/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G63*'Eingabe Quartier'!F19*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C6,$A$74=\"KfW70\",G6,$A$74=\"KfW40\",K6,$A$74=\"KfW40+\",O6)","v":0},{"$f":"H63*'Eingabe Quartier'!F27*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D6,$A$74=\"KfW70\",H6,$A$74=\"KfW40\",L6,$A$74=\"KfW40+\",P6)","v":0},{"$f":"I63*'Eingabe Quartier'!F35*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E6,$A$74=\"KfW70\",I6,$A$74=\"KfW40\",M6,$A$74=\"KfW40+\",Q6)","v":0},{"$f":"J63*'Eingabe Quartier'!F43*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F6,$A$74=\"KfW70\",J6,$A$74=\"KfW40\",N6,$A$74=\"KfW40+\",R6)","v":0},null,{"$f":"C63*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C534,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G534,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K534,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O534),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C566,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G566,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K566,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O566),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C598,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G598,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K598,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O598))","v":0},{"$f":"D63*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D534,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H534,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L534,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P534),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D566,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H566,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L566,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P566),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D598,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H598,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L598,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P598))","v":0},{"$f":"E63*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E534,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I534,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M534,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q534),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E566,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I566,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M566,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q566),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E598,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I598,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M598,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q598))","v":0},{"$f":"F63*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F534,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J534,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N534,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R534),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F566,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J566,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N566,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R566),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F598,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J598,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N598,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R598))","v":0},{"$f":"C63*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C511,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G511,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K511,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O511)","v":0},{"$f":"D63*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D511,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H511,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L511,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P511)","v":0},{"$f":"E63*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E511,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I511,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M511,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q511)","v":0},{"$f":"F63*_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F511,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J511,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N511,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R511)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG33*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":172},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH33*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":92},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI33*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":72},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ33*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(Sanierung!O23*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P23*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q23*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R23*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C64/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D64/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E64/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F64/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G64*'Eingabe Quartier'!F20*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C8,$A$74=\"KfW70\",G8,$A$74=\"KfW40\",K8,$A$74=\"KfW40+\",O8)","v":0},{"$f":"H64*'Eingabe Quartier'!F28*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D8,$A$74=\"KfW70\",H8,$A$74=\"KfW40\",L8,$A$74=\"KfW40+\",P8)","v":0},{"$f":"I64*'Eingabe Quartier'!F36*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E8,$A$74=\"KfW70\",I8,$A$74=\"KfW40\",M8,$A$74=\"KfW40+\",Q8)","v":0},{"$f":"J64*'Eingabe Quartier'!F44*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F8,$A$74=\"KfW70\",J8,$A$74=\"KfW40\",N8,$A$74=\"KfW40+\",R8)","v":0},null,{"$f":"C64*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C535,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G535,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K535,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O535),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C567,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G567,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K567,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O567),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C599,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G599,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K599,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O599))","v":0},{"$f":"D64*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D535,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H535,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L535,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P535),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D567,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H567,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L567,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P567),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D599,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H599,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L599,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P599))","v":0},{"$f":"E64*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E535,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I535,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M535,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q535),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E567,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I567,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M567,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q567),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E599,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I599,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M599,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q599))","v":0},{"$f":"F64*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F535,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J535,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N535,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R535),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F567,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J567,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N567,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R567),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F599,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J599,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N599,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R599))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG34*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":87},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH34*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":47},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI34*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":30},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ34*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O24*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P24*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q24*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R24*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C65/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D65/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E65/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F65/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G65*'Eingabe Quartier'!F21*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C10,$A$74=\"KfW70\",G10,$A$74=\"KfW40\",K10,$A$74=\"KfW40+\",O10)","v":0},{"$f":"H65*'Eingabe Quartier'!F29*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D10,$A$74=\"KfW70\",H10,$A$74=\"KfW40\",L10,$A$74=\"KfW40+\",P10)","v":0},{"$f":"I65*'Eingabe Quartier'!F37*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E10,$A$74=\"KfW70\",I10,$A$74=\"KfW40\",M10,$A$74=\"KfW40+\",Q10)","v":0},{"$f":"J65*'Eingabe Quartier'!F45*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F10,$A$74=\"KfW70\",J10,$A$74=\"KfW40\",N10,$A$74=\"KfW40+\",R10)","v":0},null,{"$f":"C65*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C536,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G536,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K536,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O536),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C568,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G568,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K568,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O568),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",C600,$A$62=\"r1 -> KfW70\",G600,$A$62=\"r1 -> KfW40\",K600,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",O600))","v":0},{"$f":"D65*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D536,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H536,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L536,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P536),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D568,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H568,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L568,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P568),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",D600,$A$62=\"r1 -> KfW70\",H600,$A$62=\"r1 -> KfW40\",L600,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",P600))","v":0},{"$f":"E65*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E536,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I536,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M536,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q536),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E568,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I568,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M568,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q568),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",E600,$A$62=\"r1 -> KfW70\",I600,$A$62=\"r1 -> KfW40\",M600,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",Q600))","v":0},{"$f":"F65*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F536,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J536,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N536,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R536),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F568,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J568,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N568,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R568),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$62=\"r1 -> GEG\",F600,$A$62=\"r1 -> KfW70\",J600,$A$62=\"r1 -> KfW40\",N600,$A$62=\"r1 -> KfW40+\",R600))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG35*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":32},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH35*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":17},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI35*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":21},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ35*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O25*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P25*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q25*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R25*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C66/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D66/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E66/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F66/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G66*'Eingabe Quartier'!F22*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C12,$A$74=\"KfW70\",G12,$A$74=\"KfW40\",K12,$A$74=\"KfW40+\",O12)","v":0},{"$f":"H66*'Eingabe Quartier'!F30*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D12,$A$74=\"KfW70\",H12,$A$74=\"KfW40\",L12,$A$74=\"KfW40+\",P12)","v":0},{"$f":"I66*'Eingabe Quartier'!F38*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E12,$A$74=\"KfW70\",I12,$A$74=\"KfW40\",M12,$A$74=\"KfW40+\",Q12)","v":0},{"$f":"J66*'Eingabe Quartier'!F46*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F12,$A$74=\"KfW70\",J12,$A$74=\"KfW40\",N12,$A$74=\"KfW40+\",R12)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE63:AE65)","v":291},{"$f":"SUM(AF63:AF65)","v":156},{"$f":"SUM(AG63:AG65)","v":123},{"$f":"SUM(AH63:AH65)","v":3}]
[null,"Neubau",{"$f":"ROUND(Sanierung!O26*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P26*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q26*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R26*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C67/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D67/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E67/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F67/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G67*'Eingabe Quartier'!F23*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C14,$A$74=\"KfW70\",G14,$A$74=\"KfW40\",K14,$A$74=\"KfW40+\",O14)","v":0},{"$f":"H67*'Eingabe Quartier'!F31*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D14,$A$74=\"KfW70\",H14,$A$74=\"KfW40\",L14,$A$74=\"KfW40+\",P14)","v":0},{"$f":"I67*'Eingabe Quartier'!F39*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E14,$A$74=\"KfW70\",I14,$A$74=\"KfW40\",M14,$A$74=\"KfW40+\",Q14)","v":0},{"$f":"J67*'Eingabe Quartier'!F47*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F14,$A$74=\"KfW70\",J14,$A$74=\"KfW40\",N14,$A$74=\"KfW40+\",R14)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"09","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG37-Sachbilanz!AE71","v":13},{"$f":"Energieberechnung!AH37-Sachbilanz!AF71","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AI37-Sachbilanz!AG71","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ37-Sachbilanz!AH71","v":0}]
[{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},"vor 1948",{"$f":"ROUND(Sanierung!O33*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P33*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q33*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Sanierung!R33*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C68/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D68/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E68/Sanierung!Q3)","v":0.13043478260869565},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F68/Sanierung!R3)","v":0},null,{"$f":"G68*'Eingabe Quartier'!F18*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C4,$A$74=\"KfW70\",G4,$A$74=\"KfW40\",K4,$A$74=\"KfW40+\",O4)","v":0},{"$f":"H68*'Eingabe Quartier'!F26*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D4,$A$74=\"KfW70\",H4,$A$74=\"KfW40\",L4,$A$74=\"KfW40+\",P4)","v":0},{"$f":"I68*'Eingabe Quartier'!F34*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E4,$A$74=\"KfW70\",I4,$A$74=\"KfW40\",M4,$A$74=\"KfW40+\",Q4)","v":195426},{"$f":"J68*'Eingabe Quartier'!F42*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F4,$A$74=\"KfW70\",J4,$A$74=\"KfW40\",N4,$A$74=\"KfW40+\",R4)","v":0},null,{"$f":"C68*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C539,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G539,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K539,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O539),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C571,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G571,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K571,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O571),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C603,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G603,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K603,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O603))","v":0},{"$f":"D68*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D539,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H539,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L539,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P539),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D571,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H571,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L571,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P571),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D603,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H603,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L603,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P603))","v":0},{"$f":"E68*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E539,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I539,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M539,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q539),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E571,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I571,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M571,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q571),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E603,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I603,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M603,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q603))","v":0},{"$f":"F68*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F539,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J539,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N539,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R539),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F571,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J571,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N571,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R571),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F603,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J603,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N603,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R603))","v":0},{"$f":"C68*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C510,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G510,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K510,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O510)","v":0},{"$f":"D68*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D510,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H510,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L510,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P510)","v":0},1436.4891607500001,0,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG38-AE72","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AH38-AF72","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI38-AG72","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ38-AH72","v":0}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(Sanierung!O34*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P34*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q34*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R34*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C69/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D69/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E69/Sanierung!Q4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F69/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"G69*'Eingabe Quartier'!F19*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C6,$A$74=\"KfW70\",G6,$A$74=\"KfW40\",K6,$A$74=\"KfW40+\",O6)","v":0},{"$f":"H69*'Eingabe Quartier'!F27*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D6,$A$74=\"KfW70\",H6,$A$74=\"KfW40\",L6,$A$74=\"KfW40+\",P6)","v":0},{"$f":"I69*'Eingabe Quartier'!F35*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E6,$A$74=\"KfW70\",I6,$A$74=\"KfW40\",M6,$A$74=\"KfW40+\",Q6)","v":0},{"$f":"J69*'Eingabe Quartier'!F43*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F6,$A$74=\"KfW70\",J6,$A$74=\"KfW40\",N6,$A$74=\"KfW40+\",R6)","v":0},null,{"$f":"C69*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C540,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G540,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K540,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O540),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C572,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G572,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K572,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O572),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C604,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G604,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K604,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O604))","v":0},{"$f":"D69*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D540,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H540,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L540,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P540),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D572,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H572,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L572,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P572),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D604,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H604,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L604,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P604))","v":0},{"$f":"E69*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E540,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I540,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M540,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q540),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E572,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I572,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M572,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q572),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E604,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I604,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M604,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q604))","v":0},{"$f":"F69*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F540,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J540,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N540,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R540),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F572,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J572,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N572,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R572),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F604,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J604,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N604,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R604))","v":0},{"$f":"C69*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C511,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G511,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K511,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O511)","v":0},{"$f":"D69*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D511,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H511,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L511,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P511)","v":0},{"$f":"E69*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E511,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I511,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M511,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q511)","v":0},{"$f":"F69*_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F511,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J511,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N511,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R511)","v":0},null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG39-AE73","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH39-AF73","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI39-AG73","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ39-AH73","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(Sanierung!O35*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P35*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q35*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R35*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C70/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D70/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E70/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F70/Sanierung!R5)","v":0},null,{"$f":"G70*'Eingabe Quartier'!F20*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C8,$A$74=\"KfW70\",G8,$A$74=\"KfW40\",K8,$A$74=\"KfW40+\",O8)","v":0},{"$f":"H70*'Eingabe Quartier'!F28*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D8,$A$74=\"KfW70\",H8,$A$74=\"KfW40\",L8,$A$74=\"KfW40+\",P8)","v":0},{"$f":"I70*'Eingabe Quartier'!F36*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E8,$A$74=\"KfW70\",I8,$A$74=\"KfW40\",M8,$A$74=\"KfW40+\",Q8)","v":0},{"$f":"J70*'Eingabe Quartier'!F44*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F8,$A$74=\"KfW70\",J8,$A$74=\"KfW40\",N8,$A$74=\"KfW40+\",R8)","v":0},null,{"$f":"C70*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C541,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G541,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K541,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O541),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C573,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G573,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K573,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O573),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C605,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G605,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K605,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O605))","v":0},{"$f":"D70*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D541,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H541,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L541,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P541),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D573,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H573,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L573,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P573),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D605,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H605,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L605,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P605))","v":0},{"$f":"E70*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E541,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I541,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M541,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q541),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E573,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I573,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M573,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q573),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E605,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I605,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M605,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q605))","v":0},{"$f":"F70*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F541,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J541,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N541,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R541),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F573,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J573,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N573,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R573),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F605,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J605,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N605,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R605))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG40","v":49},{"$f":"Energieberechnung!AH40","v":26},{"$f":"Energieberechnung!AI40","v":23},{"$f":"Energieberechnung!AJ40","v":0}]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O36*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P36*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q36*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R36*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C71/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D71/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E71/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F71/Sanierung!R6)","v":0},null,{"$f":"G71*'Eingabe Quartier'!F21*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C10,$A$74=\"KfW70\",G10,$A$74=\"KfW40\",K10,$A$74=\"KfW40+\",O10)","v":0},{"$f":"H71*'Eingabe Quartier'!F29*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D10,$A$74=\"KfW70\",H10,$A$74=\"KfW40\",L10,$A$74=\"KfW40+\",P10)","v":0},{"$f":"I71*'Eingabe Quartier'!F37*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E10,$A$74=\"KfW70\",I10,$A$74=\"KfW40\",M10,$A$74=\"KfW40+\",Q10)","v":0},{"$f":"J71*'Eingabe Quartier'!F45*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F10,$A$74=\"KfW70\",J10,$A$74=\"KfW40\",N10,$A$74=\"KfW40+\",R10)","v":0},null,{"$f":"C71*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C542,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G542,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K542,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O542),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C574,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G574,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K574,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O574),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",C606,$A$68=\"r2 -> KfW70\",G606,$A$68=\"r2 -> KfW40\",K606,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",O606))","v":0},{"$f":"D71*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D542,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H542,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L542,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P542),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D574,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H574,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L574,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P574),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",D606,$A$68=\"r2 -> KfW70\",H606,$A$68=\"r2 -> KfW40\",L606,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",P606))","v":0},{"$f":"E71*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E542,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I542,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M542,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q542),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E574,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I574,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M574,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q574),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",E606,$A$68=\"r2 -> KfW70\",I606,$A$68=\"r2 -> KfW40\",M606,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",Q606))","v":0},{"$f":"F71*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$2,'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$3),_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F542,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J542,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N542,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R542),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$4,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F574,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J574,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N574,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R574),'Sanierung Realquartier'!$H$36='Drop-Down'!$T$5,_xlfn.IFS($A$68=\"r2 -> GEG\",F606,$A$68=\"r2 -> KfW70\",J606,$A$68=\"r2 -> KfW40\",N606,$A$68=\"r2 -> KfW40+\",R606))","v":0},0,0,0,0,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG37*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":248},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH37*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":133},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI37*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":105},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ37*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(Sanierung!O37*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P37*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q37*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R37*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C72/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D72/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E72/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F72/Sanierung!R7)","v":0},null,{"$f":"G72*'Eingabe Quartier'!F22*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C12,$A$74=\"KfW70\",G12,$A$74=\"KfW40\",K12,$A$74=\"KfW40+\",O12)","v":0},{"$f":"H72*'Eingabe Quartier'!F30*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D12,$A$74=\"KfW70\",H12,$A$74=\"KfW40\",L12,$A$74=\"KfW40+\",P12)","v":0},{"$f":"I72*'Eingabe Quartier'!F38*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E12,$A$74=\"KfW70\",I12,$A$74=\"KfW40\",M12,$A$74=\"KfW40+\",Q12)","v":0},{"$f":"J72*'Eingabe Quartier'!F46*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F12,$A$74=\"KfW70\",J12,$A$74=\"KfW40\",N12,$A$74=\"KfW40+\",R12)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG38*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":126},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH38*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":67},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI38*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":45},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ38*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,"Neubau",{"$f":"ROUND(Sanierung!O38*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!P38*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!Q38*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Sanierung!R38*_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),0.5,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),0.65,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),0.95),0)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C73/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D73/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E73/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F73/Sanierung!R8)","v":0},null,{"$f":"G73*'Eingabe Quartier'!F23*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",C14,$A$74=\"KfW70\",G14,$A$74=\"KfW40\",K14,$A$74=\"KfW40+\",O14)","v":0},{"$f":"H73*'Eingabe Quartier'!F31*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",D14,$A$74=\"KfW70\",H14,$A$74=\"KfW40\",L14,$A$74=\"KfW40+\",P14)","v":0},{"$f":"I73*'Eingabe Quartier'!F39*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",E14,$A$74=\"KfW70\",I14,$A$74=\"KfW40\",M14,$A$74=\"KfW40+\",Q14)","v":0},{"$f":"J73*'Eingabe Quartier'!F47*_xlfn.IFS($A$74=\"GEG\",F14,$A$74=\"KfW70\",J14,$A$74=\"KfW40\",N14,$A$74=\"KfW40+\",R14)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG39*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":47},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH39*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":25},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI39*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":30},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ39*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11, 'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12, 'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},"vor 1948",{"$f":"SUM(C56,C62,C68)","v":0},{"$f":"SUM(D56,D62,D68)","v":0},{"$f":"SUM(E56,E62,E68)","v":19},{"$f":"SUM(F56,F62,F68)","v":3},{"$f":"IF(Sanierung!O3=0, 0,Sachbilanz!C74/Sanierung!O3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P3=0, 0,Sachbilanz!D74/Sanierung!P3)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q3=0, 0,Sachbilanz!E74/Sanierung!Q3)","v":0.82608695652173914},{"$f":"IF(Sanierung!R3=0, 0,Sachbilanz!F74/Sanierung!R3)","v":1},null,{"$f":"SUM(L56,L62,L68)","v":0},{"$f":"SUM(M56,M62,M68)","v":0},{"$f":"SUM(N56,N62,N68)","v":1237698},{"$f":"SUM(O56,O62,O68)","v":270796.80000000005},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE71:AE73)","v":421},{"$f":"SUM(AF71:AF73)","v":225},{"$f":"SUM(AG71:AG73)","v":180},{"$f":"SUM(AH71:AH73)","v":4}]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"SUM(C57,C63,C69)","v":0},0,1,0,{"$f":"IF(Sanierung!O4=0, 0,Sachbilanz!C75/Sanierung!O4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P4=0, 0,Sachbilanz!D75/Sanierung!P4)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q4=0, 0,Sachbilanz!E75/Sanierung!Q4)","v":1},{"$f":"IF(Sanierung!R4=0, 0,Sachbilanz!F75/Sanierung!R4)","v":0},null,{"$f":"SUM(L57,L63,L69)","v":0},0,54681.600000000006,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"11","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG41-Sachbilanz!AE79","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH41-Sachbilanz!AF79","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI41-Sachbilanz!AG79","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ41-Sachbilanz!AH79","v":0}]
[null,"1979 - 1994",0,0,0,0,{"$f":"IF(Sanierung!O5=0, 0,Sachbilanz!C76/Sanierung!O5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P5=0, 0,Sachbilanz!D76/Sanierung!P5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q5=0, 0,Sachbilanz!E76/Sanierung!Q5)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R5=0, 0,Sachbilanz!F76/Sanierung!R5)","v":0},null,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG42-AE80","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH42-AF80","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI42-AG80","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ42-AH80","v":0}]
[null,"1995 - 2009",0,0,0,0,{"$f":"IF(Sanierung!O6=0, 0,Sachbilanz!C77/Sanierung!O6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P6=0, 0,Sachbilanz!D77/Sanierung!P6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q6=0, 0,Sachbilanz!E77/Sanierung!Q6)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R6=0, 0,Sachbilanz!F77/Sanierung!R6)","v":0},null,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG43-AE81","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH43-AF81","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI43-AG81","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ43-AH81","v":0}]
[null,"nach 2009",0,0,0,0,{"$f":"IF(Sanierung!O7=0, 0,Sachbilanz!C78/Sanierung!O7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P7=0, 0,Sachbilanz!D78/Sanierung!P7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q7=0, 0,Sachbilanz!E78/Sanierung!Q7)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R7=0, 0,Sachbilanz!F78/Sanierung!R7)","v":0},null,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG44","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH44","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI44","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ44","v":0}]
[null,"Neubau",0,0,0,0,{"$f":"IF(Sanierung!O8=0, 0,Sachbilanz!C79/Sanierung!O8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!P8=0, 0,Sachbilanz!D79/Sanierung!P8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!Q8=0, 0,Sachbilanz!E79/Sanierung!Q8)","v":0},{"$f":"IF(Sanierung!R8=0, 0,Sachbilanz!F79/Sanierung!R8)","v":0},null,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG41*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":18},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH41*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI41*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ41*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG42*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH42*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI42*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ42*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG43*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH43*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI43*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ43*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE79:AE81)","v":32},{"$f":"SUM(AF79:AF81)","v":18},{"$f":"SUM(AG79:AG81)","v":13},{"$f":"SUM(AH79:AH81)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG45-Sachbilanz!AE87","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH45-Sachbilanz!AF87","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI45-Sachbilanz!AG87","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ45-Sachbilanz!AH87","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG46-AE88","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH46-AF88","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI46-AG88","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ46-AH88","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG47-AE89","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH47-AF89","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI47-AG89","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ47-AH89","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG48","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AH48","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI48","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ48","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG45*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":38},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH45*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":21},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI45*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ45*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG46*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH46*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI46*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ46*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG47*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH47*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI47*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ47*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE87:AE89)","v":65},{"$f":"SUM(AF87:AF89)","v":35},{"$f":"SUM(AG87:AG89)","v":27},{"$f":"SUM(AH87:AH89)","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG49-Sachbilanz!AE95","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH49-Sachbilanz!AF95","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI49-Sachbilanz!AG95","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ49-Sachbilanz!AH95","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG50-AE96","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH50-AF96","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI50-AG96","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ50-AH96","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG51-AE97","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH51-AF97","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI51-AG97","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ51-AH97","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG52","v":11},{"$f":"Energieberechnung!AH52","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AI52","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ52","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG49*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":55},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH49*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":30},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI49*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ49*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG50*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":29},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH50*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":16},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI50*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ50*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG51*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH51*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI51*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ51*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE95:AE97)","v":94},{"$f":"SUM(AF95:AF97)","v":52},{"$f":"SUM(AG95:AG97)","v":39},{"$f":"SUM(AH95:AH97)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG53-Sachbilanz!AE103","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH53-Sachbilanz!AF103","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI53-Sachbilanz!AG103","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ53-Sachbilanz!AH103","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG54-AE104","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH54-AF104","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI54-AG104","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ54-AH104","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG55-AE105","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH55-AF105","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI55-AG105","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ55-AH105","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG56","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AH56","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI56","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ56","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG53*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":39},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH53*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI53*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ53*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG54*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH54*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":11},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI54*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ54*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG55*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH55*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI55*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ55*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE103:AE105)","v":67},{"$f":"SUM(AF103:AF105)","v":37},{"$f":"SUM(AG103:AG105)","v":27},{"$f":"SUM(AH103:AH105)","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG57-Sachbilanz!AE111","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH57-Sachbilanz!AF111","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI57-Sachbilanz!AG111","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ57-Sachbilanz!AH111","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG58-AE112","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH58-AF112","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI58-AG112","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ58-AH112","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG59-AE113","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH59-AF113","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI59-AG113","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ59-AH113","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG60","v":16},{"$f":"Energieberechnung!AH60","v":9},{"$f":"Energieberechnung!AI60","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ60","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG57*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":81},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH57*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":46},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI57*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":31},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ57*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG58*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":41},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH58*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":23},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI58*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ58*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG59*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH59*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI59*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ59*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE111:AE113)","v":137},{"$f":"SUM(AF111:AF113)","v":78},{"$f":"SUM(AG111:AG113)","v":54},{"$f":"SUM(AH111:AH113)","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG61-Sachbilanz!AE119","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AH61-Sachbilanz!AF119","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI61-Sachbilanz!AG119","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ61-Sachbilanz!AH119","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG62-AE120","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH62-AF120","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI62-AG120","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ62-AH120","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG63-AE121","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH63-AF121","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI63-AG121","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ63-AH121","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG64","v":23},{"$f":"Energieberechnung!AH64","v":13},{"$f":"Energieberechnung!AI64","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AJ64","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG61*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":116},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH61*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":66},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI61*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":46},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ61*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG62*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":60},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH62*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":33},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI62*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ62*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG63*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH63*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI63*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ63*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE119:AE121)","v":198},{"$f":"SUM(AF119:AF121)","v":111},{"$f":"SUM(AG119:AG121)","v":78},{"$f":"SUM(AH119:AH121)","v":12}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG65-Sachbilanz!AE127","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH65-Sachbilanz!AF127","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI65-Sachbilanz!AG127","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ65-Sachbilanz!AH127","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG66-AE128","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH66-AF128","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI66-AG128","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ66-AH128","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG67-AE129","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH67-AF129","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI67-AG129","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ67-AH129","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG68","v":12},{"$f":"Energieberechnung!AH68","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AI68","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ68","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG65*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":62},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH65*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":35},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI65*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":25},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ65*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG66*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":31},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH66*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":18},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI66*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ66*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG67*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":11},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH67*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI67*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ67*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE127:AE129)","v":104},{"$f":"SUM(AF127:AF129)","v":60},{"$f":"SUM(AG127:AG129)","v":42},{"$f":"SUM(AH127:AH129)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG69-Sachbilanz!AE135","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AH69-Sachbilanz!AF135","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI69-Sachbilanz!AG135","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ69-Sachbilanz!AH135","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG70-AE136","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH70-AF136","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI70-AG136","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ70-AH136","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG71-AE137","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH71-AF137","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI71-AG137","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ71-AH137","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG72","v":26},{"$f":"Energieberechnung!AH72","v":14},{"$f":"Energieberechnung!AI72","v":11},{"$f":"Energieberechnung!AJ72","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG69*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":128},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH69*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":72},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI69*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":50},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ69*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG70*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":66},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH70*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":37},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI70*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":22},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ70*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG71*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":25},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH71*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI71*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ71*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE135:AE137)","v":219},{"$f":"SUM(AF135:AF137)","v":122},{"$f":"SUM(AG135:AG137)","v":87},{"$f":"SUM(AH135:AH137)","v":12}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"19","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG73-Sachbilanz!AE143","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AH73-Sachbilanz!AF143","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI73-Sachbilanz!AG143","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AJ73-Sachbilanz!AH143","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG74-AE144","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AH74-AF144","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI74-AG144","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ74-AH144","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG75-AE145","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH75-AF145","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI75-AG145","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ75-AH145","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG76","v":37},{"$f":"Energieberechnung!AH76","v":21},{"$f":"Energieberechnung!AI76","v":16},{"$f":"Energieberechnung!AJ76","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG73*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":186},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH73*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":105},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI73*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":73},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ73*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG74*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":95},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH74*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":53},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI74*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":31},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ74*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG75*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":35},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH75*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI75*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":21},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ75*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE143:AE145)","v":316},{"$f":"SUM(AF143:AF145)","v":178},{"$f":"SUM(AG143:AG145)","v":125},{"$f":"SUM(AH143:AH145)","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"21","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG90-Sachbilanz!AE151","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH90-Sachbilanz!AF151","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI90-Sachbilanz!AG151","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ90-Sachbilanz!AH151","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG91-AE152","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH91-AF152","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI91-AG152","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ91-AH152","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG92-AE153","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH92-AF153","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI92-AG153","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ92-AH153","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG93","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH93","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI93","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ93","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG90*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":23},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH90*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":16},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI90*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ90*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG91*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH91*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI91*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ91*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG92*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH92*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI92*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ92*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE151:AE153)","v":32},{"$f":"SUM(AF151:AF153)","v":22},{"$f":"SUM(AG151:AG153)","v":10},{"$f":"SUM(AH151:AH153)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"22","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG94-Sachbilanz!AE159","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH94-Sachbilanz!AF159","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI94-Sachbilanz!AG159","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ94-Sachbilanz!AH159","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG95-AE160","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH95-AF160","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI95-AG160","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ95-AH160","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG96-AE161","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH96-AF161","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI96-AG161","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ96-AH161","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG97","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH97","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI97","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ97","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG94*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":47},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH94*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":32},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI94*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ94*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG95*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH95*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI95*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ95*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG96*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH96*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI96*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ96*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE159:AE161)","v":63},{"$f":"SUM(AF159:AF161)","v":44},{"$f":"SUM(AG159:AG161)","v":19},{"$f":"SUM(AH159:AH161)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"23","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG98-Sachbilanz!AE167","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH98-Sachbilanz!AF167","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI98-Sachbilanz!AG167","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ98-Sachbilanz!AH167","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG99-AE168","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH99-AF168","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI99-AG168","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ99-AH168","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG100-AE169","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH100-AF169","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI100-AG169","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ100-AH169","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG101","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH101","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI101","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ101","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG98*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":67},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH98*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":48},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI98*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ98*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG99*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":16},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH99*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":11},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI99*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ99*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG100*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH100*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI100*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ100*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE167:AE169)","v":92},{"$f":"SUM(AF167:AF169)","v":65},{"$f":"SUM(AG167:AG169)","v":28},{"$f":"SUM(AH167:AH169)","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"24","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG102-Sachbilanz!AE175","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH102-Sachbilanz!AF175","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI102-Sachbilanz!AG175","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ102-Sachbilanz!AH175","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG103-AE176","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH103-AF176","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI103-AG176","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ103-AH176","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG104-AE177","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH104-AF177","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI104-AG177","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ104-AH177","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG105","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH105","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI105","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ105","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG102*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":48},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH102*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":33},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI102*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ102*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG103*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":11},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH103*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI103*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ103*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG104*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH104*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI104*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ104*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE175:AE177)","v":65},{"$f":"SUM(AF175:AF177)","v":45},{"$f":"SUM(AG175:AG177)","v":19},{"$f":"SUM(AH175:AH177)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"25","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG106-Sachbilanz!AE183","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AH106-Sachbilanz!AF183","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI106-Sachbilanz!AG183","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ106-Sachbilanz!AH183","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG107-AE184","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH107-AF184","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI107-AG184","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ107-AH184","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG108-AE185","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH108-AF185","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI108-AG185","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ108-AH185","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG109","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AH109","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI109","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ109","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG106*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":99},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH106*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":69},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI106*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":28},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ106*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG107*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":23},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH107*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":16},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI107*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ107*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG108*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH108*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI108*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ108*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE183:AE185)","v":134},{"$f":"SUM(AF183:AF185)","v":94},{"$f":"SUM(AG183:AG185)","v":41},{"$f":"SUM(AH183:AH185)","v":9}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG110-Sachbilanz!AE191","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AH110-Sachbilanz!AF191","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI110-Sachbilanz!AG191","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ110-Sachbilanz!AH191","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG111-AE192","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH111-AF192","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI111-AG192","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ111-AH192","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG112-AE193","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH112-AF193","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI112-AG193","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ112-AH193","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG113","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AH113","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI113","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ113","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG110*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":143},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH110*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":100},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI110*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":40},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ110*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG111*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":33},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH111*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":24},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI111*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ111*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG112*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":18},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH112*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI112*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ112*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE191:AE193)","v":194},{"$f":"SUM(AF191:AF193)","v":136},{"$f":"SUM(AG191:AG193)","v":58},{"$f":"SUM(AH191:AH193)","v":13}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"27","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG114-Sachbilanz!AE199","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH114-Sachbilanz!AF199","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI114-Sachbilanz!AG199","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ114-Sachbilanz!AH199","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG115-AE200","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH115-AF200","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI115-AG200","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ115-AH200","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG116-AE201","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH116-AF201","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI116-AG201","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ116-AH201","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG117","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH117","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI117","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AJ117","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG114*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":76},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH114*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":53},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI114*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":21},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ114*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG115*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":18},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH115*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI115*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ115*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG116*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH116*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI116*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ116*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE199:AE201)","v":104},{"$f":"SUM(AF199:AF201)","v":72},{"$f":"SUM(AG199:AG201)","v":30},{"$f":"SUM(AH199:AH201)","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG118-Sachbilanz!AE207","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AH118-Sachbilanz!AF207","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AI118-Sachbilanz!AG207","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ118-Sachbilanz!AH207","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG119-AE208","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH119-AF208","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI119-AG208","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ119-AH208","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG127-AE209","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH127-AF209","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI127-AG209","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ127-AH209","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG128","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AH128","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AI128","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AJ128","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG118*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":158},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH118*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":110},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI118*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":44},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ118*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG119*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":37},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH119*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":26},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI119*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":10},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ119*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG127*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH127*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI127*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ127*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE207:AE209)","v":215},{"$f":"SUM(AF207:AF209)","v":149},{"$f":"SUM(AG207:AG209)","v":63},{"$f":"SUM(AH207:AH209)","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"29","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG129-Sachbilanz!AE215","v":12},{"$f":"Energieberechnung!AH129-Sachbilanz!AF215","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AI129-Sachbilanz!AG215","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ129-Sachbilanz!AH215","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG130-AE216","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AH130-AF216","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AI130-AG216","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ130-AH216","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG131-AE217","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH131-AF217","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI131-AG217","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ131-AH217","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG132","v":12},{"$f":"Energieberechnung!AH132","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AI132","v":11},{"$f":"Energieberechnung!AJ132","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG129*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":228},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH129*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":160},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI129*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":64},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ129*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG130*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":53},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH130*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":37},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI130*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":15},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ130*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG131*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":29},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH131*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":20},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI131*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ131*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE215:AE217)","v":310},{"$f":"SUM(AF215:AF217)","v":217},{"$f":"SUM(AG215:AG217)","v":91},{"$f":"SUM(AH215:AH217)","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"31","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG133-Sachbilanz!AE223","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AH133-Sachbilanz!AF223","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI133-Sachbilanz!AG223","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ133-Sachbilanz!AH223","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG134-AE224","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH134-AF224","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI134-AG224","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ134-AH224","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG135-AE225","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH135-AF225","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI135-AG225","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ135-AH225","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG136","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH136","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI136","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ136","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG133*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":40},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH133*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":24},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI133*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ133*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG134*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH134*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI134*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ134*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG135*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH135*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI135*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ135*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE223:AE225)","v":42},{"$f":"SUM(AF223:AF225)","v":25},{"$f":"SUM(AG223:AG225)","v":13},{"$f":"SUM(AH223:AH225)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"32","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG137-Sachbilanz!AE231","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH137-Sachbilanz!AF231","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI137-Sachbilanz!AG231","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ137*IF(OR('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R2,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R5,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R8),0.5,IF(OR('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R3,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R6,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R9),0.65,IF(OR('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R4,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R7,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!R10),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG138-AE232","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH138-AF232","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI138-AG232","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ138-AH232","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG139-AE233","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH139-AF233","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI139-AG233","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ139-AH233","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG140","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH140","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI140","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ140","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG137*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":84},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH137*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":48},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI137*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":26},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ137*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG138*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH138*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI138*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ138*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG139*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH139*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI139*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ139*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE231:AE233)","v":88},{"$f":"SUM(AF231:AF233)","v":51},{"$f":"SUM(AG231:AG233)","v":28},{"$f":"SUM(AH231:AH233)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"33","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG141-Sachbilanz!AE239","v":6},{"$f":"Energieberechnung!AH141-Sachbilanz!AF239","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI141-Sachbilanz!AG239","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ141-Sachbilanz!AH239","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG142-AE240","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH142-AF240","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI142-AG240","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ142-AH240","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG143-AE241","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH143-AF241","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI143-AG241","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ143-AH241","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG144","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH144","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI144","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ144","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG141*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":121},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH141*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":70},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI141*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":37},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ141*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG142*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH142*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI142*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ142*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG143*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH143*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI143*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ143*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE239:AE241)","v":127},{"$f":"SUM(AF239:AF241)","v":74},{"$f":"SUM(AG239:AG241)","v":40},{"$f":"SUM(AH239:AH241)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"34","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG145-Sachbilanz!AE247","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AH145-Sachbilanz!AF247","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AI145-Sachbilanz!AG247","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AJ145-Sachbilanz!AH247","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG146-AE248","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH146-AF248","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI146-AG248","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ146-AH248","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG147-AE249","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH147-AF249","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI147-AG249","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ147-AH249","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG148","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH148","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI148","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ148","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG145*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":86},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH145*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":49},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI145*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":27},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ145*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG146*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH146*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI146*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ146*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG147*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH147*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI147*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":1},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ147*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE247:AE249)","v":90},{"$f":"SUM(AF247:AF249)","v":52},{"$f":"SUM(AG247:AG249)","v":29},{"$f":"SUM(AH247:AH249)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"35","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG149-Sachbilanz!AE255","v":9},{"$f":"Energieberechnung!AH149-Sachbilanz!AF255","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AI149-Sachbilanz!AG255","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ149-Sachbilanz!AH255","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG150-AE256","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH150-AF256","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI150-AG256","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ150-AH256","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG151-AE257","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH151-AF257","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI151-AG257","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ151-AH257","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG152","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH152","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI152","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ152","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG149*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":178},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH149*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":103},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI149*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":54},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ149*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG150*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH150*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI150*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ150*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG151*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH151*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI151*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ151*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE255:AE257)","v":187},{"$f":"SUM(AF255:AF257)","v":109},{"$f":"SUM(AG255:AG257)","v":58},{"$f":"SUM(AH255:AH257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"36","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG153-Sachbilanz!AE263","v":13},{"$f":"Energieberechnung!AH153-Sachbilanz!AF263","v":8},{"$f":"Energieberechnung!AI153-Sachbilanz!AG263","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AJ153-Sachbilanz!AH263","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG154-AE264","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH154-AF264","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI154-AG264","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ154-AH264","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG155-AE265","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH155-AF265","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI155-AG265","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ155-AH265","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG156","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH156","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI156","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ156","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG153*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":256},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH153*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":148},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI153*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":79},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ153*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG154*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH154*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":8},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI154*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ154*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG155*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH155*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI155*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ155*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE263:AE265)","v":268},{"$f":"SUM(AF263:AF265)","v":156},{"$f":"SUM(AG263:AG265)","v":86},{"$f":"SUM(AH263:AH265)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"37","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG157-Sachbilanz!AE271","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AH157-Sachbilanz!AF271","v":4},{"$f":"Energieberechnung!AI157-Sachbilanz!AG271","v":2},{"$f":"Energieberechnung!AJ157-Sachbilanz!AH271","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG158-AE272","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH158-AF272","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI158-AG272","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ158-AH272","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG159-AE273","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH159-AF273","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI159-AG273","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ159-AH273","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG160","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH160","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI160","v":3},{"$f":"Energieberechnung!AJ160","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG157*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":137},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH157*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":79},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI157*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":42},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ157*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG158*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":7},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH158*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI158*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ158*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG159*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH159*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI159*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":2},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ159*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE271:AE273)","v":144},{"$f":"SUM(AF271:AF273)","v":83},{"$f":"SUM(AG271:AG273)","v":46},{"$f":"SUM(AH271:AH273)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"38","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG161-Sachbilanz!AE279","v":15},{"$f":"Energieberechnung!AH161-Sachbilanz!AF279","v":9},{"$f":"Energieberechnung!AI161-Sachbilanz!AG279","v":5},{"$f":"Energieberechnung!AJ161-Sachbilanz!AH279","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG162-AE280","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH162-AF280","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI162-AG280","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ162-AH280","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG163-AE281","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH163-AF281","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI163-AG281","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ163-AH281","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG164","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH164","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI164","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ164","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG161*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":283},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH161*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":163},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI161*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":87},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ161*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG162*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":13},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH162*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":9},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI162*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":4},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ162*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG163*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH163*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI163*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":3},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ163*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE279:AE281)","v":296},{"$f":"SUM(AF279:AF281)","v":172},{"$f":"SUM(AG279:AG281)","v":94},{"$f":"SUM(AH279:AH281)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"39","r0",{"$f":"Energieberechnung!AG165-Sachbilanz!AE287","v":22},{"$f":"Energieberechnung!AH165-Sachbilanz!AF287","v":12},{"$f":"Energieberechnung!AI165-Sachbilanz!AG287","v":7},{"$f":"Energieberechnung!AJ165-Sachbilanz!AH287","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r1",{"$f":"Energieberechnung!AG166-AE288","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AH166-AF288","v":1},{"$f":"Energieberechnung!AI166-AG288","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ166-AH288","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r2",{"$f":"Energieberechnung!AG167-AE289","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH167-AF289","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI167-AG289","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AJ167-AH289","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r3",{"$f":"Energieberechnung!AG168","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AH168","v":0},{"$f":"Energieberechnung!AI168","v":10},{"$f":"Energieberechnung!AJ168","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r0 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r0 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r0 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r0 -> KfW40+\")","v":"r0 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG165*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":409},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH165*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":237},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI165*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":125},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ165*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r1 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r1 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r1 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r1 -> KfW40+\")","v":"r1 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG166*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":19},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH166*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":12},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI166*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":6},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ166*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"r2 -> GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"r2 -> KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"r2 -> KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"r2 -> KfW40+\")","v":"r2 -> GEG"},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AG167*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AH167*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AI167*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":5},{"$f":"ROUND(Energieberechnung!AJ167*IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R11),0.5,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R12),0.65,IF(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R4,Quartier!E40='Drop-Down'!R7,Quartier!E40='Drop-Down'!R10,Quartier!E40='Drop-Down'!R13),0.95,0))),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R2,Quartier!E40='Drop-Down'!R3,Quartier!E40='Drop-Down'!R4,),\"GEG\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R5,Quartier!E40='Drop-Down'!R6,Quartier!E40='Drop-Down'!R7),\"KfW70\",OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R8,Quartier!E40='Drop-Down'!R9,Quartier!E40='Drop-Down'!R10),\"KfW40\", OR(Quartier!E40='Drop-Down'!R11, Quartier!E40='Drop-Down'!R12, Quartier!E40='Drop-Down'!R13),\"KfW40+\")","v":"GEG"},{"$f":"SUM(AE287:AE289)","v":428},{"$f":"SUM(AF287:AF289)","v":249},{"$f":"SUM(AG287:AG289)","v":136},{"$f":"SUM(AH287:AH289)","v":0}]
[]
[]
["Fenster (Input, Output)"]
[]
[null,"Glas","kg/m2","Rahmendichte","kg/m2","Fenster",null,null,"Prozentanteil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wahrscheinlichkeiten Fensterkombinationen (für Output)"]
[null,"1-fach",10,"PVC",94.5,"Standardgröße:",{"$f":"1.23*1.48","v":1.8204},"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Baujahr","Glas","Rahmen","Wahrscheinlichkeit"]
[null,"2-fach",20.07,"Alu",50.7,"Rahmenfläche ",0.7,"m2",{"$f":"G297/G296","v":0.38453087233575034},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49,"1-fach Glas","Holz",1]
[null,"3-fach",30.12,"Holz",80.2,"Glasfläche",{"$f":"G296-G297","v":1.1204000000000001},"m2",{"$f":"1-I297","v":0.61546912766424966},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79,"1-fach Glas","Holz",0.52]
[null,null,null,null,null,"Rahmenlänge",4.82,"m"]
[null,null,null,null,null,"Rahmenbreite",0.14499999999999999,"m"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-fach Glas","Holz",0.28000000000000003]
[null,"INPUT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Output",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-fach Glas","PVC",6.5000000000000002E-2]
[null,"Glas",null,null,null,null,"Rahmen",null,null,null,null,null,"Glas",null,null,null,null,"Rahmen",null,null,null,null,null,"2-fach Glas","PVC",3.5000000000000003E-2]
["Fläche [m2]",null," SFH "," SDH","MFH","LFH"," SFH "," SDH","MFH","LFH",null,"Fläche [m2]",null," SFH "," SDH","MFH","LFH"," SFH "," SDH","MFH","LFH",null,null,"1-fach Glas","Alu",6.5000000000000002E-2]
[null,49,29.161039259999999,20.861378770000002,174.17468740000001,522.02,11.213319864864863,8.0218441765546036,66.97554448472863,200.73280597670839,null,null,49,29.161039259999999,20.861378770000002,174.17468740000001,522.02,11.213319864864863,8.0218441765546036,66.97554448472863,200.73280597670839,null,null,"2-fach Glas","Alu",3.5000000000000003E-2]
[null,79,30.406142299999999,21.927162060000001,200.12045079999999,522.02,11.692100422983957,8.4316707547791694,76.9524915183476,200.73280597670839,null,null,79,30.406142299999999,21.927162060000001,200.12045079999999,522.02,11.692100422983957,8.4316707547791694,76.9524915183476,200.73280597670839,null,"95 (nur SFH & SDH)","2-fach Glas","Holz",0.34200000000000003]
[null,95,32.598129960000001,22.719646040000001,204.1170381,522.02,12.534987350032958,8.7364053109206754,78.489302719182589,200.73280597670839,null,null,95,32.598129960000001,22.719646040000001,204.1170381,522.02,12.534987350032958,8.7364053109206754,78.489302719182589,200.73280597670839,null,null,"2-fach Glas","PVC",0.63400000000000001]
[null,2010,31.511052190000001,22.176747550000002,199.0411417,522.02,12.116972386838057,8.5276440809712142,76.537463848604688,200.73280597670839,null,null,2010,31.511052190000001,22.176747550000002,199.0411417,522.02,12.116972386838057,8.5276440809712142,76.537463848604688,200.73280597670839,null,null,"2-fach Glas","Alu",2.3E-2]
["Masse Input [kg] (Annahme 3fach Glas und PVC-Rahmen)",49,{"$f":"C305*$C$298","v":878.33050251120005},628.34472855240006,5246.1415844880003,15723.242399999999,{"$f":"G305*$E$296","v":1059.6587272297295},758.06427468441007,6329.1889538068554,18969.250164798945,null,"Masse Ouput [kg]",49,{"$f":"N305*$C$296","v":291.61039260000001},{"$f":"O305*$C$296","v":208.61378770000002},{"$f":"P305*$C$296","v":1741.7468740000002},{"$f":"Q305*$C$296","v":5220.2},{"$f":"R305*$E298","v":899.30825316216203},{"$f":"S305*$E298","v":643.35190295967925},{"$f":"T305*$E298","v":5371.4386676752365},{"$f":"U305*$E298","v":16098.771039332014},null,"2010 (nur SFH & SDH)","3-fach","Holz",0.46600000000000003]
[null,79,915.83300607599995,660.44612124720004,6027.6279780959994,15723.242399999999,1104.9034899719838,796.79288632663156,7272.0104484838484,18969.250164798945,null,null,79,{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*N306","v":411.22787153634999},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*O306","v":296.55390328047002},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*P306","v":2706.5290368445999},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*Q306","v":7060.0594899999996},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*R306","v":919.93446128037783},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*S306","v":663.40385498602507},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*T306","v":6054.6220326635894},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*U306","v":15793.657174247417},null,null,"3-fach","PVC",0.44]
[null,95,981.85567439520003,684.3157387248001,6148.0051875720001,15723.242399999999,1184.5563045781146,825.59030188200381,7417.2391069627547,18969.250164798945,null,null,95,{"$f":"N307*C297","v":654.2444682972},{"$f":"O307*$C$297","v":455.9832960228},{"$f":"P307*$C$297","v":4096.6289546670005},{"$f":"Q307*$C$297","v":10476.9414},{"$f":"($Z$306*$E$298+$Z$307*$E$296+$E$297*$Z$308)*R307","v":1109.4403928830423},{"$f":"($Z$306*$E$298+$Z$307*$E$296+$E$297*$Z$308)*S307","v":773.2373930563117},{"$f":"($Z$312*$E$298+$Z$313*$E$296+$E$297*$Z$314)*T307","v":7009.5813664998641},{"$f":"($Z$312*$E$298+$Z$313*$E$296+$E$297*$Z$314)*U307","v":17926.684117117115},null,null,"3-fach","Alu",9.4E-2]
[null,2010,949.11289196280006,667.96363620600005,5995.1191880040005,15723.242399999999,1145.0538905561964,805.86236565177978,7232.7903336931431,18969.250164798945,null,null,2010,{"$f":"C298*N308","v":949.11289196280006},{"$f":"O308*$C$298","v":667.96363620600005},{"$f":"P308*$C$298","v":5995.1191880040005},{"$f":"Q308*$C$298","v":15723.242399999999},{"$f":"($Z$309*$E$298+$E$296*$Z$310+$Z$311*$E$297)*R308","v":1014.4208112536954},{"$f":"($Z$309*$E$298+$E$296*$Z$310+$Z$311*$E$297)*S308","v":713.92583481482916},{"$f":"($Z$315*$E$298+$E$296*$Z$316+$Z$317*$E$297)*T308","v":6708.034174054339},{"$f":"($Z$315*$E$298+$E$296*$Z$316+$Z$317*$E$297)*U308","v":17592.985900461434},null,"95 (nur MFH & LFH)","2-fach Glas","Holz",0.25600000000000001]
["Summe (Glas + Rahmen)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Summe (Glas + Rahmen)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2-fach Glas","PVC",0.70899999999999996]
["Gesamtmasse Input [kg] (Annahme 3fach Glas und PVC-Rahmen)",49,{"$f":"C309+G309","v":1937.9892297409297},1386.4090032368101,11575.330538294857,34692.492564798944,null,null,null,null,null,"Gesamtmasse Output [kg]",49,{"$f":"N309+R309","v":1190.918645762162},851.96569065967924,7113.1855416752369,{"$f":"Q309+U309","v":21318.971039332013},null,null,null,null,null,null,"2-fach Glas","Alu",3.5000000000000003E-2]
[null,79,2020.7364960479838,1457.2390075738317,13299.638426579848,34692.492564798944,null,null,null,null,null,null,79,1331.1623328167279,959.95775826649515,8761.1510695081888,{"$f":"Q310+U310","v":22853.716664247419},null,null,null,null,null,"2010 (nur MFH & LFH)","3-fach","Holz",0.36]
[null,95,2166.4119789733145,1509.9060406068038,13565.244294534754,34692.492564798944,null,null,null,null,null,null,95,1763.6848611802423,1229.2206890791117,11106.210321166865,{"$f":"Q311+U311","v":28403.625517117114},null,null,null,null,null,null,"3-fach","PVC",0.60099999999999998]
[null,2010,2094.1667825189966,1473.8260018577798,13227.909521697144,34692.492564798944,null,null,null,null,null,null,2010,1963.5337032164955,1381.8894710208292,12703.15336205834,{"$f":"Q312+U312","v":33316.228300461429},null,null,null,null,null,null,"3-fach","Alu",3.9E-2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Output Realdaten Quartier"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glas",null,null,null,null,"Rahmen"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fläche [%]\n(=Anteil an Quartier*Anteil Glasfläche)",null," SFH "," SDH","MFH","LFH"," SFH "," SDH","MFH","LFH"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49,{"$f":"'Eingabe Quartier'!E18*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E26*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E34*I298","v":0.48813068745785321},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E42*I298","v":6.366922010319824E-2},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E18*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E26*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E34*I297","v":0.30497276081800889},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E42*I297","v":3.9779055758870724E-2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79,{"$f":"'Eingabe Quartier'!E19*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E27*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E35*I298","v":2.1223073367732746E-2},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E43*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E19*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E27*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E35*I297","v":1.3259685252956907E-2},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E43*I297","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,{"$f":"'Eingabe Quartier'!E20*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E28*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E36*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E44*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E20*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E28*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E36*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E44*I297","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,{"$f":"'Eingabe Quartier'!E21*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E29*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E37*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E45*I298","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E21*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E29*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E37*I297","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!E45*I297","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fläche [m2]",49,{"$f":"N327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"O327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"P327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":784.24296573697336},{"$f":"Q327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":102.29256074830087},{"$f":"R327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"S327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"T327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":489.97686184923356},{"$f":"U327*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":63.910025458595676}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79,{"$f":"N328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"O328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"P328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":34.097520249433622},{"$f":"Q328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"R328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"S328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"T328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":21.303341819531891},{"$f":"U328*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,{"$f":"N329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"O329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"P329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"Q329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"R329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"S329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"T329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"U329*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,{"$f":"N330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"O330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"P330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"Q330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"R330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"S330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"T330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0},{"$f":"U330*'Eingabe Quartier'!$C$83","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Masse Ouput [kg/m2]",49,{"$f":"N331*$C$296","v":0},{"$f":"O331*$C$296","v":0},{"$f":"P331*$C$296","v":7842.4296573697338},{"$f":"Q331*$C$296","v":1022.9256074830087},{"$f":"R331*$E298","v":0},{"$f":"S331*$E298","v":0},{"$f":"T331*$E298","v":39296.144320308529},{"$f":"U331*$E298","v":5125.5840417793734}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79,{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*N332","v":0},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*O332","v":0},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*P332","v":461.15191261346502},{"$f":"(($Z$298+$Z$302+$Z$304)*$C$296+($Z$301+$Z$303+$Z$305)*$C$297)*Q332","v":0},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*R332","v":0},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*S332","v":0},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*T332","v":1676.1469343607694},{"$f":"(($Z$298+$Z$301)*$E$298+($Z$302+$Z$303)*$E$296+($Z$304+$Z$305)*$E$297)*U332","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,{"$f":"N333*C297","v":0},{"$f":"O333*$C$297","v":0},{"$f":"P333*$C$297","v":0},{"$f":"Q333*$C$297","v":0},{"$f":"($Z$306*$E$298+$Z$307*$E$296+$E$297*$Z$308)*R333","v":0},{"$f":"($Z$306*$E$298+$Z$307*$E$296+$E$297*$Z$308)*S333","v":0},{"$f":"($Z$312*$E$298+$Z$313*$E$296+$E$297*$Z$314)*T333","v":0},{"$f":"($Z$312*$E$298+$Z$313*$E$296+$E$297*$Z$314)*U333","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,{"$f":"C298*N334","v":0},{"$f":"O334*$C$298","v":0},{"$f":"P334*$C$298","v":0},{"$f":"Q334*$C$298","v":0},{"$f":"($Z$309*$E$298+$E$296*$Z$310+$Z$311*$E$297)*R334","v":0},{"$f":"($Z$309*$E$298+$E$296*$Z$310+$Z$311*$E$297)*S334","v":0},{"$f":"($Z$315*$E$298+$E$296*$Z$316+$Z$317*$E$297)*T334","v":0},{"$f":"($Z$315*$E$298+$E$296*$Z$316+$Z$317*$E$297)*U334","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Summe (Glas + Rahmen)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamtmasse Output [kg]",49,{"$f":"N335+R335","v":0},0,47138.573977678265,6148.5096492623816]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79,0,0,2137.2988469742345,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gesamtmasse Output [kg]","Summe",{"$f":"SUM(N340:Q343)","v":55424.382473914877}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Dach (Output) SFH und SDH "]
[]
["Dach (Output)"]
[null,null,null,null,null,null,"SFH",null,null,"SDH",null,null,"SMFH",null,null,"LMFH",null,null,"Realdaten Einzelhaus",null,null,"Realdaten Quartier"]
["BAK","Input (MLS)","Output (MLS)","ML-ID","Baustoff","Flächengewicht  [kg/m2]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dachfläche  [m2]","Masse [kg]","Masse gesamt [kg]","Dacharten für 49 und 2010 nicht unterschiedlich "]
[49,"360_SteildachHolz1949_MLS","Min_MixBauschutt_S",14,"Ziegel",17.82,92.7,{"$f":"F358*$G$358","v":1651.914},{"$f":"SUM(H358:H363)","v":6110.73765},50.7,{"$f":"F358*$J$358","v":903.47400000000005},{"$f":"SUM(K358:K363)","v":3342.1186499999999},190.2,{"$f":"F358*$M$358","v":3389.364},{"$f":"SUM(N358:N363)","v":12537.8889},1001,{"$f":"F358*$P$358","v":17837.82},{"$f":"SUM(Q358:Q363)","v":65985.419500000004},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F358*$S$358","v":2655.18},{"$f":"SUM(T358:T363)","v":9822.0054999999993},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C61*Sanierung!T9","v":1986.1111111111111},{"$f":"F358*$V$358","v":35392.5},{"$f":"SUM(W358:W363)","v":130923.45138888889},"für 79 und 95 schon "]
[null,null,null,56,"Holzlattung",1.7625,null,163.38374999999999,null,null,89.358750000000001,null,null,335.22749999999996,null,null,1764.2625,null,null,262.61250000000001,null,null,3500.520833333333]
[null,null,null,17,"Holz",15.041,null,1394.3007,null,null,762.57870000000003,null,null,2860.7981999999997,null,null,15056.041000000001,null,null,2241.1089999999999,null,null,29873.097222222223]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,106,"Holzfaserplatte",12.096,null,1121.2992000000002,null,null,613.2672,null,null,2300.6592000000001,null,null,12108.096,null,null,1802.3040000000001,null,null,24024]
[null,null,null,98,"Putz",19.2,null,1779.84,null,null,973.44,null,null,3651.8399999999997,null,null,19219.2,null,null,2860.7999999999997,null,null,38133.333333333328]
[null,"360_SteildachWeich1949_MLS","Min_MixBauschutt_S",13,"Dachdeckung Natur",26.774999999999999,92.7,{"$f":"F364*$G$364","v":2482.0425},{"$f":"SUM(H364:H371)","v":5848.6283999999996},50.7,{"$f":"F364*$J$364","v":1357.4925000000001},{"$f":"SUM(K364:K371)","v":3198.7644},190.2,{"$f":"F364*$M$364","v":5092.6049999999996},{"$f":"SUM(N364:N371)","v":12000.098399999999},1001,{"$f":"F364*$P$364","v":26801.774999999998},{"$f":"SUM(Q364:Q371)","v":63155.091999999997},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F364*$S$364","v":3989.4749999999999},{"$f":"SUM(T364:T371)","v":9400.7079999999987},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C67*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F364*$V$364","v":0},{"$f":"SUM(W364:W371)","v":0}]
[null,null,null,17,"Holz",15.04,null,1394.2079999999999,null,null,762.52800000000002,null,null,{"$f":"F365*$M$364","v":2860.6079999999997},null,null,{"$f":"F365*$P$364","v":15055.039999999999},null,null,{"$f":"F365*$S$364","v":2240.96},null,null,{"$f":"F365*$V$364","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F366*$S$364","v":0},null,null,0]
[null,null,null,57,"Holz",4.5119999999999996,null,418.26239999999996,null,null,228.75839999999999,null,null,858.18239999999992,null,null,4516.5119999999997,null,null,672.2879999999999,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,109,"Schilfrohr",0.76500000000000001,null,70.915500000000009,null,null,38.785500000000006,null,null,145.50299999999999,null,null,765.76499999999999,null,null,113.985,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,99,"Putz",16,null,1483.2,null,null,811.2,null,null,3043.2,null,null,16016,null,null,2384,null,null,0]
[79,"360_SteildachHolz1979_MLS","Min_MixBauschutt_S",14,"Ziegel",17.82,100.7,{"$f":"F372*$G$372","v":1794.4740000000002},{"$f":"SUM(H372:H382)","v":6934.6551500000005},56.1,{"$f":"F372*$J$372","v":999.702},{"$f":"SUM(K372:K382)","v":3863.2984500000002},251.1,{"$f":"F372*$M$372","v":4474.6019999999999},{"$f":"SUM(N372:N382)","v":17291.875950000001},1001,{"$f":"F372*$P$372","v":17837.82},{"$f":"SUM(Q372:Q382)","v":68933.364499999996},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F372*$S$372","v":2655.18},{"$f":"SUM(T372:T382)","v":10260.8105},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C62*Sanierung!T9","v":53.333333333333336},{"$f":"F372*$V$372","v":950.40000000000009},{"$f":"SUM(W372:W382)","v":3672.7733333333331}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F373*$M$372","v":0},null,null,{"$f":"F373*$P$372","v":0},null,null,{"$f":"F373*$S$372","v":0},null,null,{"$f":"F373*$V$372","v":0}]
[null,null,null,56,"Holz",1.7625,null,177.48374999999999,null,null,98.876249999999999,null,null,442.56374999999997,null,null,1764.2625,null,null,262.61250000000001,null,null,94]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,16,"Holz",18.047999999999998,null,1817.4335999999998,null,null,1012.4927999999999,null,null,4531.8527999999997,null,null,18066.047999999999,null,null,2689.1519999999996,null,null,962.56]
[null,null,null,null,"Dämmung",4.18,null,420.92599999999999,null,null,234.49799999999999,null,null,1049.598,null,null,4184.1799999999994,null,null,622.81999999999994,null,null,222.93333333333334]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,57,"Holz",4.5119999999999996,null,454.35839999999996,null,null,253.12319999999997,null,null,1132.9631999999999,null,null,4516.5119999999997,null,null,672.2879999999999,null,null,240.64]
[null,null,null,null,"Luft",0.79200000000000004,null,79.754400000000004,null,null,44.431200000000004,null,null,198.87120000000002,null,null,792.79200000000003,null,null,118.00800000000001,null,null,42.24]
[null,null,null,105,"Gipskarton",11.25,null,1132.875,null,null,631.125,null,null,2824.875,null,null,11261.25,null,null,1676.25,null,null,600]
[null,null,null,91,"Putz gipshaltig",10.5,null,1057.3500000000001,null,null,589.05000000000007,null,null,2636.5499999999997,null,null,10510.5,null,null,1564.5,null,null,560]
[null,"360_FlachdachBeton1979_MLS","Min_MixBauschutt_S",15,"Kies",45,100.7,{"$f":"F383*$G$383","v":4531.5},{"$f":"SUM(H383:H387)","v":6592.8290000000006},56.1,{"$f":"F383*$J$383","v":2524.5},{"$f":"SUM(K383:K387)","v":3672.8670000000002},251.1,{"$f":"F383*$M$383","v":11299.5},{"$f":"SUM(N383:N387)","v":16439.517},1001,{"$f":"F383*$P$383","v":45045},{"$f":"SUM(Q383:Q387)","v":65535.47},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F383*$S$383","v":6705},{"$f":"SUM(T383:T387)","v":9755.0299999999988},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C74*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F383*$V$383","v":0},{"$f":"SUM(W383:W387)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,{"$f":"F384*$G$383","v":0},null,null,{"$f":"F384*$J$383","v":0},null,null,{"$f":"F384*$M$383","v":0},null,null,{"$f":"F384*$P$383","v":0},null,null,{"$f":"F384*$S$383","v":0},null,null,{"$f":"F384*$V$383","v":0}]
[null,null,null,51,"Folie Kunststoff",1.87,null,{"$f":"F385*$G$383","v":188.30900000000003},null,null,{"$f":"F385*$J$383","v":104.90700000000001},null,null,{"$f":"F385*$M$383","v":469.55700000000002},null,null,{"$f":"F385*$P$383","v":1871.8700000000001},null,null,{"$f":"F385*$S$383","v":278.63},null,null,{"$f":"F385*$V$383","v":0}]
[null,null,null,27,"Dämmung",8.1,null,{"$f":"F386*$G$383","v":815.67},null,null,{"$f":"F386*$J$383","v":454.40999999999997},null,null,{"$f":"F386*$M$383","v":2033.9099999999999},null,null,{"$f":"F386*$P$383","v":8108.0999999999995},null,null,{"$f":"F386*$S$383","v":1206.8999999999999},null,null,{"$f":"F386*$V$383","v":0}]
[null,null,null,91,"Putz gipshaltig",10.5,null,{"$f":"F387*$G$383","v":1057.3500000000001},null,null,{"$f":"F387*$J$383","v":589.05000000000007},null,null,{"$f":"F387*$M$383","v":2636.5499999999997},null,null,{"$f":"F387*$P$383","v":10510.5},null,null,{"$f":"F387*$S$383","v":1564.5},null,null,{"$f":"F387*$V$383","v":0}]
[null,"360_FlachdachHolz1979_MLS","Min_MixBauschutt_S",15,"Kies",45,100.7,{"$f":"F388*$G$388","v":4531.5},{"$f":"SUM(H388:H397)","v":9602.7520000000004},56.1,{"$f":"F388*$J$388","v":2524.5},{"$f":"SUM(K388:K397)","v":5349.6959999999999},251.1,{"$f":"F388*$M$388","v":11299.5},{"$f":"SUM(N388:N397)","v":23944.895999999997},1001,{"$f":"F388*$P$388","v":45045},{"$f":"SUM(Q388:Q397)","v":95455.360000000001},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F388*$S$388","v":6705},{"$f":"SUM(T388:T397)","v":14208.64},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C69*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F388*$V$388","v":0},{"$f":"SUM(W388:W397)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F389*$M$388","v":0},null,null,{"$f":"F389*$P$388","v":0},null,null,{"$f":"F389*$S$388","v":0},null,null,{"$f":"F389*$V$388","v":0}]
[null,null,null,51,"Folie Kunststoff",1.87,null,188.30900000000003,null,null,104.90700000000001,null,null,469.55700000000002,null,null,1871.8700000000001,null,null,278.63,null,null,0]
[null,null,null,16,"Holz",18.047999999999998,null,1817.4335999999998,null,null,1012.4927999999999,null,null,4531.8527999999997,null,null,18066.047999999999,null,null,2689.1519999999996,null,null,0]
[null,null,null,null,"Dämmung",4.18,null,420.92599999999999,null,null,234.49799999999999,null,null,1049.598,null,null,4184.1799999999994,null,null,622.81999999999994,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,57,"Holz",4.5119999999999996,null,454.35839999999996,null,null,253.12319999999997,null,null,1132.9631999999999,null,null,4516.5119999999997,null,null,672.2879999999999,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F395*$S$388","v":0},null,null,0]
[null,null,null,105,"Gipskarton",11.25,null,1132.875,null,null,631.125,null,null,2824.875,null,null,11261.25,null,null,1676.25,null,null,0]
[null,null,null,91,"Putz gipshaltig",10.5,null,1057.3500000000001,null,null,589.05000000000007,null,null,2636.5499999999997,null,null,10510.5,null,null,1564.5,null,null,0]
[95,"360_SteildachHolz1995_MLS","Min_MixBauschutt_S",14,"Ziegel",17.82,115.8,{"$f":"F398*$G$398","v":2063.556},{"$f":"SUM(H398:H406)","v":7360.3058999999994},60.2,{"$f":"F398*$J$398","v":1072.7640000000001},{"$f":"SUM(K398:K406)","v":3826.3420999999998},261.2,{"$f":"F398*$M$398","v":4654.5839999999998},{"$f":"SUM(N398:N406)","v":16602.002599999996},1001,{"$f":"F398*$P$398","v":17837.82},{"$f":"SUM(Q398:Q406)","v":63624.0605},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F398*$S$398","v":2655.18},{"$f":"SUM(T398:T406)","v":9470.5144999999993},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C63*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F398*$V$398","v":0},{"$f":"SUM(W398:W406)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F399*$M$398","v":0},null,null,{"$f":"F399*$P$398","v":0},null,null,{"$f":"F399*$S$398","v":0},null,null,{"$f":"F399*$V$398","v":0}]
[null,null,null,56,"Holz",1.7625,null,204.0975,null,null,106.10250000000001,null,null,460.36499999999995,null,null,1764.2625,null,null,262.61250000000001,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,19,"Holz",18.047999999999998,null,2089.9583999999995,null,null,1086.4895999999999,null,null,4714.1375999999991,null,null,18066.047999999999,null,null,2689.1519999999996,null,null,0]
[null,null,null,null,"Dämmung",4.18,null,484.04399999999998,null,null,251.636,null,null,1091.8159999999998,null,null,4184.1799999999994,null,null,622.81999999999994,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,105,"Gipskarton",11.25,null,1302.75,null,null,677.25,null,null,2938.5,null,null,11261.25,null,null,1676.25,null,null,0]
[null,null,null,91,"Putz gipshaltig",10.5,null,1215.8999999999999,null,null,632.1,null,null,2742.6,null,null,10510.5,null,null,1564.5,null,null,0]
[null,"360_FlachdachBeton1995_MLS","Min_MixBauschutt_S",15,"Kies",45,115.8,{"$f":"F407*$G$407","v":5211},{"$f":"SUM(H407:H415)","v":66871.025999999998},60.2,{"$f":"F407*$J$407","v":2709},{"$f":"SUM(K407:K415)","v":34763.694000000003},261.2,{"$f":"F407*$M$407","v":11754},{"$f":"SUM(N407:N415)","v":150835.16400000002},1001,{"$f":"F407*$P$407","v":45045},{"$f":"SUM(Q407:Q415)","v":578047.47000000009},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F407*$S$407","v":6705},{"$f":"SUM(T407:T415)","v":86043.03},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C75*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F407*$V$407","v":0},{"$f":"SUM(W407:W415)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,{"$f":"F408*$G$407","v":0},null,null,{"$f":"F408*$J$407","v":0},null,null,{"$f":"F408*$M$407","v":0},null,null,{"$f":"F408*$P$407","v":0},null,null,{"$f":"F408*$S$407","v":0},null,null,{"$f":"F408*$V$407","v":0}]
[null,null,null,"50","Dichtungsbahn Bitumen",3.6,null,416.88,null,null,{"$f":"F409*$J$407","v":216.72000000000003},null,null,940.31999999999994,null,null,3603.6,null,null,536.4,null,null,0]
[null,null,null,"21","Dämmung Kunststoff",2.6,null,301.08,null,null,{"$f":"F410*$J$407","v":156.52000000000001},null,null,679.12,null,null,2602.6,null,null,387.40000000000003,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"51","Folie Kunststoff",1.87,null,216.54600000000002,null,null,112.57400000000001,null,null,488.44400000000002,null,null,1871.8700000000001,null,null,278.63,null,null,0]
[null,null,null,"4","Beton",372.6,null,43147.08,null,null,22430.520000000004,null,null,97323.12,null,null,372972.60000000003,null,null,55517.4,null,null,0]
[null,null,null,null,"Stahl",141.30000000000001,null,16362.54,null,null,8506.26,null,null,36907.560000000005,null,null,141441.30000000002,null,null,21053.7,null,null,0]
[null,null,null,91,"Putz gipshaltig",10.5,null,1215.8999999999999,null,null,632.1,null,null,2742.6,null,null,10510.5,null,null,1564.5,null,null,0]
[2010,"360_SteildachHolz2010_MLS","Min_MixBauschutt_S",14,"Ziegel",17.82,108.2,{"$f":"F416*$G$416","v":1928.124},{"$f":"SUM(H416:H426)","v":6638.1241},57.3,{"$f":"F416*$J$416","v":1021.086},{"$f":"SUM(K416:K426)","v":3515.3836499999998},248.4,{"$f":"F416*$M$416","v":4426.4880000000003},{"$f":"SUM(N416:N426)","v":15239.4642},1001,{"$f":"F416*$P$416","v":17837.82},{"$f":"SUM(Q416:Q426)","v":61411.850499999993},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F416*$S$416","v":2655.18},{"$f":"SUM(T416:T426)","v":9141.2245000000003},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C64*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F416*$V$416","v":0},{"$f":"SUM(W416:W426)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F417*$M$416","v":0},null,null,{"$f":"F417*$P$416","v":0},null,null,{"$f":"F417*$S$416","v":0},null,null,{"$f":"F417*$V$416","v":0}]
[null,null,null,56,"Holz",2.5125000000000002,null,271.85250000000002,null,null,143.96625,null,null,624.10500000000002,null,null,2515.0125000000003,null,null,374.36250000000001,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,51,"Folie Kunststoff",1.87,null,202.334,null,null,107.151,null,null,464.50800000000004,null,null,1871.8700000000001,null,null,278.63,null,null,0]
[null,null,null,18,"Holz",4.8239999999999998,null,521.95680000000004,null,null,276.41519999999997,null,null,1198.2816,null,null,4828.8239999999996,null,null,718.77599999999995,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,106,"Holzfaserplatte",12.096,null,1308.7872,null,null,693.10079999999994,null,null,3004.6464000000001,null,null,12108.096,null,null,1802.3040000000001,null,null,0]
[null,null,null,19,"Holz",18.047999999999998,null,1952.7936,null,null,1034.1503999999998,null,null,4483.1232,null,null,18066.047999999999,null,null,2689.1519999999996,null,null,0]
[null,null,null,null,"Dämmung",4.18,null,452.27599999999995,null,null,239.51399999999998,null,null,1038.3119999999999,null,null,4184.1799999999994,null,null,622.81999999999994,null,null,0]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,"360_FlachdachBeton2010_MLS","Min_MixBauschutt_S",15,"Kies",45,108.2,{"$f":"F427*$G$427","v":4869},{"$f":"SUM(H427:H433)","v":63869.378000000012},57.3,{"$f":"F427*$J$427","v":2578.5},{"$f":"SUM(K427:K433)","v":33823.616999999998},248.4,{"$f":"F427*$M$427","v":11178},{"$f":"SUM(N427:N433)","v":146628.03600000002},1001,{"$f":"F427*$P$427","v":45045},{"$f":"SUM(Q427:Q433)","v":590880.29},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F427*$S$427","v":6705},{"$f":"SUM(T427:T433)","v":87953.209999999992},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C76*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F427*$V$427","v":0},{"$f":"SUM(W427:W433)","v":0}]
[null,null,null,null,"Luft",0,null,0,null,null,0,null,null,{"$f":"F428*$M$427","v":0},null,null,{"$f":"F428*$P$427","v":0},null,null,{"$f":"F428*$S$427","v":0},null,null,{"$f":"F428*$V$427","v":0}]
[null,null,null,50,"Dachbahn Kunstftoff",3.6,null,389.52000000000004,null,null,206.28,null,null,894.24,null,null,3603.6,null,null,536.4,null,null,0]
[null,null,null,28,"Dämmung",25.92,null,2804.5440000000003,null,null,1485.2160000000001,null,null,6438.5280000000002,null,null,25945.920000000002,null,null,3862.0800000000004,null,null,0]
[null,null,null,51,"Folie Kunststoff",1.87,null,202.334,null,null,107.151,null,null,464.50800000000004,null,null,1871.8700000000001,null,null,278.63,null,null,0]
[null,null,null,4,"Beton",372.6,null,40315.320000000007,null,null,21349.98,null,null,92553.840000000011,null,null,372972.60000000003,null,null,55517.4,null,null,0]
[null,null,null,null,"Stahl",141.30000000000001,null,15288.660000000002,null,null,8096.4900000000007,null,null,35098.920000000006,null,null,141441.30000000002,null,null,21053.7,null,null,0]
[null,"360_FlachdachHolz2010_MLS","Min_MixBauschutt_S","??",null,null,108.2,{"$f":"F434*$G$434","v":0},{"$f":"SUM(H434:H438)","v":3396.3980000000001},57.3,{"$f":"F434*$J$434","v":0},{"$f":"SUM(K434:K438)","v":1798.6470000000002},248.4,{"$f":"F434*$M$434","v":0},{"$f":"SUM(N434:N438)","v":7797.2759999999998},1001,{"$f":"F434*$P$434","v":0},{"$f":"SUM(Q434:Q438)","v":31421.39},{"$f":"'Eingabe Gebäude'!C14","v":149},{"$f":"F434*$S$434","v":0},{"$f":"SUM(T434:T438)","v":4677.1100000000006},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C71*Sanierung!T9","v":0},{"$f":"F434*$V$434","v":0},{"$f":"SUM(W434:W438)","v":0}]
[null,null,null,50,"Dachbahn Kunstftoff",3.6,null,{"$f":"F435*$G$434","v":389.52000000000004},null,null,{"$f":"F435*$J$434","v":206.28},null,null,{"$f":"F435*$M$434","v":894.24},null,null,{"$f":"F435*$P$434","v":3603.6},null,null,{"$f":"F435*$S$434","v":536.4},null,null,{"$f":"F435*$V$434","v":0}]
[null,null,null,28,"Dämmung",25.92,null,{"$f":"F436*$G$434","v":2804.5440000000003},null,null,{"$f":"F436*$J$434","v":1485.2160000000001},null,null,{"$f":"F436*$M$434","v":6438.5280000000002},null,null,{"$f":"F436*$P$434","v":25945.920000000002},null,null,{"$f":"F436*$S$434","v":3862.0800000000004},null,null,{"$f":"F436*$V$434","v":0}]
[null,null,null,51,"Folie Kunststoff",1.87,null,{"$f":"F437*$G$434","v":202.334},null,null,{"$f":"F437*$J$434","v":107.151},null,null,{"$f":"F437*$M$434","v":464.50800000000004},null,null,{"$f":"F437*$P$434","v":1871.8700000000001},null,null,{"$f":"F437*$S$434","v":278.63},null,null,{"$f":"F437*$V$434","v":0}]
[null,null,null,"??",null,null,null,{"$f":"F438*$G$434","v":0},null,null,{"$f":"F438*$J$434","v":0},null,null,{"$f":"F438*$M$434","v":0},null,null,{"$f":"F438*$P$434","v":0},null,null,{"$f":"F438*$S$434","v":0},null,null,{"$f":"F438*$V$434","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Input Dämmstoffe "]
[]
[null,null,"GEG ",null,null,null,"KfW70 ",null,null,null,"KfW40 ",null,null,null,"KfW40+",null,null,null,"nach von BAK + Sanierungsart",null,null,null,"nach BAK + Sanierungsart + Gebäudetyp",null,null,null,null,"Mittlere Dichten [kg/m3]"]
["Input","Baujahr","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,null,null,null,null,"XPS",34.200000000000003]
["Dämmdicke [m] EPS/XPS\nAußenwand","vor 1948",0.1,0.1,0.1,0.1,0.18,0.18,0.18,0.18,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EPS",22.7]
[null,"1948 - 1978",0.1,0.1,0.1,0.1,0.18,0.18,0.18,0.18,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Holzfaser",237.84]
[null,"1979 - 1994",0.08,0.08,7.0000000000000007E-2,0.1,0.18,0.18,0.18,0.18,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zellulose",52.7]
[null,"1995 - 2009",0.03,null,null,0.08,0.18,0.18,0.18,0.18,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putz",1.05,"kg/m2"]
[null,"nach BAK",{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,C451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), C452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), C453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), C454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,D451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), D452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), D453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), D454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,E451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), E452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), E453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), E454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,F451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), F452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), F453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), F454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,G451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,H451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,I451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,J451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,K451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,L451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,M451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,N451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,O451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,P451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,Q451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,R451, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R452, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R453, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R454, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O455)","v":0.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P455)","v":0.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q455)","v":0.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N455,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R455)","v":0.1},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S455,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T455,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U455,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V455)","v":0.1}]
["Dämmdicke [m] EPS/XPS\nKellerdecke","vor 1948",7.0000000000000007E-2,0.08,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.1,0.1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.22,0.22,0.22,0.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dichten Ökobaudat [kg/m3]"]
[null,"1948 - 1978",0.06,0.06,0.06,0.06,0.1,0.1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.22,0.22,0.22,0.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"XPS",32]
[null,"1979 - 1994",0.06,0.04,0.04,0.06,0.1,0.1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.22,0.22,0.22,0.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EPS",30]
[null,"1995 - 2009",0.01,null,null,0.06,0.1,0.1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.22,0.22,0.22,0.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Holzfaser",360]
[null,"nach BAK",{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,C456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), C457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), C458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), C459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,D456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), D457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), D458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), D459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.08},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,E456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), E457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), E458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), E459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,F456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), F457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), F458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), F459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,G456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,H456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,I456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,J456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.1},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,K456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.15},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,L456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.15},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,M456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.15},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,N456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.15},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,O456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,P456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,Q456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,R456, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R457, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R458, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R459, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O460)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P460)","v":0.08},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q460)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N460,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R460)","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S460,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T460,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U460,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V460)","v":7.0000000000000007E-2},null,null,null,null,"Zellulose",45]
["Dämmdicke [m] EPS/XPS\nDach","vor 1948",0.17,0.17,0.13,0.15,0.2,0.2,0.18,0.18,0.25,0.25,0.2,0.2,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putz",1800]
[null,"1948 - 1978",0.17,0.17,0.15,0.16,0.2,0.2,0.18,0.18,0.25,0.25,0.2,0.2,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dachziegel",45,"kg/m2"]
[null,"1979 - 1994",0.17,0.17,0.06,0.06,0.2,0.2,0.18,0.18,0.25,0.25,0.2,0.2,0.25,0.25,0.25,0.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Flachglas",31.34,"kg/m2"]
[null,"1995 - 2009",0.17,null,null,0.01,0.2,0.2,0.18,0.18,0.25,0.25,0.2,0.2,0.25,0.25,0.25,0.25]
[null,"nach BAK",{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948,C461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), C462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), C463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), C464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, D461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), D462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), D463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), D464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, E461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), E462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), E463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), E464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.13},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, F461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), F462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), F463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), F464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.15},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.18},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R461, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R462, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R463, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R464, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O465)","v":0.17},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P465)","v":0.17},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q465)","v":0.13},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N465,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R465)","v":0.15},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S465,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T465,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U465,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V465)","v":0.13}]
["Dämmdicke [m] Holzfaser\nAußenwand","vor 1948",null,null,null,null,0.24,0.24,0.24,0.24,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.24,0.24,0.24,0.24,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.24,0.24,0.24,0.24,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.24,0.24,0.24,0.24,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.24},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.24},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.24},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.24},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R466, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R467, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R468, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R469, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O470)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P470)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q470)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N470,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R470)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S470,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T470,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U470,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V470)","v":0}]
["Dämmdicke [m] Holzfaser\nKelldercke","vor 1948",null,null,null,null,0.13,0.13,0.13,0.13,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.13,0.13,0.13,0.13,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.13,0.13,0.13,0.13,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.13,0.13,0.13,0.13,0.2,0.2,0.2,0.2,0.3,0.3,0.3,0.3]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.13},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.13},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.13},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.13},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.3},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.3},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.3},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R471, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R472, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R473, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R474, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.3},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O475)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P475)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q475)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N475,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R475)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S475,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T475,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U475,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V475)","v":0}]
["Dämmdicke [m] Holzfaser\nDach","vor 1948",null,null,null,null,0.26,0.26,0.23,0.23,0.33,0.33,0.26,0.26,0.33,0.33,0.26,0.26]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.26,0.26,0.23,0.23,0.33,0.33,0.26,0.26,0.33,0.33,0.26,0.26]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.26,0.26,0.23,0.23,0.33,0.33,0.26,0.26,0.33,0.33,0.26,0.26]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.26,0.26,0.23,0.23,0.33,0.33,0.26,0.26,0.33,0.33,0.26,0.26]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.23},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.23},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.33},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R476, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R477, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R478, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R479, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.26},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O480)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P480)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q480)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N480,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R480)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S480,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T480,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U480,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V480)","v":0}]
["Dämmdicke [m] Zellulose\nAußenwand","vor 1948",null,null,null,null,0.2,0.2,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.2,0.2,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.2,0.2,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.2,0.2,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R481, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R482, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R483, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R484, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O485)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P485)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q485)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N485,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R485)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S485,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T485,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U485,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V485)","v":0}]
["Dämmdicke [m] Zellulose\nKelldercke","vor 1948",null,null,null,null,0.11,0.11,0.11,0.11,0.17,0.17,0.17,0.17,0.25,0.25,0.25,0.25]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.11,0.11,0.11,0.11,0.17,0.17,0.17,0.17,0.25,0.25,0.25,0.25]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.11,0.11,0.11,0.11,0.17,0.17,0.17,0.17,0.25,0.25,0.25,0.25]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.11,0.11,0.11,0.11,0.17,0.17,0.17,0.17,0.25,0.25,0.25,0.25]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.11},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.11},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.11},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.11},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.17},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R486, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R487, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R488, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R489, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.25},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O490)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P490)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q490)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N490,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R490)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S490,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T490,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U490,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V490)","v":0}]
["Dämmdicke [m] Zellulose\nDach","vor 1948",null,null,null,null,0.22,0.22,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,0.22,0.22,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,0.22,0.22,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,0.22,0.22,0.2,0.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.22,0.22]
[null,"nach BAK",null,null,null,null,{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, G491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), G492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), G493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), G494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, H491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), H492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), H493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), H494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, I491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), I492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), I493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), I494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, J491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), J492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), J493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), J494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.2},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, K491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), K492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), K493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), K494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, L491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), L492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), L493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), L494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, M491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), M492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), M493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), M494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, N491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), N492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), N493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), N494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, O491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), O492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), O493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), O494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, P491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), P492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), P493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), P494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.28000000000000003},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, Q491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), Q492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), Q493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), Q494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"IF('Eingabe Gebäude'!$C$7<1948, R491, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1948, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1978), R492, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1979, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=1994), R493, IF(AND('Eingabe Gebäude'!$C$7>=1995, 'Eingabe Gebäude'!$C$7<=2009), R494, IF('Eingabe Gebäude'!$C$7>=2010, , \"Andere\")))))","v":0.22},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,C495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,G495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,K495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,O495)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,D495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,H495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,L495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,P495)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,E495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,I495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,M495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,Q495)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$2,F495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$3,J495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$4,N495,'Sanierung Einzelgebäude'!$E$26='Drop-Down'!$S$5,R495)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$2,S495,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$3,T495,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$4,U495,'Eingabe Gebäude'!$C$6='Drop-Down'!$F$5,V495)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Input je Haus und Sanierungsvariante (Dämmstoffe) synthetische Quartiere"]
[]
[null,null,"GEG ",null,null,null,"KfW70 ",null,null,null,"KfW40 ",null,null,null,"KfW40+",null,null,null,null,"SFH","SDH","SMFH","LMFH"]
["Input","Baujahr","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH","SFH","SDH","SMFH","LMFH",null,"Putz  Außenwand [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
["Masse Putz Außenwand [kg]","vor 1948",175.49403721499999,201.69841345500001,478.82972025000004,2893.8,175.49403721499999,201.69841345500001,478.82972025000004,2893.8,175.49403721499999,201.69841345500001,478.82972025000004,2893.8,175.49403721499999,201.69841345500001,478.82972025000004,2893.8,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O514)","v":196.17879120000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P514)","v":219.66508598999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q514)","v":561.14528284500011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R514,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R514)","v":2893.8}]
[null,"1948 - 1978",182.98719117000002,212.00294808000001,550.15812526499997,2893.8,182.98719117000002,212.00294808000001,550.15812526499997,2893.8,182.98719117000002,212.00294808000001,550.15812526499997,2893.8,182.98719117000002,212.00294808000001,550.15812526499997,2893.8,null,"EPS/XPS  r0->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1979 - 1994",196.17879120000001,219.66508598999999,561.14528284500011,2893.8,196.17879120000001,219.66508598999999,561.14528284500011,2893.8,196.17879120000001,219.66508598999999,561.14528284500011,2893.8,196.17879120000001,219.66508598999999,561.14528284500011,2893.8,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O531)","v":989.26799499999993},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P531)","v":697.09079999999994},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q531)","v":1442.1226409999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R531,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R531)","v":8982.844000000001}]
[null,"1995 - 2009",189.63664891499999,214.41606753000002,547.190958615,2893.8,189.63664891499999,214.41606753000002,547.190958615,2893.8,189.63664891499999,214.41606753000002,547.190958615,2893.8,189.63664891499999,214.41606753000002,547.190958615,2893.8,null,"EPS/XPS  r1->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,C510,Quartier!$E$6=BauAK79,C511,Quartier!$E$6=BauAK95,C512,Quartier!$E$6=BauAK10,C513)","v":196.17879120000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,D510,Quartier!$E$6=BauAK79,D511,Quartier!$E$6=BauAK95,D512,Quartier!$E$6=BauAK10,D513)","v":219.66508598999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,E510,Quartier!$E$6=BauAK79,E511,Quartier!$E$6=BauAK95,E512,Quartier!$E$6=BauAK10,E513)","v":561.14528284500011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,F510,Quartier!$E$6=BauAK79,F511,Quartier!$E$6=BauAK95,F512,Quartier!$E$6=BauAK10,F513)","v":2893.8},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,G510,Quartier!$E$6=BauAK79,G511,Quartier!$E$6=BauAK95,G512,Quartier!$E$6=BauAK10,G513)","v":196.17879120000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,H510,Quartier!$E$6=BauAK79,H511,Quartier!$E$6=BauAK95,H512,Quartier!$E$6=BauAK10,H513)","v":219.66508598999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,I510,Quartier!$E$6=BauAK79,I511,Quartier!$E$6=BauAK95,I512,Quartier!$E$6=BauAK10,I513)","v":561.14528284500011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,J510,Quartier!$E$6=BauAK79,J511,Quartier!$E$6=BauAK95,J512,Quartier!$E$6=BauAK10,J513)","v":2893.8},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,K510,Quartier!$E$6=BauAK79,K511,Quartier!$E$6=BauAK95,K512,Quartier!$E$6=BauAK10,K513)","v":196.17879120000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,L510,Quartier!$E$6=BauAK79,L511,Quartier!$E$6=BauAK95,L512,Quartier!$E$6=BauAK10,L513)","v":219.66508598999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,M510,Quartier!$E$6=BauAK79,M511,Quartier!$E$6=BauAK95,M512,Quartier!$E$6=BauAK10,M513)","v":561.14528284500011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,N510,Quartier!$E$6=BauAK79,N511,Quartier!$E$6=BauAK95,N512,Quartier!$E$6=BauAK10,N513)","v":2893.8},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,O510,Quartier!$E$6=BauAK79,O511,Quartier!$E$6=BauAK95,O512,Quartier!$E$6=BauAK10,O513)","v":196.17879120000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,P510,Quartier!$E$6=BauAK79,P511,Quartier!$E$6=BauAK95,P512,Quartier!$E$6=BauAK10,P513)","v":219.66508598999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,Q510,Quartier!$E$6=BauAK79,Q511,Quartier!$E$6=BauAK95,Q512,Quartier!$E$6=BauAK10,Q513)","v":561.14528284500011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6=BauAK49,R510,Quartier!$E$6=BauAK79,R511,Quartier!$E$6=BauAK95,R512,Quartier!$E$6=BauAK10,R513)","v":2893.8},null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O537)","v":542.41094999999996},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P537)","v":464.859396},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q537)","v":1086.369461},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R537,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R537)","v":7619.482}]
["Masse EPS/XPS Außenwand [kg]","vor 1948",379.40139499999998,436.05276099999998,1035.18425,6256.12,682.92251053379994,784.89496893060004,1863.3316542299999,11261.016,948.50348685249992,1090.1319012924998,2587.9606308749999,15640.3,948.50348689999998,1090.131901,2587.9606309999999,15640.3,null,"EPS/XPS  r2->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1948 - 1978",195.60087999999999,458.33018299999998,1189.3894700000001,6256.12,712.08158392439998,824.99432938559983,2140.9010474597999,11261.016,989.00219989499999,1145.8254574799998,2973.4736770274999,15640.3,989.00219990000005,1145.8254569999999,2973.473677,15640.3,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O543)","v":203.11506},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P543)","v":84.943399999999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q543)","v":237.1696},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R543,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R543)","v":1363.3620000000001}]
[null,"1979 - 1994",339.29588999999999,379.91599600000001,849.19986100000006,6256.12,763.41575318399987,854.81099176679993,2183.6567863854002,11261.016,1060.2996572,1187.2374885649999,3032.8566477575,15640.3,1060.299657,1187.2374890000001,3032.856648,15640.3,null," EPS/XPS Außenwand [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1995 - 2009",122.992912,0,0,5004.8959999999997,737.95747377779981,834.38481135960001,2129.3545303817996,11261.016,1024.9409358025,1158.8677935549999,2957.4368477524999,15640.3,1024.940936,1158.867794,2957.4368479999998,15640.3,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O545)","v":339.29588999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P545)","v":379.91599600000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q545)","v":849.19986100000006},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R545,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R545)","v":6256.12}]
["Masse EP/XPS Kellerdecke [kg]","vor 1948",189.63126,142.22971999999999,302.21190999999999,1590.5889999999999,270.90180000000004,179.03489999999999,431.73130000000003,2272.27,406.35269999999997,268.55234999999999,647.59694999999988,3408.4050000000002,595.98396000000002,393.87678,949.80885999999998,4998.9939999999997,null,"Holzfaser  r0->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1948 - 1978",176.71950000000001,118.68468,341.95733999999999,1363.3620000000001,294.53250000000003,197.80780000000001,569.9289,2272.27,441.79874999999993,296.71170000000001,854.89334999999994,3408.4050000000002,647.97149999999999,435.17716000000001,1253.84358,4998.9939999999997,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O563)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P563)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q563)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R563,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R563)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",203.11506,84.943399999999997,237.1696,1363.3620000000001,338.52510000000001,212.35849999999999,592.92399999999998,2272.27,507.78764999999993,318.53774999999996,889.38599999999997,3408.4050000000002,744.75522000000001,467.18869999999998,1304.4328,4998.9939999999997,null,"Holzfaser  r1->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1995 - 2009",31.632449999999999,0,0,1363.3620000000001,316.3245,202.32509999999999,563.79990000000009,2272.27,474.48674999999997,303.48764999999997,845.69984999999997,3408.4050000000002,695.91390000000001,445.11522000000002,1240.35978,4998.9939999999997,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O569)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P569)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q569)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R569,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R569)","v":0}]
["Masse EPS/XPS Dach [kg]","vor 1948",357.59318300000001,195.79601299999999,561.24496399999998,3408.4050000000002,420.69786180579996,230.34825000000001,777.10841193420003,4090.0860000000002,525.87232725724994,287.93531249999995,863.45379103799996,4544.54,525.87232730000005,287.93531250000001,1079.317239,5680.6750000000002,null,"Holzfaser  r2->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1948 - 1978",388.78176100000002,216.313029,854.89589100000001,3635.6320000000001,457.39030674399999,254.48591668180001,1025.8750693817999,4090.0860000000002,571.7378834299999,318.10739585225002,1139.861188202,4544.54,571.73788339999999,318.10739589999997,1424.826485,5680.6750000000002,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O575)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P575)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q575)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R575,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R575)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",446.85704500000003,232.231404,355.75317999999999,1363.3620000000001,525.71417005800004,273.21341668180003,1067.2595409869998,4090.0860000000002,657.14271257249993,341.51677085224998,1185.84393443,4544.54,657.14271259999998,341.51677089999998,1482.304918,5680.6750000000002,null," Holzfaser Außenwand [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1995 - 2009",417.55053600000002,0,0,227.227,491.23592457000001,260.31225000000001,1014.8392099601998,4090.0860000000002,614.04490571249994,325.39031249999999,1127.599122178,4544.54,614.04490569999996,325.39031249999999,1409.4989029999999,5680.6750000000002,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O577)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P577)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q577)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R577,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R577)","v":0}]
["Masse EPS/XPS \nr0->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C515,C519,C523)","v":926.62583799999993},{"$f":"SUM(D515,D519,D523)","v":774.07849399999998},1898.641124,11255.114,{"$f":"SUM(G515,G519,G523)","v":1374.5221723395998},1194.2781189306002,3072.1713661641998,17623.371999999999,1880.7285141097498,1646.6195637924998,4099.0113719130004,23593.244999999999,{"$f":"SUM(O515,O519,O523)","v":2070.3597742000002},1771.9439935,4617.08673,26319.968999999997,null,"Zellulose  r0->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"SUM(C516,C520,C524)","v":761.10214100000007},793.32789200000002,2386.2427010000001,11255.114,1464.0043906684,1277.2880460673998,3736.7050168415999,17623.371999999999,2002.5388333249998,1760.6445533322499,4968.2282152294993,23593.244999999999,2208.7115833000003,1899.1100128999999,5652.1437420000002,26319.968999999997,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O595)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P595)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q595)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R595,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R595)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",{"$f":"SUM(C517,C521,C525)","v":989.26799499999993},697.09079999999994,1442.1226409999999,8982.844000000001,1627.655023242,1340.3829084485999,3843.8403273723998,17623.371999999999,2225.2300197724999,1847.2920094172498,5108.0865821874995,23593.244999999999,2462.1975895999999,1995.9429599,5819.5943659999994,26319.968999999997,null,"Zellulose  r1->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1995 - 2009",{"$f":"SUM(C518,C522,C526)","v":572.17589799999996},0,0,6595.4849999999997,1545.5178983477997,1297.0221613596,3707.9936403419993,17623.371999999999,2113.4725915150002,1787.7457560549999,4930.7358199304999,23593.244999999999,2334.8997417,1929.3733264999998,5607.2955309999998,26319.968999999997,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O601)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P601)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q601)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R601,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R601)","v":0}]
["Masse EPS/XPS r0->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!E6='Drop-Down'!J2,C527,Quartier!E6='Drop-Down'!J3,C528,Quartier!E6='Drop-Down'!J4,C529,Quartier!E6='Drop-Down'!J5,C530)","v":989.26799499999993},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,D527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,D528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,D529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,D530)","v":697.09079999999994},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,E527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,E528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,E529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,E530)","v":1442.1226409999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,F527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,F528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,F529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,F530)","v":8982.844000000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G530)","v":1627.655023242},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H530)","v":1340.3829084485999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I530)","v":3843.8403273723998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J530)","v":17623.371999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K530)","v":2225.2300197724999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L530)","v":1847.2920094172498},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M530)","v":5108.0865821874995},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N530)","v":23593.244999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O530)","v":2462.1975895999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P530)","v":1995.9429599},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q530)","v":5819.5943659999994},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R527,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R528,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R529,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R530)","v":26319.968999999997},null,"Zellulose  r2->r3 [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O607)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P607)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q607)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R607,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R607)","v":0}]
["Masse EPS/XPS \nr1->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C519,C515)","v":569.03265499999998},{"$f":"SUM(D519,D515)","v":578.28248099999996},1337.39616,7846.7089999999998,953.82431053379992,963.92986893060004,2295.0629542299998,13533.286,1354.8561868524998,1358.6842512924998,3235.557580875,19048.704999999998,1544.4874469000001,1484.008681,3537.769491,20639.293999999998,null," Zellulose Außenwand [kg] abhängig von BAK und A1-D3"]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"SUM(C520,C516)","v":372.32038},577.01486299999999,1531.34681,7619.482,1006.6140839244,1022.8021293855999,2710.8299474597998,13533.286,1430.800949895,1442.5371574799999,3828.3670270274997,19048.704999999998,1636.9736999000002,1581.0026169999999,4227.3172569999997,20639.293999999998,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,C609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,C609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,C609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,G609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,G609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,G609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,K609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,K609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,K609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,O609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,O609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,O609)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,D609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,D609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,D609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,H609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,H609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,H609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,L609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,L609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,L609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,P609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,P609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,P609)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,E609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,E609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,E609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,I609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,I609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,I609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,M609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,M609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,M609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,Q609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,Q609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,Q609)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,F609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,F609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,F609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,J609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,J609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,J609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,N609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,N609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,N609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11,R609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12,R609,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13,R609)","v":0}]
[null,"1979 - 1994",542.41094999999996,464.859396,1086.369461,7619.482,1101.9408531839999,1067.1694917667999,2776.5807863854002,13533.286,1568.0873071999999,1505.7752385649999,3922.2426477575,19048.704999999998,1805.054877,1654.426189,4337.2894479999995,20639.293999999998]
[null,"1995 - 2009",154.625362,0,0,6368.2579999999998,1054.2819737777997,1036.7099113596,2693.1544303817996,13533.286,1499.4276858025,1462.355443555,3803.1366977524999,19048.704999999998,1720.854836,1603.9830139999999,4197.7966280000001,20639.293999999998]
["Masse EPS/XPS r1->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,C533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,C534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,C535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,C536)","v":542.41094999999996},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,D533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,D534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,D535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,D536)","v":464.859396},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,E533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,E534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,E535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,E536)","v":1086.369461},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,F533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,F534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,F535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,F536)","v":7619.482},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G536)","v":1101.9408531839999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H536)","v":1067.1694917667999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I536)","v":2776.5807863854002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J536)","v":13533.286},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K536)","v":1568.0873071999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L536)","v":1505.7752385649999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M536)","v":3922.2426477575},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N536)","v":19048.704999999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O536)","v":1805.054877},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P536)","v":1654.426189},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q536)","v":4337.2894479999995},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R533,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R534,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R535,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R536)","v":20639.293999999998}]
[]
["Masse EPS/XPS \nr2->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"C519","v":189.63126},{"$f":"D519","v":142.22971999999999},{"$f":"E519","v":302.21190999999999},{"$f":"F519","v":1590.5889999999999},{"$f":"G519","v":270.90180000000004},{"$f":"H519","v":179.03489999999999},431.73130000000003,2272.27,406.35269999999997,268.55234999999999,647.59694999999988,3408.4050000000002,595.98396000000002,393.87678,949.80885999999998,4998.9939999999997]
[null,"1948 - 1978",{"$f":"C520","v":176.71950000000001},118.68468,341.95733999999999,1363.3620000000001,{"$f":"G520","v":294.53250000000003},197.80780000000001,569.9289,2272.27,441.79874999999993,296.71170000000001,854.89334999999994,3408.4050000000002,647.97149999999999,435.17716000000001,1253.84358,4998.9939999999997]
[null,"1979 - 1994",203.11506,84.943399999999997,237.1696,1363.3620000000001,{"$f":"G521","v":338.52510000000001},212.35849999999999,592.92399999999998,2272.27,507.78764999999993,318.53774999999996,889.38599999999997,3408.4050000000002,744.75522000000001,467.18869999999998,1304.4328,4998.9939999999997]
[null,"1995 - 2009",31.632449999999999,0,0,1363.3620000000001,{"$f":"G522","v":316.3245},202.32509999999999,563.79990000000009,2272.27,474.48674999999997,303.48764999999997,845.69984999999997,3408.4050000000002,695.91390000000001,445.11522000000002,1240.35978,4998.9939999999997]
["Masse EPS/XPS r2->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,C539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,C540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,C541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,C542)","v":203.11506},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,D539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,D540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,D541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,D542)","v":84.943399999999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,E539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,E540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,E541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,E542)","v":237.1696},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,F539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,F540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,F541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,F542)","v":1363.3620000000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G542)","v":338.52510000000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H542)","v":212.35849999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I542)","v":592.92399999999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J542)","v":2272.27},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K542)","v":507.78764999999993},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L542)","v":318.53774999999996},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M542)","v":889.38599999999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N542)","v":3408.4050000000002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O542)","v":744.75522000000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P542)","v":467.18869999999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q542)","v":1304.4328},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R539,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R540,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R541,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R542)","v":4998.9939999999997}]
[]
["Masse EPS/XPS Außenwand [kg] abhängig von Altersklasse",null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,C515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,C516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,C517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,C518)","v":339.29588999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,D515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,D516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,D517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,D518)","v":379.91599600000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,E515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,E516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,E517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,E518)","v":849.19986100000006},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,F515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,F516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,F517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,F518)","v":6256.12},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G518)","v":763.41575318399987},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H518)","v":854.81099176679993},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I518)","v":2183.6567863854002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J518)","v":11261.016},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K518)","v":1060.2996572},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L518)","v":1187.2374885649999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M518)","v":3032.8566477575},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N518)","v":15640.3},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O518)","v":1060.299657},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P518)","v":1187.2374890000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q518)","v":3032.856648},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R515,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R516,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R517,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R518)","v":15640.3}]
[]
["Masse Holzfaser Außenwand [kg]","vor 1948",null,null,null,null,9540.4575568492801,10965.01729283136,26030.825294687998,157316.88959999999,13118.129140667761,15076.89877764312,35792.384780196,216310.72320000001,13118.129139999999,15076.89878,35792.38478,216310.72320000001]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,9947.8110966566401,11525.20712487936,29908.481945834879,157316.88959999999,13678.24025790288,15847.159796709118,41124.162675522966,216310.72320000001,13678.24026,15847.159799999999,41124.162680000001,216310.72320000001]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,10664.951702630398,11941.747211854079,30505.781502138245,157316.88959999999,14664.3085911168,16419.902416299363,41945.449565440082,216310.72320000001,14664.308590000001,16419.902419999999,41945.449569999997,216310.72320000001]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,10309.298417815678,11656.392571733761,29747.176593598077,157316.88959999999,14175.285324496559,16027.539786133921,40902.367816197358,216310.72320000001,14175.285320000001,16027.539790000001,40902.367819999999,216310.72320000001]
["Masse Holzfaser Kellerdecke [kg]","vor 1948",null,null,null,null,3689.897328,2438.5973040000003,5880.522648000001,30950.119200000001,5676.7651200000009,3751.6881600000002,9046.9579200000007,47615.568000000007,8515.14768,5627.5322399999995,13570.436879999999,71423.351999999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,4011.7662,2694.2990880000002,7762.8835440000003,30950.119200000001,6171.9480000000003,4145.0755200000003,11942.89776,47615.568000000007,9257.9220000000005,6217.6132799999996,17914.34664,71423.351999999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,4610.9802960000006,2892.49116,8076.0950400000011,30950.119200000001,7093.8158400000002,4449.9864000000007,12424.7616,47615.568000000007,10640.723760000001,6674.9795999999997,18637.142400000001,71423.351999999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,4308.5905200000007,2755.8282960000001,7679.4017039999999,30950.119200000001,6628.6008000000002,4239.7358400000003,11814.464160000001,47615.568000000007,9942.9012000000002,6359.60376,17721.696240000001,71423.351999999999]
["Masse Holzfaser Dach [kg]","vor 1948",null,null,null,null,5730.2384708131685,3137.5258199999998,10403.89546738104,54757.903200000008,7272.9949821859445,3982.24431,11760.92531095248,61900.238400000002,7272.9949820000002,3982.24431,11760.925310000001,61900.238400000002]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,6230.0186662022397,3466.2999802061281,13734.373248998161,54757.903200000008,7907.3313840259198,4399.5345902616245,15525.813237997922,61900.238400000002,7907.3313840000001,4399.5345900000002,15525.813239999999,61900.238400000002]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,7160.6438620516801,3721.3833802061281,14288.426853284398,54757.903200000008,9088.5095172194397,4723.2942902616242,16152.134703712798,61900.238400000002,9088.5095170000004,4723.2942899999998,16152.134700000001,61900.238400000002]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,6691.0228189272011,3545.6592599999999,13586.62561681224,54757.903200000008,8492.4520394076008,4500.25983,15358.794175526882,61900.238400000002,8492.4520389999998,4500.25983,15358.794180000001,61900.238400000002]
["Masse Holzfaser  \nr0->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C547,C551,C555)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(G547,G551,G555)","v":18960.593355662448},16541.14041683136,42315.243410069044,243024.91200000001,26067.889242853707,22810.831247643124,56600.268011148481,325826.52960000001,{"$f":"SUM(O547,O551,O555)","v":28906.271801999999},24686.675329999998,61123.74697,349634.31359999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,20189.595962858879,17685.806193085489,51405.738738833039,243024.91200000001,27757.519641928804,24391.769906970745,68592.873673520895,325826.52960000001,30843.493644000002,26464.307669999998,74564.322560000001,349634.31359999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,22436.575860682082,18555.621752060208,52870.303395422648,243024.91200000001,30846.633948336239,25593.183106560988,70522.345869152879,325826.52960000001,34393.541867,27818.176309999995,76734.726669999989,349634.31359999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,21308.91175674288,17957.880127733759,51013.203914410318,243024.91200000001,29296.338163904162,24767.535456133919,68075.626151724238,325826.52960000001,32610.638559000003,26887.40338,73982.858240000001,349634.31359999999]
["Masse Hollzfaser r0->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G562)","v":22436.575860682082},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H562)","v":18555.621752060208},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I562)","v":52870.303395422648},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J562)","v":243024.91200000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K562)","v":30846.633948336239},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L562)","v":25593.183106560988},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M562)","v":70522.345869152879},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N562)","v":325826.52960000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O562)","v":34393.541867},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P562)","v":27818.176309999995},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q562)","v":76734.726669999989},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R559,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R560,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R561,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R562)","v":349634.31359999999}]
[]
["Masse Holzfaser  \nr1->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C551,C547)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(G547,G551)","v":13230.354884849279},{"$f":"SUM(H547,H551)","v":13403.614596831361},31911.347942688,188267.00880000001,18794.894260667763,18828.586937643122,44839.342700196001,263926.29120000004,21633.276819999999,20704.43102,49362.821660000001,287734.07520000002]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G548,G552)","v":13959.57729665664},{"$f":"SUM(H548,H552)","v":14219.50621287936},37671.365489834876,188267.00880000001,19850.188257902882,19992.235316709121,53067.060435522966,263926.29120000004,22936.162260000001,22064.773079999999,59038.509319999997,287734.07520000002]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G549,G553)","v":15275.9319986304},{"$f":"SUM(H549,H553)","v":14834.238371854079},38581.876542138249,188267.00880000001,21758.124431116801,20869.888816299364,54370.21116544008,263926.29120000004,25305.032350000001,23094.882019999997,60582.591969999994,287734.07520000002]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G550,G554)","v":14617.888937815678},{"$f":"SUM(H550,H554)","v":14412.22086773376},37426.578297598076,188267.00880000001,20803.886124496559,20267.27562613392,52716.831976197362,263926.29120000004,24118.186520000003,22387.143550000001,58624.064060000004,287734.07520000002]
["Masse Holzfaser r1->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G568)","v":15275.9319986304},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H568)","v":14834.238371854079},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I568)","v":38581.876542138249},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J568)","v":188267.00880000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K568)","v":21758.124431116801},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L568)","v":20869.888816299364},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M568)","v":54370.21116544008},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N568)","v":263926.29120000004},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O568)","v":25305.032350000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P568)","v":23094.882019999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q568)","v":60582.591969999994},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R565,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R566,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R567,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R568)","v":287734.07520000002}]
[]
["Masse Holzfaser  \nr2->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"C551","v":0},null,null,null,{"$f":"G551","v":3689.897328},{"$f":"H551","v":2438.5973040000003},5880.522648000001,30950.119200000001,5676.7651200000009,3751.6881600000002,9046.9579200000007,47615.568000000007,8515.14768,5627.5322399999995,13570.436879999999,71423.351999999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,{"$f":"G552","v":4011.7662},{"$f":"H552","v":2694.2990880000002},7762.8835440000003,30950.119200000001,6171.9480000000003,4145.0755200000003,11942.89776,47615.568000000007,9257.9220000000005,6217.6132799999996,17914.34664,71423.351999999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,{"$f":"G553","v":4610.9802960000006},{"$f":"H553","v":2892.49116},8076.0950400000011,30950.119200000001,7093.8158400000002,4449.9864000000007,12424.7616,47615.568000000007,10640.723760000001,6674.9795999999997,18637.142400000001,71423.351999999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,{"$f":"G554","v":4308.5905200000007},{"$f":"H554","v":2755.8282960000001},7679.4017039999999,30950.119200000001,6628.6008000000002,4239.7358400000003,11814.464160000001,47615.568000000007,9942.9012000000002,6359.60376,17721.696240000001,71423.351999999999]
["Masse Holzfaser r2->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G574)","v":4610.9802960000006},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H574)","v":2892.49116},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I574)","v":8076.0950400000011},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J574)","v":30950.119200000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K574)","v":7093.8158400000002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L574)","v":4449.9864000000007},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M574)","v":12424.7616},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N574)","v":47615.568000000007},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O574)","v":10640.723760000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P574)","v":6674.9795999999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q574)","v":18637.142400000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R571,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R572,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R573,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R574)","v":71423.351999999999}]
[]
["Masse Holzfaser Außenwand [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G550)","v":10664.951702630398},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H550)","v":11941.747211854079},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I550)","v":30505.781502138245},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J550)","v":157316.88959999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K550)","v":14664.3085911168},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L550)","v":16419.902416299363},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M550)","v":41945.449565440082},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N550)","v":216310.72320000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O550)","v":14664.308590000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P550)","v":16419.902419999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q550)","v":41945.449569999997},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R547,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R548,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R549,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R550)","v":216310.72320000001}]
[]
["Masse Zellulose Außenwand [kg]","vor 1948",null,null,null,null,1761.6258592820002,2024.6678836340002,4806.5383347000006,29048.240000000005,2466.2762029947999,2834.5350370876004,6729.1536685800011,40667.536000000007,2466.2762029999999,2834.5350370000001,6729.1536690000003,40667.536]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,1836.8428523160001,2128.1057835840002,5522.5396574220003,29048.240000000005,2571.5799932424006,2979.3480970176001,7731.5555203908016,40667.536000000007,2571.5799929999998,2979.3480970000001,7731.5555199999999,40667.536]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,1969.2613897600002,2205.0190536520004,5632.829791606001,29048.240000000005,2756.9659456640002,3087.0266751128001,7885.9617082484019,40667.536000000007,2756.9659459999998,3087.0266750000001,7885.9617079999998,40667.536]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,1903.5907424420002,2152.3289064440005,5492.7549560019997,29048.240000000005,2665.0270394188001,3013.2604690216003,7689.8569384028006,40667.536000000007,2665.0270390000001,3013.2604689999998,7689.8569379999999,40667.536]
["Masse Zellulose Kellerdecke [kg]","vor 1948",null,null,null,null,691.81398000000002,457.20939000000004,1102.53143,5802.7970000000005,1069.16706,706.59633000000008,1703.9122100000002,8967.9590000000007,1572.3045,1039.1122499999999,2505.7532500000002,13188.174999999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,752.16075000000012,505.15058000000005,1455.45279,5802.7970000000005,1162.4302500000001,780.68726000000004,2249.3361300000001,8967.9590000000007,1709.45625,1148.0695000000001,3307.8472499999998,13188.174999999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,864.50661000000002,542.30934999999999,1514.1764000000001,5802.7970000000005,1336.05567,838.11445000000015,2340.0908000000004,8967.9590000000007,1964.78775,1232.52125,3441.31,13188.174999999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,807.81195000000002,516.68660999999997,1439.8008900000002,5802.7970000000005,1248.4366500000001,798.51567000000011,2225.1468300000001,8967.9590000000007,1835.93625,1174.28775,3272.27475,13188.174999999999]
["Masse Zellulose Dach [kg]","vor 1948",null,null,null,null,1074.35484796838,588.25057500000003,2004.5821492380001,10550.54,1367.3607155961201,748.68254999999999,2205.0403641618,11605.594000000001,1367.3607159999999,748.68254999999999,2205.040364,11605.593999999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,1168.0579771784001,649.89200837198007,2646.2856660020002,10550.54,1486.6192436816002,827.13528338252013,2910.9142326022002,11605.594000000001,1486.619244,827.13528340000005,2910.914233,11605.593999999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,1342.5396668838,697.71725837198005,2753.0385614299998,10550.54,1708.6868487612001,888.00378338252028,3028.3424175730001,11605.594000000001,1708.6868489999999,888.00378339999997,3028.3424180000002,11605.593999999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,1254.491037327,664.77097500000002,2617.8182263780004,10550.54,1596.6249565980004,846.07215000000008,2879.6000490158003,11605.594000000001,1596.624957,846.07214999999997,2879.6000490000001,11605.593999999999]
["Masse Zellulose \nr0->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C579,C583,C587)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(G579,G583,G587)","v":3527.7946872503803},3070.1278486340002,7913.6519139380007,45401.577000000005,4902.8039785909195,4289.8139170876002,10638.1062427418,61241.089000000007,{"$f":"SUM(O579,O583,O587)","v":5405.9414189999998},4622.3298369999993,11439.947283000001,65461.304999999993]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,3757.0615794944001,3283.1483719559801,9624.2781134240013,45401.577000000005,5220.629486924001,4587.1706404001206,12891.805882993001,61241.089000000007,5767.655487,4954.5528803999996,13950.317003,65461.304999999993]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,4176.3076666438001,3445.0456620239802,9900.0447530360016,45401.577000000005,5801.7084644252,4813.1449084953201,13254.394925821402,61241.089000000007,6430.4405449999995,5207.5517084000003,14355.614126,65461.304999999993]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,3965.8937297690004,3333.7864914440001,9550.3740723800001,45401.577000000005,5510.0886460168003,4657.848289021601,12794.603817418601,61241.089000000007,6097.5882460000003,5033.6203690000002,13841.731737,65461.304999999993]
["Masse Zellulose r0->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G594)","v":4176.3076666438001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H594)","v":3445.0456620239802},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I594)","v":9900.0447530360016},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J594)","v":45401.577000000005},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K594)","v":5801.7084644252},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L594)","v":4813.1449084953201},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M594)","v":13254.394925821402},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N594)","v":61241.089000000007},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O594)","v":6430.4405449999995},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P594)","v":5207.5517084000003},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q594)","v":14355.614126},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R591,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R592,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R593,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R594)","v":65461.304999999993}]
[]
["Masse Zellulose \nr1->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"SUM(C583,C579)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(G579,G583)","v":2453.4398392820003},{"$f":"SUM(H579,H583)","v":2481.8772736340002},5909.0697647000006,34851.037000000004,3535.4432629947996,3541.1313670876007,8433.0658785800006,49635.49500000001,4038.5807029999996,3873.6472869999998,9234.9069190000009,53855.710999999996]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G580,G584)","v":2589.0036023160001},2633.2563635840002,6977.9924474220006,34851.037000000004,3734.010243242401,3760.0353570176003,9980.8916503908022,49635.49500000001,4281.0362429999996,4127.4175969999997,11039.402770000001,53855.710999999996]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,2833.7679997600003,2747.3284036520004,7147.0061916060013,34851.037000000004,4093.0216156639999,3925.1411251128002,10226.052508248402,49635.49500000001,4721.7536959999998,4319.5479249999999,11327.271708,53855.710999999996]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,2711.4026924420004,2669.0155164440002,6932.5558460020002,34851.037000000004,3913.4636894188002,3811.7761390216006,9915.0037684028011,49635.49500000001,4500.9632890000003,4187.5482190000002,10962.131687999999,53855.710999999996]
["Masse Holzfaser r1->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G600)","v":2833.7679997600003},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H600)","v":2747.3284036520004},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I600)","v":7147.0061916060013},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J600)","v":34851.037000000004},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K600)","v":4093.0216156639999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L600)","v":3925.1411251128002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M600)","v":10226.052508248402},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N600)","v":49635.49500000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O600)","v":4721.7536959999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P600)","v":4319.5479249999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q600)","v":11327.271708},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R597,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R598,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R599,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R600)","v":53855.710999999996}]
[]
["Masse Zellulose \nr2->r3 [kg]","vor 1948",{"$f":"C583","v":0},null,null,null,{"$f":"G583","v":691.81398000000002},{"$f":"H583","v":457.20939000000004},1102.53143,5802.7970000000005,1069.16706,706.59633000000008,1703.9122100000002,8967.9590000000007,1572.3045,1039.1122499999999,2505.7532500000002,13188.174999999999]
[null,"1948 - 1978",null,null,null,null,{"$f":"G584","v":752.16075000000012},{"$f":"H584","v":505.15058000000005},1455.45279,5802.7970000000005,1162.4302500000001,780.68726000000004,2249.3361300000001,8967.9590000000007,1709.45625,1148.0695000000001,3307.8472499999998,13188.174999999999]
[null,"1979 - 1994",null,null,null,null,{"$f":"G585","v":864.50661000000002},{"$f":"H585","v":542.30934999999999},1514.1764000000001,5802.7970000000005,1336.05567,838.11445000000015,2340.0908000000004,8967.9590000000007,1964.78775,1232.52125,3441.31,13188.174999999999]
[null,"1995 - 2009",null,null,null,null,{"$f":"G586","v":807.81195000000002},{"$f":"H586","v":516.68660999999997},1439.8008900000002,5802.7970000000005,1248.4366500000001,798.51567000000011,2225.1468300000001,8967.9590000000007,1835.93625,1174.28775,3272.27475,13188.174999999999]
["Masse Holzfaser r2->r3 [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G606)","v":864.50661000000002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H606)","v":542.30934999999999},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I606)","v":1514.1764000000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J606)","v":5802.7970000000005},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K606)","v":1336.05567},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L606)","v":838.11445000000015},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M606)","v":2340.0908000000004},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N606)","v":8967.9590000000007},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O606)","v":1964.78775},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P606)","v":1232.52125},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q606)","v":3441.31},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R603,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R604,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R605,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R606)","v":13188.174999999999}]
[]
["Masse Zellulose Außenwand [kg] abhängig von Altersklasse",null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,G579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,G580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,G581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,G582)","v":1969.2613897600002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,H579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,H580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,H581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,H582)","v":2205.0190536520004},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,I579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,I580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,I581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,I582)","v":5632.829791606001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,J579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,J580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,J581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,J582)","v":29048.240000000005},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,K579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,K580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,K581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,K582)","v":2756.9659456640002},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,L579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,L580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,L581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,L582)","v":3087.0266751128001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,M579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,M580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,M581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,M582)","v":7885.9617082484019},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,N579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,N580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,N581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,N582)","v":40667.536000000007},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,O579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,O580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,O581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,O582)","v":2756.9659459999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,P579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,P580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,P581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,P582)","v":3087.0266750000001},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,Q579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,Q580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,Q581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,Q582)","v":7885.9617079999998},{"$f":"_xlfn.IFS(Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$2,R579,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$3,R580,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$4,R581,Quartier!$E$6='Drop-Down'!$J$5,R582)","v":40667.536}]

{"sheet":"Sanierung","index":13,"n_rows":59,"n_cols":29,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[32,19,37,19],[20,19,25,19],[44,19,49,19],[42,6,51,6],[42,7,46,7],[42,10,46,10],[47,7,51,7],[47,10,51,10],[38,12,43,12],[50,12,55,12],[44,12,49,12],[32,12,37,12],[2,19,7,19],[8,19,13,19],[53,0,58,0],[53,1,58,1],[42,0,51,0],[42,1,46,1],[42,4,46,4],[47,1,51,1],[47,4,51,4],[2,12,7,12],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[2,0,5,0],[6,0,9,0],[10,0,13,0],[14,0,17,0],[18,0,21,0],[8,12,13,12],[14,12,19,12],[26,12,31,12],[20,12,25,12],[23,22,26,22],[2,22,5,22],[6,22,9,22],[10,22,13,22],[15,22,18,22],[19,22,22,22]]}
["Sanierungsstand Synthetisches Quartier ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reales Quartier vor Sanierung ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanierungsstand Reales Quartier "]
[null,null,"r0","r1","r2","r3",null,null,null,null,null,null,null,null,"SFH","SDH","SMFH","LMFH","Nebengebäude","Anteil am Quartier",null,null,null,null,"r0","r1","r2","r3"]
["Szenario 1: Sanierungsstand nach 50 % ","SFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G11*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H11*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I11*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E11-Sanierung!C3-Sanierung!D3-Sanierung!E3","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"passiv",null,null,"A1",null,"Summe aller Gebäude","vor 1948",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C18","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C26","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C34","v":23},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C42","v":3},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C50","v":2},{"$f":"SUM(O3:R8)/'Eingabe Quartier'!$C$8","v":1},null,null,"IST-Zustand","SFH",{"$f":"SUM(O9:O14)","v":0},{"$f":"SUM(O21:O26)","v":0},{"$f":"SUM(O33:O38)","v":0},{"$f":"SUM(O45:O50)","v":0}]
[null,"SDH",{"$f":"ROUND(Quartier!G12*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H12*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I12*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E12-Sanierung!C4-Sanierung!D4-Sanierung!E4","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"80 % der Gebäude auf Vollsanierung klassisch",null,null,"A2",null,null,"1948 - 1978",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C19","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C27","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C35","v":1},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C43","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C51","v":0},null,null,null,null,"SDH",{"$f":"SUM(P9:P14)","v":0},{"$f":"SUM(P21:P26)","v":0},{"$f":"SUM(P33:P38)","v":0},{"$f":"SUM(P45:P50)","v":0},"weil Neubau nicht gezählt wird, nur 7 "]
[null,"SMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G13*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H13*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I13*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E13-Sanierung!C5-Sanierung!D5-Sanierung!E5","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"80 % der Gebäude auf Vollsanierung ökologisch",null,null,"A3",null,null,"1979 - 1994",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C20","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C28","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C36","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C44","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C52","v":0},null,null,null,null,"SMFH",{"$f":"SUM(Q9:Q14)","v":13},{"$f":"SUM(Q21:Q26)","v":5},{"$f":"SUM(Q33:Q38)","v":3},{"$f":"SUM(Q45:Q50)","v":2}]
[null,"LMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G14*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H14*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I14*0.5,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E14-Sanierung!C6-Sanierung!D6-Sanierung!E6","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"50 % der Gebäude auf Vollsanierung klassisch",null,null,"B1",null,null,"1995 - 2009",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C21","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C29","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C37","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C45","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C53","v":0},null,null,null,null,"LMFH",{"$f":"SUM(R9:R14)","v":2},{"$f":"SUM(R21:R26)","v":1},{"$f":"SUM(R33:R38)","v":0},{"$f":"SUM(R45:R50)","v":0}]
["Szenario 2: Sanierungsstand nach 65 % ","SFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G11*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H11*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I11*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E11-Sanierung!C7-Sanierung!D7-Sanierung!E7","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"50 % der Gebäude auf Vollsanierung ökologisch",null,null,"B2",null,null,"nach 2009",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C22","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C30","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C38","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C46","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C54","v":0},null,null,null,"Szenario 1: Sanierungsstand nach 50 % ","SFH",{"$f":"ROUND(Y3*0.5,0)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(O3:O8)-Y7-Z7-AA7","v":0}]
[null,"SDH",{"$f":"ROUND(Quartier!G12*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H12*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I12*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E12-Sanierung!C8-Sanierung!D8-Sanierung!E8","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,"B3",null,null,"Neubau",{"$f":"'Eingabe Quartier'!C23","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C31","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C39","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C47","v":0},{"$f":"'Eingabe Quartier'!C55","v":0},null,null,null,null,"SDH",0,0,0,{"$f":"SUM(P3:P8)-Y8-Z8-AA8","v":0}]
[null,"SMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G13*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H13*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I13*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E13-Sanierung!C9-Sanierung!D9-Sanierung!E9","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,"C1",null,"Gebäude im Quartier r0","vor 1948",{"$f":"ROUND(O3*Energieberechnung!C36/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P3*Energieberechnung!D36/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q3*Energieberechnung!E36/100,0)","v":12},{"$f":"ROUND(R3*Energieberechnung!F36/100,0)","v":2},null,{"$f":"SUM(O9:R14)/'Eingabe Quartier'!$C$8","v":0.55555555555555558},null,null,null,"SMFH",7,3,2,{"$f":"SUM(Q3:Q8)-Y9-Z9-AA9","v":12}]
[null,"LMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G14*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H14*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I14*0.35,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E14-Sanierung!C10-Sanierung!D10-Sanierung!E10","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,"C2",null,null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(O4*Energieberechnung!C37/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P4*Energieberechnung!D37/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q4*Energieberechnung!E37/100,0)","v":1},{"$f":"ROUND(R4*Energieberechnung!F37/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"LMFH",{"$f":"ROUND(Y6*0.5,0)","v":1},{"$f":"ROUND(Z6*0.5,0)","v":1},{"$f":"ROUND(AA6*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(R3:R8)-Y10-Z10-AA10","v":1}]
["Szenario 3: Sanierungsstand nach 90 %","SFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G11*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H11*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I11*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E11-Sanierung!C11-Sanierung!D11-Sanierung!E11","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,"C3",null,null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(O5*Energieberechnung!C38/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P5*Energieberechnung!D38/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q5*Energieberechnung!E38/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R5*Energieberechnung!F38/100,0)","v":0},null,null,null,null,"Szenario 2: Sanierungsstand nach 65 % ","SFH",{"$f":"ROUND(Y3*0.35,0)","v":0},0,{"$f":"ROUND(AA7*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(O3:O8)-Y11-Z11-AA11","v":0}]
[null,"SDH",{"$f":"ROUND(Quartier!G12*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H12*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I12*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E12-Sanierung!C12-Sanierung!D12-Sanierung!E12","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(O6*Energieberechnung!C39/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P6*Energieberechnung!D39/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q6*Energieberechnung!E39/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R6*Energieberechnung!F39/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"SDH",0,0,{"$f":"ROUND(AA8*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(P3:P8)-Y12-Z12-AA12","v":0}]
[null,"SMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G13*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H13*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I13*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E13-Sanierung!C13-Sanierung!D13-Sanierung!E13","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(O7*Energieberechnung!C40/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P7*Energieberechnung!D40/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q7*Energieberechnung!E40/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R7*Energieberechnung!F40/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"SMFH",5,2,{"$f":"ROUND(AA9*0.5,0)","v":1},{"$f":"SUM(Q3:Q8)-Y13-Z13-AA13","v":16}]
[null,"LMFH",{"$f":"ROUND(Quartier!G14*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!H14*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(Quartier!I14*0.1,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!E14-Sanierung!C14-Sanierung!D14-Sanierung!E14","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"Neubau",{"$f":"ROUND(O8*Energieberechnung!C41/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P8*Energieberechnung!D41/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q8*Energieberechnung!E41/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R8*Energieberechnung!F41/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"LMFH",1,0,{"$f":"ROUND(AA10*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(R3:R8)-Y14-Z14-AA14","v":2}]
["Wenn szenario = sanierter Zustand des Quartiers","SFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),C3,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),C7,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),C11)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),D3,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),D7,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),D11)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),E3,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),E7,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),E11)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),F3,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),F7,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),F11)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,"Gebäude im Quartier r0 \n[%]","vor 1948",{"$f":"IF(O3=0, 0,O9/O3)","v":0},0,0.52173913043478259,0.66666666666666663]
[null,"SDH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),C4,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),C8,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),C12)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),D4,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),D8,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),D12)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),E4,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),E8,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),E12)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),F4,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),F8,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),F12)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"1948 - 1978",0,0,1,0,null,null,null,null,"Szenario 3: Sanierungsstand nach 90 %","SFH",{"$f":"ROUND(Y3*0.1,0)","v":0},0,{"$f":"ROUND(AA11*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(O3:O8)-Y16-Z16-AA16","v":0}]
[null,"SMFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),C5,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),C9,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),C13)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),D5,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),D9,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),D13)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),E5,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),E9,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),E13)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),F5,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),F9,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),F13)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"1979 - 1994",0,0,0,0,null,null,null,null,null,"SDH",0,0,{"$f":"ROUND(AA12*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(P3:P8)-Y17-Z17-AA17","v":0}]
[null,"LMFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),C6,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),C10,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),C14)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),D6,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),D10,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),D14)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),E6,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),E10,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),E14)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"_xlfn.IFS(OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$2,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$5,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$8,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$11),F6,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$3,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$6,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$9,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$12),F10,OR(Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$4,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$7,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$10,Quartier!$E$40='Drop-Down'!$R$13),F14)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",0,0,0,0,null,null,null,null,null,"SMFH",1,1,{"$f":"ROUND(AA13*0.5,0)","v":1},{"$f":"SUM(Q3:Q8)-Y18-Z18-AA18","v":21}]
["Differenz szenario = (Sanierung G14-J17) - (wenn szenario) ","SFH",{"$f":"Quartier!G11-C15","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H11-D15","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!I11-E15","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!J11-F15","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"nach 2009",0,0,0,0,null,null,null,null,null,"LMFH",0,0,{"$f":"ROUND(AA14*0.5,0)","v":0},{"$f":"SUM(R3:R8)-Y19-Z19-AA19","v":3}]
[null,"SDH",{"$f":"Quartier!G12-C16","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H12-D16","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!I12-E16","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!J12-F16","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"Neubau",0,0,0,0,null,null,null,null,"Wenn szenario = sanierter Zustand des Quartiers","SFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Y7,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Y11,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Y16)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Z7,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Z11,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Z16)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AA7,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AA11,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AA16)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AB7,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AB11,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AB16)","v":0}]
[null,"SMFH",{"$f":"Quartier!G13-C17","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H13-D17","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!I13-E17","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!J13-F17","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,"Gebäude im Quartier r1","vor 1948",{"$f":"ROUND(O3*Energieberechnung!C42/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P3*Energieberechnung!D42/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q3*Energieberechnung!E42/100,0)","v":5},{"$f":"ROUND(R3*Energieberechnung!F42/100,0)","v":1},null,{"$f":"SUM(O21:R26)/'Eingabe Quartier'!$C$8","v":0.22222222222222221},null,null,null,"SDH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Y8,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Y12,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Y17)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Z8,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Z12,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Z17)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AA8,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AA12,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AA17)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AB8,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AB12,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AB17)","v":0}]
[null,"LMFH",{"$f":"Quartier!G14-C18","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!H14-D18","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!I14-E18","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"Quartier!J14-F18","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(O4*Energieberechnung!C43/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P4*Energieberechnung!D43/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q4*Energieberechnung!E43/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R4*Energieberechnung!F43/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"SMFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Y9,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Y13,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Y18)","v":1},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Z9,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Z13,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Z18)","v":1},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AA9,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AA13,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AA18)","v":1},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AB9,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AB13,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AB18)","v":21}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(O5*Energieberechnung!C44/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P5*Energieberechnung!D44/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q5*Energieberechnung!E44/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R5*Energieberechnung!F44/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"LMFH",{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Y10,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Y14,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Y19)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!Z10,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!Z14,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!Z19)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AA10,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AA14,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AA19)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS(OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R2,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R5,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R8,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R11),Sanierung!AB10,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R3,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R6,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R9,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R12),Sanierung!AB14,OR('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R4,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R7,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R10,'Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R13),Sanierung!AB19)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(O6*Energieberechnung!C45/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P6*Energieberechnung!D45/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q6*Energieberechnung!E45/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R6*Energieberechnung!F45/100,0)","v":0},null,null,null,null,"Differenz szenario","SFH",{"$f":"Y3-Y20","v":0},{"$f":"Z3-Z20","v":0},{"$f":"AA3-AA20","v":0},{"$f":"AB3-AB20","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(O7*Energieberechnung!C46/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P7*Energieberechnung!D46/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q7*Energieberechnung!E46/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R7*Energieberechnung!F46/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"SDH",{"$f":"Y4-Y21","v":0},{"$f":"Z4-Z21","v":0},0,0]
["Sanierungsmaßnahmen Einzelhaus ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Neubau",{"$f":"ROUND(O8*Energieberechnung!C47/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P8*Energieberechnung!D47/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q8*Energieberechnung!E47/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R8*Energieberechnung!F47/100,0)","v":0},null,null,null,null,null,"SMFH",{"$f":"Y5-Y22","v":12},4,2,-19]
["Heizstruktur","Anteil an Heizstruktur [%]",null,null,"Wirkung CO2-Eq [kg CO2/a]",null,null,null,null,null,null,null,"Gebäude im Quartier r1 \n[%]","vor 1948",{"$f":"IF(O3=0, 0,O21/O3)","v":0},0,0.21739130434782608,0.33333333333333331,null,null,null,null,null,"LMFH",{"$f":"Y6-Y23","v":2},1,0,-3]
["Wärmepumpe ",100,null,null,{"$f":"IF(Start!C11=Realdaten,'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J6:Y6),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M6),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"1948 - 1978",0,0,0,0]
["Heizöl",100,null,null,{"$f":"IF(Start!C11=Realdaten,'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J11:Y11),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M11),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"1979 - 1994",0,0,0,0]
["Erdgas",100,null,null,{"$f":"IF(Start!C11=Realdaten,'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J8:Y8),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M8),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",0,0,0,0]
["Holz-/Pellet",100,null,null,{"$f":"IF(Start!C11=Realdaten,'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J14:Y14),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M14),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"nach 2009",0,0,0,0]
["Fernwärme",100,null,null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M18*0.65+'Eigene Datenbank'!M19*0.35)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Neubau",0,0,0,0]
["BHKW ",100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gebäude im Quartier r2","vor 1948",{"$f":"ROUND(O3*Energieberechnung!C48/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P3*Energieberechnung!D48/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q3*Energieberechnung!E48/100,0)","v":3},{"$f":"ROUND(R3*Energieberechnung!F48/100,0)","v":0},null,{"$f":"SUM(O33:R38)/'Eingabe Quartier'!$C$8","v":0.1111111111111111}]
[null,null,"Produktion Strom durch BHKW [kWh]",{"$f":"0.4*IF('Sanierung Einzelgebäude'!E26=\"keine Angabe\",'Sanierung Einzelgebäude'!E6,'Sanierung Einzelgebäude'!E29)","v":50376.480000000003},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(O4*Energieberechnung!C49/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P4*Energieberechnung!D49/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q4*Energieberechnung!E49/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R4*Energieberechnung!F49/100,0)","v":0}]
[null,null,"Reststrombedarf [kWh]",{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E5-Sanierung!D34","v":-18014.880000000005},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(O5*Energieberechnung!C50/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P5*Energieberechnung!D50/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q5*Energieberechnung!E50/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R5*Energieberechnung!F50/100,0)","v":0}]
[null,null,"Wirkung BHKW",null,{"$f":"'Sanierung Einzelgebäude'!E29*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J23:Y23),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M23)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(O6*Energieberechnung!C51/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P6*Energieberechnung!D51/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q6*Energieberechnung!E51/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R6*Energieberechnung!F51/100,0)","v":0}]
[null,null,"\"Gutschrift\" Strom",null,{"$f":"D35/2*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J17:Y17),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(O7*Energieberechnung!C52/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P7*Energieberechnung!D52/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q7*Energieberechnung!E52/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R7*Energieberechnung!F52/100,0)","v":0}]
[null,null,"Netto",null,{"$f":"E36+E37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Neubau",{"$f":"ROUND(O8*Energieberechnung!C53/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P8*Energieberechnung!D53/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q8*Energieberechnung!E53/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R8*Energieberechnung!F53/100,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gebäude im Quartier r2 \n[%]","vor 1948",{"$f":"IF(O3=0, 0,O33/O3)","v":0},0,0.13043478260869565,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1948 - 1978",0,0,0,0]
["Sanierungsmaßnahmen synthetisches Quartier ",null,null,null,null,null,"Sanierungsmaßnahmen Realquartier ",null,null,null,null,null,null,"1979 - 1994",0,0,0,0]
["Heizstruktur","Anteil an Heizstruktur [%]",null,"%","Wirkung CO2-Eq [kg CO2/a]",null,"Heizstruktur","Anteil an Heizstruktur [%]",null,"%","Wirkung CO2-Eq [kg CO2/a]",null,null,"1995 - 2009",0,0,0,0]
["Wärmepumpe ",80,"Erdgas",{"$f":"1-D44-D46-D47","v":0.16699999999999995},{"$f":"Quartier!E43*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Sanierung!D43*SUM(Ökobaudat!J8:Y8)+Sanierung!D44*SUM(Ökobaudat!J6:Y6)+Sanierung!D45*SUM(Ökobaudat!J11:Y11)+D46*SUM(Ökobaudat!J14:Y14)+D47*SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Sanierung!D43*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!D44*'Eigene Datenbank'!M6+Sanierung!D45*'Eigene Datenbank'!M11+D46*'Eigene Datenbank'!M14+D47*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+D47*'Eigene Datenbank'!M19*0.35)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Wärmepumpe ",80,"Erdgas",{"$f":"1-J44-J46-J47","v":0.16699999999999995},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Sanierung!J43*SUM(Ökobaudat!J8:Y8)+Sanierung!J44*SUM(Ökobaudat!J6:Y6)+Sanierung!J45*SUM(Ökobaudat!J11:Y11)+J46*SUM(Ökobaudat!J14:Y14)+J47*SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Sanierung!J43*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!J44*'Eigene Datenbank'!M6+Sanierung!J45*'Eigene Datenbank'!M11+J46*'Eigene Datenbank'!M14+J47*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+J47*'Eigene Datenbank'!M19*0.35),0)","v":0},null,null,"nach 2009",0,0,0,0]
[null,null,"Wärmepumpe",0.8,null,null,null,null,"Wärmepumpe",0.8,null,null,null,"Neubau",0,0,0,0]
[null,null,"Heizöl",0,null,null,null,null,"Heizöl",0,null,null,"Gebäude im Quartier r3","vor 1948",{"$f":"ROUND(O3*Energieberechnung!C54/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P3*Energieberechnung!D54/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q3*Energieberechnung!E54/100,0)","v":2},{"$f":"ROUND(R3*Energieberechnung!F54/100,0)","v":0},null,{"$f":"SUM(O45:R50)/'Eingabe Quartier'!$C$8","v":7.407407407407407E-2}]
[null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"Quartier!H26","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H22","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"ROUND(O4*Energieberechnung!C55/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P4*Energieberechnung!D55/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q4*Energieberechnung!E55/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R4*Energieberechnung!F55/100,0)","v":0}]
[null,null,"Fernwärme",{"$f":"Quartier!H27","v":0},null,null,null,null,"Fernwärme",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H23","v":0},null,null,null,"1979 - 1994",{"$f":"ROUND(O5*Energieberechnung!C56/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P5*Energieberechnung!D56/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q5*Energieberechnung!E56/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R5*Energieberechnung!F56/100,0)","v":0}]
[null,50,"Erdgas",{"$f":"Quartier!H23-IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O3,0.233,IF(Quartier!E23='Drop-Down'!O2,0.227,0))","v":0.32900000000000007},{"$f":"Quartier!E43*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Sanierung!D48*SUM(Ökobaudat!J8:Y8)+Sanierung!D49*SUM(Ökobaudat!J6:Y6)+Sanierung!D50*SUM(Ökobaudat!J11:Y11)+D51*SUM(Ökobaudat!J14:Y14)+D52*SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Sanierung!D48*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!D49*'Eigene Datenbank'!M6+Sanierung!D50*'Eigene Datenbank'!M11+D51*'Eigene Datenbank'!M14+D52*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+D52*'Eigene Datenbank'!M19*0.35)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,50,"Erdgas",{"$f":"_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,'Sanierung Realquartier'!H19-0.233,Beheiz_Quart=DurchschnittDE,'Sanierung Realquartier'!H19-0.227,Beheiz_Quart=Werte_eigen,1-J49-J51-J52)","v":0.32900000000000007},{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,'Sanierung Realquartier'!E39*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,Sanierung!J48*SUM(Ökobaudat!J8:Y8)+Sanierung!J49*SUM(Ökobaudat!J6:Y6)+Sanierung!J50*SUM(Ökobaudat!J11:Y11)+J51*SUM(Ökobaudat!J14:Y14)+J52*SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,Sanierung!J48*'Eigene Datenbank'!M8+Sanierung!J49*'Eigene Datenbank'!M6+Sanierung!J50*'Eigene Datenbank'!M11+J51*'Eigene Datenbank'!M14+J52*'Eigene Datenbank'!M18*0.65+J52*'Eigene Datenbank'!M19*0.35),0)","v":0},null,null,"1995 - 2009",{"$f":"ROUND(O6*Energieberechnung!C57/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P6*Energieberechnung!D57/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q6*Energieberechnung!E57/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R6*Energieberechnung!F57/100,0)","v":0}]
[null,null,"Wärmepumpe",0.5,null,null,null,null,"Wärmepumpe",0.5,null,null,null,"nach 2009",{"$f":"ROUND(O7*Energieberechnung!C58/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P7*Energieberechnung!D58/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q7*Energieberechnung!E58/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R7*Energieberechnung!F58/100,0)","v":0}]
[null,null,"Heizöl",{"$f":"Quartier!H25-IF(Quartier!E23=DurchschnittDE_kFern,0.233,IF(Quartier!E23=DurchschnittDE,0.227,0))","v":0.12899999999999998},null,null,null,null,"Heizöl",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H21-_xlfn.IFS(Beheiz_Quart=DurchschnittDE_kFern,0.233,Beheiz_Quart=DurchschnittDE,0.227,Beheiz_Quart=Werte_eigen,'Sanierung Realquartier'!H21)","v":0.12899999999999998},null,null,null,"Neubau",{"$f":"ROUND(O8*Energieberechnung!C59/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(P8*Energieberechnung!D59/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(Q8*Energieberechnung!E59/100,0)","v":0},{"$f":"ROUND(R8*Energieberechnung!F59/100,0)","v":0}]
[null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"Quartier!H26","v":3.3000000000000002E-2},null,null,null,null,"Holz-/Pellet",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H22","v":3.3000000000000002E-2},null,null,"Gebäude im Quartier r2 \n[%]","vor 1948",{"$f":"IF(O3=0, 0,O45/O3)","v":0},{"$f":"IF(P3=0, 0,P45/P3)","v":0},{"$f":"IF(Q3=0, 0,Q45/Q3)","v":8.6956521739130432E-2},{"$f":"IF(R3=0, 0,R45/R3)","v":0}]
[null,null,"Fernwärme",{"$f":"Quartier!H27","v":0},null,null,null,null,"Fernwärme",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!H23","v":0},null,null,null,"1948 - 1978",{"$f":"IF(O4=0, 0,O46/O4)","v":0},0,0,0]
["Fernwärme",100,null,null,{"$f":"Quartier!E43*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M18*0.65+'Eigene Datenbank'!M19*0.35)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Fernwärme",100,null,null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J20:Y20),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M18*0.65+'Eigene Datenbank'!M19*0.35),0)","v":0},null,null,"1979 - 1994",0,0,0,0]
["BHKW ",100,null,null,null,null,"BHKW ",100,null,null,null,null,null,"1995 - 2009",0,0,0,0]
[null,null,"Produktion Strom durch BHKW [kWh]",{"$f":"0.4*IF(Quartier!E40='Drop-Down'!R14,Quartier!E20,Quartier!E43)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Produktion Strom durch BHKW [kWh]",{"$f":"0.4*IF('Sanierung Realquartier'!E36='Drop-Down'!R14,'Sanierung Realquartier'!E16,'Sanierung Realquartier'!E39)","v":780065.76000000013},null,null,null,"nach 2009",0,0,0,0]
[null,null,"Reststrombedarf [kWh]",{"$f":"Quartier!E19-Sanierung!D55","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,"Reststrombedarf [kWh]",{"$f":"'Sanierung Realquartier'!E15-Sanierung!J55","v":-366540.96000000014},null,null,null,"Neubau",0,0,0,0]
[null,null,"Wirkung BHKW",null,{"$f":"Quartier!E43*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J23:Y23),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M23)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Wirkung BHKW",null,{"$f":"Nutz_Wärme_San_Quart*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J23:Y23),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M23)","v":0}]
[null,null,"\"Gutschrift\" Strom",null,{"$f":"D56/2*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J17:Y17),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"\"Gutschrift\" Strom",null,{"$f":"IF(Datengrundlage_Geb=Realdaten,J56/2*_xlfn.IFS(Datenbank_Emission=Ökobaudat2024,SUM(Ökobaudat!J17:Y17),Datenbank_Emission=Datenbank_eigen,'Eigene Datenbank'!M17),0)","v":0}]
[null,null,"Netto",null,{"$f":"E57+E58","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Netto",null,{"$f":"K57+K58","v":0}]

{"sheet":"Kosten","index":14,"n_rows":67,"n_cols":15,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,51,0],[52,0,65,0],[5,0,26,0],[27,0,35,0],[0,0,0,14]]}
["Kosten "]
[]
[]
[null,null,"Name in Ecoinvent","Name in Ökobaudat","Referenzprodukt","Funktionelle Einheit FU","Einheit","Durchschnittliche Betriebskosten/ Anschaffungskosten in € ","Betriebskosten/ Anschaffungskosten in € ","Durchschnittliche Transportkosten in €","Transportkosten in €"," Durchschnittliche Dienstleistungs-kosten in €","Dienstleistungs-kosten in €","Anmerkungen","Quelle"]
[]
["Aktive Sanierung",null,"Heat production, air-water heat pump 10kW","Nutzung - Gas Wärmepumpe Luft (20 kW, 0 °C, entspr. GEG) ","Heat, air-water heat pump 10 kW",1,"kWh",{"$f":"IF(I6=\"\",0.149,I6)","v":0.14899999999999999},null,null,null,null,null,"Die Betriebskosten einer WP ist abhängig von den Stromkosten und der Effizienz der WP (Jahresarbeitszahl(JAZ)). \nJAZ gibt an wie viel kWh Wärme durch 1 kWh Strom bereitgestellt wird.\nDieser Datensatz: JAZ =2,8, Durchschnittsstrompreis in DE (Stand 01.07.2024) = 41,75 ct/kWh \nAlso 41,75 ct/kWh / 2,8 = 14,9 ct/kWh Wärme\nCO2-Bepreisung nicht berücksichtigt","https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/wissen/heizungsratgeber/waermepumpe/stromverbrauch-waermepumpe/ \nhttps://utopia.de/ratgeber/wie-hoch-ist-der-stromverbrauch-von-waermepumpen/ \nhttps://www.thermondo.de/info/rat/waermepumpe/waermepumpen-stromtarif/\nhttps://www.viessmann.de/de/wissen/infos-und-tipps-zum-kauf/waermepumpenstrom.html#strompreis\nhttps://www.verivox.de/heizstrom/waermepumpe/\nhttps://www.stromvergleich.de/waermepumpenstrom\nhttps://www.waermepumpe.de/politik/energiepreise/\nhttps://www.check24.de/heizstrom/waermepumpe/\nhttps://www.enpal.de/waermepumpe/kosten#betriebskosten-was-kostet-eine-warmepumpe-pro-jahr"]
[null,null,"Heat Pump Production, 30 kW","Strom-Wärmepumpe (Sole-Wasser, Erdsonde) 20 kW","Heat Pump, 30 kW",1,"Stk",{"$f":"IF(I7=\"\",23500,I7)","v":22000},22000,{"$f":"K7","v":0},null,{"$f":"IF(M7=\"\",3700,M7)","v":3700},null,"Anschaffungskosten: Ausschließlich Kosten der Wärmepumpe, ohne Installation und Zubehör, ein Durchschnittlicher Wert, welcher aus Internetrecherche und dem Technikkatalog Wärmeplanung stammt.\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten Durchschnittswert von WP 20 & 30 kW mit 13,5% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.\n","https://www.buderus.de/de/waermepumpe/kosten\nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK\nhttps://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten\nhttps://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpe/kosten-und-wirtschaftlichkeit/uebersicht/"]
[null,null,"Heat production, natural gas, at boiler atmospheric non-modulating <100 kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Gas Brennwert (entspr. GEG)","Heat, central or small-scale, natural gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I8=\"\",0.1268,I8)","v":0.1268},null,null,null,null,null,"Anmerkung: Durchschnittlicher Gaspreis (Stand 01.07.2023) 11,41 ct/kWh, Annahme Wirkungsgrad 90 % \nAlso 11,41 ct/kWh / 0,90 =12,68 ct/kWh erzeugter Wärme\nCO2-Bepreisung nicht berücksichtigt","https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-14133.pdf\nhttps://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-Strom-DurchschnittsPreise/_inhalt.html#421258\nhttps://www.zukunft-zuhause.net/mein-haus-sanieren/ratgeber/waermepumpe-vs-gasheizung/ "]
[null,null,"Gas Boiler production","Gas-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) ","Gas Boiler, 10 kW",1,"Stk",{"$f":"IF(I9=\"\",4200,I9)","v":4200},null,{"$f":"K9","v":0},null,{"$f":"IF(M9=\"\",1800,M9)","v":1800},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Brennwertkesseln auf einer Vergleichsseite und dem  Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nGas- Brennwertkessel, Standgerät, 20 kW , 11 Treffer (niedrigster 2822€, höchster 7283€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 30% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1529515-1908513-5353885-5353887.html?sortKey=maxPrice \nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,null,"Gas-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)  ",null,1,"Stk",{"$f":"IF(I10=\"\",8900,I10)","v":8900},null,{"$f":"K10","v":0},null,{"$f":"IF(M10=\"\",3800,M10)","v":3800},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Brennwertkesseln auf einer Vergleichsseite  und dem Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nGas- Brennwertkessel, Standgerät, 20->90kW ,  25 Treffer (niedrigster 3129€, höchster 17941€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 30% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1529525-1908513-5353894-5353897-5353915-5353919-5353921-5353927-5353935-5354021-5392982.html?sortKey=minPrice \nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,"Heat production, light fuel oil, at boiler 10 kW, non-modulating ","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Öl Niedertemperatur und Brennwert (entspr. GEG)","Heat, central or small-scale, other than natural gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I11=\"\",0.0958,I11)","v":9.5799999999999996E-2},null,null,null,null,null,"Brennwert Ölheizung 10,84 kWh/l, Ölpreis 103,9 cent/l (Stand 01.07.2024,statista)\n(103,9 cent/l / 10,84 kWh/l) *1 l = 9,585 cent/kWh\n\nCO2 Bepreisung wird nicht berücksichtigt","https://www.kesselheld.de/heizwert-heizoel/\nhttps://de.statista.com/statistik/daten/studie/2633/umfrage/entwicklung-des-verbraucherpreises-fuer-leichtes-heizoel-seit-1960/ "]
[null,null,"Oil Boiler Production","Öl-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) ","Oil Boiler, 10 kW ",1,"Stk",{"$f":"IF(I12=\"\",5300,I12)","v":5300},null,{"$f":"K12","v":0},null,{"$f":"IF(M12=\"\",2300,M12)","v":2300},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Brennwertkesseln auf einer Vergleichsseite und dem Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nÖl- Brennwertkessel, Standgerät, 20 kW , 11 Treffer (niedrigster 3326€ , höchster 6640€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 30% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1529525-1908513-5353885-5353887.html?sortKey=minPrice\nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,null,"Öl-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)",null,1,"Stk",{"$f":"IF(I13=\"\",8200,I13)","v":8200},null,{"$f":"K13","v":0},null,{"$f":"IF(M13=\"\",3500,M13)","v":3500},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Brennwertkesseln auf einer Vergleichsseite und dem Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nÖl- Brennwertkessel, Standgerät ,20-89 kW , 6 Treffer (niedrigster 3362€, höchster 10154€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 30% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1529525-1908513-5353894-5353897-5353915-5353919-5353921-5353927-5353935-5354021-5392982.html?sortKey=minPrice\nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,"Heat production, wood pellet, at furnace 9 kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Holzpellets (entspr. GEG) ","Heat, central or small-scale, other than natural gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I14=\"\",0.05875,I14)","v":5.8749999999999997E-2},null,null,null,null,null,"1 kg Holzpellets entspricht einem Heizwert von 4,6-5 kWh, Stand Juni 2024 Kosten für 1 kg Holzpellets = 28,24 Cent\n4,8 kWh = 28,2 cent --> 1 kWh = 5,875 cent","https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/heizung/pelletheizung/\nhttps://www.depi.de/pelletpreis-wirtschaftlichkeit \nhttps://www.oekofen.com/de-de/aktueller-pelletspreis/"]
[null,null,"Furnace Production, pellets, 9kW","Pelletkessel < 20 kW ","Furnace, Pellets, 9 kW",1,"Stk",{"$f":"IF(I15=\"\",8100,I15)","v":8100},null,{"$f":"K15","v":0},null,{"$f":"IF(M15=\"\",5400,M15)","v":5400},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Pelletheizungen auf einer Vergleichsseite und dem Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nPelletheizung, <9,9-19 kW, 9 Treffer (um beide Datenaätze ca. einzubinden) (niedrigster 3099€, höchster 13949€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 40% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung\n","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1532115-1898977-1898979-5346052-5353885-5392980-103892448.html?sortKey=minPrice  \nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,null,"Pelletkessel 20-120 kW",null,1,"Stk",{"$f":"IF(I16=\"\",16200,I16)","v":16200},null,{"$f":"K16","v":0},null,{"$f":"IF(M16=\"\",8100,M16)","v":8100},null,"Anschaffungskosten: Es wurde der durchschnittliche Preis von allen zutreffenden Pelletheizungen auf einer Vergleichsseite und dem Technikkatalog Wärmeplanung genommen und gerundet (Stand 01.07.2024)\nPelletheizung,20-59 kW, 28 Treffer , (niedrigster 2385€, höchster 18030€)\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 40% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung\n","(Stand 01.07.2024)\nhttps://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/18406F1532115-5353887-5353890-5353894-5353897-5353898-5353911-5353921-5392982-103892448.html?sortKey=minPrice\nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,"Market for electricity, low voltage","Residual Strommix 2030 (basierend auf \"EU Referenz Szenario 2020\")  ","Electricity, low voltage",1,"kWh",{"$f":"IF(I17=\"\",0.4175,I17)","v":0.41749999999999998},null,null,null,null,null,"Anmerkung: Strompreis Stand 02.07.02024","https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-Strom-DurchschnittsPreise/_inhalt.html "]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, natural gas ","Fernwärme aus Erdgas","Heat, District Or Industrial, Natural Gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I18=\"\",0.15327,I18)","v":0.15326999999999999},null,null,null,null,null,"Es ist schwer herauszufinden, ob es sich nur um Fernwärme aus Gas handelt, deshalb wird dies aus Vereinfachungszwecken nicht genauer unterschieden. Die Preise sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Generell liegen extrem große Preisunterschiede vor, weshalb sich ein hoher Durchschnittspreis ergibt.\nPreise sind aus Vergleich von 2. Quartal 2024 , Durchschnittspreis aus Mischpreis (Fernwärme pro kWh für EFH mit 10 kW und 18000 kWh netto ohne Mehrwertsteuer)\n(niedrigster Mischpreis netto 8,5 cent/kWh , höchster Mischpreis netto 27,646 cent/kWh )","https://www.energieverbraucher.de/de/fwpreise__3548/\nhttps://www.energieverbraucher.de/files_db/1717575440_0209__12.pdf"]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, other than natural gas ","Fernwärme aus Steinkohle ","Heat, District Or Industrial, other Than Natural Gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I19=\"\",0.15327,I19)","v":0.15326999999999999},null,null,null,null,null,"Es ist schwer herauszufinden, ob es sich nur um Fernwärme aus Gas handelt, deshalb wird dies aus Vereinfachungszwecken nicht genauer unterschieden. Die Preise sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Generell liegen extrem große Preisunterschiede vor, weshalb sich ein hoher Durchschnittspreis ergibt.\nPreise sind aus Vergleich von 2. Quartal 2024 , Durchschnittspreis aus Mischpreis (Fernwärme pro kWh für EFH mit 10 kW und 18000 kWh netto ohne Mehrwertsteuer)\n(niedrigster Mischpreis netto 8,5 cent/kWh , höchster Mischpreis netto 27,646 cent/kWh )\n","https://www.energieverbraucher.de/de/fwpreise__3548/\nhttps://www.energieverbraucher.de/files_db/1717575440_0209__12.pdf"]
[null,null,null,"Fernwärme Mix Deutschland",null,"3,6*1","kWh",{"$f":"IF(I20=\"\",0.15327,I20)","v":0.15326999999999999},null,null,null,null,null,"Es ist schwer herauszufinden, ob es sich nur um Fernwärme aus Gas handelt, deshalb wird dies aus Vereinfachungszwecken nicht genauer unterschieden. Die Preise sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Generell liegen extrem große Preisunterschiede vor, weshalb sich ein hoher Durchschnittspreis ergibt.\nPreise sind aus Vergleich von 2. Quartal 2024 , Durchschnittspreis aus Mischpreis (Fernwärme pro kWh für EFH mit 10 kW und 18000 kWh netto ohne Mehrwertsteuer)\n(niedrigster Mischpreis netto 8,5 cent/kWh , höchster Mischpreis netto 27,646 cent/kWh )\n","https://www.energieverbraucher.de/de/fwpreise__3548/\nhttps://www.energieverbraucher.de/files_db/1717575440_0209__12.pdf"]
[null,null,null,"Übergabestation Fernwärme",null,null,"kg",{"$f":"IF(I21=\"\",6200,I21)","v":6200},null,{"$f":"K21","v":0},null,{"$f":"IF(M21=\"\",2600,M21)","v":2600},null,"Anschaffungskosten: Preise variieren nach kW Nennleistung , es werden meist nur Preisspannen angegeben\nzwischen 3500 und 15000€ liegen die Spannen. Die meisten Quellen sagen zwischen 5000 und 10000€ Der Durchschnittspreis wurde zusätzlich mit den Preisen aus dem Technikkatalog Wärmeplanung verrechnet. (Stand 04.07.2024) \n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 30% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.","https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/heizung/fernwaerme/fernwaermeuebergabestation/#c210078\nhttps://www.heizung.de/finanzielles/wissen/typische-fernwaerme-kosten-im-ueberblick.html\nhttps://www.thermondo.de/info/rat/vergleich/fernwaermeuebergabestation/\nhttps://www.energieheld.de/heizung/fernwaerme#kosten-foerderung\nhttps://www.kesselheld.de/fernwaerme/ \nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,"Heat and power co-generation unit construction, 500 kW electrical ","Gas Blockheizkraftwerk 500kW ","Heat and power co-generation unit construction, 500 kW electrical ",1,"Stk",{"$f":"IF(I22=\"\",612800,I22)","v":612800},null,{"$f":"K22","v":0},null,{"$f":"IF(M22=\"\",565600,M22)","v":565600},null,"Anschaffungskosten: Keine ganz aktuellen Zahlen gefunden. Kosten für ein BHKW aus Durchschnitt von vier Quellen von 500kW BHKW genommen und zusätzlich mit dem Preis aus dem Technikkatalog Wärmeplanung verrechnet(Stand 04.07.2024)\n560 €/kW , 500 €/kW, 550 €/kW, 532 €/kW --> 535,5 €/kW\n535,5 €/kW * 500kW = 267750 €\n(267750 + 957753,8)/2= 612751,9 €\n\nDienstleistungskosten: Annahme Installationskosten 48% von gesamten Investitionskosten nach Technikkatalog Wärmeplanung.\n","https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/energie/kraftwaermekopplung/material/pdf/01wirtschaftlichkeit_kwk_unternehmen.pdf\nhttps://www.sense-electra.de/blockheizkraftwerk/kosten-foerderung/bhkw-kosten/\nhttps://www.heizungsfinder.de/bhkw/kosten-preise/anschaffungskosten\nhttps://www.energie-experten.org/heizung/blockheizkraftwerk-bhkw \nhttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Juni2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK"]
[null,null,"Heat and power co-generation, natural gas, 500kW electrical, lean burn",null,"Heat, district or industrial, natural gas",1,"kWh",{"$f":"IF(I23=\"\",0.15327,I23)","v":0.15326999999999999},null,null,null,null,null,"Anmerkung: Annahme, es handelt sich hier auch um Fernwärme. Siehe Anmerkung Fernwärme."]
[null,null,"photovoltaic slanted-roof installation, 3kWp, multi-Si, panel, mounted, on roof","Photovoltaiksystem 1000 kWh/m2*a ohne Stromgutschrift","Photovoltaic Slanted-Roof Installation, 3kWp, Multi-Si, Panel, Mounted, On Roof",1,"Stk",{"$f":"IF(I24=\"\",1750,I24)","v":1750},null,{"$f":"K24","v":0},null,{"$f":"IF(M24=\"\",1560,M24)","v":1560},null,"Anschaffungskosten: Die Preisspanne von PV Anlagen ist groß. Es wurde versucht ein Durchschnittspreis der im Internet gefundenen Preise zu berechnen. Zu beachten ist, dass im Einzelhandel Solarmodule  zwischen 20-50 % mehr als im Großhandel kosten.niedrigster Preis für ein PV Modul 120€/kWp  (Großhandel) höchster Preis, höchster Preis 1300€/kWp.\n584€/kWp*3kWp=1752€ gerundet 1750€ für  3kWp PV Module\nDienstleistungskosten: Es wurde ein Durchschnittspreis für die Montage und Installation von der gesammten Anlage mittels Internetrecherche ermittelt und festgelegt. Photovoltaics, electric installation for 3kWp modul , at building und Inverter inbegriffen (deswegen sind dort die Kosten gleich Null gesetzt).\n","https://www.enpal.de/photovoltaik/polykristalline-solarzellen#was_kosten_polykristalline_solarzellen\nhttps://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/kosten\nhttps://www.lichtblick.de/wissen/solar/solaranlage-kosten/\nhttps://photovoltaik.one/photovoltaik-kosten\nhttps://www.vaillant.at/privatanwender/tipps-und-wissen/heiztechnologien/photovoltaik/photovoltaik-kosten/\nhttps://www.pvxchange.com/Preisindex"]
[null,null,"photovoltaics, electric installation for 3kWp module, at building",null,"Photovoltaics, Electric Installation For 3kWp Module, At Building",1,"Stk",{"$f":"IF(I25=\"\",1500,I25)","v":1500},null,{"$f":"K25","v":0},null,{"$f":"IF(M25=\"\",0,M25)","v":0},null,"Anschaffungskosten: Durchschnittswert von Montagesystem, Kabel und Elektroinstallation für PV Anlagen. Abhängig u.a. von Leistung der PV Anlage\n\nDienstleistungskosten: siehe Anmerkung \"photovoltaic slanted-roof installation, 3kWp, multi-Si, panel, mounted, on roof\" ( =N24 )","https://echtsolar.de/preise-solarmodule/\nhttps://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/kosten-und-wirtschaftlichkeit/photovoltaikanlagen/\nhttps://www.lichtblick.de/wissen/solar/solaranlage-kosten/\nhttps://photovoltaik.one/photovoltaik-kosten\nhttps://www.vaillant.at/privatanwender/tipps-und-wissen/heiztechnologien/photovoltaik/photovoltaik-kosten/ "]
[null,null,"market for inverter, 2,5 kW ",null,"Inverter, 2,5 kW",1,"Stk",{"$f":"IF(I26=\"\",1000,I26)","v":1000},null,{"$f":"K26","v":0},null,{"$f":"IF(M26=\"\",0,M26)","v":0},null,"Anschaffungskosten: Große Preissspanne bei Kosten von Wechselrichter zwischen  150€-4000€.\nEs wurde ein Preis von 1000€ angenommen.\n\nDienstleistungskosten: siehe Anmerkung \"photovoltaic slanted-roof installation, 3kWp, multi-Si, panel, mounted, on roof\" ( =N24)\n","https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/30947F8681919.html?q=3+kw+wechselrichter&sortKey=maxPrice (Stand 05.07.2024)\nhttps://gruenes.haus/wechselrichter-kosten-preise/\nhttps://www.enpal.de/photovoltaik/wechselrichter-kosten?utm_source=Search%20Ads&utm_campaign=21336575209&utm_term=163493797912&utm_content=700728791949&utm_placement=&utm_device=c&utm_keyword=&utm_location=9041852&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0GCvzFMDkwAhZecRF2vcWA1GqFvJhfyITfBIU3G-_TQRTtgtC1hgnoaAqIuEALw_wcB\nhttps://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/kosten\nhttps://www.lichtblick.de/wissen/solar/solaranlage-kosten/\nhttps://photovoltaik.one/photovoltaik-kosten\nhttps://www.vaillant.at/privatanwender/tipps-und-wissen/heiztechnologien/photovoltaik/photovoltaik-kosten/\n"]
[null,null,"Electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-Si, panel, mounted",null,"Electricity, low voltage",1,"kWh",{"$f":"IF(I27=\"\",0,I27)","v":0},null,null,null,null,null,"Anmerkung: hier werden keine Kosten angerechnet, da die Verrbaucher für den Strom ihrer eigenen Anlage kein Geld bezahlen. Betriebskosten der Anlage werden nicht mitbetrachtet."]
["Passive Sanierung"," ","Window frame production, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K ",null,"Window frame, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K ",1,"m2",{"$f":"IF(I28=\"\",340,I28)","v":340},null,{"$f":"K28","v":0},null,{"$f":"IF(M28=\"\",72,M28)","v":72},null,"Anschaffungskosten :Es wurden Preise im Internet von PVC Kunststofffenstern in der Einheit €/m² verglichen und ein durchschnittlicher Pries ermittelt. (Stand 08.07.2024)\nDienstleistungskosten: Es wurde ein Durchschnittspreis für die Einbaukosten für ein Fenster recherchiert und ermittelt und daraufhin durch die Annahme der Fenstergröße von 1,8204 m² geteilt umd die Einbaukosten in €/m²  ermittelt.\n\n","https://www.deutsche-fensterbau.de/fenster-preise/\nhttps://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/wie-hoch-sind-die-kosten-fuer-neue-fenster.php\nhttps://www.11880-tischler.com/preisvergleich/fenster-kosten\nhttps://wohnen-und-finanzieren.de/blog/fenster-austauschen-kosten\nhttps://www.finanzcheck.de/finanzierung/fenster-kosten/\nhttps://www.daibau.de/baukostenrechner/kunststofffenster"]
[null,null,"Window frame production, wood, U=1.5 W/m2K ",null,"Window frame, wood, U=1.5 W/m2K",1,"m2",{"$f":"IF(I29=\"\",390,I29)","v":390},null,0,null,{"$f":"IF(M29=\"\",75,M29)","v":75},null,"Anschaffungskosten: Es wurden Preise im Internet von PVC Kunststofffenstern in der Einheit €/m² verglichen und ein durchschnittlicher Pries ermittelt. Die Preise sind jedoch von vielen Faktoren abhängug, wie die Hokzart usw. (Stand 08.07.2024)\n\nDienstleistungskosten: Es wurde ein Durchschnittspreis für die Einbaukosten für ein Fenster recherchiert und ermittelt und daraufhin durch die Annahme der Fenstergröße von 1,8204 m² geteilt umd die Einbaukosten in €/m²  ermittelt.\n","https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/wie-hoch-sind-die-kosten-fuer-neue-fenster.php\nhttps://www.daibau.de/baukostenrechner/holzfenster\nhttps://www.aroundhome.de/fenster/holzfenster-preise/\nhttps://www.11880-tischler.com/preisvergleich/fenster-kosten\nhttps://wohnen-und-finanzieren.de/blog/fenster-austauschen-kosten"]
[null,null,"Flat glass production, coated ",null,"Flat glass, coated",1,"kg",{"$f":"IF(I30=\"\",0,I30)","v":0},null,0,null,{"$f":"IF(M30=\"\",0,M30)","v":0},null,"Da die Preise für Fensterrahmen inkl. Glas ermittelt wurden, wird diese Zelle an Kosten 0 gesetzt.","https://www.baustoffshop.de/austrotherm-xps-dammplatte-top-p-tb-gk-1250-x-600-mm.html#320=1830\nhttps://www.obi.de/p/6563498/xps-daemmplatte-sf-220-mm-1-5-qm-paket\nhttps://www.hornbach.de/s/XPS%20Hartschaumplatte\nhttps://www.heim-baustoffe.de/Keller/Waermedaemmung/Perimeterdaemmung-XPS/Jackodur-XPS/JACKODUR-KF-300-Standard-SF/Jackodur-KF-300-SF-Standard-220-mm-WLS-037.html"]
[null,"XPS","Polystyrene production, extruded, CO2 blown ",null,"Polystyrene, extruded ",1,"kg",{"$f":"IF(I31=\"\",7.93,I31)","v":7.93},null,0,null,4.1100000000000003,null,"Anschaffungskosten: Die Datensätze die verwendet werden, haben eine Materialdichte von 23,23kg/m³ und 32 kg/m³ , die Durchschnittsdichte ist also 27,62kg/m³. Preise für XPS werden allgemein in m² angegeben und variieren stark. Die Dämmdicken sind von den Baualtersklassen und dem Sanierungsgrad abhängig. Der Mittelwert der verwendeten Dämmdicken liegt bei  220 mm. Es wurde ein Durchschnitsswert der Preise genommen aus dem Internet, mit dem man 220mm Dämmstärke erreicht --> 48,156€/m². Eine Platte von 1 m² mit 0,22 m stärke mit einem Gewicht von 27,62 kg/³*0,22m³= 6,0764 kg, ein Preis von 48,156 €/m²/6,0764 kg/m² = 7,925 €/kg (Stand 08.07.2024)\n\nDienstleistungskosten: Annahme 25 €/m²/ 6,0764 kg/m² = 4,11 €/kg (Stand 20.08.2024)","https://www.baustoffshop.de/austrotherm-xps-dammplatte-top-p-tb-gk-1250-x-600-mm.html#320=1830\nhttps://www.obi.de/p/6563498/xps-daemmplatte-sf-220-mm-1-5-qm-paket\nhttps://www.hornbach.de/s/XPS%20Hartschaumplatte\nhttps://www.heim-baustoffe.de/Keller/Waermedaemmung/Perimeterdaemmung-XPS/Jackodur-XPS/JACKODUR-KF-300-Standard-SF/Jackodur-KF-300-SF-Standard-220-mm-WLS-037.html\nhttps://www.my-hammer.de/bauen-renovieren/preisradar/was-kostet-fassade-daemmen \nhttps://numiq.com/de/bauarbeiten/gebaudedammung?_gl=1*opu5ch*_up*MQ..*_ga*MzczNjM3NTQxLjE3MjQxNTk4ODk.*_ga_V35ELP6Z3C*MTcyNDE1OTg4MC4xLjAuMTcyNDE1OTg4MC4wLjAuODc3MTI5NTU2&gclid=CjwKCAjw_ZC2BhAQEiwAXSgClv4yDWSpoSiS1U8Q768KyjeR25XQgsQ9rMN-3HJ8mAc0lflN0qKaxRoC1KYQAvD_BwE  "]
[null,"EPS","Polystyrene production, expandable",null,"Polystyrene, expandable ",1,"kg",{"$f":"IF(I32=\"\",4.05,I32)","v":4.05},null,0,null,3.79,null,"Anschaffungskosten:  Die Datensätze die verwendet werden, haben eine Materialdichte von 30 kg/m³. Preise für XPS werden allgemein in m² angegeben und variieren stark. Die Dämmdicken sind von den Baualtersklassen und dem Sanierungsgrad abhängig. Der Mittelwert der verwendeten Dämmdicken liegt bei  220 mm. Es wurde ein Durchschnitsswert der Preise genommen aus dem Internet, mit dem man 220mm Dämmstärke erreicht --> 26,76€/m². Eine Platte von 1 m² mit 0,22 m stärke mit einem Gewicht von 30 kg/³*0,22m³= 6,6 kg, ein Preis von 26,76 €/m²/6,6 kg/m² = 4,05 €/kg (Stand 08.07.2024)\n\nDienstleistungskosten: Annahme 25 €/m²/ 6,6 kg/m² = 3,79 €/kg (Stand 20.08.2024)","https://www.theis-wdvs.de/wdvs/daemmplatten/styropor-eps-daemmplatten/4454/fassaden-daemmplatte-eps/wls-032-neo-20-bis-240-mm?c=118\nhttps://www.heim-baustoffe.de/Wand/Fassadendaemmung/Styropor-EPS/Fassadenplatten-EPS-Grau/WLG-032/Fassadenplatte-EPS-WDV-Grau-032-220-mm.html\nhttps://www.bausep.de/weber-therm-eps-035-fassade-speedy-polystyrol-daemmplatte.html?361=675970\nhttps://bossmann-store.de/Warm-Wand-Styropor-Standard-EPS-035-weiss-1000x-500x-220-mm-1-0-qm-Bun/1018557\nhttps://www.hornbach.de/s/eps%20d%C3%A4mmplatte?isInitialRequest=false&f.dynartikeltyp001=D%C3%A4mmplatte&searchTerm=eps+d%C3%A4mmplatte \nhttps://www.my-hammer.de/bauen-renovieren/preisradar/was-kostet-fassade-daemmen \nhttps://numiq.com/de/bauarbeiten/gebaudedammung?_gl=1*opu5ch*_up*MQ..*_ga*MzczNjM3NTQxLjE3MjQxNTk4ODk.*_ga_V35ELP6Z3C*MTcyNDE1OTg4MC4xLjAuMTcyNDE1OTg4MC4wLjAuODc3MTI5NTU2&gclid=CjwKCAjw_ZC2BhAQEiwAXSgClv4yDWSpoSiS1U8Q768KyjeR25XQgsQ9rMN-3HJ8mAc0lflN0qKaxRoC1KYQAvD_BwE "]
[null,"Holzfaserdämmplatte","Fibreboard production, soft, from wet & dry processes ",null,"Residual wood, dry ",1,"m3",{"$f":"IF(I33=\"\",119.69,I33)","v":119.69},null,0,null,113.65,null,"Anschaffungskosten: Preise für XPS werden allgemein in m² angegeben und variieren stark. Die Dämmdicken sind von den Baualtersklassen und dem Sanierungsgrad abhängig. Der Mittelwert der verwendeten Dämmdicken liegt bei  220 mm. Es wurde ein Durchschnitsswert der Preise genommen aus dem Internet, mit dem man 220mm Dämmstärke erreicht --> 26,33€/m² mit einer Stärke von 0,22m. (Stand 09.07.2024)\n1 m³/0,22m³ = 4,546 --> diesen Faktor mit dem Preis Multiplizieren ergibt 119,69 €/m³.\n\nDienstleistungskosten: Annahme 25 €/m² *4,546 = 113,65 €/m³ (Stand 20.08.2024)","https://www.bausep.de/steico-flex-wls-036-holzfaserdaemmung.html?361=675970&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CSS_SPR_%C3%96kobaustoffe_Holzfaserd%C3%A4mmung&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWNggyFzU01lHhlsjZR7qLcywHEF9UDyLbVLXqCcFurOEewmsvYtz-YaAiNREALw_wcB \nhttps://baunativ-shop.de/GUTEX-Thermoflex-220-mm-135-x-575-x-22-cm-20-Platten-15525-m?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWOpRnQMWHkFPge_zvDI5u6cjgbrwhX4edkQibJSNfk4z75Z91-gIroaAsvQEALw_wcB\nhttps://www.bauhaus.info/holzfaserdaemmplatten/steico-holzfaserdaemmplatte-flex-036/p/30534603?cid=SSAGoo19619044535_159120340004&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWOG4UEpKxwu7y4XBMKhrfIS6ioOxGJFavonodvS8hzBma6iodJZvRcaAicrEALw_wcB\nhttps://www.hornbach.de/p/steicoflex-holzfaser-daemmmatte-wls-036-1220-x-575-x-220-mm/10597067/?marketNo=536&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment..pla.8490082704.158247244799.&wt_cc1=8490082704&wt_cc2=158247244799&wt_cc3=691082411668&wt_cc4=&wt_cc6=10597067&wt_cc7=536&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWO3-qCsQfC4DyR2sdCmKQd9Bcyut207xEcv1dCl2nj1hp3_Gv0xtoQaAtaoEALw_wcB\nhttps://www.baustoffshop.de/steico-therm-dry-dammplatte-n-f-1880x600-mm.html#320=1830\nhttps://www.bausep.de/steico-flex-wls-038-holzfaserdaemmung-1220-x-575-mm.html?361=675970\nhttps://www.bauhaus.info/holzfaserdaemmplatten/c/10004621?q=%3AStaerke00000646%3A0.16\nhttps://www.my-hammer.de/bauen-renovieren/preisradar/was-kostet-fassade-daemmen "]
[null,"Zellulose","Cellulose fibre production",null,"Cellulose fibre",1,"kg",{"$f":"IF(I34=\"\",1.3,I34)","v":1.3},null,0,null,2.5299999999999998,null,"Anschaffungskosten: Es wurden Preise im Internet für Zellulose Dämmung pro kg recherchiert und der Durchschnitt berrechnet. (Stand 09.07.2024)\n45 kg/m³ (Rohdichte) *0,22m (Dämmstärke) = 9,9 kg/m²\nDienstleistungskosten: Annahme 25 €/m²/ 9,9 kg/m² =   2,53€/kg (Stand 21.08.2024)","https://baunativ-shop.de/isocell-Zellulosefaser-1-Palette-18-x-125-kg-Sack?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWM2bkao-6EiNAdEkteUncXjljARViLxx4_RsJ_eRi8yMQBF7lFBdusaAsv7EALw_wcB\nhttps://www.naturanum.de/steico-floc?number=15004.1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWNslfB06ysJmnQZwQa8SK-86U8pbvv9KZ7qd2e5nntxzJIjJBpVykAaAgSxEALw_wcB\nhttps://www.baustoffshop.de/seppele-thermofloc-zellulose-einblasdammstoff-f-boratfrei-12-5-kg.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWPAj-yIVSamMvPiyFEYli0qDc--nTAk6CEyg9G2CQR9NTJ0-9B5xGsaAsMtEALw_wcB\nhttps://www.daemmen-und-sanieren.de/daemmung/einblasdaemmung/kosten"]
[null,null,"Roof tile production",null,"Roof tile",1,"kg",{"$f":"IF(I35=\"\",0.757,I35)","v":0.75700000000000001},null,0,null,0.44,null,"Anschaffungskosten: Es wurden Preise im Internet verglichen und ein Durchschnitt genommen.Preise von dachziegeln werden in €/m² angegeben. In einem datensatz ist das Flächengewicht von 45 kg/m² gegeben woraus sich ein Preis von 0,757 €/kg. (Stand 11.07.2024)\n\nDienstleistungskosten: Für die Dienstleisungskosten des Anbringens von Dachziegeln wurde die Annahme gemacht, dass es sich um Tonziegel handelt. Hier wird ein Preis von 20€/m² angenommen. (Stand 21.08.2024)\n20€/m² / 45 kg/m² =  0,44 €/kg\n","https://www.energie-fachberater.de/dach/dacheindeckung/was-kostet-eine-neue-dacheindeckung.php\nhttps://www.dachdecker-experte.de/dachziegel/preise\nhttps://www.franke-baustoffe.de/tondachziegel.html?dir=desc&order=price\nhttps://www.bausep.de/themen/dachziegel-preise/?p=20&product_list_order=price\nhttps://www.sanier.de/dach/kosten-und-foerderung/dachziegel-kosten-und-preise\nhttps://www.11880-dachdecker.com/preisvergleich/dachziegel-preise\nhttps://www.11880-tischler.com/preisvergleich/fenster-kosten\nhttps://www.hausfrage.de/dach-decken-kosten/\nhttps://www.my-hammer.de/dacharbeiten/preisradar/was-kostet-dach-decken\nhttps://www.dachdecker.com/magazin/dacheindeckung-kosten-201116382#artikel-2"]
[null,"Putz","Base plaster production ",null,"Base plaster ",1,"kg",{"$f":"IF(I36=\"\",0.61,I36)","v":0.61},null,0,null,0.59,null,"Anschaffungskosten:   Es wurde Preise im Internet verglichen und ein Durchschnittspreis berechnet\nDienstleistungskosten: Es wurde ein durchschnittlicher Preis aus Internetrecherche angenommen von 20€/m² (Stand 21.08.2024)\nDie Dichte wird mit 1700kg/m³  und die Putzdicke mit 0,02 m angenommen.\n1700 kg/m³*0,02 m = 34 kg/m²\n20€/m² / 34 kg/m² =0,59 €/kg\n\n","https://www.baunetzwissen.de/mauerwerk/fachwissen/moertel-putze/aussenputz-auf-ziegelmauerwerk-756062\nhttps://www.my-hammer.de/trockenbau-verputzen/preisradar/was-kostet-aussenfassade-verputzen\nhttps://www.haus.de/bauen/wand-verputzen-kosten-32745\nhttps://www.hausfrage.de/wand-verputzen-kosten/"]
["Verwertung",null,"Bauschutt_LQ_MineralMix_S",null,"Bauschutt_LQ_MineralMix_S",1,"kg",{"$f":"I37","v":0},null,0,null,{"$f":"M37","v":0}]
[null,null,"Bauschutt_HQ_MineralMix_S",null,"Bauschutt_HQ_MineralMix_S",1,"kg",{"$f":"I38","v":0},null,0,null,{"$f":"M38","v":0}]
[null,null,"LQ_Beton_S",null,"LQ_Beton_S",1,"kg",{"$f":"I39","v":0},null,{"$f":"K39","v":0},null,{"$f":"M39","v":0}]
[null,null,"HQ_Beton_S",null,"HQ_Beton_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_BetonMix_S",null,"LQ_BetonMix_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"HQ_BetonMix_S",null,"HQ_BetonMix_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_Flachglas_bes_S",null,"LQ_Flachglas_bes_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_Flachglas_S",null,"LQ_Flachglas_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"HQ_Flachglas_S",null,"HQ_Flachglas_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_Kalksandstein_S",null,"LQ_Kalksandstein_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"HQ_Kalksandstein_S",null,"HQ_Kalksandstein_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_MWKalksandstein_S",null,"LQ_MWKalksandstein_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_MWZiegel_S",null,"LQ_MWZiegel_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"HQ_MWZiegel_S",null,"HQ_MWZiegel_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"LQ_Ziegel_S",null,"LQ_Ziegel_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"HQ_Ziegel_S",null,"HQ_Ziegel_S",1,"kg",0,null,0,null,0]
["Abbruch",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",1,"m2",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",1,"m2",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",1,"kg",0,null,0,null,0]
[null,null,"Wand_Putz_Daemmung",null,"Wand_Putz_Daemmung",1,"m2",0,null,0,null,0]
[null,null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",1,"kg",0,null,0,null,0]
["Deponie",null,"Treatment of inert waste, inert material landfill ",null,"Inert waste, for final disposal",1,"kg",{"$f":"IF(I67=\"\",0.051,I67)","v":5.0999999999999997E-2},null,{"$f":"K67","v":0},null,{"$f":"M67","v":0},null,"Anmerkung: Durchschnittspreise aus dem Internet von verschiedenen Entsorgungs und Deponieanbietern. Angegebene Preise meist €/Tonne. In kg umgerechnet.\n51,10€/t *1000=0,051 €/kg\n\n","https://www.altlasten.gv.at/finanzierung/altlastenbeitrag.html\nhttps://www.lfu.bayern.de/boden/umgang_mit_bodenaushub/doc/vortragsfolien_bodenaushub.pdf\nhttps://www.bodenseekreis.de/fileadmin/03_umwelt_landnutzung/abfallwirtschaftsamt/info_merkblaetter/Deponiegebuehren_2023.pdf\nhttps://kopp-umwelt.de/recyclen-entsorgen/preisliste/\nhttps://www.awb-lm.de/annahmepreise-bei-selbstanlieferung/\nhttps://www.rsag.de/fileadmin/downloads/kosten/preise-grossmengen-entsorgungsanlagen.pdf\nhttps://www.kieswerk-schwarz.com/fileadmin/user_upload/Preisliste_Bauschutt.pdf\nhttps://www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/gebuehren-deponie"]

{"sheet":"Eigene Datenbank","index":15,"n_rows":67,"n_cols":23,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,51,0],[52,0,65,0],[0,0,0,22],[2,8,2,13],[2,14,2,19],[2,20,2,21],[5,0,26,0],[27,0,35,0]]}
["Name der Datenbank"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Name Wirkungsabschätzungsmethode ",null,null,null,null,null,"Energy Demand",null,null,null,null,null,"Cumulative Energy Demand",null,"Beschreibung"]
[null,null,"Name in Ecoinvent","Name in Ökobaudat","Referenzprodukt","System Model ","Funktionelle Einheit FU","Einheit","Fine particulate matter formation ","Fossil resource scarcity","Land use","Mineral resource scarcity","Global warming","Water consumption","Non renewable, fossil","Non-renewable, biomass","Non-renewable, nuclear","Renewable, biomass","Renewable, water","Renewable, wind, solar, geothe","Non renewable (sum)","Renewable (sum)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"kg PM2.5 eq","kg oil eq","m2a crop eq","kg Cu eq","kg CO2 eq","m3","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ"]
["Aktive Sanierung",null,"Heat production, air-water heat pump 10kW","Nutzung - Gas Wärmepumpe Luft (20 kW, 0 °C, entspr. GEG) ","Heat, air-water heat pump 10 kW",null,1,"kWh"]
[null,null,"Heat Pump Production, 30 kW","Strom-Wärmepumpe (Sole-Wasser, Erdsonde) 20 kW","Heat Pump, 30 kW",null,1,"Stk"]
[null,null,"Heat production, natural gas, at boiler atmospheric non-modulating <100 kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Gas Brennwert (entspr. GEG)","Heat, central or small-scale, natural gas",null,1,"kWh"]
[null,null,"Gas Boiler production","Gas-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) ","Gas Boiler, 10 kW",null,1,"Stk"]
[null,null,null,"Gas-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)  ",null,null,1,"Stk"]
[null,null,"Heat production, light fuel oil, at boiler 10 kW, non-modulating ","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Öl Niedertemperatur und Brennwert (entspr. GEG)","Heat, central or small-scale, other than natural gas",null,1,"kWh"]
[null,null,"Oil Boiler Production","Öl-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) ","Oil Boiler, 10 kW ",null,1,"Stk"]
[null,null,null,"Öl-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)",null,null,1,"Stk"]
[null,null,"Heat production, wood pellet, at furnace 9 kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Holzpellets (entspr. GEG) ","Heat, central or small-scale, other than natural gas",null,1,"kWh"]
[null,null,"Furnace Production, pellets, 9kW","Pelletkessel < 20 kW ","Furnace, Pellets, 9 kW",null,1,"Stk"]
[null,null,null,"Pelletkessel 20-120 kW",null,null,1,"Stk"]
[null,null,"Market for electricity, low voltage","Residual Strommix 2030 (basierend auf \"EU Referenz Szenario 2020\")  ","Electricity, low voltage",null,1,"kWh"]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, natural gas ","Fernwärme aus Erdgas","Heat, District Or Industrial, Natural Gas",null,1,"kWh"]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, other than natural gas ","Fernwärme aus Steinkohle ","Heat, District Or Industrial, other Than Natural Gas",null,1,"kWh"]
[null,null,null,"Fernwärme Mix Deutschland",null,null,"3,6*1","kWh"]
[null,null,null,"Übergabestation Fernwärme",null,null,1,"Stk"]
[null,null,"Heat and power co-generation unit construction, 500 kW electrical ","Gas Blockheizkraftwerk 500kW ","Heat and power co-generation unit construction, 500 kW electrical ",null,1,"Stk"]
[null,null,"Heat and power co-generation, natural gas, 500kW electrical, lean burn",null,"Heat, district or industrial, natural gas",null,1,"kWh"]
[null,null,"photovoltaic slanted-roof installation, 3kWp, multi-Si, panel, mounted, on roof","Photovoltaiksystem 1000 kWh/m2*a ohne Stromgutschrift","Photovoltaic Slanted-Roof Installation, 3kWp, Multi-Si, Panel, Mounted, On Roof",null,1,"Stk"]
[null,null,"photovoltaics, electric installation for 3kWp module, at building",null,"Photovoltaics, Electric Installation For 3kWp Module, At Building",null,1,"Stk"]
[null,null,"market for inverter, 2,5 kW ",null,"Inverter, 2,5 kW",null,1,"Stk"]
[null,null,"Electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-Si, panel, mounted",null,"Electricity, low voltage",null,1,"kWh"]
["Passive Sanierung",null,"Window frame production, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K ",null,"Window frame, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K ",null,1,"m2"]
[null,null,"Window frame production, wood, U=1.5 W/m2K ",null,"Window frame, wood, U=1.5 W/m2K",null,1,"m2"]
[null,null,"Flat glass production, coated ",null,"Flat glass, coated",null,1,"kg"]
[null,"XPS","Polystyrene production, extruded, CO2 blown ",null,"Polystyrene, extruded ",null,1,"kg"]
[null,"EPS","Polystyrene production, expandable",null,"Polystyrene, expandable ",null,1,"kg"]
[null,"Holzfaserdämmplatte","Fibreboard production, soft, from wet & dry processes ",null,"Residual wood, dry ",null,1,"m3"]
[null,"Zellulose","Cellulose fibre production",null,"Cellulose fibre",null,1,"kg"]
[null,null,"Roof tile production",null,"Roof tile",null,1,"kg"]
[null,"Putz","Base plaster production ",null,"Base plaster ",null,1,"kg"]
["Verwertung",null,"Bauschutt_LQ_MineralMix_S",null,"Bauschutt_LQ_MineralMix_S",null,1,"kg"]
[null,null,"Bauschutt_HQ_MineralMix_S",null,"Bauschutt_HQ_MineralMix_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_Beton_S",null,"LQ_Beton_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_Beton_S",null,"HQ_Beton_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_BetonMix_S",null,"LQ_BetonMix_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_BetonMix_S",null,"HQ_BetonMix_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_Flachglas_bes_S",null,"LQ_Flachglas_bes_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_Flachglas_S",null,"LQ_Flachglas_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_Flachglas_S",null,"HQ_Flachglas_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_Kalksandstein_S",null,"LQ_Kalksandstein_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_Kalksandstein_S",null,"HQ_Kalksandstein_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_MWKalksandstein_S",null,"LQ_MWKalksandstein_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_MWZiegel_S",null,"LQ_MWZiegel_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_MWZiegel_S",null,"HQ_MWZiegel_S",null,1,"kg"]
[null,null,"LQ_Ziegel_S",null,"LQ_Ziegel_S",null,1,"kg"]
[null,null,"HQ_Ziegel_S",null,"HQ_Ziegel_S",null,1,"kg"]
["Abbruch",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",null,1,"m2"]
[null,null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",null,1,"m2"]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",null,1,"kg"]
[null,null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",null,1,"kg"]
[null,null,"Wand_Putz_Daemmung",null,"Wand_Putz_Daemmung",null,1,"m2"]
[null,null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",null,1,"kg"]
["Deponie",null,"Treatment of inert waste, inert material landfill ",null,"Inert waste, for final disposal",null,1,"kg"]

{"sheet":"Ökobaudat","index":16,"n_rows":67,"n_cols":96,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,92,2,93],[1,8,1,26],[1,27,1,45],[1,46,1,64],[1,65,1,83],[27,9,27,11],[27,28,27,30],[28,28,28,30],[4,25,4,26],[2,9,2,11],[2,12,2,13],[14,9,14,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11],[12,9,12,11],[23,9,23,11],[27,47,27,49],[28,47,28,49],[27,66,27,68],[28,66,28,68],[3,44,3,45],[4,44,4,45],[2,47,2,49],[2,50,2,51],[52,0,65,0],[30,9,30,11],[31,9,31,11],[32,9,32,11],[33,9,33,11],[34,9,34,11],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[27,0,35,0],[35,9,35,11],[36,0,51,0],[28,9,28,11],[29,9,29,11],[0,0,0,95],[2,84,2,89],[2,90,2,91],[3,25,3,26],[2,44,2,45],[2,52,2,58],[2,69,2,70],[36,94,37,94],[36,23,37,23],[32,25,32,26],[33,25,33,26],[34,25,34,26],[36,92,37,92],[27,25,27,26],[28,25,28,26],[30,25,30,26],[31,25,31,26],[29,25,29,26],[5,0,26,0],[6,9,6,11],[8,9,8,11],[11,9,11,11],[15,9,15,11],[9,9,9,11],[2,28,2,30],[2,31,2,32],[2,33,2,39],[2,40,2,43],[2,14,2,20],[2,21,2,24],[2,25,2,26],[2,71,2,77],[2,78,2,81],[2,82,2,83],[3,82,3,83],[2,59,2,62],[2,63,2,64],[3,63,3,64],[4,63,4,64],[2,66,2,68],[4,82,4,83],[9,66,9,68],[11,28,11,30],[11,47,11,49],[11,66,11,68],[9,28,9,30],[9,47,9,49],[6,63,6,64],[6,66,6,68],[6,82,6,83],[8,28,8,30],[8,47,8,49],[8,66,8,68],[6,28,6,30],[6,44,6,45],[6,47,6,49],[15,66,15,68],[20,28,20,30],[20,47,20,49],[20,66,20,68],[15,28,15,30],[15,47,15,49],[12,66,12,68],[14,28,14,30],[14,47,14,49],[14,66,14,68],[12,28,12,30],[12,47,12,49],[29,66,29,68],[30,28,30,30],[31,28,31,30],[32,28,32,30],[29,28,29,30],[29,47,29,49],[21,66,21,68],[23,28,23,30],[23,47,23,49],[23,66,23,68],[21,28,21,30],[21,47,21,49],[36,80,37,80],[36,43,37,43],[36,61,37,61],[35,28,35,30],[34,47,34,49],[35,47,35,49],[34,66,34,68],[35,66,35,68],[30,66,30,68],[31,66,31,68],[32,66,32,68],[33,66,33,68],[34,28,34,30],[33,28,33,30],[31,47,31,49],[30,47,30,49],[32,47,32,49],[33,47,33,49]]}
["Ökobaudat Datensätze"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GWP\n [kg CO2 eq]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wasserentzugspotenzial WDP [m3 world eq.]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADPE [kg Sb eq.]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ADPF [MJ]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Productphase",null,null,"Construction Process",null,"Use Phase",null,null,null,null,null,null,"End of Life",null,null,null,"Potential Benefits and Loads ",null,null,"Productphase",null,null,"Construction Process",null,"Use Phase",null,null,null,null,null,null,"End of Life",null,null,null,"Potential Benefits and Loads ",null,null,"Productphase",null,null,"Construction Process",null,"Use Phase",null,null,null,null,null,null,"End of Life",null,null,null,"Potential Benefits and Loads ",null,null,"Productphase",null,null,"Construction Process",null,"Use Phase",null,null,null,null,null,null,"End of Life",null,null,null,"Potential Benefits and Loads ",null,"Energy Demand",null,null,null,null,null,"Cumulative Energy Demand",null,null,null,null,"Beschreibung/ Kommentare"]
[null,null,"Name in Ecoinvent","Name in Ökobaudat ","Referenzfluss","System Model ","Funktionelle Einheit FU","Einheit","GWP\n [kg CO2 eq]","A1","A2","A3","A4","A5","B1","B2","B3","B4","B5","B6","B7","C1","C2","C3","C4","D",null,"Wasserentzugspotenzial WDP [m3 world eq.]","A1","A2","A3","A4","A5","B1","B2","B3","B4","B5","B6","B7","C1","C2","C3","C4","D",null,"ADPE [kg Sb eq.]","A1","A2","A3","A4","A5","B1","B2","B3","B4","B5","B6","B7","C1","C2","C3","C4","D",null,"ADPF [MJ]","A1","A2","A3","A4","A5","B1","B2","B3","B4","B5","B6","B7","C1","C2","C3","C4","D",null,"Non renewable, fossil","Non-renewable, biomass","Non-renewable, nuclear","Renewable, biomass","Renewable, water","Renewable, wind, solar, geothe","Non renewable (sum)","Renewable (sum)","Referenz-jahr","Referenz-raum","Datensatz gültig bis"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Raw material supply","Transport","Manufacturing","Transport","Construction Installation Process","Use, Installed products","Maintenance","Repair","Replacement","Refurbishment","Operational energy","Operational water","Deconstruction","Transport","Waste processing","Disposal","Recovery, Reuse, Recycling Potential",null,null,"Raw material supply","Transport","Manufacturing","Transport","Construction Installation Process","Use, Installed products","Maintenance","Repair","Replacement","Refurbishment","Operational energy","Operational water","Deconstruction","Transport","Waste processing","Disposal","Recovery, Reuse, Recycling Potential",null,null,"Raw material supply","Transport","Manufacturing","Transport","Construction Installation Process","Use, Installed products","Maintenance","Repair","Replacement","Refurbishment","Operational energy","Operational water","Deconstruction","Transport","Waste processing","Disposal","Recovery, Reuse, Recycling Potential",null,null,"Raw material supply","Transport","Manufacturing","Transport","Construction Installation Process","Use, Installed products","Maintenance","Repair","Replacement","Refurbishment","Operational energy","Operational water","Deconstruction","Transport","Waste processing","Disposal","Recovery, Reuse, Recycling Potential",null,"MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ","MJ",null,null,null,"Version EN 15804 + A2"]
["Aktive Sanierung",null,"Heat production, air-water heat pump 10kW","Nutzung - Gas Wärmepumpe Luft (20 kW, 0 °C, entspr. GEG) ","Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,1,"kWh",{"$f":"SUM(J6:Y6)","v":0.223},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.223,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AC6:AR6)","v":1.74E-4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.74E-4,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AV6:BK6)","v":2.3830000000000001E-9},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3830000000000001E-9,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BO6:CD6)","v":3.7370000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7370000000000001]
[null,null,"Heat Pump Production, 30 kW","Strom-Wärmepumpe (Sole-Wasser, Erdsonde) 20 kW"," Electric heat pump (Brine-Water, geothermal probe) 20 kW- 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl) ",null,1,"Stk",{"$f":"SUM(J7:Y7)","v":1954.9390999999998},1943,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.82,null,0.1191,-128.30000000000001,null,{"$f":"SUM(AC7:AR7)","v":206.47701399999997},206,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8099999999999994E-2,0.39939999999999998,9.5139999999999999E-3,-16.88,null,{"$f":"SUM(AV7:BK7)","v":3.4980886433E-2},3.4979999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.7130000000000003E-7,1.136E-8,3.7730000000000001E-9,-1.9560000000000001E-2,null,{"$f":"SUM(BO7:CD7)","v":61144.525999999998},60980,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,161.19999999999999,2.1709999999999998,1.155,-1003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Heat production, natural gas, at boiler atmospheric non-modulating <100kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Gas Brennwert (entspr. GEG)"," Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,1,"kWh",0.23400000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.23400000000000001,null,null,null,null,null,null,null,1.7919999999999999E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7919999999999999E-4,null,null,null,null,null,null,null,2.4690000000000001E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4690000000000001E-9,null,null,null,null,null,null,null,3.9390000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9390000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Gas Boiler production","Gas-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) "," Heating gas calorific value (< 20 kW, floor-mounted appliance) (pieces)\n- 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl)",null,1,"Stk",759.66599999999994,735.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3759999999999999,20.56,2.0299999999999998,-152.19999999999999,null,125.15939999999999,123.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.521E-2,1.919,2.5190000000000001E-2,-17.440000000000001,null,9.7170211960000002E-2,9.7170000000000006E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.357E-7,7.7779999999999999E-8,-1.5199999999999999E-9,-7.1450000000000003E-3,null,9542.4319999999989,9506,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.82,14.63,2.9820000000000002,-1475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2024]
[null,null,null,"Gas-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)  ","Gas condensing boiler 20-120 kW (upright unit) piece - 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl) ",null,1,"Stk",1306.4639999999999,1257,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9319999999999999,44.04,2.492,-326,null,191.89126999999999,187.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2500000000000001E-2,4.1100000000000003,4.8770000000000001E-2,-37.340000000000003,null,0.13390046218499999,0.13389999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.896E-7,1.666E-7,5.9850000000000003E-9,-1.5299999999999999E-2,null,15847.287,15770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40.119999999999997,31.33,5.8369999999999997,-3158,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Heat production, light fuel oil, at boiler 10kW, non-modulating ","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Öl Niedertemperatur und Brennwert (entspr. GEG)"," Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,1,"kWh",0.30549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.30549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,3.2370000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2370000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,3.352E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.352E-9,null,null,null,null,null,null,null,4.2130000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2130000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Oil Boiler Production","Öl-Brennwertgerät < 20 kW (Standgerät) "," Heating oil calorific value (< 20 kW, floor-mounted appliance) pieces\n- 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl)",null,1,"Stk",900.58300000000008,871.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6759999999999999,25.08,2.327,-185,null,146.48883000000001,144.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8540000000000001E-2,2.34,3.0290000000000001E-2,-21.26,null,0.1125002589,0.1125,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.653E-7,9.4860000000000004E-8,-1.26E-9,-8.7100000000000007E-3,null,11264.362000000001,11220,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.93,17.84,3.5920000000000001,-1798,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2024]
[null,null,null,"Öl-Brennwertgerät 20-120 kW (Standgerät)","Oil condensing boiler 20-120 kW (floor mounted appliance) pieces  - 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl)",null,1,"Stk",1828.7449999999999,1753,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5510000000000002,68.489999999999995,2.7040000000000002,-506.9,null,250.51508999999999,244,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0500000000000003E-2,6.3920000000000003,7.2590000000000002E-2,-58.07,null,0.16150072473999999,0.1615,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4970000000000001E-7,2.5899999999999998E-7,1.604E-8,-2.3789999999999999E-2,null,21749.721000000001,21630,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62.27,48.72,8.7309999999999999,-4912,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Heat production, wood pellet, at furnace 9 kW","Nutzung - 1 kWh Endenergie aus Holzpellets (entspr. GEG) "," Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,1,"kWh",2.3599999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.3599999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,2.9629999999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9629999999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,1.5239999999999999E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5239999999999999E-9,null,null,null,null,null,null,null,0.2833,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2833,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Furnace Production, pellets, 9kW","Pelletkessel < 20 kW "," Pellet boiler < 20 kW piece - 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl)",null,1,"Stk",1153.885,1147,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3580000000000001,0,3.5270000000000001,-343,null,108.30020999999999,108.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5310000000000001E-2,null,0.16489999999999999,-11.64,null,8.7170377620000003E-2,8.7169999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2259999999999999E-7,null,5.5019999999999999E-8,-5.2729999999999997E-4,null,12605.880000000001,12540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45.93,null,19.95,-2633,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,null,"Pelletkessel 20-120 kW"," Pellet boiler (20 - 120 kW) piece - 1.0 * 1.0 pcs. (Anzahl)",null,1,"Stk",2335.018,2321,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3620000000000001,0,5.6559999999999997,-856,null,140.99171999999999,140.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.8020000000000001E-2,null,0.4037,-29.04,null,9.1560959499999997E-2,9.1560000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.0370000000000003E-7,null,1.5580000000000001E-7,-1.3159999999999999E-3,null,23653.370000000003,23490,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,114.4,null,48.97,-6570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Market for electricity, low voltage","Residual Strommix 2030 (basierend auf \"EU Referenz Szenario 2020\")  "," Electricity - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,"3,6*1","MJ",0.84150000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.84150000000000003,null,null,null,null,null,null,null,1.9879999999999998E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9879999999999998E-2,null,null,null,null,null,null,null,5.1680000000000004E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1680000000000004E-9,null,null,null,null,null,null,null,8.8409999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.8409999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2024]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, natural gas ","Fernwärme aus Erdgas"," Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,"3,6*1","MJ",0.15509999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15509999999999999,null,null,null,null,null,null,null,2.9920000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9920000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,1.651E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.651E-9,null,null,null,null,null,null,null,2.5990000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5990000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Market for heat, district or industrial, other than natural gas ","Fernwärme aus Steinkohle ","Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,"3,6*1","MJ",0.30630000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.30630000000000002,null,null,null,null,null,null,null,1.2329999999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2329999999999999E-3,null,null,null,null,null,null,null,6.5479999999999995E-10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.5479999999999995E-10,null,null,null,null,null,null,null,3.0059999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0059999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,null,"Fernwärme Mix Deutschland "," Thermal energy (MJ)\n- 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,"3,6*1","MJ",0.25090000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25090000000000001,null,null,null,null,null,null,null,2.0129999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0129999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,9.9629999999999996E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.9629999999999996E-9,null,null,null,null,null,null,null,2.673,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.673,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,null,"Übergabestation Fernwärme",null,null,1,"kg",4.7529400000000006,4.5419999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0359999999999999E-2,0.18859999999999999,1.1979999999999999E-2,-1.0209999999999999,null,0.71209370000000005,0.69420000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.143E-4,1.7610000000000001E-2,1.694E-4,-0.1011,null,{"$f":"SUM(AV21:BK21)","v":5.9400186525000005E-4},5.9400000000000002E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0210000000000001E-9,8.6389999999999998E-10,-1.9650000000000001E-11,-5.287E-5,null,57.813230000000004,57.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.14169999999999999,0.16139999999999999,2.0129999999999999E-2,-8.7390000000000008]
[null,null,null,"Gas Blockheizkraftwerk 500kW ","CHP Boiler 500kW",null,1,"Stk",43204.856,41430,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1759999999999999,26.68,1747,null,-22940,null,5975.3438400000005,5815,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.0400000000000002E-3,0.13780000000000001,160.19999999999999,-4143,null,2.01900320824,2.0190000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2240000000000001E-8,1.8759999999999999E-6,1.2500000000000001E-6,-1.1439999999999999,null,520245.14999999997,519600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.75,359.3,270.10000000000002,-264800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nur Herstellung und Entsorgung, nicht Betrieb"]
[null,null,"Heat and power co-generation, natural gas, 500kW electrical, lean burn"," Fernwärme aus Erdgas ","Thermal energy (MJ) - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,"3,6*1","MJ",0.15509999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15509999999999999,null,null,null,null,null,null,null,2.9920000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9920000000000001E-4,null,null,null,null,null,null,null,1.651E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.651E-9,null,null,null,null,null,null,null,2.5990000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5990000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"photovoltaic slanted-roof installation, 3kWp, multi-Si, panel, mounted, on roof","Photovoltaiksystem 1000 kWh/m2*a ohne Stromgutschrift"," Photovoltaic system - 1.0 * 1.0 qm (Fläche) ",null,1,"m2",314.32,302.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,0,12.02,-33.049999999999997,null,64.048500000000004,63.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.89849999999999997,-6.0670000000000002,null,1.2450431599999999E-2,1.2449999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3159999999999997E-7,-6.5490000000000001E-3,null,3952.49,3881,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71.489999999999995,-361.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"photovoltaics, electric installation for 3kWp module, at building",null,"Photovoltaics, Electric Installation For 3kWp Module, At Building",null,1,"Stk",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"market for inverter, 2,5 kW ",null,"Inverter, 2,5 kW",null,1,"Stk",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-Si, panel, mounted","Strom aus PV (1 kWh)"," Electricity - 3.6 * 1.0 MJ (Unterer Heizwert)",null,1,"kWh",3.5040000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5040000000000002E-2,null,null,null,null,null,null,null,7.8770000000000003E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8770000000000003E-3,null,null,null,null,null,null,null,1.7749999999999999E-7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7749999999999999E-7,null,null,null,null,null,null,null,0.38219999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.38219999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
["Passive Sanierung",null,"Window frame production, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K "," Flügelrahmen PVC-U + Blendrahmen PVC-U ","  PVC window sash (m)\n- 1.0 * 1.0 m (Länge) + PVC window (window frame) (m)\n    - 1.0 * 1.0 m (Länge) ",null,1,"m",23.845081800000003,{"$f":"9.073+8.131","v":17.204000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0.0004399+0.0004399","v":8.7980000000000003E-4},{"$f":"0.01009+0.009112","v":1.9202E-2},{"$f":"3.653+2.968","v":6.6210000000000004},null,{"$f":"-3.152+-2.984","v":-6.1360000000000001},null,0.75635185999999988,0.44679999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.26E-6,4.9599999999999999E-5,0.3095,null,-4.2185E-2,null,6.7286851070000016E-5,6.7255000000000006E-5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0770000000000001E-11,6.7530000000000004E-10,3.1144999999999999E-8,null,-9.1154999999999998E-8,null,150.42269099999999,144.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8910000000000004E-3,0.1293,5.6875,null,-29.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024,"Da keine kompletten Fensterrahmen ohne Glas in Ökobaudat verfügbar werden die Datensätze Blendrahmen und Flügelrahmen aufaddiert.\nLängengewicht: Blendrahmen 2,8 kg/m, Flügelrahmen 3,1 kg/m\ngemitteltes Längengewicht: 2,95 kg/m"]
[null,null,"Window frame production, wood, U=1.5 W/m2K ","Holz-Flügelrahmen + Holz-Blendrahmen"," Wing frame\n- 1.0 * 1.0 m (Länge) + Wooden window frame\n- 1.0 * 1.0 m (Länge)",null,1,"m",7.2395150000000008,{"$f":"-0.0899+-0.3696","v":-0.45949999999999996},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0+0","v":0},{"$f":"0.006991+0.007024","v":1.4015E-2},{"$f":"3.833+3.852","v":7.6850000000000005},null,{"$f":"-1.526+-1.532","v":-3.0579999999999998},null,0.57478620499999999,0.14319999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6205000000000003E-5,0.43154999999999999,null,-3.6360000000000003E-2,null,1.005014445E-5,1.00445E-5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9295000000000004E-10,5.1514999999999998E-9,null,-1.1124999999999999E-7,null,53.954350000000005,52.015000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.94379999999999997,0.99555000000000005,null,-22.715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024,"Da keine kompletten Fensterrahmen ohne Glas in Ökobaudat verfügbar werden die Datensätze Blendrahmen und Flügelrahmen aufaddiert.\nLängengewicht beides 2,11 kg/m"]
[null,null,"Flat glass production, coated ","Flachglas - Bundesverband Flachglas e.V. Mehrscheibenisolierglas 3-fach-Aufbau","Mehrscheinebenisolierglas 3-fach-Aufbau ",null,1,"m2",63.810020000000002,57.01,null,null,4.05,0.45,null,2.0000000000000002E-5,null,null,null,null,null,0,0.38,1.5,0.42,-3.46,null,5.0391099999999991,4.6500000000000004,null,null,4.82E-2,5.79E-2,null,1.1599999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,4.5100000000000001E-3,0.22,4.6899999999999997E-2,-0.22,null,4.0293845E-5,3.9900000000000001E-5,null,null,2.6300000000000001E-7,6.0699999999999997E-10,null,1.3799999999999999E-10,null,null,null,null,null,null,2.4599999999999999E-8,8.5700000000000006E-8,1.9799999999999999E-8,-1.5E-6,null,854.25000000000011,777.1,null,null,54.34,0.16,null,0.15,null,null,null,null,null,null,5.08,11.73,5.69,-53.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2021,null,2026]
[null,"XPS","Polystyrene production, extruded, CO2 blown ","Extrudierter Polystyrol Dämmstoff (XPS) "," Extruded polystyrene (XPS) m3 - 1.0 * 1.0 m3 (Volumen)",null,1,"m3",212.23410000000001,94.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1041,118.1,null,-41.42,null,17.869537999999999,8.2850000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.3799999999999996E-4,9.5839999999999996,null,-0.51939999999999997,null,5.0000150000000006E-6,4.9100000000000004E-6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3250000000000002E-9,8.2689999999999995E-8,null,-3.5090000000000002E-6,null,2814.2820000000002,2796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.302,16.98,null,-632.29999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,"EPS","Polystyrene production, expandable","EPS-Hartschaum (Rohdichte 30 kg/m³) "," EPS-Hartschaum mit einer Rohdichte von 30 kg/m³ - 1.0 * 1.0 m3 (Volumen)",null,1,"m3",189.40170000000001,87.74,null,null,null,0.57099999999999995,null,null,null,null,null,null,null,0,9.0700000000000003E-2,101,0,-41.7,null,14.75695,6.5270000000000001,null,null,null,5.96E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5E-4,8.17,null,-2.78,null,9.4882600000000009E-6,9.2890000000000003E-6,null,null,null,3.4400000000000001E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8199999999999999E-9,1.8799999999999999E-7,null,-6.2899999999999999E-6,null,2613.2170000000001,2597,null,null,null,0.22700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,1.19,14.8,null,-717,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2027]
[null,"Holzfaserdämmplatte","Fibreboard production, soft, from wet & dry processes ","Holzwolle-Leichtbauplatte "," Lightweight wool fibers panel (m3) - 1.0 * 1.0 m3 (Volumen)",null,1,"m3",282.38799999999998,13.11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.278,268,null,-66.67,null,39.866602999999998,10.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6030000000000004E-3,29.09,null,-0.82820000000000005,null,1.1616E-5,1.112E-5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9900000000000004E-8,4.0610000000000002E-7,null,-5.5990000000000001E-6,null,2245.85,2157,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.21,71.64,null,-1018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,"Zellulose","Cellulose fibre production","Zellulosefaser Einblas-Dämmstoff "," Cellulose fibre insulation material (m3) - 1.0 * 1.0 m3 (Volumen)",null,1,"m3",12.529800000000009,-71.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1598,84.28,null,-23.08,null,13.975825400000002,3.915,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2540000000000001E-4,10.06,null,-0.28670000000000001,null,8.1924000000000008E-7,6.8790000000000001E-7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.124E-8,1.201E-7,null,-1.9379999999999999E-6,null,115.11199999999999,89.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.1520000000000001,23.22,null,-352.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Roof tile production","Dachziegel (45 kg/m2)"," Roof tile (m2) - 1.0 * 1.0 qm (Fläche)",null,1,"m2",0.35720222222222214,{"$f":"15.61/45","v":0.34688888888888886},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0.0132/45","v":2.9333333333333333E-4},{"$f":"0.1464/45","v":3.2533333333333333E-3},{"$f":"0.3045/45","v":6.7666666666666665E-3},null,{"$f":"-0.07086/45","v":-1.5746666666666667E-3},null,0.3311344,0.28820000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7799999999999995E-5,7.5659999999999996E-4,4.2110000000000002E-2,null,-1.853E-3,null,7.0492310000000006E-7,5.4830000000000001E-7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.2310000000000005E-10,1.03E-8,1.4539999999999999E-7,null,-7.0539999999999998E-9,null,255.51370000000003,248.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1767,1.972,4.8650000000000002,null,-0.97099999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,"Putz","Base plaster production ","Kalkzement Putzmörtel",null,null,1,"m3",395.13299999999998,348.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.2530000000000001,null,39.479999999999997,null,null,13.7654,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7400000000000003E-2,null,3.258,null,null,1.4458842E-3,1.444E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0920000000000003E-7,null,1.375E-6,null,null,2723.4,2230,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97.5,null,395.9]
["Verwertung",null,"Bauschutt_LQ_MineralMix_S","Bauschuttaufbereitung "," Recycled material (construction waste)    - 1.0 * 1.0 kg (Masse)",null,1,"kg",2.6840000000000002E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6840000000000002E-3,null,null,null,4.6569999999999999E-4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6569999999999999E-4,null,null,2.8539999999999999E-9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8539999999999999E-9,null,null,null,5.135E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.135E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022,null,2024]
[null,null,"Bauschutt_HQ_MineralMix_S",null,null,null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_Beton_S",null,"LQ_Beton_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_Beton_S",null,"HQ_Beton_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_BetonMix_S",null,"LQ_BetonMix_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_BetonMix_S",null,"HQ_BetonMix_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_Flachglas_bes_S",null,"LQ_Flachglas_bes_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_Flachglas_S",null,"LQ_Flachglas_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_Flachglas_S",null,"HQ_Flachglas_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_Kalksandstein_S",null,"LQ_Kalksandstein_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_Kalksandstein_S",null,"HQ_Kalksandstein_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_MWKalksandstein_S",null,"LQ_MWKalksandstein_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_MWZiegel_S",null,"LQ_MWZiegel_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_MWZiegel_S",null,"HQ_MWZiegel_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"LQ_Ziegel_S",null,"LQ_Ziegel_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"HQ_Ziegel_S",null,"HQ_Ziegel_S",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Abbruch",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",null,"Abbruch_Dach_Holzkonstruktion_Abgreifen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",null,"Abbruch_ Decke_Deckenbelag_Abgreifen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",null,"Abbruch_Decke_Deckenbelag_Manuell",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abgreifen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",null,"Abbruch_Decke_Estrich_Abstemmen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",null,"Abbruch_Decke_Mauerwerk    ",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",null,"Abbruch_Decke_Stahlbeton_3_Pressschneiden ",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",null,"Abbruch_Dachziegel_Dämmung_abstossen",null,1,"m2",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",null,"Abbruch_Wand_Gipsplatte",null,1,"m2",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_4_Abgreifen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",null,"Abbruch_Wand_MW_Abgreifen",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",null,"Abbruch_Wand_Stahlbeton_1 _Pressschneiden",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Wand_Putz_Daemmung",null,"Wand_Putz_Daemmung",null,1,"m2",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",null,"Abbruch_Bauteil_Verfahren",null,1,"kg",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Deponie",null,"Treatment of inert waste, inert material landfill ","Bauschutt-Deponierung "," Construction waste (unspecified) - 1.0 * 1.0 kg (Masse)",null,1,"kg",1.4579999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4579999999999999E-2,null,null,1.645E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.645E-3,null,null,6.9459999999999996E-10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.9459999999999996E-10,null,null,0.19989999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.19989999999999999]

{"sheet":"Drop-Down","index":17,"n_rows":14,"n_cols":26,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Bauwerkstyp","Siedlungsart","Scope","Datenbank Wärme","Datenbank Emissionen","Gebäudetyp ","Personen im Haushalt","Quartiersgröße","Quartiersdichte","Baualtersklasse","Dachform ","Fenstermaterial","Fensterverglasung","Freistehende Wände","Beheizungsstruktur","Energiestandard","Sanierungstand","passive Sanierung","passive Sanierung2","Sanierungsmaterial","Rahmenmaterial","aktive Sanierung Wärmepumpe","aktive Sanierung","aktive Sanierung Photovoltaik","Verwertungsszenarien","Im Quartier"]
["Realdaten","Einzelgebäude","DIN EN 15804","EnerCalc 2016","Ökobaudat Stand 2024","Einfamilienhaus SFH",1,"klein ( 5 - 15 ha)","niedrig (9 - 15 %)","Vor 1948","Steildach Holz","PVC","1-fach",1,"ø Deutschland","GEG","r0: Nicht saniert","A1: Sanierungstiefe GEG / Sanierungsrate 50 %","Sanierungstiefe GEG","EPS","PVC","Anteil WP an Heizstruktur: 80 %","Wärmepumpe ","Deckung Strombedarf 0 %","Verwertung 100 %","Ja"]
["Synthetische Daten","Quartier","GHG-Protocol for Cities ","dena Gebäudereport 2016","Eigene Datenbank","Doppelhaushälfte SDH",2,"mittel (15,1 - 30 ha)","mittel (15,1 - 25 %)","1948 - 1978","Steildach Weich","Aluminium","2-fach",2,"ø Deutschland ohne Fernwärme","KfW70","r1: Dach saniert","A2: Sanierungstiefe GEG / Sanierungsrate 65 %","Sanierungstiefe KfW 70","XPS","Holz","Anteil WP an Heizstruktur: 50 %","Heizöl erneuert","Deckung Strombedarf 20 %","Anteil Deponierung 6,1 %","Nein"]
["keine Angabe",null,null,null,null,"kleines Mehrfamilienhaus SMFH","3+","groß (30,1 - 50 ha)","hoch (25,1 - 35 %)","1979 - 1994","Flachdach Beton","Holz","3-fach",3,"Eigene Werte","KfW 55","r2: Dach und Wand saniert","A3: Sanierungstiefe GEG / Sanierungsrate 90 %","Sanierungstiefe KfW 40 ","Holzfaser",null,"Fernwärme 100 %","Heizöl nicht erneuert","Deckung Strombedarf 40 %"]
[null,null,null,null,null,"großes Mehrfamilienhaus LMFH",null,"Angabe wählen","Angabe wählen","1995 - 2009","Flachdach Holz",null,null,4,null,"KfW40","r3: Dach,Wand und Keller saniert","B1: Sanierungstiefe KfW70 / Sanierungsrate 50 %","Sanierungstiefe KfW 40+","Zellulose",null,"BHKW 100 %","Erdgas","Deckung Strombedarf 60 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2009 - 2020",null,null,null,null,null,"KfW40+",null,"B2: Sanierungstiefe KfW70 / Sanierungsrate 65 %",null,"keine Angabe",null,"keine Angabe","Holz/Pellet","Deckung Strombedarf 80 % "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Angabe wählen",null,null,null,null,null,null,null,"B3: Sanierungstiefe KfW70 / Sanierungsrate 90 %",null,null,null,null,"Fernwärme","Deckung Strombedarf 100 % "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C1: Sanierungstiefe KfW40 / Sanierungsrate 50 % ",null,null,null,null,"BHKW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C2: Sanierungstiefe KfW40 / Sanierungsrate 65 % ",null,null,null,null,"keine Angabe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C3: Sanierungstiefe KfW40 / Sanierungsrate 90 % "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D1: Sanierungstiefe KfW40+ /Sanierungsrate 50 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D2: Sanierungstiefe KfW40+ /Sanierungsrate 65 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D3: Sanierungstiefe KfW40+ /Sanierungsrate 90 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"keine Angabe"]