Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	17835.0570581
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	17835.0570581
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	18093.1142596
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	18093.1142596
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	15429.1392605
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	15429.1392605
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	11502.5643676
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	11502.5643676
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	15104.9873702
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	15104.9873702
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	25055.4889659
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	25055.4889659
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	29800.5738838
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	29800.5738838
