Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	964.513931235
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	964.513931235
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	986.504338229
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	986.504338229
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	839.452233343
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	839.452233343
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	585.413407964
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	585.413407964
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	657.026068265
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	657.026068265
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	978.447744995
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	978.447744995
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	1120.94044654
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	1120.94044654
