Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3562.59023361
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3562.59023361
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3614.13770345
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3614.13770345
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3082.00308323
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3082.00308323
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2297.66147337
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2297.66147337
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3017.25306002
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3017.25306002
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	5004.88672381
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	5004.88672381
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	5952.72743613
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	5952.72743613
