Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3857.9597637
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3857.9597637
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3945.91920381
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3945.91920381
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3357.72541475
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3357.72541475
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2341.59538802
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2341.59538802
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2628.03890435
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2628.03890435
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3913.69363244
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3913.69363244
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	4483.65026178
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	4483.65026178
