Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	17812.8034775
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	17812.8034775
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	18070.5386898
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	18070.5386898
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	15409.8876488
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	15409.8876488
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	11488.2121151
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	11488.2121151
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	15086.140217
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	15086.140217
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	25024.2261367
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	25024.2261367
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	29763.3904047
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	29763.3904047
