Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2671.92052163
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2671.92052163
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2710.58080346
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2710.58080346
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2311.48314732
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2311.48314732
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	1723.23181727
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	1723.23181727
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	2262.92103255
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	2262.92103255
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	3753.63392051
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	3753.63392051
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	4464.5085607
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	4464.5085607
