Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	890.669711989
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	890.669711989
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	903.556899991
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	903.556899991
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	770.519935913
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	770.519935913
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	574.429656104
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	574.429656104
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	754.332027469
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	754.332027469
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	1251.2528033
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	1251.2528033
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	1488.21887543
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	1488.21887543
