Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	19313.7374779
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	19313.7374779
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	19754.0804672
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	19754.0804672
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	16809.4617765
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	16809.4617765
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	11722.506551
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	11722.506551
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	13156.5015161
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	13156.5015161
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	19592.7526505
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	19592.7526505
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	22446.0723809
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	22446.0723809
