Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.847236744062
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.847236744062
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.845425889736
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.845425889736
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.8635016972
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.8635016972
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.892593658651
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.892593658651
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.865597910563
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.865597910563
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.803355106302
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.803355106302
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.778937708422
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.778937708422
