Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.827270326011
Berechnung-CFK0-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.827270326011
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.825761609095
Berechnung-CFK15-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.825761609095
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.852822007006
Berechnung-CFK30-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.852822007006
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.890887270018
Berechnung-CFK45-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.890887270018
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.879775416151
Berechnung-CFK60-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.879775416151
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.835587905176
Berechnung-CFK75-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.835587905176
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-er	0.818447849922
Berechnung-CFK90-Grad-HSB_case_4aniso-mit-fr	0.818447849922
