# 4.2. Arbeitsablauf und Funktionen

Um der Grasshopperdefinition die benötigten Inputs zur Verfügung zu stellen müssen in allen Roten Kästen die Daten eingefügt werden hierfür sind die benötigten Schritte in der Grasshopperdatei hinterlegt. Wenn z.B. ein Fenster in einem Wandabschnitt rekonstruiert werden soll, dann muss vorher die Wand als Volumen modelliert werden und der Mittelpunkt des zu konstruierenden Fensters definiert werden.

Volumen der Wand & Inserpoint

Input für Volumen und Einfügepunkt der Wand
Database Einfüge Option
Auswahlmöglichkeit für den Fenstergeometrie.

Im nächsten Schritten können in den Hellblauen Flächen gewünschte Parameter eingestellt und jederzeit verändert werden. Das Tool verarbeitet dann, anhand der Eingaben, die Datenbank. In dem Lilafarbenen Kasten wird dann direkt die Anzahl der Ergebnisse angezeigt.

Datenbankfiltereinstellungen

Für eine kohärente Benennung der Ergebnisse zu erhalten muss im dunkelblauen Feld ein “obj_filename” angelegt werden. Die einzelnen Varianten können dann dort über den Schieberegler ausgewählt werden. Mit diesen Einstellungen werden dann die Layerstrukturen in dem Tool erzeugt und am Ende als eigene Layer in Rhino erstellt.

CSV Exporteinstellungen und Benennung der Dateien

Um eine CSV-Datei der einzelnen Varianten zu erstellen müssen die Schritte Unter CSV-Export befolgt werden. Dafür sollte am besten ein extra Ordner angelegt werden und dann ,wie beschrieben, als Stream Destination ausgewählt werden. Dort werden dann alle CSV-Dateien als Textfile abgespeichert.

Export in einem Textfile

Im letzten Schritt können die einzelnen Varianten in Rhino “gebaked” werden. Das bedeutet, dass die Geometrie, als Flächen in ihren eigenen Layern, angelegt werden. Diese können dann über die, in Rhino integrierte Exportfunktion als Obj exportiert werden. Um eine Variante zu baken muss die Variane ausgewählt werden über den Schieberegler “Variant Number” und dann der Button “Bake Toggle” auf True gesetzt werden. Danach muss der Button wieder auf False gesetzt werden.

Export der Dateien nach Rhino
Exportiertes Flächenmodell einer Fenster Variante

Um am Ende ein OBJ zu erzeugen müssen die Objekte in Rhino exportiert werden. Hierzu wählt man die gewünschten Objekte aus, dafür mit Rechtsklick auf die Layer und “Select Sublayer Objects” auswählen.

Layerstruktur mehrerer Fenstervarianten

Danach über “File” → “Export Selected”, dann den Dateityp auf OBJ setzen und exportieren.

Die OBJ Settings sollten wie in der Abbildung rechts aussehen: